안전 5중 방호벽 4단계 구축 토론회 결과

□ 일  시 : 2018.10.12.(금) 14:00 ~ 16:00

□ 장  소 : 6,7호선 운전관제 회의실

□ 참석자 : 관제2팀장 외 8명

(컨설턴트 김종석대표 외 1명, 안전지도원 진춘하 차장 포함)

□ 내  용 : 3단계 결과 및 4단계 계획수립

가. LED 단전현황판 추진 현황

- LED 단전 현황판 시안 확정

- 시제품에 대한 시험 연구비 지원 신청 완료

- LDP 전차선 정보와 연동하는 시스템 개선은 시제품 제작 후

기술팀과 협의 필요

나. 단전시 비상대기열차 통제 개선방안

- 단전계획에 따른 각 차량기지 비상대기 열차 운행표 확정

- 비상대기 임시열차는 관제 직접 열차통제 개선하며 현장교육은

현장 업무 협조 후 적용

□ 단전 현황판 시안

	크기 : 98*288*30(mm) 최대 표시 모듈수 : 2단 15열 * 가로표기 가능

끝.