차량내 요구조자 구조 방식

차량 내 요구조자 구조는 어떤 방식으로? 차량 사고시 요구조자의 발이 페달에 끼어 자력으로 나오지 못하거나 무리하게 구조하는 과정에서 요구조자의 2차 손상이 우려되기도 하는데 이럴 때에는 동력절단기나 스프레더를 사용하기 전에 로프를 이용해 로프 한쪽을 페달에 묶은 후 반대쪽 로프 끝을 운전석 안쪽 손잡이에 묶는다. 이 때 주의 할 점은 로프의 길이를 도어와 페달사이의 거리만큼 조절해 문을 지렛대 삼아 큰 힘과 장비를 동원하지 않고 요구조자를 구조하는 방법이다.

소  속 : 목동119안전센터

작 성 자 : 소방교 박정현

공기호흡기 용기를 충전하고 있다

공기호흡기 충전기는 매일 사용하는 것이 아니라 가끔 사용한다. 담당업무에 따라서 거의 사용해본 경험이 없는 직원도 있다. 그래서 사용법도 잘 모르고 안전사고를 유발할 수 있다.

높은 공기압력에 의해서 이음새 파열등의 사고가 발생할수 있고, 충전기를 작동시키면 소음이 발생하고 주변 작업환경이 어수선하여 용기를 나르다 부딪히는 사고도 발생할수 있다.

반드시 안전장갑을 착용후 사용법에 익숙한 대원과 함께 작업하여 기계를 함부로 작동시키지 말아야하고, 용기등을 나르거나 충전기에 연결할때는 서두르지말고 무리하게 행동하지 말아야 한다.

소  속 : 목동119안전센터

작 성 자 : 소방교 박정현