승강기 사고예방

승강기의 정원 및 적재하중의 초과는 고장이나 사고의 원인이 되므로 엄수하여야 한다. 조작반의 인터폰 및 비상정지스위치 등에 장난하지 말아야 하며 승강기 내에서 뛰거나 구르는 등의 행동을 하지 말아야 한다.

승강기 문턱에 이물질이 끼거나 틈새에 물이 들어가지 않도록 하고, 도어개폐기 출입문에 기대면 손이나 옷자락이 딸려 들어가므로 주의해야 한다.

화재 시에는 승강기 이용을 금하고 비상계단을 이용하며, 정전이나 고장 등으로 승강기 안에 갇히면 인터폰으로 구조를 요청하고 보수업체, 119구조대 등의 구조를 받을 때까지 침착하게 기다리고 정전 등의 이유로 실내조명이 꺼지더라도 당황하지 말고 인터폰으로 연락하되 임의로 판단하여 탈출을 시도하지 말아야 한다.

구조 요청으로 구출되는 경우 반드시 구조자의 지시에 따르고  문을 강제로 개방하지 말아야 한다.

소  속 : 지휘1팀

작성자 : 소방위. 최종연

차고문 탈출

출동지령을 받고 급히 차고 탈출을 하다가 차고문을 들이받거나, 지나가던 행인을 치는 사고가 종종 일어난다. 최단시간 내에 출동하여 위급한 업무를 처리하여야하는 것도 우리의 임무이지만, 안전사고 예방이 그보다 더 중요시 되어야 한다. 출동 전 사방을 살펴 위험요인을 제거하고, 안전요원을 출동 시 차고 앞에 배치하여 사고 예방에 최선을 다해야 할 것이다.

소  속 : 지휘1팀

작성자 : 소방위. 최종연

공기호흡기의 위생안전관리 요령

공기호흡기 위생검사는 호흡기 면체와 용기에 대하여 실시하며 권역별 지정되어 1년에 1회 이상 실시한다.

면체에 대한 검사는 육안을 통하여 공기관 안면부 벨트 등의 오염물질 잔존여부 검사하고, 밀착도 검사는 진공 시험대에 부착하여 안면부 밀착성을 확인한다.

용기의 압력유지성능이 취약한 것은 부품 교환 및 정비하고, 용기의 보관은 습기의 유입으로 인한 내부부식을 방지하기 위하여 항상 밸브를 폐쇄한 상태로 보관하여야 한다.

소  속 : 지휘1팀

작성자 : 소방위. 최종연

사다리 사용 시 안전사고 방지

사다리를 이용하여 화점 방수시 사다리 등이 물기가 있어 대원들이 작업 시 미끄러져 낙하 위험이 있다.

사다리 진입 전 작업하는 대원은 안전 확보 여부를 확인하고, 지상에 사다리를 고정, 지지하는 대원은 사다리 위에서 작업하는 대원들의 안전사고 방지에 주력한다.

소  속 : 지휘1팀

작성자 : 소방위. 최종연

소방현장 안전한 차량 부서

○주 교통을 어느정도 차단할 수 있는 위치에 주차

○주차된 소방차량의 앞바퀴는 사고현장과 일직선이 아닌 방향 즉, 사고현장의 외각부분으로 향하도록 정렬하여 진행차량이 소방차량과 충돌할 경우 소방차량에 의해 대원이 부상당하지 않도록 한다.

○사고현장의 완벽한 안전 확보를 위하여 사고현장으로부터 40~60m정도 떨어진 위치에 추가차량(경찰차 등)을 배치시켜 일반 운전자들이 서행하거나 우회할 수 있도록 조치한다.

○대원들이 통행 차량으로부터 부상을 당하지 않도록 주의를 환기한다.

○대원들이 방호된 활동영역을 가급적 벗어나지 않도록 한다.

소  속 : 지휘1팀

작성자 : 소방위. 최종연

공기 충전기 안전관리

○ 공기 충전기는 습기가 많은 날 또는 비오는 날은 가급적 가동하지 않는다

○ 공기 충전기는 서늘한 장소에 햇빛에 노출되지 않도록 설치하고, 작동 중 실내 온도는 5도 ~ 45도 이하로 유지 되도록 환기 또는 냉방을 고려한다.

○ 공기 충전기는 충진 시간 55시간이 지나면 오일훨터와 오일을 교환한다.

○ 공기 충전기는 6월 이내마다 1회 이상 공기의 성분분석을 자체적 하고, 1년 이내마다 시험기관의 정밀분석을 받아야 한다.

소  속 : 지휘1팀

작성자 : 소방위. 최종연

수관에 의한 안전사고

화재현장에서 방수개시란 말에 관창을 보조하기 위하여 되돌아가는 도중 수관에 걸려 넘어지는 사고가 발생하는 경우가 종종 있다. 화재에 집중한 나머지 발밑을 확인하지 않은 채로 다수의 수관이 복잡하게 연장되어 있는 곳을 달렸기 때문이다. 화재현장에서 불을 끄는 것도 중요하지만 개인의 안전은 더욱 중요하다. 화재현장에서는 수관연장 상황과 파인 곳 등을 꼭 확인하고, 방수화를 신었을 때는 보통의 감각과 다름에 주의하여 수관을 밟고 넘어가는 것에 주의해야 할 것이다.

소  속 : 지휘1팀

작성자 : 소방위. 최종연

로프 관리

로프를 쓰고 난 뒤에는 항상 로프를 점검하고 청소를 하여야 한다. 수명도 사용기간과 방법에 따라 다르겠지만 경사가 완만한 곳에서 할 때보다 경사가 급한 곳 즉, 추락횟수가 많았던 로프는 자주 교체해 주는 것이 바람직하다. 로프가 충격을 자주 받으면 인장강도가 약해지기 때문이다.

로프를 사용한 후에는 반드시 잘 사려 놓아야 다음에 사용할 때 꼬이지 않고 쓸 수 있다. 양팔을 이용해 일정한 길이로 접은 다음 로프의 끝을 이용해 여러번 감아 고정시키고 매듭을 짓는다. 장기간 보관할 때는 매듭을 풀어놓는 게 좋다.

소  속 : 지휘1팀

작성자 : 소방위 최종연

방수압력에 의한 호스파열

▣ 사고사례

□소방차 방수구와 연결되어있던  65mm 소방호스가 암커플링과 호스사이에서 이탈하여, 방수되고 있던 수압에 의해 소방대원의 가슴부위에 호스와 물에 맞아서 약 2m정도 뒤로 넘어져 외형상으로 가벼운 타박상을 입음.

▣ 주의사항

□방수구와 연결된 소방호스의 암카플링과 호스사이의 결합 확인철저

□수관이 신품이라고 해서 너무 믿지 말고, 사용 전 테스트

□호스 결합시 꼬임 및 비틀림이 없이 곧게  전개하여 사용

□높은 방수압력을 요구하는 각종 소방 활동 시 기존에 검증된 수관 사용

소  속 : 지휘1팀

작성자 : 소방위. 최종연

확 보

높은곳에서 작업하는 경우나 로프 등으로 오르내리는 경우 구조대원과 요구조자의 행동을 용이하게 하고 추락이나 장비의 이탈을 방지하기 위하여 로프로 묶어 안전조치를 취해 사고를 미연에 방지하는데 이를 확보라 한다.

그 어떤 작업보다 중요하고 신중하게 다루어져야 할 부분으로 안전한 확보가 이루어지지않을 경우 요구조자뿐만 아니라 구조대원의 안전까지 위협 상황이 발생한다.

확보는 작업자 자신이 직접 안전을 확보하는자기확보와 작업중인 대원의 안전을 확보해 주는 타인의 확보 두가지가 있는데 무엇보다도 중요한것은 자신이 직접 확실하게 확보가 되어있는지 확인하는 습관을 길러야한다.

소  속 : 지휘1팀

작성자 : 소방위. 최종연

방화문개방(벽 밀착형)

가장 어려운 작업이다. 벽이 있어 개방(지렛대)의 작업 반경에 장애가 된다. 둘 이상의 대원이 작업을 해야 한다. 한 대원이 문 틀과 방화문 사이에 도끼 자루를 고정시키고 다른 대원이 보인의 도끼로 문에 위치한 도끼 자루를 고정시키고 다른 대원이 본인의 도끼로 문에 위치한 도끼의 머리 부분을 강하게 내리쳐 약간의 공간을 확보한 후 점차 주변으로 서서히 틈을 벌려 나가면서 작업을 해야 한다.

소  속 : 지휘2팀

작성자 : 소방장. 이재송

유압콤비틀

유압펌프에 유압콤비틀의 카프링을 연결하고 유압펌프를 구동시킨 후 유압레바를 개방위치로 놓아 유압을 보내준다. 콤비틀의 작동레바(개폐레바)를 조작하며 절단 또는 전개작업을 한다. 주의사항으로 연료유압유, 엔진오일의 충만상태를 확인하고 외관의 이상유무를 우선 확인해야한다. 그리고 작업전에는 반드시 보호장구(방진안경,가죽장갑,헬멧)를 착용 한 후 사용토록 해야 된다.

소  속 : 지휘2팀

작성자 : 소방장. 이재송

돌진관창

돌진관창은 가연물이 적재되어 물이 침투되지 않을 때 사용하는 장비로 상가 및 아파트 등의 철재물(셔터)등을 파괴함과 동시에 실내로 방사, 진화하여 화염폭발 등으로부터 인명을 보호하며 화재진압을 할 수 있도록 설계된 특수 노즐이다. 노즐 헤드부는 특수 열처리를 하여 변형 및 파손의 우려가 적으며 노즐 본체는 내식성이 우수한 stainless steel 파이프로 되어있다. 구경은 45mm이며 중량은 6.8kg, 사용압력은 7.0kgf로 방수시 수압이 높으므로 주의하여 사용한다.

소  속 : 지휘2팀

작성자 : 소방장. 이재송

방열복

방열복은 화재진압 및 작업현장에서 고온의 복사열에 근접할 수 있는 고열근접 보호장비로 Aluminized발열상의, 하의, 두건, 장갑 및 고무방열화로 구성 되어 있다. 발열두건의 안면렌즈는 합성수지로 성형된 두께 3mm이상의 내열소재로 제작되어 있으며 방열복 겉감의 중량은 300~500g/㎠로 방열상의 3kg, 하의 2kg으로 총 중량은 약5kg이다.

소  속 : 지휘2팀

작성자 : 소방장. 이재송

전기화재

전기화재 발생시 무턱대고 물로 화재를 진압하려 한다면 큰 실수이다. 물로 전기 배전반이나 전기 콘트롤 박스에 방수를 한다면 전기 화재를 진압하기보다는 폭발이 일어나 대원들의 안전사고가 일어날 수 있기 때문이다. 전기 화재시에는 연소 확대가 없다면 한전이 도착할 때 까지 상태를 지켜보아야 한다. 한전이 도착하여 전원을 차단 후 잔여 불을 진압하여야 한다. 또한 물로 인하여 감전되지 않도록 항시 주의하여야 한다.

소  속 : 지휘2팀

작성자 : 소방장. 이재송

에 어 백 (Lifting Air Bag)

에어백은 중량물체를 들어 올리고자 할 때 공간이 협소해서 잭이나 유압 구조기구 등을 넣을 수 없는 경우에 압축공기로 백을 부풀려 중량물을 들어올리는 장비이다.

에어백은 단단하고 평탄한 곳에 설치하고 날카롭거나 고온인 물체가 직접 닿지 않도록 한다. 에어백은 둥글게 부풀어 오르므로 들어 올리고자 하는 물체가 넘어질 수 있으므로 버팀목 사용은 필수다. 버팀목은 나무 블록이 적합하며 여러 개의 블록을 쌓아가며 높이를 조절할 수 있도록 만든다.

절대로 에어백만으로 지탱되는 물체 밑에서 작업하지 않도록 한다. 에어백이 필요한 높이까지 부풀어 오르면 공기를 조금 빼내서 에어백과 버팀목으로 하중이 분산되도록 해야 안전하다.

소  속 : 지휘2팀

작성자 : 소방장. 이재송

동력절단기

화재, 구조현장에서 동력절단기 사용은 빈번하며 부주의로 인하여 안전사고 위험요인이 상존한다.

동력절단기 날은 고속회전하기 때문에 절단 대상물에 따른 적정한 날의 상태를 확인 후 작업하여 주위의 안전확인 후 정확한 자세를 취하고 숙련된 대원이 작업해야 하며, 인접

가연물로 연소시 관창수는 적절하게 화재진압을 한다.

보조대원을 배치하고 무리한 작업시 교대로 작업을 수행하며 급격한 제거작업을 하지 않고 서서히 개방한다.

소  속 : 지휘2팀

작성자 : 소방장. 이재송

보조 디지털 도어록 강제 개방법

1. 방화문 해정기,도끼 등을 이용하여 디지털 도어록의 외부장치(번호판)을 뜯어내어 제거한다.

2. 외부장치를 제거하면,보조키 구멍이 보이고 내부장치와 연결 되었던 케이블도 보인다.

3. 도어오프너를 사용하거나 배척(지렛대)를 구멍 속 내부장치에 대고 도끼,함마 등을 이용,타격하여 내부장치를 탈락시킨다.

4. 내부 장치의 탈락이 확인되면 문을 개방한다.

소  속 : 지휘2팀

작성자 : 소방장. 이재송

플래시 오버(Flash Over)

실내에서 화재가 발생하는 경우 온도변화는 화원의 크기, 종류, 내장재의 종류, 실내의 개구부의 크기에 따라 좌우되지만, 일반적으로 다음과 같이 변화한다. 실내 전체가 불길에 휩싸여 시간이 지나면 온도가 높게 상승하게 되는데, 이 현상을 플래시 오버라 부르며 이후 화재장소의 온도는 최고점에 도달하게 된다. 발화원이 성장하여 내장재에 착화된 후 이 플래시 오버가 발생할 때까지의 시간은 방의 창이나 개구부의 크기, 내장재, 화원의 크기에 따라 다소 달라지겠으나 내장재가 가연성 재료인 경우에는 3~4분, 난연재료인 경우에는 5~6분, 준불연재료의 경우에는 7~8분으로 화재실험 등에 의해 밝혀져 있다. 플래시 오버가 실내에서 발생했다면 그 실내는 불꽃 때문에 사람이 생존할 수 없고, 유독가스를 포함한 짙은 연기가 분출되어 복도는 검은 연기로 가득차게 되어 복도를 통한 피난이 불가능해지며 화재는 최성기를 맞아 더욱 많은 연기를 뿜어댄다.

소  속 : 지휘2팀

작성자 : 소방장. 이재송

로프 세탁요령

로프는 미지근한 물에 연성세제를 풀어 담가두었다가 맑은 물에 여러 번 헹구어 세탁한다. 찌든 때는 2개의 부드러운 솔 사이에 로프를 끼운 후 물을 뿌려가며 문질러주면 된다. 건조시킬 때는 매듭진 곳을 풀고 느슨하게 사려서 건조한 그늘에서 말려야 한다.

건조 후에는 로프에 이상이 없는지 찬찬히 살펴보는 일이 중요하다. 로프 외피나 끝부분의 올이 풀린 곳은 불로 지져서 더 이상 풀리지 않도록 세심하게 조치해야 한다.

소  속 : 지휘2팀

작성자 : 소방장. 이재송

현장 안전모

각종 재난 현장에서의 현장 안전모의 역할은 매우중요하다. 낙하물이 있을수도 있으며 어떠한 눈에 보이지 않는 장애물이 있을 수 있다. 안전모에는 장점이 더욱 많지만 단점도 있다. 각종 위험요소로부터 우리들의 신체를 보호하여 주지만 단점으로는 안전모가 크거나 작을 시 순간 흘려내려 시야를 가릴수도 있기 때문이다. 안전모는 반드시 정 사이즈를 착용 하여야 할 것이다.

소  속 : 지휘3팀

작성자 : 소방위 차기영

벌집 제거시 주의사항

올해에도 관내에는 산이 많고 노후된 주택들이 많다보니 날씨가 따뜻해지면 벌집 제거를 요청하는 신고가 많아 질 것이다.

벌집제거 수보로 출동한 경우 대원의 안전 장구류를 착용을 최우선 실시해야 한다. 보호복을 입고 그 위에 망사로 된 보호의를 입어 만약을 대비할 수 있어야 한다. 특히나 가정집의 경우 인근주변을 통제하고 집주인등은 집안에서 안전을 확보토록 해야한다. 현재 생활안전대에 보급된 말벌 퇴치기 및 말벌 스프레이 등 장비는 현장 활동을 하기에 충분하기 때문에 무엇보다 안전장비착용 과 벌의 종류, 벌집의 크기, 벌집 위치 등을 따른 현장대응을 실시토록 하는 것이 무엇보다 중요하다.

소  속 : 지휘3팀

작성자 : 소방위. 차기영

스프링 클러

화재시 천장에 설치된 파이프로부터 물을 자동 분출하여 건물의 화재를 예방하는 수단.

화재시 일반적으로 천장 근처에 설치된 파이프로부터 물을 자동 분출시킴으로써, 건물의 화재를 예방하는 수단. 최초의 스프링클러는 1800년경 영국에서 개발되었는데, 줄로 연결된 평형추에 의해 닫혀 있는 여러 개의 밸브가 장치된 파이프로 이루어져 있었다. 19세기의 건물에는 수동장치를 주로 사용했다. 현대의 스프링클러 헤드들은 아래 방향으로 물이 분출되도록 설계되어 있다. 대부분의 스프링클러 시스템은 파이프에 물이 차 있는 습식 헤드를 가지고 있는데 얼 위험이 있다. 반면 건식 헤드 소화장치는 파이프에 적당한 압력의 공기가 가득 차 있어서 장치가 작동하기 시작하면 공기가 빠져나와 물 공급 밸브를 열게 된다. 이것이 더 개량되어 공기압력 없이도 열감지 장치에 의해 작동하게 되었다. 극히 위험한 장소에서 사용되는 특별한 유형은 다량분사장치로 많은 양의 물을 빨리 내뿜어준다.

소  속 : 지휘3팀

작성자 : 소방위. 차기영

공 사 장

공사장 화재시 출동대원들은 현장 상황에 주의하며 현장 활동을 하여야 한다. 공사장 현장은 벽돌 또는 철근 등 장애물에 걸려 부상을 당할 수 있으며 날카로운 구조물에 찔려 부상을 당할 우려가 있다. 또한 시야 확보가 되지 않아 난간이 없는 승강기 공간이나 외부로 추락의 위험이 있다. 따라서 현장 활동시 위 상황을 유의하며 항시 2인1조로 현장 활동을 하여야한다.

소  속 : 지휘3팀

작성자 : 소방위. 차기영

소화전 조사 중

도로에 설치된 지상식 소화전 제수변 뚜껑을 열고 조사 중 진행하는 차량에 안전사고 발생우려가 있어, 도로에 설치된 소화전 조사 시 삼각대 및 소방차로 안전을 확보 후에 소화전조사에 실시하여야 한다.

소  속 : 현장지휘 3팀

작성자 : 소방위  차기영

실수로 수관이 떨어져 부상위험

수관 건조를 위하여 수관을 올리던 중 대원의 실수로 수관이 떨어져 부상 위험이 있어, 위쪽에서 수관을 끌어 올릴 때에는 안전한 장소로 이동하여 수관이 쉽게 올라갈 수 있도록 보조하여 준다.

소  속 : 지휘3팀

작성자 : 소방위 차기영

경보기 오작동 출동

경보기 오작동 출동 중 차고문 조작 미숙으로 차량이 차고를 빠져나가기도 전에 차고 문이 내려와 안전사고 발생 위험이 있으므로, 차량이 차고 문을 빠져 나갔는지 확인 한 후 닫힘 버튼을 조작하여야 안전사고를 예방할 수 있다.

소  속 : 지휘3팀

작성자 : 소방위 차기영

천공을 위한 드릴작업

드릴작업 시 드릴 날이 돌면서 지지물과 드릴날사이에 안전갑장이 끼여 손을 다칠 위험이 있으므로, 지지물이 움직이지 않게 고정할 수 있는 바이스 같은 보조 장비를 활용하여 작업에 실시하여야 하며, 처음에는 저속으로 드릴을 사용하여 작업에 임하고, 안전장갑도 지지물에 끼여 안전사고가 발생 위험이 있어 안전장비 착용을 과신하지 말아야 한다.

소  속 : 지휘3팀

작성자 : 소방위 차기영

수중펌프를 이용한 배수 작업

수중펌프를 이용한 지하실 배수 작업 시 감전에 의한 부상 위험이 있어,  수중펌프 이용 배수작업 시 잔류전류검지기 이용 잔류를 검지하고 감전에 대비하고, 젖은 장갑을 사용하지 않고  수중펌프 투입 시 안전로프를 활용 신체가 직접 물에 접촉되거나 허리 부상이 없도록 한다.

소  속 : 지휘3팀

작성자 : 소방위 차기영

맨홀 개방 된 상태에서의 소방차량 후진

소화전 맨홀이 열려있는 상황에서 소방차량이 후진하여 안전사고 발생 우려가 있어, 소화전 뚜껑이 열려 있음을 현장에 있는 모든 대원에게 인지시킨 후 작업에 임하여야 하며, 차량 후진 시 후방에서 적절한 통제를 하여야 한다.

소  속 : 지휘3팀

작성자 : 소방위 차기영