도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 결과(5차)

◉ 아현역횡단 사각형거 확장 공사 : 조건부 시행

1. 굴레방다리 신호 운영방안을 아현고가 철거시 신호 전략을 참고하여 신호전략을 다시 제시하기 바람

2. 테이퍼 길이를 연장하기 바람

3. 7단계 박스제원과 굴착넓이를 맞추기 바람

4. 4~5단계 직진차로를 최대한 확보하는 방안이 있는지 검토하기 바람

5. 발주처(감리원)은 공사 착공 직전에 도로점용공사장 교통소통대책 자문사항 이행여부를 확인하기 위한 점검계획서를 제출하고, 현장점검(점검표)을 실시(주․야간 각각 1회 이상)하여 그 결과를 매월 25일까지 E-메일(scsnet@seoul.go.kr) 또는 팩스(2133-1053) 전송 제출하기 바람(공사감독책임자 서명 필)