정수센터 건설현장 안전실태 점검결과

2014. 10. 08. (수)

□ 점검자 : 청원경찰 주기석

□ 점검결과 적출사항

① 주차구역 조경수 식목 토사 확인 (10:05)

- 본관 뒤 주차장 구역 조경수 식목자리 콘크리트가 혼재 토사 교체 필요

② 본관 뒤 공사잔재(파손유리) 미처리 (11:30)

- 본관 중앙제어실 뒤 공사 후 파손유리가 정리하지 채 방치하고 있으며,

- 폐 실리콘 및 음료수 캔 등을 처리하지 않아 미관저해 환경정비 필요

① 주차구역 조경수 식재 토사 확인	② 본관 뒤 공사잔재(파손유리) 미처리