11月 집중점검 체크리스트

(화재예방)

구분	주 요 점 검 사 항	비고
공통사항	소방시설은 대상물별 방호능력 단위 이상으로 설치
	실내에는 보행거리 20m 이내 마다 소형소화기 비치
	소화기는 화재 초기진압에 충분한 수량으로 비치
	소화기는 정기적으로 점검을 실시하고 이상 발견시 즉시 교체
	근로자에게 소화기 사용법에 대한 교육 실시
전기 및 가스용접	가스용접기 게이지파손 및 호스 균역 및 접속상태(전용밴드)
	작업구간 소화기 비치 및 불꽃방지 시설 설치
	작업전 주변 가연성 물질 사전 제거
	현장내 흡연구역 설정
고속절단기, 그라인더	고속절단기 사용시 불꽃비산방지시설 설치
	작업구간 소화기 비치
	작업전 주변 가연성 물질 사전 제거
	작업중 흡연 금지
사무실 및 편의시설	경보 및 대피계획 작성 및 교육실시
	정격의 누전차단기 설치
	휴대용버너, 불량 전열기구 등의 숙소내 반입 금지
	가설사무실 및 숙소에는 소화설비 비치
	흡연구역을 설정 운영
기타사항	서울시 건설안전 기본지침 46~50쪽(화재/폭발/질식 재해예방 안전시설 및 작업기준) 및 공통-022~028에 따름