2015. 12.

중부 소 방 서

(재난관리과)

- 2015년 119구급대 감염관리실 -

입 찰 제 안 규 격 서

제1장 총 칙

1.1 목 적

본 규격제안요청서는 『구급대원 안전(감염)관리 SOP』와『119구급대 감염관리 지침』에 의거하여 구급대원의 응급환자 이송 및 응급처치 중에 발생할 수 있는 오염된 장비의 세척 및 소독, 보관 공간을 확보하고, 구급대원 본인 감염, 대원간의 교차 감염, 구급서비스 이용자에 대한 2차 감염을 효과적으로 방지하는데 목적이 있다.

1.2 적용범위

1.2.1 본 규격제안요청서는 중부소방서(이하 “수요부서”라 한다)의119구급대 간이 감염관리실 규격제안서로서 간이감염관리실을 납품하기 위한 계약자에게 적용되며, 계약자는 규격서에 맞추어 제조․설치하여야 한다.

1.2.2 본 규격제안요청서는 구급활동 중 발생한 오염장비 및 피복의 세척․소독,      구급장비 및 소모품 보관 공간 등이 설치되는 중부소방서 간이 감염관리실에 적용된다.

1.2.3 본 규격제안요청서에 규정하지 않은 사항은 『구급대원 안전(감염) 관리 SOP』와 『119구급대 감염 예방관리 지침』 등을 고려하여 적용하되, 수요부서와 협의하여 승일을 받은 후 적용하여야 한다.

제2장 일반사항

2.1. 개  요

본 규격제안 요청서는 119구급대 간이 감염관리실 설치에 필요한 일반적 공통사항으로서 합리적이고 효율적인 사항을 규정하는데 있다.

2.1.1 건    명 : 119구급대 간이 감염관리실 물품제조․구매

2.1.2 입찰방법 : 규격․가격 분리입찰

2.1.3 입찰참가자격 : 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격 등록규정에 의하여 등록된 업체로서 의료기기법에 의하여 의료기기 제조업 또는 의료기기 수입업 또는 의료기기 판매업으로 입찰참가 등록한 업체

2.1.4 수    량 : 1식

2.1.5 납품기한 : 계약 후 90일 이내

2.1.6 납품장소 : 수요부서 지정장소(수요부서의 사정에 따라 설치가 용이한 장소로 할 수 있다)

2.1.7 입찰참여자는 반드시 제안서 제출일전까지 현장방문을 통해 설치조건을 충분하게    파악 후 제안서에 반영하여 입찰에 참여(현장방문 시 사전 담당자에게 연락 요망)

2.2. 제안서 평가(심의) 방법

2.2.1. 간이 감염관리실 제안서 심의는 업체에서 제출한 제안서를 자체 심의회 및 평가방법에 따라 평가하며, 평가 점수를 합산하고 평균을 산출하여 최종 85.0점 이상을 득한 업체를 적격자로 결정하여 해당업체에 통보하고, 평균 85.0점 미만인 업체는 부적격 업체로 결정한다.

2.2.2. 수요부서는 제시한 규격 및 수량에 적합하지 않은 제안 내용은 제안평가 대상에서 제외한다.

2.2.3. 제안서 평가 심의위원회 구성 및 방법

2.2.3.1. 심의위원 : 7∼9인 내외

2.2.3.2. 심의방법 : 업체에서 제출한 제안서 또는 제품 설명회(필요시)를 통해 심사

2.2.3.3. 평가결과는 공개하지 않으며, 입찰에 참여한 업체는 평가결과에 대하여 이의를 제기 하지 못한다.(입찰제안서에 서약서 첨부)

2.3. 기자재 사용

2.3.1. 기자재는 제안요청서에 명기된 규격 및 자재(공인기관 인증을 필한 제품)를 반드시 사용해야한다.

2.3.2. 제안요청서의 요구사항은 입찰자가 제안한 제안서의 내용과 상이 할 경우 수요부서와 입찰자간의 협의에 의해서 결정 한다. (협의할 내용은 제안서 평가 때 수요부서에서 요청한다.)

2.3.3. 계약자는 제안요청서에 명기되지 않은 사항 또는 특수한 구조로서 제안요청서대로 실시할 수 없는 사항이 있는 경우 감염관리실의 설계ㆍ제작요건을 수요부서와 협의하여 수요부서의 승인을 받아 변경할 수 있으며, 세부사항은 감독공무원의 지시에 따른다.

2.4. 착  수

계약자는 계약 체결 후 7일 이내에 수요부서에 착수계, 제작공정표 등을 제출해야 하며, 수요부서의 승인을 받은 후 착수하여야 한다.

2.5. 협  의

2.5.1. 감염관리실의 품질향상을 위해 전체 시스템은 제조공장에서 제조함을 원칙으로 한다.

단, 부득이하게 현장 설치가 필요한 경우 수요부서의 승인을 따른다.

또한 실내에 설치 할 경우 컨테이너 방식을 준용하여 제작한다.

2.5.2. 승인도면 및 제작 부품규격서에 명기되어 있지 않더라도 수요부서가 감염관리실의 목적에 필요하다고 인정되는 소독장비 및 감염관리실 구비 물품이 있을 경우에는 발주부서 및 수요부서와 계약자가 상호 협의하여 본 사업의 목적에 적합하도록 설치한다.

2.5.3. 제작 설치과정에서 변경사항이 발생하였을 경우 변경된 설계도서를 제출하고 수요부서의 승인을 받은 후 변경하여야 한다.

2.5.4. 설치부서의 전기 계약용량에 따라 발생하는 전기용량 추가 설치비용은 계약자가 부담하여야 한다.

2.5.5. 감염관리실의 사용과정에서 발생 가능한 화재를 예방하기 위한 설비(감지기·분말소화기 등)를 설치하여야 한다.

2.5.6. 간이 감염관리실의 효율적인 사용과 구급대원의 사용 편의성을 더하기 위하여 수요부서는 각종 편의장비를 제안할 수 있다.

2.5.7. 수요부서가 감염관리실의 목적에 맞게 변경이 필요하다고 인정되는 소독장비 및 감염관리실 구비 물품에 있을 경우에는 발주부서 및 수요부서와 계약자가 상호 협의하여 본 사업의 목적에 적합하도록 변경한다.

2.5.8. 내부 구성물품의 크기·성능 등을 수요부서와 협의 후 납품하여야 한다.

2.6. 중간검사 및 납품검사

2.6.1. 수요부서 및 감독관이 필요하다고 판단될 경우 및 제작공정의 50%와 90% 시점에서 수요부서에서 중간검수를 실시한다. 이때 계약자는 수요부서와 감독관의 요구에 성실히 응하여야 한다.

2.6.2. 중간검사결과 규격서 및 내역서와 상이한 부품이나 장치가 설치된 경우 수요부서 및 감독관은 시정을 요구할 수 있고, 계약자는 이를 즉시 시정 조치하여야 한다.

2.6.3. 수요부서에서 원활한 시공 및 부실 제작방지를 위하여 감염관리실 제작기간 동안 중간검사와는 상관없이 수시로 제작 감독과 필요한 자료의 요청을 계약자에게 할 수 있으며, 계약자는 이에 응하여야 한다.

2.6.4. 계약자는 간이 감염관리실이 완료되면 일정시간 시험운전 및 공인 인증기관으로부터 소독시험성적서를 제출하여야 하며, 수요부서 제품 성능검사 결과 이상없을 시 납품검사가 완료된 것으로 본다.

2.7. 납품 및 관련 서류

계약자는 납품 시 간이 감염관리실에 대해 다음과 같은 관련 서류 등을 수요부서에 제출하여야 한다.

2.7.1. 간이 감염관리실 사용설명서

2.7.1.1. 주요시스템 및 구성장비 등에 대한 설명서(사용‧정비‧점검 및 부품교체 설명)

2.7.1.2. 주요시스템 및 구성장비 등 하자발생 시 연락처(상호‧주소‧연락처 등)

2.7.2. 공인기관의 시험성적서 및 안전성능검사서 등

2.7.2.1 오폐수살균장치 살균력 시험성적서 1부

2.7.2.2 급배기시스템 성능 시험성적서 1부

2.7.2.3 장비세척기 세척 제균력 시험성적서 1부

2.7.2.4 장비살균보관함 살균력 시험성적서 1부

2.8 감염관리실 설치

2.8.1. 간이형 감염관리실의 설치는 수요부서의 의견에 따르며 사용 및 설치에 대하여 계약자가 설치가 불가능할 경우 수요부서와 협의 하여 설치한다.

2.9. 감염관리실 표시

2.9.1. 간이형 감염관리실의 전면 간판 설치 및 출입구 표시는 소방표지규정(국민안전처 훈령 제1호)을 준용하여 설치하되 설치크기 및 위치 등은 수요부서의 요청에 따른다.

2.10. 하자보증 및 향후 A/S 계획

2.10.1. 본 규격요청서에 의거 제작․납품되는 간이 감염관리실의 모든 부품과 성능에 대한 하자 보증기간은 기본적으로 2년 이상으로 한다.

2.10.2. 납품 후 하자 보증기간 중에 발생한 기기의 불량 또는 설치의 부실로 인한 고장 또는 파손이 발생할 경우 계약자는 신속하게 무상으로 수리 및 교환할 수 있도록 A/S체제를 갖추어야 한다. 이때, 신속하게 조치하지 않아 발생된 비용에 대하여는 수요부서에서 계약자에게 손해배상을 청구할 수 있다.

2.11. 교  육

2.11.1. 계약자는 간이형 감염관리실의 운용이 가능하도록 사용법 및 기타 필요한 사항을 수요부서에 제출하고 수요부서 담당자(구급대원 등)를 대상으로 교육을 실시하여야 하며, 교육 요청 시에는 응하여야 한다.

2.12. 법령 및 지침 준수

2.12.1. 간이 감염관리실을 제작ㆍ설치함에 있어 건축법, 소방 관계법령, 응급의료에 관한 법률, 폐기물관리법 등의 법령 및 지침에서 규정하는 제반 사항을 준수하여야 한다.

2.12.2. 각종 법령 및 지침에서 규정하는 사항이 없고 법령이나 지침의 규정보다 본 제안서의 내용이 강화된 경우일 때는 본 제안서에 의한다.

제3장 간이형 감염관리실 제품구조

3.1. 제품의 크기

3.1.1. 간이 감염관리실은 기본적으로 이동이 가능한 구조와 크기로 제작함을 원칙으로 하되, 설치장소의 환경을 고려하여 전체길이(가로) 6,000mm, 폭(세로)  3,000mm, 높이 3,000mm 내외로 제작하여야 하고, 실내 천정높이는 2,200mm 이상으로 제작하여야 한다.

3.2. 형상 및 구조

3.2.1. 간이 감염관리실의 기본골조는 장시간 사용 또는 이상 기온 등에도 뒤틀림이나 변형이 되지 않는 강도와 견고함을 가져야 한다.

3.2.2. 외부(벽체, 지붕) 판넬은 강도와 내충격성이 뛰어나도록 100T(100mm) 이상으로 제작되어야 하며, 오염과 스크래치에 대한 내성이 강한 재질이어야 한다.

3.2.3. 외부 판넬은 단열이 우수하고, 강도가 우수한 난연성 재질이어야 한다.

3.2.4. 간이 감염관리실 상부는 우천 등 악천후에도 누수가 되지 않아야 한다.

3.2.5. 천장 내부 시설물의 유지 및 보수가 용이하도록 항시 점검이 가능한 형태로 점검구는 2개소 이상이 설치되어야 한다.

3.2.6. 내부는 온·습도를 잘 견딜 수 있도록 제작되어야 하고, 환기시설에는 필터를 설치하여야 한다.

3.2.7. 간이형 감염관리실 내부는 구급대원이 이동하는데 있어 편리성과 공간이 확보되도록 설계되어야 하고, 모든 구성장비는 간이형 감염관리실 내부에 장착되고 적재된 상태에서 최대의 성능을 발휘해야 한다.

3.3. 하부 구조

3.3.1. 간이형 감염관리실 하부구조는 물청소가 가능한 재질이어야 하고, 물기로 인한 미끄럼과 녹이 방지되어야 한다.

3.3.2. 감염관리실 바닥은 장비의 충격, 낙하 등에 의해 파손되거나 변형되지 않도록 견고성이 뛰어나야 한다.

3.3.3. 입구 측 바닥은 오염된 장비 또는 구급대원의 출입 시 발생할 수 있는 이물질 및 물기를 하수배관으로 유입할 수 있는 구조로 하여야 한다.

3.3.4. 하부 베이스판은 운반이나 이동 시 틀어지거나 돌출되지 않도록 제작되어야 한다.

3.3.5. 간이형 감염관리실 하부는 단열과 방수가 되어야 하고 견고성이 뛰어나야 한다.

3.4. 출입구 구조

3.4.1. 출입문은 개폐 시 오염을 최소화 할 수 있는 방식이어야 하고, 문틀은 밀폐성이 우수하여야 한다.

3.4.2. 출입구는 구급대원 외의 외부인 출입을 통제할 수 있는 장치(잠금장치)를 설치하여야 한다.

3.4.3. 주들것 등 장비 이동이 편리하도록 제작되어야 한다.

3.4.4. 출입문 틀은 캐노피 형식의 철판으로 구성되어 있어서 빗물의 유입과 차단이 가능한 구조여야 한다.

3.4.5. 외부 먼지와 오염된 공기를 차단해 주는 외장형 에어커튼을 설치하여야 한다.

3.5. 세척대 및 포장대

3.5.1. 구급대원이 직접 손으로 작동하지 않아도 손 및 장비를 세척할 수 있도록 패달형 절수기가 설치되어야 한다.

3.5.2. 세척조 상·하부에는 구급기자재를 보관할 수 있는 수납장이 구성 되어야 한다.

3.5.3. 세척된 기자재를 포장할 수 있는 포장대가 설치되어야 한다.

3.5.4. 세척조는 오염이나 녹을 방지할 수 있는 재질로 구성되어야 한다.

3.5.5. 세척조 하부에 A/S가 용이하도록 점검구를 구비해야 한다.

3.6. 수납장 및 약품보관함

3.6.1. 구급소모품 등을 보관할 수 있는 수납장이 설치되어야 한다.

3.6.2. 수납장은 약품 크기별로 나누어서 수납할 수 있도록 높낮이 조절용 선반이 설치되어야 한다.

3.6.3. 약품보관함은 오염 및 습기에 강한 재질로 제작되어야 하며, 외부에서 내부 보관상태를 확인할 수 있는 구조로 설계되어야 한다.

3.6.4. 각각의 약품보관함에는 잠금장치가 설치되어야 한다.

3.7. 폐기물 보관함

3.7.1. 폐기물 보관함의 경우 오염원이 전파되지 않도록 덮개로 닫혀 있어야 한다.

3.7.2. 폐기물 보관함은 손으로 접촉하지 않고 열 수 있는 패달형 구조로 제작되어야 한다.

3.8. 급 / 배수

3.8.1. 급‧배수관은 부식에 강한 재질이어야 하며, 급수관은 15A 규격 이상이어야 한다.

3.8.2. 배수관은 배수가 용이하도록 기울기가 주어져야 하며, 40A 규격 이상이어야 한다.

3.8.3. 내부 급수관은 겨울철 동결을 방지할 수 있는 구조로 설치되어야 한다.

3.8.4. 외부 급수관은 겨울철 동파방지를 위한 설비가 반드시 설치되어야 한다.

3.8.5. 온수를 공급할 수 있는 설비를 갖추어야 한다.

3.8.6. 배수시설은 부식에 강한 재질로 설치되어야 한다.

3.9. 전기 설비

3.9.1. 간이 감염관리실의 전기설비 구성은 구급대원의 동선에 적합한 위치에 설치해야 하고, 중앙집중식 분전반 및 배전반을 설치하며, 유지보수가 용이한 구조로 제작되어야 한다.

3.9.2. 외부 전기설비는 절연 및 방수에 대한 기준을 충족하여야 한다.

3.9.3. 분전반은 단상220V AC를 모두 사용할 수 있어야 한다.

3.9.4. 전기 구성은 상부 천장내부에 난연재질의 전선관을 사용하여 구성되어야 하며, 천장 구조체의 탈착을 통한 유지보수가 용이하게 설치되어야 한다.

3.9.5. 콘센트는 간이형 감염관리실에 필수로 설치되는 전기기기의 수요를 고려하여 7개 이상의 절전형 콘센트를 설치하여야 하고, 이때 설치 위치는 소독기 등 전기기기 사용에 지장을 주지 않는 위치에 설치해야 한다.

3.9.6. 간이 감염관리실에 설치되는 모든 전기설비는 과전류를 차단 방지할 수 있는 장치가 설치되어야 한다.

3.9.7 전기 또는 외부요인으로 화재의 위험성에 대비한 자동소화장치를 설치해야 한다.

3.10. 조명시설

3.10.1. 간이 감염관리실내 조명시설은 실내에서 장비의 이동∙운반에 지장을 주지 않는 천장 매립형으로 구성되어야 한다.

3.10.2. 조명설비 설치 납품 후 조명구 등 이상 발생시 A/S기간 동안 즉각적인 교체를 해야 한다.

3.10.3. 조명구의 교체가 용이해야 하고, 물을 사용하는 세척실 등의 조명등은 방수형으로 설치해야 한다.

3.10.4 내부 조도는 조도기준 범위 400lux이상으로 구성되어야 하며, LED조명으로 설치해야 한다.

3.11. 오·폐수 살균장치

3.11.1. 간이 감염관리실에서 발생된 오·폐수는  정화장치 등을 거쳐 세균 증식이나 2차 감염을 예방해야 한다.

3.11.2. 오폐수살균장치는 공인 기관의 성능시험을 받은 제품이어야 하며, 소모품의 교환이 용이해야 한다.

3.12. 방송 설비

3.12.1. 간이 감염관리실 내부 어느 곳에서도 사용 중 출동에 신속히 대응할 수 있는 방송설비를 갖추어야 한다.

3.13. 공기정화장치

3.13.1. 효과적인 내부공기순환을 위한 공기정화장치를 설치하여야 한다.

3.13.2. 공기정화장치는 간편한 필터 교체형으로 설치하여야 한다.

제4장 감염관리실 필수 구성 물품

4.1. 구급장비 세척기

4.1.1. 장비세척기는 간이 감염관리실의 오염을 최소화할 수 있는 위치에 배치해야 하며 구급차 주들것 등 부피가 큰 장비의 세척이 용이한 크기로 제작되어야 한다.

4.1.2. 장비세척기는 구급장비의 세척 효과를 극대화 시킬 수 있는 방식이어야 하며, 자동 또는 수동 세척 및 소독 기능이 있어야 한다.

4.1.3. 장비세척기는 반드시 주들 것, 분리형 들것, 척추고정판을 고정해서 사용 할 수 있어야 한다.

4.1.4. 세척된 구급장비의 물기제거를 위해 압축공기(컴프레셔 용량 2.5HP이상)를 사용할 수 있어야 하며, 실내 또는 실외 1 개소 이상에서 용이하게 사용 가능해야 한다.

4.1.5. 장비세척 시 발생된 오∙폐수가 원활하게 배수되어야 한다.

4.1.6. 장비소독실은 외부 오염이나 녹이 방지되는 재질을 사용하여야 하며, 방수 기능이 있어야 한다.

4.1.7. 구급장비의 오염, 세척상태 확인이 가능하도록 방수형 상부 LED조명이 2개 이상 설치되어야 한다.

4.1.8. 장비세척기 출입구는 닫힌 상태에서도 내부 식별이 용이한 구조이어야 하며, 강도가 우수하여 쉽게 파손되지 않아야 한다.

4.1.8. 장비세척기는 구급장비의 세척 효과를 극대화 시킬 수 있는 방식이어야 하며, 자동 또는 수동 세척 및 소독 기능이 있어야 하며, 수동 세척 건 및 에어건이 설치되어 있어야 한다.

4.1.9 장비세척기는 높은 세척효과를 위해 유효 분사거리 1,000mm이상의 소독펌프 및 360도 회전 분사 노즐을 설치해야 한다.

4.2. 구급 장비 살균 소독기

4.2.1. 들것, 부목 등의 구급장비를 살균 소독할 수 있는 구급장비 살균소독기를 설치해야 한다.

4.2.2. 효과적으로 대형장비가 보관될 수 있도록 장비 고정대가 설치되어야 하며 소형 장비도 적재할 수 있어야 한다.

4.2.3. 보관함은 오염이나 녹을 방지할 수 있는 재질로 구성되어야 하며, 도어는 한 손으로 열고 닫을 수 있어야 한다.

4.2.4. 살균시간을 조정할 수 있어야 하고, 건조 기능이 있어야 한다.

4.2.5. 살균소독기 내부 자외선램프는 교체가 용이한 구조이어야 한다.

4.2.6. 보관함 도어글라스는 브론즈 Color 유리 재질로 내부 구성품 식별이 가능해야 한다.

4.3. 냉장고

4.3.1. 의약품 및 응급처치 기구를 냉장 및 냉동 보관할 수 있는 140ℓ이상의 냉장고(냉동실과 냉장실이 분리)가 구비되어야 한다.

4.3.2. 전기효율이 2등급 이상이어야 한다.

4.3.3. 국산품으로 생산년도는 2015년 이후여야 한다.

4.4. 냉난방기

4.4.1. 간이 감염관리실의 적정한 온도유지를 위하여 천정 매립형 냉난방기를 설치해야 한다.

4.4.2. 간이 감염관리실의 규모에 적정한 용량의 제품을 설치해야 하며, 실외기는 시설물 외부의 적정한 위치에 설치해야 하며, 우천에 대비한 보호케이스가 설치되어야 한다.

4.4.3. 국산품으로 생산년도는 2015년 이후여야 한다.

4.4.4. 감염관리실의 규모에 적정한 용량의 제품을 설치(6평형 이상)해야 하며, 실외기는 관리실 외부의 적정한 위치에 설치해야 하며, 우천에 대비한 보호케이스가 설치되어야 한다.

4.5. 세탁기

4.5.1. 구급대원의 의복 등을 세탁, 건조할 수 있는 세탁기가 설치되어야 한다.

4.5.2. 세탁기는 수요부서와 협의하되, 13kg 이상으로 2대가 설치되어야 한다.

4.5.3. 감염관리실 내부에 2대 설치가 불가능할 경우 수요부서와 협의하여 설치장소를 결정할 수 있다.

4.5.3. 국산제품으로 생산년도는 2015년 이후여야 한다.

4.6. 플라즈마 멸균소독기

4.6.1. 후두튜브, 기도삽관튜브, 후두경, 기도유지기, 백밸브마스크 등 인체에 직접 사용하는 구급기자재를 신속히 멸균할 수 있는 30리터 이상의 멸균소독기를 설치해야 한다.

4.6.2. 의료기기 제조 품목허가를 득한 제품이어야 한다.(허가증 제출)

4.6.3. 1시간 이내에 멸균소독이 가능한 제품으로 환기장치가 포함되어야 한다.

4.6.4. 멸균제·소독포장지·소독여부 확인용 인디케이터 등 기본 소모품을 제공하여야 한다.

4.6.5. 세척 후 장비에 잔류한 습기를 공정 중에 자동으로 제거하는 기능을 포함하여야 한다.

4.6.6. 이송 가능 및 소모품 보관이 가능한 카트를 기본으로 제공하여야 한다.

4.7. 손소독기

4.7.1. 간이 감염관리실 출입구 또는 수전 부근에 배치하여, 간이 감염관리실 사용 시 구급대원이 손을 소독할 수 있도록 설치해야 한다.

4.7.2. 손소독기는 온·냉풍 겸용이 가능한 제품이어야 한다.

4.7.3. 생산년도는 2015년 이후여야 한다.

4.8. 손 건조기

4.8.1. 구급대원이 손 세척 후 손을 건조하기 위한 손 건조기를 설치하여야 한다.

4.8.2. 센서감지 방식으로 건조시간은 10초 이상으로 하여야 한다.

4.8.3. 생산년도는 2015년 이후여야 한다.

4.9. 청소기

4.9.1. 간이 감염관리실 내부 청소를 위하여 흡입력 350W이상 및 집진탱크 용량이 21L이상의 진공청소기(핸디형 제외) 1대를 비치하여야 한다.

4.9.2. 생산년도는 2015년 이후여야 한다.

제5장 규격 제안서 주요 평가기준

5.1. 주요 평가기준(100점)

심 사 분 야

배 점

평  가  요  소

배점

비 고

계

100점

100점

기술

능력

부분

(80점)

구성도

(설계도)

적정성

50

- 감염관리실 구성의 우수성(구체성)

10

우수	양호	보통	미흡	취약
10	8	6	4	2

- 누수 및 동파에 대한 유효성

10

우수	양호	보통	미흡	취약
10	8	6	4	2

- 급․배수 설비의 적정성

5

우수	양호	보통	미흡	취약
5	4	3	2	1

- 장비세척기의 유효성 및 편리성

5

우수	양호	보통	미흡	취약
5	4	3	2	1

- 설치규모/동선의 적정성/장비 이동성

5

우수	양호	보통	미흡	취약
5	4	3	2	1

- 내․외부․하부․출입구 구조의 적정성

3

우수	양호	보통	미흡	취약
3	2.5	2	1.5	1

- 전기 및 조명시설의 적정성

3

우수	양호	보통	미흡	취약
3	2.5	2	1.5	1

- 구급기자재 및 장비보관함 용량 및 방법의 적정성

3

우수	양호	보통	미흡	취약
3	2.5	2	1.5	1

- 현장설치 계획의 구체성 및 적정성

2

우수	보통	미흡
2	1.5	1

- 외관 표식 등 디자인 미려성

2

우수	보통	미흡
2	1.5	1

- 기타 규격서에서 정한 사항의 적정성

2

우수	보통	미흡
2	1.5	1

구성물품

및

용도등의 적정성

30

- 감염관리실 구성 물품의 적정성

7

우수	양호	보통	미흡	취약
7	6	5	3	1

- 물품 규격의 적합성 및 성능의 우수성

5

우수	양호	보통	미흡	취약
5	4	3	2	1

- 장비의 사용 편의성 및 유지보수성

5

우수	양호	보통	미흡	취약
5	4	3	2	1

- 오․폐수 처리 방식의 적정성

5

우수	양호	보통	미흡	취약
5	4	3	2	1

- 전기장치의 안전성 및 관리의 효율성

5

우수	양호	보통	미흡	취약
5	4	3	2	1

- 기타 규격서에서 정한 사항의 적정성

3

우수	양호	보통	미흡	취약
3	2.5	2	1.5	1

사업

수행

능력

(15점)

품질

공정

5

- 작업계획, 제작 납품기간 제시(공정일정제시)

1점

적정	미흡
1	0

- 동등 이상의 제품 납품실적

2점

우수	보통	미흡
2	1.5	1

- 품질관리를 위한 국가인증자격 보유현황 제시

2점

우수	보통	미흡
2	1.5	1

경영상태

10

- 신용평가등급에 의한 경영상태

10점

5.1.1. 참조

관리

부분

(5점)

5

- 하자보증 방안의 적정성

(지역대리점 보유여부)

- 하자보증기간의 적정성

- 예비품 지급계획 품목

기타

분야

가점

+3

- 기술, 품질규격 등에 대한 인증사항

∙ 특허, 실용신안등록 제품

∙ ISO품질인증이나 KS 인증 제품

+2점

(+1)

(+1)

- 감염관리실 시스템이 특수한 공법 등으로 타 업체에 비해 우수성이 인정되는 사항

+1점

감점

-3

- 제안서 제출 규격 위반

-1점

- 규격제안서 내용 미충족

-1점

- 사업수행능력제안서 내용 미충족

-1점

※ 심사분야별 증빙사항은 인증서 등 증빙자료를 제안서에 포함하여야 함

5.1.1. 신용평가등급에 대한 평점표

신 용 평 가 등 급
회사채에 대한 신용평가등급	기업어음에 대한 신용평가등급	기업신용평가등급	평 점
AAA		AAA (회사채에 대한 신용평가등급 AAA에 준하는 등급)	10.0
AA+, AA0, AA-	A1	AA+, AA0, AA- (회사채에 대한 신용평가등급 AA+, AA0, AA-에 준하는등 급)	9.8
A+	A2+	A+ (회사채에 대한 신용평가등급 A+에 준하는 등급)	9.6
A0	A20	A0 (회사채에 대한 신용평가등급 A0에 준하는 등급)	9.4
A-	A2-	A- (회사채에 대한 신용평가등급 A-에 준하는 등급)	9.2
BBB+	A3+	BBB+ (회사채에 대한 신용평가등급 BBB+에 준하는 등급)	9.0
BBB0	A30	BBB0 (회사채에 대한 신용평가등급 BBB0에 준하는 등급)	8.8
BBB-	A3-	BBB- (회사채에 대한 신용평가등급 BBB-에 준하는 등급)	8.6
BB+, BB0	B+	BB+, BB0 (회사채에 대한 신용평가등급 BB+, BB0에 준하는 등급)	8.4
BB-	B0	BB- (회사채에 대한 신용평가등급 BB-에 준하는 등급)	8.2
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B- (회사채에 대한 신용평가등급 B+, B0, B-에 준하는 등급)	7.5
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하 (회사채에 대한 신용평가등급 CCC+에 준하는 등급)	7.0

제6장 제안서 제출방법

6.1. 제안서 작성

6.1.1. 제안서의 크기는 A4 용지규격으로 하고 목차 및 페이지를 기록한다.

6.1.2. 가능한 제본은 Plastic Binding 처리한다.

6.1.3. 제안서는 규격제안서(평가기준)을 참고하여 제안서를 작성한다.

6.2. 제안서 제출

6.2.1. 기술제안서 10부, 요약본 10부를 제출한다.

6.2.1.1. 제안서는 조달청 등록인감을 날인하여 제출하여야 한다. 날인이 없는 경우 제안서로 인정하지 않고 평가대상에서 제외한다.

6.2.2 우편접수는 인정하지 않는다.

6.2.3. 품질보증, 기술인력 보유, 사후관리, 신용평가 등 사실 확인을 위한 각종 증명 또는 사업자등록증을 사본으로 제출 시 사본에 “사실과 상위 없음”을 대표자가 확인 날인하여야  증빙서로 인정한다.

6.2.4. 제출된 제안서의 내용은 수요부서에서 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 사업자 선정 시 계약조건으로 간주한다.

6.2.5. 유의사항

6.2.5.1. 제출된 제안서는 일체 반환하지 않는다.

6.2.5.2. 제안내용에 대한 확인을 위하여 추가 자료요청 또는 현지 실사를 할 수 있으며, 입찰 참가자는 이에 응해야 한다.

6.2.5.3. 제안서 평가는 수요부서의 평가기준에 의하여 평가하며, 평가결과는 공개하지 않으며, 제안업체는 규격 평가결과에 대해 일체의 이의를 제기할 수 없다.

6.2.5.4. 서약서를 첨부하여 제출하여야 한다.

서   약   서

업 체 명 :

주    소 :

당사는 2015년도 귀 소방서의 감염관리실 구매추진과 그 제안요청서에 제시된 모든 사항을 충분히 검토, 숙지 인정한 후 본 제안서를 제출합니다. 또한 당사는 제안서 제출과 평가 및 계약에 있어 귀 소방서가 결정한 평가내용, 방법 및 평가결과를 수용하고 제안서 평가와 관련하여 추후 어떠한 이의도 제기하지 않을 것이며 사업자로 선정될 경우 본 제안서가 계약서의 일부가 될 것임을 확약합니다.

첨부 : 대표자 인감증명서 1통

2015 .     .     .

주민등록번호 :

대표자 성명  :                 (인)

중부소방서장 귀하