구급차 탈취방지 대책추진 관련 설명자료

□ 대책추진 배경

ㅇ 구급차 탈취사건 발생

- ʼ08. 7. 27. 충남 예산 / ʼ18. 5. 8. 충남 천안 / ʼ18. 6. 3. 부산 사하

□ 우리청 조치사항

ㅇ 차량 이탈 시 엔진 정지(키 분리‧휴대) 및 차문 잠금 철저 지시

* (SOP401) 운전요원은 차량 이탈 시 도난방지를 위하여 차량 열쇠 항상 휴대

ㅇ 119구급차 안전장치* 개선대책 시달

- 연내 100% 완료 독려(5월말 현재 기존 구급차의 48% 부착 완료)

* 운전자(리모컨 키) 일정거리 이탈 시 차문 자동 잠금, 원격 엔진 정지‧시동, 원격 차문 잠금‧해제, 시동상태에서 차문 잠금 등(각 기능 선택 적용)

ㅇ 2018 신규도입 구급차에 기본 장착을 위한 관계자* 회의 개최

* 구급차 제작사(오텍, 성우), 한국소방산업기술원(인정 시험 시 부착여부 확인)

ㅇ 전체 구급대원 대상 특별교육 실시(시□도 소방본부 주관, 6월중)

< 구급차 엔진정지 미이행 이유(주장)에 대한 설명 >

ㅇ (주장) 차량 배터리 방전 및 재시동 시 시스템 재부팅 곤란

⇒ 구급차 제작사 확인 결과, 엔진을 꺼도 배터리 방전 및 구급장비 부팅 ‧ 사용에 문제없음

* 차량 예비 배터리 탑재 및 장비 자체 배터리 내장

ㅇ (주장) 야간 정차 중 시야확보 및 안전을 위해 조명등 점등 필요

⇒ A社는 엔진을 꺼도 경광등 등 조명등 사용 가능, B社는 엔진을 끄면 경광등이 꺼지지만 배선결선 변경으로 해결 가능

ㅇ (주장) 혹한ㆍ혹서기에 환자를 위한 구급차內 냉‧난방 유지 필요

⇒ 리모컨 키로 엔진이 켜진 상태에서 차문 잠금 가능

※ 탈취방지 외에 병원 의료진 민원(응급실 이용자 매연 피해)으로 엔진정지 필요