❖ 최근 약 3년 동절기 고드름 제거 출동 분석결과 3회 이상 출동한 장소를 개선조치하여 국민생활안전의 질을 향상시키고자 함

※ ‘15.11. ~’19. 3. : 3회이상 동일장소 고드름 제거출동 서울 등 전국 147개소

119생활안전(고드름 제거) 출동 사전예방 조치계획 알림

□ 고드름 출동현황

○ 최근 3년간 출동건수 : ‘16년(684건), ’17년(862건), ‘18년(3,485건)

최근 3년간 출동건수(그래프)	민간 피해 사례
	- 고드름 탈락으로 아파트 보일러 배기통 충격에 따른 유해 가스 노출 - 서울고속도로 터널 고드름 탈락으로 인한 차량 추돌 사고 발생
	소방대원 안전사고 사례
	고가사다리차 활용 고드름 제거 작업 중 20m 아래 바닥 추락(사망1,부상1)

시·도	합계	서울	부산	대구	인천	광주	대전	경기	강원	충남	전남	경남	기타
장소	147	56	2	1	20	2	7	50	5	2	1	1	-

○ 시·도별 동일한 장소 3회 이상(3년간) 고드름 제거출동 현황

□ 추진내용(‘19.12월 둘째주 한)

○ (구조개선) 공공기관 건축물 및 도로터널의 경우 소방본부, 소방서와 지자체 협업하여 고드름 발생 예방조치 실시, 민간소유 건축물 등은 관계인 협조, 고드름 발생 개선방안 마련토록 권고 등 실시

○ (동결방지) 고드름 결빙장소 위치·구조상 개선이 어려운 장소는 동절기 결빙되지 않도록 지속 관리 출동원인 제거

○ (안전사고 방지) 고드름 제거 작업 중 안전사고 방지 철저(업무수행 교육훈련 실시 및 개인보호장비 100% 착용, 표준작전절차 준수)

참고		시도별 고드름 출동 장소별 현황(3회이상)/'15.11~'19.3

순번	시도	관서	출동장소	조치내용	출동횟수
1	서울	강남	강남구 개포동 개포동 1184-10	현장도착하여 확인한 바 건물 외벽에 고드름이 붙어 있는 상태로 사다리 및 기타 도구를 이용하여 고드름 제거함.그 외 잔여 고드름은 자연적으로 녹을 것으로 신고자에게 상황설명 후 귀소함.,펌프차량 및 대원 도착하여 고드름 제거,출동 중 센터상황실 귀소 지시로 귀소함 / 개포대 비발	3
2	서울	강남	강남구 대치동 대치동 889-11	현장도착하여 고드름 낙하우려 지역 안전라인 설치하고 신고자 상황 설명 후 귀소함.,출동 중 귀소 명령 받고 귀소함,현장도착하여 확인한 바 높이로 인해 고가차 사용이 불가한 상황. 경찰 및 구청관계자의 로프 사용 요청에 대해 눈이 오고 흐린 날씨에 현장 안전이 확보되지 않아 불가함을 설명. 건물 관계인에게 민간업체 문의 안내하고 센터상황실 보고 후 귀소 중 삼성동 111-8 현장이동함.	3
3	서울	강남	강남구 삼성동 삼성동 161	출동하여 현장을 확인한 바, 높아서 펌프차로는 작업이 불가함 해뜨고 굴절차를 이용하여 제거 한다고 신고자에게 통보하고 귀소함,출동중 종합상황실로부터 비철 명령 수보후 귀소함,현장도착하여 확인한 바 주차장 내 차량으로 인한 즉각조치 불가하여 관계자에게 차량이동주차 및 현장 안전이 확보 된 후에 추후 신고 요청하고 상황실 보고 후 귀소 중 역삼동 825-21 현장이동함.	3
4	서울	강남	강남구 신사동 신사동 618-2	안전조치 후 귀소함.,현장도착하여 확인한바 고드름이 4층높이에 달려 있어 안전조치후 귀소함,안전조치 후 귀소함.,현장도착하여 확인한바 대원이 작업하기 어려운위치에 고드름이 있어 상황설명후 귀소함	4
5	서울	강남	강남구 역삼동 역삼동 660	사다리를 세워도 높이가 닿지 않는 높이로서 삼성 다목적펌프차 인계 후 귀소.,사다리를 세워도 높이가 닿지 않는 높이로서 삼성 다목적펌프차 인계 후 귀소.,조치완료,현장도착하여 확인한 바 건물 외벽으로 나온 보일러 연통에서부터 고드름이 시작되어 4층에서 2층까지 있는상황. 펌프차 부서 후 차량 지붕에 복식사다리를 대어 안전확보 후 제거작업 완료함. 이상없이 귀소.,굴절차가 작업하기에 전선이 많아서 현장대응단 펌프차를 요청함. 현장대응단 펌프차가 사다리를 전개하여 도끼로 고드름 제거.	5
6	서울	강남	강남구 역삼동 역삼동 671-16	신고자와 전화 통화한바 신고자는 현재 고드름이 있는 건물에 위치하고 있지 않고 아침에 출근을 하며 고드름이 떨어져 신고했다고 함. 출동한 대원들이 건물 주변과 옥상등을 탐색한바 출동당시에는 고드름이 전부 녹거나 떨어져 외벽에 더이상 존재하지 않음을 확인하고 신고자에게 같은 사실을 설명후 안전교육 및 기타 안전조치를 마친 후 귀소함.,현장 도착하여 확인한 바, 4층 높이 건물외벽에 고드름이 형성되어있는 상황으로, 휴대장비를 이용하여 고드름을 제거하려 하였으나, 작업환경 등으로 조치 불가하여 신고자에게 설명, 종합상황실에 보고 후 인원장비 이상없이 안전운행 귀소함.,현장도착하여 확인한 바 건물 4층 보일러연통에 고드름이 얼린상황, 배척기를 이용하여 안전하게 제거완료 함.,현장 도착시 건물 외벽에 고드름이 형성되어있어 배척 등의 장비를 이용하여 안전하게 제거, 종합상황실에 보고 후 귀소함.,현장도착하여 확인한바 4층에 고드름이 있어 안전조치후 귀소함,현장 도착하여 확인한 바, 건물 4층 높이 외벽 보일러 환기구에 고드름이 있어, 주변 행인 통제하에 안전하게 제거, 종합상황실에 보고 후 인원장비 이상없이 안전운행 귀소함.	6
7	서울	강남	강남구 일원동 일원동 719	수서대의 추가비발 요청으로 현장도착하여 확인한 바 15층에서부터 12층까지 폭포형태의 고드름이 얼어있는 상황, 굴절차 전개하여, 구조대원과 협동하여 에어해머 이용하여 12층까지 고드름 안전하게 제거완료함, 현장에 떨어진 고드름을 치우는 등의 안전조치 완료 후 관계자에게 상황 설명 및 안전조치 함, 종합상황실에 보고 후 인원장비 이상없이 안전귀소함.,수서대의 추가비발 요청으로 현장도착하여 확인한 바 15층에서부터 12층까지 폭포형태의 고드름이 얼어있는 상황, 굴절차에 탑승하여 15층부터 에어해머 이용하여 12층까지 고드름 안전하게 제거완료함, 현장에 떨어진 고드름을 치우는 등의 안전조치 완료 후 관계자에게 상황 설명 및 안전조치 함, 종합상황실에 보고 후 인원장비 이상없이 안전귀소함.,현장도착하여 사사한바 15층에서 누수가 되어 밑에 층으로 물이 흘러 얼어 고드름이 광범위하게 형성된상태.안쪽에서는 작업이 불가하여 본서 굴절차 및 구조대 추가 비발 요청.고드름 제거 완료후 비철함.	3
8	서울	강동	강동구 길동 길동 395-23	선착대인 길동 센터에서 협조요청 한 출동으로 구조대원이 에어식 착암기와 전기식 착암기, 충전식 착암기 등 장비를 이용하여 건물 계단 및 출입구쪽 모든 얼음을 제거하고 염화칼슘으로 안전조치 후 귀소함,계단에 생성괸 빙판 제거 후 귀소함.,건물 계단 및 출입구, 지하쪽 얼음 제거, 염화칼슘으로 안전조치 후 귀소.(3팀 -> 1팀 현장교대함)	3
9	서울	강북	강북구 미아동 미아동 791-2112	조치완료,현장도착하여 확인결과 1층에서 4층 처마까지 고드름이 얼어 있었고, 로프로 넘어가지 않게 고정한후 체인톱을 이용하여 고드름을 제거함. 사다리를 전개하여 작업하였으며 네번에 걸쳐 등분하여 제거함.잔여 고드름 제거 하고 주변 안전조치 후 귀소함,현장 도착하여 확인한 바 2층 옥상으로부터 지면까지 물이 흘러넘쳐 대형 고드름이 생성 되었으며 고드름 제거 작업 시 1층 및 옆집 파손우려 설명하자 고드름 제거 원치 않아 1층 지면 ~ 하수구까지만 제거요청. 공기식 착암기를 이용하여 안전제거 후 귀소함	3
10	서울	강북	강북구 번동 번동 415-11	옥상에서 로프 확보 후 하강하며, 안전하게 고드름 제거 후 귀소함.,옥상을 통하여 로프 활용하여 고드름 제거 후 귀소함.,구조대로 이첩	3
11	서울	관악	관악구 남현동 남현동 1070-6	현장확인한 바 3층 건물 옆면 배수관에서부터 고드름이 있는 상황으로 고드름 제거 작업이 곤란하여 관계자에게 상황설명 후 인원장비 이상없이 귀소함,현장 도착한바 저녁시간이라 시야확보가 안되어/ 조치 중에 안전사고 우려가 있어 신고자에게 익일 주간에 다시 신고하라고 전달함,현장도착후 고드름제거 안전조치 후 인원장비 이상없이 귀소함.	3
12	서울	구로	구로구 구로동 구로동 584-36	지하차도에 있는 고드름 안전제거함.,펌프차위에서 빠루등 이용 고드름제거 조치후 귀소함.,구로역 지하차도에 펌프차 부서후 펌프차량 위에서 빠루등으로 고드름 제거함.	3
13	서울	노원	노원구 상계동 상계동 404-24	기 출동하여 관계자에게 조치사항 설명한 건으로 노원지구대 현섭외 1명 및 신고자 박덕산(*************) 에게 상황 설명후 귀소함,현장 도착하여 상황 파악한바 외벽에 설치된 배수로 배관에서 물이 넘쳐 고드름이 형성 된 것으로써 굴절차 협조하에 장비를 이용 안전하게 고드름 제거활동 종료함,약6층 높이 누수되어 외벽에 고드름이 생성되어 제거가능한 부분 제거하였고 1층 바닥부분 염화칼슘 살포하였고, 주변 화이어라인 설치함. 201호 거주자 윤나연(*************0) 과 602호 조광래(*************)에게 북4부수도사업소 혹은 다산콜센터에 요청하여 수도배관누수 확인하도록 안내후 귀소함	3
14	서울	도봉	도봉구 도봉동 도봉동 30-1	아파트 외벽 고드름 제거 완료 후 귀소함.,현장에 도착하여 확인한바 아파트 보일러 연통에 고드름으로 안전하게 제거 후 인원장비 이상없이 귀서,조치완료	4
15	서울	도봉	도봉구 방학동 방학동 343	조치완료,조치완료,조치완료	3
16	서울	동대문	동대문구 답십리동 답십리동 490-87	구조대에서 레펠을 이용, 대원이 손도끼로 고드름을 제거시 주변 안전조치 함,고드름제거 후 귀소함,현장도착후 시설물 보호 및 파손경고여부 설명후 작업도중 전선등이 발견되 신고자에게 설명후 귀소,안전조치 후 귀소함,100호 현장출동 후 레펠을 이용하여 대원이 손도끼로 고드름을 제거한 후 안전귀소함	5
17	서울	동대문	동대문구 용두동 용두동 119-25	어제 신고했던 신고자로 현장 도착해 상황살펴보니 물적피해가 많이 갈것으로 생각돼 일단은 경과를 살펴보고 나중에 신고하기로 함. 안전조치후 귀소함.,현장도착한바 건물4층에서 1층까지 고드름이 배수관주변을 둘러싸고 얼어있는 상태 주변 차량정리에 시간이 걸려 내일 제거해주기로 함. 주변 기물 파손고지했으며 배수관이 파괴되어도 괜찮다고 고드름제거해달라고함. 내일제거 예정	3
18	서울	동대문	동대문구 용두동 용두동 36-1	동대문구청 사거리 양돈농협 용두역 지점(용두역5번출구 앞) 건물 2층에 고드름 안전조치,용두대 제거중 구조대 요청건으로 현장도착하여 확인한바 3층 높이 건물 외벽에 고드름이 있는상태 사다리 전개시 길이가 잛아서 차량위에 사다리전개로 고드름 제거 완료함,구조대요청하여 함께 사다리를 펴어 고드름제거하여 안전조치 후 귀소함	3
19	서울	동작	동작구 상도동 상도동 159-330	현장도착해 펌프차로 천장 접근 도끼로 고드름제거함 현장 안전조치 후 귀소,상도지하차도 양방향 천정에 고드름이 있어 갈쿠리를 사용하여 제거 완료함,현장도착하여 차량 통제 후 고드름 안전제거함,동작구조대는 현장으로 출동 보호장비 착용 후 절연봉을 이용하여 고드름을 지거하고 주변 안전조치 후 귀소함	4
20	서울	마포	마포구 노고산동 노고산동 1-3	현장 도착하여 확인한 바 고드름 제거 작업시간이 소요될 것으로 판단 신고자와 조율 후 익일 작업 실시 예정,현장도착 후 200m로프 사용하여 고드름 제거 완료 후 주변 안전조치 마치고 귀소함.,현장 도착하여 고드름 제거구간 확인하여 각 세대에서 창문을 통해 외부 고드름 제거함.	3
21	서울	마포	마포구 노고산동 노고산동 4-121	현장 도착하여 확인한바 건물 외벽 배수배관에 옥상층부터 1층까지 고드름 있는 상황이여서 복식사다리 및 에어착암기 이용하여 고드름 제거 및 안전조치 후 귀소함.,현장도착하여 안전확보 후 각종 장비 및 소금 등을 활용하여 제거하고 안전조치 후 귀소함,현장 도착한바 2층부분 고드름 제거는 가능하나 옥상부분 고드름 제거는 어려움(로프 등 장비부족)이 있어구조대(마포100) 지원요청으로 고드름 제거 등 안전조치 후 귀소함.,현장 도착하여 확인한 바 오전에 고드름 제거 및 위험요소 제거 후 귀소하였던 현장에 내부로 전선을 타고 물이 들어 온다하여 외벽 및 창문에 고드름을 복식사다리 및 에어착암기를 이용하여 제거 및 주변 안전조치 후 귀소함.	4
22	서울	서대문	서대문구 남가좌동 남가좌동 110-4	구조대 출동하여 차가 못 지나가게 차도를 막은 뒤 절연봉 이용하여 고드름 제거 및 안전조치 후 귀소함.,구조대 출동하여 확인한바 고가도로 아랫쪽으로 고드름이 있는 상태로 경인들이 도로를 막아 차량 우회시키고 절연봉을 이용하여 고드름 제거 및 안전조치 후 귀소함.	3
23	서울	서대문	서대문구 천연동 천연동 120-76	현장출동 중 미근대에서 처리가능하여 인계함.,구조대 현장도착. 사다리로 등반하여 도끼로 제거하고 안전조치 후 귀소함.,현장에 도착하여 확인한 바 벽외부에 고드름이 생겨 제거가 필요한 상황으로 주변 안전구역 설치후 4층에서 로프작업을 하려고 하였으나 4층집에 내부에 사람이 없어 집 관리인에게 연락을 하고 경찰입회하에 4층집으로 들어가 안전장구를 착용하고 고드름을 제거 후 경찰에게 인계하고 인원,장비 이상없이 귀소함(바닥에 있는 고드름을 경찰이 구청 청소과에 인계한다고 함)	3
24	서울	서대문	서대문구 홍제동 홍제동 158-42	고드름 안전조치 후 귀소함,사다리 전개후 제거할수 있는 부분 까지 제거후 신고자 에게 주차장에 면하고 있으며 주차장 문 닫은후 출입 통제 해줄것을 요청후 귀소	3
25	서울	서대문	서대문구 홍제동 홍제동 82	대원 안전확보 후 로프이용하여 제거 후 귀소함.,현장 도착하여 확인한 바 조치불가하여 구조대가 필요한 상태로 현재 구조대가 출동중이어서 파이어라인 설치하여 안전조치 후 30분 뒤에 신고자가 다시 신고키로함. 조치완료 후 관내 노유자시설훈련으로 현장이동함.,구조대원은 현장도착 후 907호로 올라가서 장비를 이용하여 고드름 제거 실시함. 이후 구조대원은 5층으로 내려와서 연통에 달려있는 큰 고드름을 제거함. 이후 구조대원은 경비원에게 아파트 주민들에게 방송하여 집 앞 연통에 있는 조그마한 고드름은 각 세대에서 제거하라는 방송 할 것을 지시한 후 다음 출동에 임함.,고드름 제거 완료 후 귀소함	4
26	서울	서초	서초구 반포동 반포동 107-25	현장도착하여 구조버스 위에서 절연봉을 연장하여 고드름제거 및 주변 안전조치 실시후 귀소함,출동한 구조대 현장도착하여 고드름 안전조치 실시하고 관제대 보고 후 귀소함,현장도착하여 확인한바 건물 3층 외벽에 고드름이 생성되어 있음, 주변 현장 안전통제하고 사다리를 전개하여 3층 높이에서 파괴기구를 이용하여 제거완료함.,창문 옆에 조그만 고드름, 주변 안전 확보 후 사다리를 활용하여 올라가 제거완료함. 귀소중 현장이동실시	4
27	서울	서초	서초구 반포동 반포동 577-4	현장도착하여 확인한바 빌라 4층 외벽 보일러관에 고드름이 얼어있는 상황, 5층 집에서 로프를 설치 후 안전벨트를 착용하고 매달려 외벽에 파괴기구를 이용하여 제거, 인원 장비 이상없이 안전귀소함.,현장도착하여 확인한바 5층 빌라 외벽 5층에서부터 1층 바닥까지 물이 미세하게 흐르면서 외벽 고드름 및 바닥 얼음형성되어있음, 옥상 및 5층 집주인 부재중이셔 확인은 불가능하며 수도배관파열 의심으로 5층 집주인 오면 확인요청하고 조치불가시 재신고요청함. 1층바닥 인도쪽은 칼슘을 충분히 살포하고 안전귀소.,현장도착하여 확인한바 빌라 4층 외벽에 고드름이 생성되어 있는 상황, 안전벨트 착용 후 로프를 타고 접근 해서 파괴기구를 이용하여 안전하게 제거 완료 후 귀소함.	3
28	서울	서초	서초구 방배동 방배동 449-8	200(11:21)비발하여 확인한바 100 대원 필요하여 100비발(11:54) / 옥상 확보점 확인, 로프 설치 / 작업자 안전확인 및주변 안전조치 후 작업실시. 안전하게 제거완료. 기타 특이사항 없이 귀소함.,현장도착후 확인한바 건물주위에 전선 등 장애물이 많아 사다리르 필수 없는상황이였고 이후에 구조대에 요청을 하여 구조대가 현장확인한바 로프탈 만한 여건이 안된다하여 신고자에게 충분히 조치불가함을 설명후 비철함.,출동한 구조대 현장도착하여 신고자(건물주)에게 주변 기물 파손고지 후 동의하에 고드름 제거 및 안전조치 실시하고 귀소함(건물주 : 한성훈 *************)	3
29	서울	서초	서초구 방배동 방배동 869-18	창문옆 3층 하단부 작은 고드름, 지상 및 작업자 안전확보 후 창문을 열고 고드름 제거 완료함. 기타 특이사항 없이 귀소함.,3층 80CM가량 고드름, 하단부 차량(운전자 멀리있어 뺄 수 없다고함)때문에 작업 하기가 어려워 내일 오전 다시 신고할 것을 권고. 신고자 설명 후 비철.,현장도착하여 확인한바 3층 외벽 보일러 연통에 고드름이 생성되어 있는 상황, 내부 창문에서 활동이 가능하여 팔을 뻗어 도끼로 제거완료함. 안전귀소함.	3
30	서울	서초	서초구 서초동 서초동 1330	현장도착 즉시 확인한바 위험요인이 없는 고드름으로 건물 관리자 및 시설담당자에게 주의관리 요청후 주변 안전조치후 귀소함,조치불가로 설명 후 귀소함,관계인과 함께 현장확인후 사다리전개하여 3층 난간 간판위 고드름제거 및 4층 난간 고드름제거 완료후 안전관리지도후 귀소함.,현장도착 즉시 관계자와 현장확인후 사다리 전개하여 고드름안전제거후 관계자에게 주변 안전조치후 귀소함	4
31	서울	성북	성북구 석관동 석관동 338-18	안전장비를 착용후 고드름 안전제거, 조치 완료함,안전장비를 착용후 안전하게 고드름 제거 조치 완료함,현장도착하여 확인한 바 2층건물 벽면에 고드름이 얇게 퍼져서 매달려 있는 상태. 작업주변지역 파이어라인 설치 후 복식사다리를 전개하여 도끼를 사용하여 안전하게 고드름제거 실시함. 이후 현장주변 정리 및 안전조치 실시 후 인원장비 이상없이 귀소함.,현장도착 확인한바 하수구관 파열로 인한 고드름이 2층 벽면에서 부터 지상층까지 달려 있어 안전장구 착용 후 사다리 및 파괴도구를 이용하여 고드름 제거함. 신고인에게 고드름제거 확인 및 안전조치 설명후 귀소함.,현장도착시 2층에 고드름이 있었으며 장위대는 사다리 및 2층 내부로 진입 고드름 안전조치 후 신고자에게 상황설명 후 귀소함.	5
32	서울	성북	성북구 석관동 석관동 77-35	현장도착 주변안전조치후 장비활용 고드름제거완료후 차량 인원이상없이 귀소함,4층,3층 외벽에 고드름 제거 출동 건으로 현장도착하여 확인한 바, 고드름 밑에 주차된 차량으로 인하여 금일 고드름 제거 작업에 제한이 있음을 확인. 신고자에게 상황 설명 후 주차된 차량 이동이 된 후 추후 다시 신고하라고 설명 후 귀소함.,4층 외벽에 고드름 제거로 인한 즉각 출동을 하였지만 관할 장위대에 의해 처리 한다고 하여 무전 철수명 받고 귀소,외벽 3,4층에 고드름 제거로 즉각 출동. 현장 도착하여 고드름 밑에 주차되어 있는 차량 이동 및 안전조치 후 창문에 로프를 설치하여 착암기를 이용하여 고드름을 제거 후 주변 안전조치 후 귀소함.	4
33	서울	성북	성북구 장위동 장위동 314	현장도착시 고드름 제거 작업을 하였으나 여의치 않은 관계로 신고자에게 상황설명 후 귀소함.,현장도착하여 고드름 제거여부 확인 후 신고인에게 상황 설명 후 귀소함.,그린빌아파트 602호 베란다 외벽에 고드름 안전조치. 현장도착하여 확인한 바 6층 높이와 5층 높이에 베란다 창문 바로 옆에 고드름이 있는 상태. 아파트 관리인과 거주자의 입회하에 손도끼를 이용하여 안전하게 고드름 제거 완료.	3
34	서울	성북	성북구 장위동 장위동 68-1014	현장도착해서 확인한 바 5층배관부터 3층까지 물이 새면서 고드름이 얼어 굴절차 전개하여 도끼로 고드름제거 후 귀소,현장도착 확인한바 건물외벽 4층 높이에 고드름이 달려있는상태 현장대응단 굴절차 지원출동요청 제거완료인원장비 이상없이 귀소함,현장도착 확인한바 5층높이에 고드름달린상태 조치할수 없어 안전망 설치유도후 신고인에게 상황설명 차량인원 이상없이 귀소함	3
35	서울	성북	성북구 정릉동 정릉동 508-45	도착 후 5층 거주자의 협조를 얻어 베란다 창문을 열어 처마밑에 ㅔ달려있는 고드름(45CM)을 손으로 제거 뒤 안전조치 후 귀소함,고드름 제거 요청으로 즉시 현장 출동하여 확인한 바 4층 처마 밑에 고드름 2개가 달려 있는 상황. 이에 현장 안전통제, 안전장구류 착용, 로프를 이용한 자기 확보 실시한 상태로 옥상을 통하여 처마 위로 올라가 처마 밑에 고드름이 달려 있는 것을 조심스럽게 제거 완료하여 안전조치 후 귀소,현장 도착하여 확인한 바 5층 높이 연립주택 지붕 밑에 고드름 3개가 달려 있었음. 5층 창문을 통해 장대를 이용하여 고드름제거 완료함. 신자에게 상황 설명 한 뒤 화학15호 귀소	3
36	서울	성북	성북구 하월곡동 하월곡동 82-231	3층건물 높이 외벽에 고드름조치 신고건으로 현장 도착하여 확인한바, 다량의 고드름이 얼어붙은 상황이고 계속 물이 새어 나오는 상황임. 해당 건물이 낡고 오래되어 고드름제거시 집 외벽 파손 및 배관파손 우려가 있는 상황으로 민원의 소지가 되기때문에 해당 건물주 및 세대주와 상의할것을 신고자측에 상황 설명후, 귀소 조치함.,현장 도착하여 확인한바 3층 오래된 다세대 주택 건물 전면부 배관 주변에 5미터 길이의 고드름이 얼어있는 상황임. 월곡 주민센터 청소담당 직원건의 신고로 해당 건물주 및 관계자와 연락하여 고드름 제거 협의 된 상황. 구조대장 지휘아래 사다리 전개하여 에어건과 만능도끼를 사용하여 건물 전면부 배관 주변 3층에 얼어붙은 고드름부터 제거하여 2층 1층 제거 완료함. 고드름 제거 완료후, 현장 주변 안전조치 실시후, 특이사항 없어 인원 장비 이상없이 귀소 조치함.,숭곡시장 2층에 있는 고드름 제거 요청 신고로, 성북구청 직원이 다시 신고한 건. 현장 도착하여 확인한바 그 전에도 몇 번이나 성북구청 직원과 이미 조치 불가라고 상황 설명한 후 귀소한 건. 신고자와 상황 설명 후 귀소함.,숭곡시장 2층에 있는 고드름 제거 요청 신고로, 현장 도착하여 확인한바 그 전에도 몇 번이나 성북구청 직원과 이미 조치 불가라고 상황 설명한 후 귀소한 건. 신고자와 상황 설명 후 귀소함.,숭곡시장 지번 주변길가 고드름 안전조치 요청으로 성북구청 신고건. 13시 04분 최초3팀 출동하여 1차 작업으로 건물후면부 고드름 복식사다리를 전개하여 착암기를 사용하여 후면부 고드름 제거 뒤 건물전면부로 이동함. 구청에서 요청한 포크레인을 이용하여 체인톱으로 결을 만들어 착암기로 부분 조각을 내어 제거작업을 실시함. 계속된 고드름 제거작업 실시하다 18:40 분경 야간근무조인 1팀과 현장교대 후 이어서 1팀이 작업 실시. 현장 포크레인을 이용하여 안전장구 착용 및 안전확보 후 착암기, 소형 체인톱, 해머, 만능도끼 등을 이용하여 고드름 제거 완료. 현장 안전조치 후 성북 구청 직원에게 인계 후 귀소함,구청직원이 신고한 건으로 고드름 제거시 건물이 파손될 가능성에 대해 설명 후 이것에 대한 사전동의가 있어야 작업이 가능하다고 설명 후 귀소함.,현장도착 확인한바 외벽에 거대하게 고드름 생성된상태 안전벨트착용 로프를 타고 제거하려고 했으나 건물주와 협의가 안된상태라 건물 손상우려 신고인에게 상황설명후 차량 인원 이상없이 귀소함,건물 벽에 고드름으로 인한 사고우려 신고로 출동하여 현장 확인한 바, 벽 전체에 고드름이 크게 얼어있는 상황으로 고드름 제거 작업 준비. 하지만 벽 주변 불법주차차량들이 다수 주차되어있고, 날이 어두워지고 있는 상황이라 작업에 어려움이 있는 상태. 신고자에 해당 사항 충분히 설명 후 익일 재신고 고지 후 귀소함.,현장 도착하여 확인한바 건물 2층 높이에 고드름이 얼어붙어 있는 상황임. 해당 건물 거주자 고드름 파괴해도 건물 외벽 하수관이 파열되서 물어 흘러넘쳐 다시 얼어 붙기때문에 파괴 원치 않는 상황으로 현장 주변 안전조치 실시후, 귀소 조치함.	9
37	서울	송파	송파구 문정동 문정동 150-35	7층건물 전체 고드름이 있어 자체 제거불가로 구조대 및 고가차 인계,현장에 고가차 및 구조대가 도착하여 8층높이의 우수관이 누수로 인하여 얼어서 고드름이 발생하여 손도끼,드릴 등 구조장비를 이용하여 고드름을 제거하고 귀소함,현장도착 후 확인결과 건물 외벽 1층에서 7층까지 고드름이 형성되어 고가차에 탑승하여 착암기를 이용하여 제거완료함.	3
38	서울	양천	양천구 신월동 신월동 180-6	고드름 제거 완료,고드름 제거 완료,1. 현장에 출동하여 고드름 제거하고 안전조치후 귀소함.	3
39	서울	용산	용산구 용산동2가 용산동2가 12-2	현장도착하여 안전장비 착용후 대형 갈쿠리와 파괴도구를 이용 고드름 제거조치 완료 후 귀소함,현장도착하여 고드름제거 조치 및 기온 상승시에 다시 신고 주시라고 얘기하고 귀소한건임(규모와 강도가 심하여 1차안전조치로 완전제거 불가능한 상황),현장도착하여 고드름 제거 후 귀소함,현장도착하여 대형 갈쿠리, 사다리 및 도끼 사용하여 고드름 제거 완료 후 귀소함,후암 펌프차량 및 대원 출동하여 사다리와 손도끼를 이용하여 얼음 제거 및 안전조치함	5
40	서울	용산	용산구 이촌동 이촌동 301-54	현장도착 후 특수차(굴절)필요하여 출동요청하여 굴절차를 전개하여 도끼, 손함마 등을 이용하여 고드름 제거후 관계자 인계후 귀소함,현장도착하여 고드름 크기 확인 후 굴절사다리차 이용하여 고드름 제거 완료.	3
41	서울	용산	용산구 한강로3가 한강로3가 2-14	대원 안전확보를 위해 1개 차선 차량 통제 후 고드름 제거 실시. 고드름 제거 후 바닥에 떨어진 잔해 청소 및 바닥에 염화 칼슘을 뿌린 후 귀소함.,신용산 지하차도 우체국에서 용산역 방향 끝단 벽면에 생긴 고드름 제거 요청건. 사다리와 도끼를 활용해 고드름 제거 시도를 하였으나 상황이 여의치 않아 추락 위험이 있는 큰 고드름만 제거한 뒤 구청 시설관리과에 전화하여 제거 요청함.,경찰 요청하에 장비를 사용 신용산역 지하차도 고드름 안전조치 실시함.	3
42	서울	용산	용산구 효창동 효창동 5-199	현장 도착한 바 4층 창문 위 넓이 20cm 길이 35cm 가량의 고드름이 형성되어 있음. 옥상에서 로프를 확보해 대원이 4층 창문까지 타고 내려가 도끼를 사용해 고드름을 제거함. 고드름 밑 주차장에 대원을 배치해 차량 대피 및 인원통제 실시함.,경기에서 신고한 건으로, 내부로 진입 후 창문을 열고 작업해야하는 상황으로 해당 지번 거주자 연락불가로 인해 다시 신고할 것을 안내하고 상황 종료	4
43	서울	은평	은평구 녹번동 녹번동 151-7	출동중 선착대(녹번센터)에서 안전조치하여 귀소하라는 방재센터 측 무전 수보후 귀소함.,*********277 재출동건으로 녹번센터에서 조치 하였으나 미비하여 구조대 요청한 상태임. 현장확인한바 지번 주택 건물 6층에 고드름 크게 생겨 낙하시 인명피해, 재산피해 우려되는 상태임. 동물포획망 사용하여 고드름 비산 방지후 도끼등 으로 내려쳐 고드름 안전하게 제거후 귀소함.,고드름 위치 및 규모를 확인한 바 조치곤란으로 오후에 다시 연락하기로 하고 비상소화장치 점검 차 현장이동함,고드름 상황을 보아 구조대와 함께 출동함. 경인에버빌 건물 6층에 붙어있는 큰 고드름으로써 현 상태로 놔둘 경우 자연낙하로 인한 인명피해가, 제거 작업 시 또한 낙하로 인한 재산피해가 우려되는 상황으로 작업환경상 구조대에 인계 후 소방용수시설 조사 차 현장이동함.	4
44	서울	은평	은평구 녹번동 녹번동 83-50	4층 창문옆에 고드름이 있는 상태. 고드름 안전하게 제거 후 소방서로 귀소함. 귀소중 수색 안전센터 생활안전교육 및 구조취약대상 조사실시함.,현장확인한바 세민빌딩 4층~ 5층에 고드름 있는 상태임. 배척식장비등 사용하여 안전하게 고드름제거후 귀소함.,4,5,6층 연통에 메달린 고드름 제거 완료	3
45	서울	은평	은평구 대조동 대조동 215-38	재신고건으로 창문 주변에 매달려 있는 고드름 안전제거 후에 신고자에게 상황 설명하고 귀소함.,현장 확인한바 6층 높이에 고드름이 있는 상황으로 1층에 주차된 차량이 많아 차량 이동후 재신고 달라고 신고자에게 설명하고 귀소함.,출동 중 구조100이 현장이동하여 귀소함.	3
46	서울	은평	은평구 불광동 불광동 281-240	진관대 도착하여 확인한 바 지붕으로부터 연결된 배수관에 고드름이 붙어 있어 제거 후 인원장비 이상없이 소방서로 귀소함.,현장 확인한바 건물 외벽에 고드름이 녹고 있는 상태로 사고우려되 복식사다리 설치하여 안전하게 제거 후에 신고자에게 상황 설명 및 이해 시킨후에 귀소함.,현장도착한 바 외벽에 붙어있는 수직배관따라 길이 5m정도의 고드름 형성되어있는 상태로 고드름 윗부분은 벽에서 떨어져있어 위험성있었음. 갈쿠리 이용하여 고드름 제거하고 떨어진 얼음 치운 후 귀소함. 귀소 중 예방순찰 실시함.	3
47	서울	은평	은평구 응암동 응암동 149-1	도끼 등 장비활용하여 고드름 제거 조치완료(신고자 : 박경현 *************),화재출동 귀소중에 무전수보 받아 현장 확인한바 3층 처마위에 고드름이 매달려 있는 상황으로 안전하게 제거하여 신고자에게 상황 설명하고 귀소함.	3
48	서울	은평	은평구 응암동 응암동 754-5	현장도착해 배척, 타격기 등의 파괴장비를 이용해 고드름 안전제거 및 주변정리 후 귀소,고드름제거 완료후 귀소함	3
49	서울	은평	은평구 응암동 응암동 91-8	고드름이 붙어있는 위치가 너무 높이 있는 등 제거가 불가능해 신고자에게 구조대 등 요청토록 하겠다고 안내 후 귀소,건물 외벽 보일러 연통 10개 정도에 고드름이 붙어있는 상황으로 건물 높이 등 위치로 보아 녹번대로는 곤란하여 구조대 비발 요청하여 구조대에 인계 후 기동순찰 등을 위해 현장이동함.,건물 보일러 연통 10개 정도에 고드름이 있는 상황으로 장비 사용하여 고드름 제거함. 안전조치 후 귀소,현장확인한바 CJ드림시티 오피스텔 A동 B동에 다수의 고드름 있는 상태임. 절연봉등 사용하여 고드름 8개 안전조치실시후 귀소함.	4
50	서울	종로	종로구 명륜1가 명륜1가 5-3	현장도착하여 관계자와 함께 옥상 아래 옥탑방이 있는 층으로 이동하여, 내부 진입 후 베란다에서 절연봉을 이용하여안전하게 고드름 제거함. 작업하기 어려운 부분은 각층 내부에서 작업이 가능한 상황이라 관계자에게 내용을 전달해줄 것을 권유 후 귀소.,구조대는 6층 옥상에 로프를 설치하여 상하부 안전요원 배치 후, 고드름 상부부터 공압식 착암기와 빙벽망치를 사용 하여 대원 교대식으로 고드름 제거. 주변에 고드름으로 인한 피해방지를 하기 위해 도로에 안전요원 배치 차량 통제및 인원 통제하에 안전하게 작업하여 고드름제거 완료함.,현장도착하여 확인한바 가스배관이 연결된 부분과 고드름이 이어진 상황.건물 관계자와 연락이되지않아 기본적인 고드름제거만 한 뒤 귀소함.,현장도착 후 관계자에게 상황설명 후 옥상으로 진입하여 고드름제거를 위해 로프 확보를 실시하여작업할 수 있는 여건을 조성함. 사다리차로 작업이 가능한지 여부도 판단하기 위해 추가 요청하고, 작업 실시중현장교대를 하기위해 온 종로구조대1팀에게 인계 후 귀소함.	4
51	서울	종로	종로구 명륜3가 명륜3가 127	현장도착 후 확인한바 건물외벽에 고드름이 4층부터 2층까지 얼어있는 상태.옥상으로 대원2명 이동하여, 절연봉을 이용해 고드름 제거 작업 준비, 대원2명은 아래에서 사다리로 배관 및 연통 보호조치를 한 뒤 (건물 관계자에게 파손가능성 고지) 절연봉으로 제거 작업 실시.2차 작업으로 2층에서 잔여 고드름제거 및 1층에서 사다리를 이용하여 잔여 고드름제거 완료 후 귀소.,현장도착해 확인한바 4층 높이부터 고드름 달려있는 상태. 구조대 비발 요청. 구조대에 인계후 충신동 화재현장 현장이동,현장도착 후 확인한바 고드름 제거시 주차장 내 부서된 차량이 있어 조치가 불가한 상태.차량 주인과 통화를 시도하였으나 연락이 되지 않아 신고자에게 다시 신고해줄 것을 권유.고드름 낙하시 위험할 수 있어 주변 통제선 설치를 권하여 조치하기로 함.	3
52	서울	종로	종로구 인사동 인사동 11	현장도착 후 확인한바 전일 출동했던 곳으로 위험가능성이 큰 고드름은 제거된 상태.추가 제거를 요청하여 작업가능한 범위내에서 고드름제거 작업한 뒤 신고자에게 설명 후 귀소함.,현장도착 후 확인한바 옥상부터 건물의 중간층까지 배관주변으로 고드름이 언 상태.관계자 및 건물주와 세입자에게 배관(플라스틱 파이프)이 파손될 우려에 대해서 설명 후 옥상에서 로프를 이용하여내려오며 위험한 고드름을 제거함. 작업하지 않는 대원은 주변 통제함.조치완료 후 관계자에게 상황 설명 후 귀소함.,현장출동하여 주변 통제하고 장비이용 건물 외벽 3층에서 5층에 붙어있는 고드름 제거후 귀소함.	3
53	서울	종로	종로구 창신동 창신동 23-816	현장도착 후 확인한바 굴절차를 이용하여 고드름 근처에서 작업을 해야하는 상황.굴절차 부서가 어려워 여러 시도를 함. 나뭇가지로 인해 접근이 어려워 관계자에게 상황설명 후다음날 오전 사다리 차를 이용하여 작업하기로 한 뒤 귀소함.,숭인대에서 처리가능하여 출동중 귀소,현장도착하여 확인한바 아파트 단지내 뒷산과 인접한 절벽 쪽에 고드름이 생겨 제거 요청건으로빠루를 이용하여 고드름 제거 함.,현장 도착 한 바 20~30 미터의 고드름 지상가지 크기/ 종로 사다리차 전개 / 상단 부터 하단까지 헤머드릴, 빠루, 망치이용 제거 완료/ 인원장비 차량 이상없이 귀소.,현장출동해서 화인해본바 아파트 반대편 산 30미터 외벽에 15미터 높이의 고드름이 얼어있는 상황으로 로프 설치해서 공압식 착암기와 체인톱 이용 고드름 제거함. 고드름 제거중 공기통이 다 소모되어 본서 들어가서 장비 재정비 이후 14시 25분에 다시 출동하여 고드름 제거 실시했으나 해가 져서 어두워져 작업이 불가하여 신고자에게 내일 재신고 요청하고 주변 안전조치후 귀소함.,현장 도착하여 확인한바 숭인펌프 조치 불가하여 종로펌프, 구조대에게 인계 후 이상 없이 귀소함.,아파트 후면 절개지에 10m 높이의 고드름 형성된 상태 숭인대 조치 불가로 종로대,구조대 인계 후 귀소함.,현장도착하여 사다리차를 이용하여 고드름제거 작업을 2회 시도하였으나, 작업속도가 더디어 암벽 위 로프로확보한 뒤 하강하며 작업재개 (구조대원 3명이 교대하며 작업). 용기가 부족하여 200차 추가 비발하여 공기용기 확보 후 고드름제거작업 실시하여 완료 후 귀소.(귀소중 현장이동 - 공압식 착암기 작업으로 공기용기 모두 소모하여 본서에서 용기챙긴 뒤 출동.,출동중 차량정체 심함/ 도착 후 종로119안전센터의 사다리차를 이용하여 고드름에 접근 후 공압식 착암기로 고드름제거 작업을 함. 교대로 대원2명이 작업하였으며, 안전하게 모든 고드름 제거 후 관계자에게 인계함.,다용도실 창문으로 이동하여 외벽 연통에 달린 고드름 안전히 제거함. 1층 화단에 안전요원 배치하여 인원 통제후 작업함,현장도착하여 확인한바 아파트 외벽 옹벽쪽에 고드름이 달려있는 상황으로 인원 접근이 매우 제한되는 상황임숭인펌프차 대원이 조치불가하여 종로구조대와 종로펌프차 요청하여 작업실시함. 주변 안전확인 후 귀소함	11
54	서울	종로	종로구 창신동 창신동 232	현장 도착 한 바 상가 3층 높이에 고드름 형성 / 옥상에 로프 확보점이 없어 사다리차 이용 올라가 착암기 이용 고드름 제거 / 인원장비차량 이상없이 귀소.,현장 도착하여 확인한바 4층 상가건물 외벽 하수구 배관에서 고드름이 지상까지 생긴 상태로 복식사다리로도 조치 불가하여 종로다목적펌프, 종로구조대에게 인계 후 이상 없이 귀소함.,현장도착 후 고드름 안전조치 완료함	3
55	서울	중부	중구 황학동 황학동 808	현장 도착하여 옥상층에 로프 설치하여 전동식 등강기를 이용 등반, 고드름 제거 완료 후 귀소함,관리사무실에서 자체적으로 사다리차를 빌려 처리하기로 함,확인한바 아래서 위로 생성된 얼음으로 크기도 크지 않고 큰 위험 없어 귀소함. 추후 얼음의 크기가 더커져 위험하다고 판단되면 다시 신고할 수 있도록 이야기 함.	3
56	서울	중부	중구 흥인동 흥인동 2-32	현장도착 후 확인한 바 건물과 건물 사이에 대형 고드름이 있는 상태. 옥탑방 배수구에서 나온 물이 배관 밖으로 새면서 고드름이 형성된 것으로 확인 됨. 고드름이 커서 제거시 밑에 있는 옆 건물의 외부장치가 파손될 우려가 있어 옆 건물주와 상의 후 다시 신고한다고 함.,현당 확인한바 상가 건물 후면쪽으로 고드름이 4층 높이로 있는 상태 펌프차 장비 부족으로 구조대 요청 구조대 인계후 비철함,옥상층으로 이동하여 확인 한 바 로프를 확보할 공간이 없으며 샌드위치 판넬 가건물이 가려 작업 공간이 없는 상황. 고드름 위치가 건물 뒤편으로 사람이 지나다니지 않는 곳에 위치하여 자연 해동 할 것을 설명 한 뒤 귀소함	4
57	부산	기장	기장군 기장읍 대라리 35-11	신속하게 출동하여 확인한 바 기장펌프 응원출동으로 상가와 상가건물 사이 배관이 파열되어 고드름을 형성한 상황으로 안전상에 위험이 없고 제거 작업시 피해 우려가 있어 기장펌프에게 상황 인계후 인원장비 이상없이 귀대함.,기장역 근처 단독주택 외벽에 고드름 제거로 신고된 상황. 구조대원 4은 안전확보 실시 후 체인톱, 도끼를 사용하여 고드름을 제거 함. 또 다시 외벽에 고드름이 생기면 신고해 달라고 설명 후 인원 장비 이상없이 안전하게 귀대함.,상기 지번 건물과 옆건물 사이 약 1미터 가량의 골목 내부 고드름제거 건으로 현장도착하여 복식사다리 전개하여 5미터 위 고드름을 일부제거하였고, 작업중 공간부족 및 안전사고의 우려가 있어 본서 구조대 요청하고 귀소한 사항임.	3
58	부산	동래	연제구 연산동 연산동 1495-10	고드름제거 출동건으로 현장확인한 바 옥상 외벽에 약 50cm 고드름이 형성되어 있어 구조대원 한명이 스크랩퍼 이용하여 안전제거 후 상황실 보고 및 귀대한건임./n,아파트 고드름 제거 출동건으로 현장확인한 바 아파트 옥상 외벽 환풍기 습기로 인해 고드름이 형성되어있어 구조대원 한명이 1203호 입주민에게 상황설명 후 양해를 구한뒤 내부로 이동하여 안전제거 하였으며 상황실 보고 및 귀대한건임./n,고드름제거 신고를 받고 현장에 출동하여 확인한바 12층 건물 12층과 옥상사이 집 안과 연결된 배기구에 고드름이 얼어 있는 상태. 12층 집 안 내부에서 작업하려 하였으나, 협조가 되지않아 옥상으로 이동한 후 절연봉을 이용하여 제거하였음. 이후 신고자에게 상황설명 후 안전귀대함.,고드름 제거 출동건으로 현장확인한 바 연산 지음아파트8차 옥상 부근 고드름이 형성되어있어 구조대원 한명이 구조로프 이용하여 안전제거 하였으며 상황실 보고 및 귀대한 건임./n	4
59	대구	서부	북구 구암동 구암동 654-1	상기번지 상가 2층,3층 고드름 제거 요청건 출동./n현장도착즉시 절연봉을 이용하여 건물외벽 고드름 안전하게 제거 후 귀소함.,현장 도착하여 확인한 바 3층 높이 고드름이 다수 달려있어 낙하지역 안전구역 지정후 절연봉 이용하여 /n고드름 제거 후 귀소함.,현장 도착한바 6층건물 외벽 고드름 다발적으로 형성되어있는 상태로 로프 및 사다리 이용하여 안전하게 제거후 귀소함	3
60	인천	계양	계양구 계산동 계산동 926-27	1. 상기 장소 출동 건 고드름제거 신고요청으로 출동함./n2. 현장에 도착한 바 건물 외벽으로 1층에서 4층까지 고드름이 형성돼있는 상태./n3. 구조대원은 같이 출동한 굴절사다리차를 타고 고드름제거 및 안전조치 후 귀대함.,고드름 제거 출동함. 건물 외벽 1층에서 4층 고드름이 얼어 있어 굴절차 위에서 고드름 제거 및 안전조치후 귀소함,고드름 제거 출동함. 현장 도착한 바 상가 건물 외벽 1층에서 4층까지 고드름이 얼어 있는 상태. /n고드름 주변 주차된 차량이 많아 작업이 불가하여 신고자가 주차 차량 이동이 완료되면 재신고 한다고 하여 주변 차량 통제 및 안전조치후 귀소함	3
61	인천	계양	계양구 작전동 작전동 910-11	1. 상기 장소 출동 건 고드름제거 신고요청으로 출동함./n2. 현장에 도착한 바 주차장 입구 천장으로부터 고드름이 형성돼있는 상태./n3. 구조대원은 고드름제거기를 이용하여 고드름제거 및 안전조치 후 귀대함.,1. 상기 장소 출동 건 고드름제거 신고요청으로 출동함./n2. 현장에 도착한 바 건물 2층 외벽에 수도관이 터져 많은 고드름이 형성된 상태./n3. 구조대원은 고드름제거기를 이용하여 고드름 제거 및 안전조치 후 귀대함.,1. 상기 구조출동건 고드름제거 신고로 출동함./n2. 현장도착하여 확인한 바 7층 오피스텔 건물 외벽에 2층부터 6층까지 고드름 형성됨 상황임./n3. 관리인 입회하에 집안 내부로 진입하여 손도끼 사용하여 고드름 제거 후 현장안전 조치 후 복귀함.,1. 상기 구조출동건 고드름제거 신고로 출동함./n2. 현장도착하여 확인한 바 4층~7층에 고드름 형성된 상황으로 4층으로 진입하여 손도끼,고드름제거기 사용하여 고드름 제거 후 복귀함.	4
62	인천	공단	남동구 논현동 논현동 678-4	고드름 제거 건으로 출동함. 5층 난간에 사우나에서 나오는 환풍기에 수증기가 영하의 날씨로 고드름이 형성되어 있는 상태였음. 작업 전4층 난간에 밖으로 고드름이 떨어지지 않게 안전조치를 한 뒤 5층 난간에 올라가 배척 및 망치를 사용하여 고드름 제거 완료 후 귀소함., - 상기 장소 구조 출동함. 현장에 도착한 바 건물 4층 외벽에 20~30cm 크기의 고드름이 20여개 달린 상황으로 4층에서 절연봉을 이용하여 안전제거 후 구조대 인원,장비 이상 없이 귀소함,1. 상기 장소 고드름제거 건으로 출동함./n2. 현장 확인한 바, 5층 난간에 고드름이 맺혀있어, 아래로 떨어지면 시설물 파손 및 인명피해가 우려되는 상황./n3. 고드름 제거 안전조치 후 비철함	3
63	인천	공단	연수구 선학동 선학동 384	상기 장소 고드름 제거건으로 출동함./n터널 천정에 달려있는 고드름 2개 제거 후 귀대함, - 상기 장소 구조 출동함. 현장에 도착한 바, 지하차도 천장에 고드름이 달려 있는 상황으로 양방향 고드름 제거 후 구조대 인원,장비 이상 없이 귀소함,1. 상기장소 고드름 제거 출동함./n2. 현장에 도착한 바, 지하차도 천장에 고드름 생겨있는 상황으로 경찰교통통제 안전확보 후 고드름 제거 완료.,1. 상기장소 고드름제거 출동함./n2. 현장에 도착한 바, 지하차도 천장에 고드름 생긴 상황으로 차량 통제 후 고드름 제거 완료./n	4
64	인천	공단	연수구 선학동 선학동 410-3	1. 상기 장소 고드름제거 건으로 출동함./n2. 현장 확인한 바, 5층부터 1층까지 건물 외벽에 고드름이 있는 상황./n3. 고드름 제거 시도 도중 화재출동 지령 받고 출동지로 비발함./n, 빌라 4층높이 고드름 형성으로 작업전 관계자 외벽 손상 공지한 바 주민 동의 후 재 신고한다는 상황, 현장 통제선이용 안전조치 후 귀소 함.,1. 상기장소 고드름제거 건으로 출동함./n2. 현장에 도착한 바, 빌라(디자인타운) 외벽 배관이 터져 2층부터 5층까지 폭 50cm정도 고드름이 얼어 있는 상태./n3. 빌라 옥상으로 진입해 로프설치 후 에어착암기와 충전식체인톱을 이용하여 제거작업 실시./n4. 고드름 제거 및 현장 안전조치 후 귀소. ,1. 고드름제거 출동건/n2. 현장도착하여 고드름제거 완료 후 인원,장비 이상없이 귀소함	4
65	인천	남동	남동구 구월동 구월동 1129-17	중복지령,상가건물 3층 높이에 고드름이 있어 안전하게 제거조치함,오피스텔 3층 높이에 고드름이 있어 안전하게 제거조치함,1. 구월동 노빌리안 2차 오피스텔 4층 높이 외벽에 고드름이 얼어 있는 상황./n2. 3단 복식사다리 전개 하여 고드름제거기를 이용, 고드름제거 안전조치함.	4
66	인천	남동	남동구 만수동 만수동 72-16	상기 건물 안경원 뒷편 실외기 상단에 4m 정도의 고드름 형성됨./n- 현장도착 후 확인결과 실외기 받침대는 휘어진 상태로 고드름제거 후 신고자 통보함.,고드름 제거 신고건. 현장 확인한바 너무 어두워서 작업이 불가한 상황으로 익일 재신고토록 안내 후 귀소함.,벽면에 대형 고드름 주위에 배관이 많아서 작업환경이 어려움, 추후 경과를 지켜보고 조취하기로 설명후 귀소함	3
67	인천	남동	남동구 만수동 만수동 977-13	빌라 상수도 누수로 인해 외벽에 고드름이 생긴 상황으로 현장 도착 즉시 고드름제거기를 이용하여 고드름을 제거하여 안전조치 완료함.,빌라 벽면 고드름 제거, 안전조치후 귀소함,빌라 벽면 고드름 제거완료, 안전조치후 귀소함	3
68	인천	남부	남구 주안동 주안동 1472-0	고드름 제거 건 구조출동함/n- 현장확인한 바 폐연립주택 입구 및 배수관에 대형 고드름이 붙어 있는 상황임/n- 구조대원은 고드름 제거 및 현장 안전조치 후 귀대함.,1. 고드름제거 출동함/n2. 현장에 도착한 구조대원은 고드름제거기를 이용하여 안전조치후 귀소함 ,- 고드름제거 구조출동함./n- 현장 도착 후 고드름제거 및 안전조치 후 귀대함.	3
69	인천	남부	남구 주안동 주안동 478-33	고드름 제거 건 구조출동함/n- 현장확인한 바 건물 외벽 배수관에 고드름이 얼어 붙어 있는 상황임/n- 구조대원은 복식사다리 전개하고 상층부 진입하여 고드름 제거 및 현장 안전조치 후 귀대함.,1. 고드름제거 건으로 출동함./n2. 현장에 도착한 생활안전대원들은 구조대원들과 함께 복식사다리 전개 후 만능도끼를 사용하여 고드름 제거 안전조치함.,- 고드름 제거건으로 출동함/n- 현장 도착한 바 건물 외벽에 고드름이 발생한 상황으로 복식사다리 및 만능도	4
70	인천	남부	남구 주안동 주안동 856-12	신고자는 건물 벽면에 대형 고드름이 붙어있는 것을 발견하고 고드름 추락으로 인한 안전사고의 위험이 있어 119에 신고함./n- 현장에 도착한 구조대원들은 고드름제거기를 사용하여 고드름 일부 제거하였고, 누수층 관계자를 파악할 수 없는 상황으로 경찰에 관계자 파악 및 단수조치 후 추가 신고하도록 인계 후 귀대함.,- 고드름제거 구조출동함./n- 현장 도착해서 복식사다리 전개 후 에어함마 이용 고드름 제거 및 안전조치함./n- 건물주 현장 안전교육 후	4
71	인천	남부	남구 학익동 학익동 52-15	고드름 제거출동함/n- 현장에 도착한 바 아파트 13층 외벽에 고드름이 있는 상황으로 구조대원은 고드름 제거기를 이용하여 안전조치후 귀대함,- 고드름 제거 구조출동함./n- 현장도착해서 각 세대별 창문 이용 고드름 제거 및 안전조치 후 구조대 귀대함.,- 고드름제거 구조출동함./n- 현장확인한 바 14층 배관동파로 인한 건물 뒤편 고드름 확인되었으나 현장 아래 지면이 보행자 통행로 아니며 주변 위험요소 없어 관계자 안전교육 및 주변 안전조치 후 구조	3
72	인천	부평	부평구 갈산동 갈산동 418-7	1. 기 출동한 고드름 제거 출동건으로 관계자가 그물망 구입 후 신고함. 고드름을 깨서 제거시 파편이 고속도로 떨어져 교통사고 위험이 있어 그물망으로 안전조치 하기로 함./n2. 현장도착하여 옥상부터 지상까지 얼어있는 고드름에 그물망을 이용하여 고드름이 고속도로로 떨어지는 것을 막아 안전조치 완료 후 귀대함.,1. 공장건물 뒤편 5층부터 지상층까지 빗물받이 배관을 따라 고드름이 형성되어 신고한 상황./n2. 현장도착한 바 그물안전망으로 임시 안전조치되어 있었고 건물 뒤편으로는 차량 통행이 많은 경인고속도로가 있어 고드름 제거시 지나가는 차량에 떨어질 위험이 있어 공장에 있던 줄로 그물 안전망에 추가로 고정 보강 안전조치하고 귀대함.,1. 신고자는 건물에 고드름이 얼어 고속도로로 떨어지면 위험할것 같다고 신고한 상황임./n2. 현장도착 한 바 건물 배관이 터져 옥상에서 부터 1층까지 고드름이 커다랗게 얼어 있었으며, 그물망을 이용하여 안전조치 하기로 하여 관계자가 그물망 구입 후 다시 신고한다고 함.	3
73	인천	부평	부평구 부평동 부평동 415-3	1. 아파트 10층에 큰고드름이 있어 위험하다는 신고내용/n2. 현장도착한 바 10층창문틈에 결로현상으로 인해 고드름이 생긴상태로 위험상황이 있어 작업전 주변 차량 및 사람 통제 후 고드름제거기 및 망치를 이용하여 제거 후 귀소함,1. 10층 주상복합아파트 고드름이 얼어서 추후 녹을때 추락의 위험이 있다는 신고를 받고 출동함./n2. 현장도착하여 확인한 바, 추락위험 고드름이 보행자 입구쪽에 추락위험이 있어 지상층 안전요원 배치후 제거 및 현장정리 후 인원,차량 이상없이 귀소함.,1. 고드름 제거건으로 출동함./n2. 현장도착하여 확인한 바 10층 외벽에 고드름이 있는상황으로 지상 인원통제 후 고드름을 안전하게 제거함.,1. 고드름제거건으로 출동함./n2. 현장도착하여 고드름제거기를 이용 안전하게 고드름 제거후 귀소함.	4
74	인천	부평	부평구 부평동 부평동 671-20	카이저캐슬 12층 1호와 2호라인 환기구 부근에 어른 팔뚝만한 고드름이 각각 있는 상황으로 1호와 2호로 진입해서 고드름 밑에 안전망을 확보하고 고드름제거기를 이용하여 고드름 제거 안전조치 후 귀대함.,1.오피스텔 12층에 고드름제거 요청건임./n2.지상에 안전확보 후 고드름제거기를 이용하여 난간에 있는 고드름을 안전제거하고 귀대함.,- 선착대(부평센터)처리로 출동중 귀대함.	3
75	인천	부평	부평구 산곡동 산곡동 180-369	1. 한파로 수도관이 동파되면서 고드름이 얼어서 위험하다는 신고를 받고 출동함./n2. 현장도착하여 확인한 바, 3층 창문옆 보일러 연통에 고드름 위치해 있어 현관 통로에 추락위험 있어 안전장비 착용후 고드름 제거 완료함./n3. 현장정리 후 인원,차량 이상없이 귀소함.,1. 무지개빌라 8동 고드름이 위험해 보인다는 신고를 받고 출동함./n2. 현장도착하여 확인한 바, 8동 옥상 배관동파로 인한 누수로 인해 고드름이 언 상태로 옥상배관 수리중이었으며, 안전장비 착용후 제거가능한 고드름 제거 완료함./n3. 신고자에게 상황설명 및 현장정리 후 인원,차량 이상없이 귀소함.,*고드름제거 요청이었으나 산곡생활안전대에서 처리하여 출동중 귀대함.	3
76	인천	부평	부평구 산곡동 산곡동 311-104	1. 동절기 오창빌라 외벽에 고드름이 얼어있다는 신고를 받고 출동함./n2. 현장도착하여 확인한 바, 4층 높이 고드름으로 산곡펌프차 지원요청함./n3. 복식사다리 전개및 개인안전장비 착용후 가능한 부분까지 고드름제거 완료 및 현장정리후 인원,차량 이상없이 귀소함.,1. 고드름제거 요청건으로 빌라 4층 연통에 대형 고드름이 얼어있는 상황/n2. 옥상에서 로프이용하여 진입해 고드름 제거 및 안전조치 후 귀대함.,*고드름 제거 산곡생활안전대 출동으로 귀대함.	3
77	인천	부평	부평구 삼산동 삼산동 462-1	1. 고드름 제거 신고로 구조출동한 건임./n2. 출동 중 타기관 처리로 귀대함./n (귀대중 십정동 화재출동함),1. 고드름 제거건으로 출동함./n2. 현장도착하여 확인한 바 건물 9층 외벽에 고드름이 있는 상황으로 지상 인원 통제하에 안전하게 고드름 제거함.,상기 출동 현장 도착하여 고드름 제거 및 안전조치 후 귀소함.	3
78	인천	송도	연수구 송도동 송도동 22-8	1. 식당 건물 외벽 고드름 제거 출동건/n2. 오후에 구조대와 합동으로 제거 작업 하기로 관계자에게 설명 후 귀소함,1. 금일 오전 기출동 고드름 제거건./n2. 송도 구조대와 합동 제거 작업 실시함/n3. 송도 구조대에 남은 작업 인계 후 귀소함/n,고드름 제거 구조출동 함. 현장 도착하여 확인한 바 3층높이에 고드름이 얼어있는 상황. 사다리, 도끼, 배척 등 고드름 제거 장비를 이용하여 안전하게 제거 완료 후 귀소함.	3
79	인천	중부	중구 송월동1가 송월동1가 1-71	1.고드름제거 구조출동건으로 출동함./n2.현장도착한 바 빌라 4층건물 외벽에 고드름이 달려있는 상태였음./n3.대원1명이 로프를 사용하여 안전하게 고드름을 제거후 귀대함.,빌라 3층에서 수도관 동파로 빌라 외벽에 고드름이 생긴 상황으로 고드름 제거 안전조치 함,상기 장소 도착한 바 4층 빌라 건물 중 3층 외벽에 고드름이 형성되어 안전조치를 요청한 건으로 현 출동대(만석,생구)로 처리 불가능하여 구난차 지원 출동 요청 후 안전사고 대비코자 화이어라인을 설치하고 인근 주민 통행을 제한시킨 후 구난차 현장 도착하여 제반사항 인계, 귀소함.	3
80	광주	광산	광산구 하남동 하남동 785	하남 생활구조차, 5호차, 굴절차 및 인원 서광덕 외 6명은 다송사우나 건물 후면에 고드름이 있다는 신고를 즉시 출동하여, 고드름 제거완료후 현장안전조치하고 관계자 교육후 인원, 장비 이상없이 귀서함.,상황실지령 접보 후 하남안전센터 굴절차,생구차 즉시 출동하여 현장의 고드름 확인하고 안전하게 제거하고 현장안전조치 및 관계자 안전교육 후 인원,장비 이상없이 귀소 하였음,구조공작차 및 인원6명은 현장 출동함./n건물외벽 일부에 고드름이 맺힌 상태로 주변여건을 확인한 바 제거작업을 실시하기에는 위험할것으로 판단되어 신고자 및 관계자(건물관리인 구완식)에게 상황 설명함.	3
81	광주	북부	북구 두암동 두암동 869-5	두암2호 및 인원2명(허용석, 정은송)은 진우빌딩 4층 간판과 그 부분에 달려있는 고드름 제거 및 현장 안전조치 후 인원, 장비 이상없이 귀소함./n※ 신고자(1층 슈퍼마켓 관계자)에 말에 의하면 원이미상의 누수로 인해 날이 추워 고드름이 생기고 있으며 건물주에게 말하여 2018.12.31.(월) 조치예정이라 함.,두암1호 및 인원3명은 현장출동하여 확인한바 고드름이 4~5층에 있어 제거 후 현장안전 조치하고 안전 귀서함. ,두암1호 및 인원3명은 출동하여 현장 확인한 바 고드름이 4~5층 사이에 있어 떨어지면 보행자 부상위험이 있어 안전하게 제거 후 인원, 장비 이상없이 귀서함.	3
82	대전	(구)남부	서구 도마동 도마동 507	상기주소 지하차도 천장에 고드름이 있어 위험하다는 신고로 현장도착하여 절연봉 이용해 고드름 제거 후 귀서 함.,상기장소 지하도 천장에 고드름이있다는 신고 접수후 출동하여 주변 차량통제후 절연봉을 사용하여 고드름제거 완료함. 주변 안전조치 후 귀서함,상기장소 터널 상부에 고드름이 열려 신고한 상황으로, 현장도착하여 절연봉 이용하여 안전제거후 귀서함.,상기주소 지하차도에 고드름이 있어 위험하다는 신고로 현장 도착 후 절연봉이용하여 고드름 제거한 뒤 귀서 함.	4
83	대전	(구)동부	대덕구 석봉동 석봉동 388-1	신고자는 지나가다 신고한 사항으로 현장으로 출동하여 확인, 상습 고드름발생 장소로 경찰과 협력하여 도로 통제 후 절연봉을 이용하여 고드름 제거 및 신고자에게 추후에 고드름다시 발생할수 있다고 고지 한 후 안전하게 귀소하였음./n-현장안전점검관을 지정하여 현장 및 빙판길 출동 중 발생할수 있는 위험요인 관측등 현장안전점검관임무를 수행하였음. ,고드름제거 / 인명구조 0명/n석봉동 지하차도에 고드름 제거 출동지령을 접수하여 출동한 건으로 현장에 도착, 차량으로 도로 봉쇄 후 절연봉을 이용 고드름 제거 및 안전조치 후 귀소하였음./n-현장안전점검관을 지정하여 현장 및 출동 중 발생할 수 있는 위험요인 관측 등 현장안전점검관 임무를 수행하였음.,고드름제거 / 인명구조 0명/n지하차도 천장에 고드름이 있어 위험하다는 신고지령을 접수하여 출동한 건으로 현장에 도착하여 확인한 바 양쪽 차선에 고드름이 달려있어 차량통제 후 절연봉을 이용하여 고드름 제거 및 신고자에게 안내후 귀소하였음./n-현장안전점검관을 지정하여 현장 및 출동 중 발생 할 수 있는 위험요인 관측 등 현장안전점검관 임무를 수행하였음.	3
84	대전	(구)동부	대덕구 신탄진동 신탄진동 388-178	상기현장 출동하여 신고자 송종필(남, 50세)신탄동사무소 동장 에게 상황접보한바 현도교 배수구에 고드름이 달려있어 차량 및 사람의 통행에 안전사고 발생 요지가 있어 개인안전장구 착용 하고 고드름 안전제거후 귀대함.,다리 위에 고드름 제거 해달라는 신고 받고 출동,-일반구조: 요구조자 없음/n-상기장소 현도교 다리 상판하부 배수구 여러곳에 고드름이 매달려 행인에 위협이 되어 신고한 사항으로, 현장도착하여 3곳은 버스 위에서 절연봉으로 제거하고 1곳은 굴절차 지원 요청하여, 굴절차 상단에서 절연봉으로 제거후 귀서함. /n-장소협소 및 경사 등으로 굴절차 전개 불가함.	3
85	대전	(구)중부	동구 정동 정동 1-280	출동중 자체처리,지하차도 고드름제거 출동 지령 접수 후 현장 급거 출동하여 고드름 안전하게 제거 후 귀소함. ,상기장소 지하차도(대전역에서 소제동방향)에 고드름이 생겨 제거요청된 상황으로, 역전지구대 순찰차가 후미차량 통제한상태에서 절연봉을 이용하여 안전하게 고드름 제거후 인원,장비 이상없이 귀서함.	3
86	대전	(구)중부	동구 정동 정동 1-281	(일반사고 인명구조0명, (사망(추정)0명/부상0명/부상자없음 0명)/n/n상기장소를 지나던 버스기사가 터널안에 고드름을 발견하고 119에 도움을 요청한 상황으로, 현장도착하여 경찰차량통제 협조하에 고드름 안전 제거 후 인원장비 이상없이 귀서함.,상기장소에 고드름이 형성되어 출동하여 팀장 지휘하에 대원5명은 차량통제후 절연봉을 사용 고드름을 제거후 인원장비 이상없이 귀서함.,소제동방향 고드름제거 출동 지령 접수 후 현장 도착하여 지렛대이용 고드름 안전하게 제거 후 인원, 장비 이상없이 귀소함.	3
87	대전	(구)중부	동구 정동 정동 1-298	일반사고 인명구조:0명(사망:0명,부상:0명,부상자없음)/n/n대전역 지하차도에 고드름이 생겨 신고한 것으로 안전하게 제거조치 후 귀서함.,상기장소 지하차도(대전역에서 소제동방향)에 고드름이 생겨 제거요청된 상황으로, 역전지구대 순찰차가 후미차량 통제한 상태에서 절연봉을 이용하여 안전하게 고드름 제거후 인원,장비 이상없이 귀서함.,(일반사고 인명구조0명, (사망(추정)0명/부상0명/부상자없음 0명) 고드름 제거/n/n상기장소 은행동에서 소제동방향 대전역 지하차도에 고드름을 발견한 시민이 119에 도움을 요청, 현장도착하여 경찰 교통통제 하에 고드름 안전제거 후 인원장비 이상없이 귀서함.,(일반사고 인명구조0명, (사망(추정)0명/부상0명/부상자없음 0명)/n정동 대전역에서 소제동방향 지하차도에 고드름이 낙하 위험이 있어 신고 된 상황으로 현장도착하여 절연봉을 사용해 고드름을 제거후 귀서함.	4
88	대전	동부	동구 정동 정동 1-280	출동 중 자체처리,상기장소에 고드름을 발견한 신고자 백낙인(남,59세)이 위험을 느껴 119에 도움을 요청한 상황으로 현장도착하여 고드름 안전 제거 후 인원 장비 이상없이 귀서함.,상기장소 고드름이 발생하여 지나가던 박재일(남)이 신고한 상황에 출동, 팀장 지휘하에 대원5명이 차량 통제를 하면서 절연봉을 사용 고드름을 제거후 인원장비 이상없이 귀서함.,상기장소 고드름제거 출동중 지하도로 관계자 출동조치로 무전 수보 귀서함,상기장소 대전역 옆 지하차도 상부 틈새 고드름 차량에 위협이 될수 있어 신고한 상황, 현장 도착 교통 안전확보후 절연봉 이용 안전하게 제거함	5
89	경기	가평	가평군 가평읍 읍내리 771-1	가평읍 읍내리 아파트 5층 보일러 연통에 고드름 맺혀 신고한 사항임. 현장 확인한 바 창문에서 제거하기가 용이해 관리사무소 관계자가 집주인과 통화 후 집안 내부 진입해 보일러 가동시켜 고드름 제거함. 안전조치 후 귀대한 상황임.,가평읍 읍내리 고드름 제거 출동 사항임. 현장도착한 바 아파트 14층 보일러 연통에 맺힌 고드름 확인되었으나 집주인 부재, 일몰 및 낙하 가능위치 다수 주차차량 피해가 예상돼 제거 불가함을 신고자에게 설명 후 명일 재신고 요청하고 귀대한 상황임. ,가평읍 읍내리 아파트 보일러 연통에 고드름이 맺혀 신고한 사항으로 현장도착 해 보일러 가동 후 고드름 제거함. 관리사무소 직원에게 주의사항 설명 후 귀대한 상황임.	3
90	경기	광명	광명시 철산동 철산동 169-3	[생안]고드름제거출동으로 다세대빌라 외벽에 고드름이 형성되어 신고한 사항으로 사다리 및 장비이용하여 제거, 안전조치 후 인원, 장비 이상없이 귀대함,3층 고드름제거 사항으로 고드름 제거 및 현장 안전조치 후 귀소함.,[구조]고드름 제거 구조출동 지령접보 후 출동하여 현장 확인한 바 2층 창문 밖에 고드름이 얼어있어 절연봉을 이용하여 현장 안전조치 실시 후 인원,장비 이상없이 귀대함.	3
91	경기	광명	광명시 하안동 하안동 863	[생안]25층 보일러 배관에 고드름이 생겨 떨어지면 위험할 것 같다는 신고로 현장도착하여 하안대가 고드름 제거작업하는 동안 구조대원은 지상에서 안전통제 및 안전조치 완료 후 인원장비 이상없이 귀소 함.,[생안] 고드름제거 출동건으로 관할대 독점가능으로 출동중 귀소함.,현장도착한바 보일러 연통에 고드름이 달려 있는 상황으로 고드름제거후 인원 장비 이상없이 귀소함,현장도착한바 보일러 연통 고드름 제거 후 인원 장비 이상없이 귀소함,상기장소 3개동 7세대 연통쪽 고드름 제거후 인원장비 이상없이 귀소함	5
92	경기	구리	구리시 수택동 수택동 522-45	고드름 제거 출동으로 현장도착하여 교문소펌프 복식사다리 전개후 만능도끼 등 이용하여 고드름 일부 제거, 일부는 창문 파손 위험 및 위험성 없어서 작업불가 안내 후 인원, 장비 이상없이 귀대중 세차실시. 세차 도중 크레인사고 지령 접수함.,벽면 고드름 구조대와 제거 및 안전조치 후 인원 장비 이상 없이 귀소함. ,현장에 출동한 바, 고드름이 2층부터 벽 옆면까지 있어 어둡고 한파 속에서 제거할 경우 이차 사고가 예상되어 내일 낮에 처리할 수 있도록 건물주에게 안내 후 인원, 장비 이상없이 귀소함.	3
93	경기	군포	군포시 금정동 금정동 744	아파트 건물 벽면 5층에서부터 고드름이 얼어 제거요청한 사항으로 현장 도착하여 사사한바 전선 및 차량파손 발생 가능성이 커 관계자에게 차량 이동 및 현장 주변 안전조치 완료되면 추후 재신고하기로 협의 후 귀소함. ,오전 요청한 고드름제거 재신고사항으로 현장 도착후 현장주변 차량 및 인원통제 실시, 오금 고가차 지원요청 후 대원 안전확보실시, 고드름 제거시 비산 방지하기 위해 지상에 매트리스 2점 설치후 도어오프너 및 도끼사용, 고드름 제거 완료 후 귀소함. ,출동하였으나 주차된 차량으로 인하여 안전조치 가 불가하여 비철함 ,아파트 베란다 2층 - 5층 고드름 제거	4
94	경기	군포	군포시 당동 당동 887	지하차도 중간부분에 고드름있다고 신고한 사항. 구조대 출동 중 경찰에게 무전으로 교통통제 요청실시. 현장도착하여 경찰이 교통통제 실시하고 구조대장 지휘하에 구조대원3과4는 공작차 위로 올라가 고드름제거 및 안전조치 실시 후 귀대함.,당정지하차도 내 고드름제거 신고사항으로 구조대 현장 확인한 바 군포방향 2차로 우측벽면쪽 천장부터 지상까지 고드름 발생함. 시청직원과 현장 동시도착. 시청측에서 굴삭기로 고드름제거 완료. 구조대는 현장 교통통제 및 안전확인, 고드름제거 완료 확인 후 귀대함.,현장출동한바 타기관에서 고드름 제거 중이였음./n인원, 장비 이상 없이 귀소함.	3
95	경기	군포	군포시 당동 당동 889	순찰중 낙하우려 고드름 발견했다는 경인 신고사항으로 구조대는 상기장소에서 확인한 바 40cm 고드름 4개소 확인되어 경인 교통통제 하 대원 안전확보 후 배척 및 절연봉 이용해 고드름 4개소 제거완료함.,터널 내 고드름이 있다는 신고사항으로 현장 확인한 바 선착한 오금대에 의해 고드름 제거 완료. 구조대는 현장 확인 및 안전조치 후 귀대 함.,당정지하차도(의왕 방향) 내 고드름제거 신고사항으로 구조대 현장에서 확인한 바 지하차도 천장에 10cm 크기의 고드름 확인함. 오금1펌프가 공작차 후면에서 교통통제. 구조대원 1명 공작차량으로 올라가 절연봉 이용해 고드름제거 완료함. 안전조치 완료되어 귀대함.,현장에 도착한바, 당정지하차도(의왕 방향) 내 고드름제거 신고사항으로 지하차도 천장에 10cm 크기의 고드름 확인함. 오금1펌프가 공작차 후면에서 교통통제. 구조대원 1명 공작차량으로 올라가 절연봉 이용해 고드름제거 완료함. 안전조치 완료되어 인원 및 장비 이상없이 귀소함.,현장출동하여 확인한바 2차선 지하차도 천장에 고드름이 40cm 정도의 크기로 형성되어 있어 경찰의 교통통제 지원받아 절연봉을 이용하여 고드름을 제거한 후 인원, 장비 이상없이 귀소함.,현장 도착한바 지하차도 상부에 고드름이 있어 절연봉이용하여 제거 후 귀소함,당정지하차도 내 고드름이 있다는 신고사항으로 현장도착하여 확인한 바 차도 중간 천장에 고드름 4개소 확인됨, 팀장 지휘하에 구조대원 3 차량통제 실시함, 구조대원 2,4 절연봉 사용하여 오금펌프와 고드름 제거 실시함, 안전조치 완료후 인원장비 이상없이 귀대함,현장도착한바 고드름이 지하차도 중간쯤 1,2차로에 있어 절연봉으로 고드름 제거함	8
96	경기	군포	군포시 산본동 산본동 1139-1	2월 7일 18시 25분경 최초 신고되었던 고드름제거 출동건으로 구조대는 현장 도착하여 6층 태경사우나 관계자 및 1층 관계자에게 상황 재설명 후 작업공간을 위하여 인도에 있는 주정차 차량 이동조치함. 시청관계자 및 경찰과 함께 파이어라인 등으로 현장통제함. 태경빌딩 8층에서 확보, 맞은편 건물 옥상에서 로프확보함. 굴절차 바스켓에 구조대원 2명 탑승함. 고드름에 스크류 4개소 고정 후 체인톱 등 이용해 고드름 제거함. 로프 지속적으로 확보하여 지상으로 고드름 이동함. 7차례 고드름 제거 이동, 제거완료.,동일출동 건 조치 어려움 통보(협의중),고드름제거 전일 요청 건. 경찰 및 관계자 통보하여 굴절차를 이용하여 고드름 제거 완료함.,고드름제거 전일 요청 건. 경찰 및 관계자 통보하여 굴절차를 이용하여 고드름 제거 완료함.,고드름제거 신고사항으로 구조대는 현장 확인한 바 좌우측 건물 외벽 7~8층 높이에 고드름 생성된 것을 확인함. 인도는 주정차차량으로 인해 금일 특수차를 이용한 고드름 제거에 장애요인이 있어 건물관계자(6층 태경사우나 및 최초신고자의 직원:1층 참우돈)에게 현 상황 설명 후 익일 작업토록 설명 후 귀대함.,고드름제거 출동건으로 오금1펌프는 현장 도착하여 구조대 인계 후 비철 함. 굴절차는 구조대와 함께 안전조치 실시 함. 태경빌딩 8층에서 확보, 맞은편 건물 옥상에서 로프확보함. 굴절차 바스켓에 구조대원 2명 탑승함. 고드름에 스크류 4개소 고정 후 체인톱 등 이용해 고드름 제거함. 로프 지속적으로 확보하여 지상으로 고드름 이동함. 7차례 고드름 제거 이동, 제거완료.,전일, 금일 오전 출동 건으로 관계인 협의 중인 상태./n구조대 현장에서 파이어 라인 설치 및 상가연합회, 시청 해당부서, 등 안내함. 층별 상가주 거절 상태로 임의로 진행이 어려워 관계인들끼리 협의를 통해 명일 재방문하여 조치토록 함.	7
97	경기	남양주	남양주시 별내동 별내동 1037	아파트 발코니쪽 외벽에 생성된 고드름 제거 요청건으로 현장 도착해서 확인한 바 3~8층사이 고드름이 생성된 상태. /n 작업하려 하였으나 관계자 비협조 및 야간작업 예상되어 관계자에게 안전조치 당부 및 인계 후 인원, 장비 이상없이 비철함.,고드름 제거 요청으로 출동하여 확인한 바 상층부 가정에서 물이 새고있어 아래쪽으로 고드름이 생김./n해당 가정은 연락이 되지 않는 상태로 아래층 가정방문하여 사람이 있는 집만 베란다 고드름 제거./n추후 필요시 재신고 해달라고 한 후 귀소함.,고드름 제거 재신고로 출동하여 안전조치 및 추후 재출동 통보 후 귀소	3
98	경기	남양주	남양주시 호평동 호평동 24-2	현장도착하여 지하차도 천장에 있던 고드름제거후 인원장비 이상없이 귀소함,호평 지하차도 내부 고드름 제거 신고 건으로 평내1펌프 현장 도착하여 확인한 바 지하차도 내부에 고드름 발견함. 경인 교통통제 하에 고드름 제거 실시하였고 안전조치 완료 후 인원,장비 이상없이 귀소함. ,상기출동 호평지하차도 금곡 방향 출구 인근에 약40cm고드름 다수 형성되어 있는 상태로 구조대는 경찰 현장 안전통제 후 공작차 위에 올라가 고드름 제거 후 인원, 장비 이상없이 귀대함.	3
99	경기	남양주	남양주시 화도읍 가곡리 131-4	유치원측에서 고드름 주변에 합판을 설치한 후 재신고한다고하여 귀소함.,현장도착하여 확인한바 사람 다니지 않는 벽면에 고드름 있는 상황으로 신고자 자체처리한다하여 현장 안전조치 및 추후 재신고시 고드름 제거 임한다하고 인원 및 장비 이상없이 귀소함.,화도읍 가곡리 어린이집 건물 외벽에 고드름이 생겨 옆집으로 떨어질 우려가 있어 신고한 사항임. 구조대 출동하여 안전조치 중 송천리 교통사고 발생하여 공작차 교통사고 출동함. 교통사고 처리 후 고드름제거에 재투입되어 안전조치 완료하고 귀대에 임함.	3
100	경기	부천	부천시 상동 상동 535-9	관계인이 사설 사다리차 호출하여 도착해있는 상황으로 장비 부족의 이유로 신고한 상황. 신상대는 안전벨트, 헬멧 등 장비 착용한 후 고드름 안전 제거함.,-상기출동 고드름 제거 출동으로 10층 건물 중 7층부에 고드름이 생성되어 제거를 요청한 상황/n-선도착한 신상대로부터 독점처리 가능이 확인되어 중도회차하여 인원장비 이상없이 안전귀대함,4층 고드름 제거 요청으로 현장 출동하여 확인한 바 보유하고있는 장비로 고드름을 제거할 수 있는 거리가 안되어 가장 가까운 창문이 있는 업장에 문 개방 요청하였으나 거절로 인하여, 익일 해당 매장이 오픈하는 시간 중으로 방문 예정 통보 및 건물 관계인에게 고드름으로 인한 인명피해 예방 안전교육 후 귀소함.,현장 확인한바 건물 외벽에 7~80cm 가량의 고드름 발생한 상황. 신상대는 고드름 제거를 위해 진입 시도하였으나 창문 방 폐쇄의 이유로 관계인이 자체처리하겠다고 요청하여 안전교육 후 귀소함.	4
101	경기	부천	부천시 원미동 원미동 123-1	13시경 출동한 고드름출동 재 출동건이며 건물 주변 고드름 제거 및 안전조치 마치고 인원, 장비 이상없이 귀소함.,고드름이 얼어 위험하다는 신고를 받고 출동하여 현장확인한 바 상가건물2층 간판에 고드름이 얼어있는 상태로 안전조치 마치고 인원, 장비 이상없이 귀소함.,출동하지 않음.	3
102	경기	분당	성남시 분당구 수내동 수내동 78	고드름제거 출동하여 현장확인한 바 수내중학교 건물 후면 배관 전체에 걸쳐 고드름이 형성돼있는 상황. 관계자에게 확인한 바 배관 내부가 동결되어 물이 넘쳐흘렀다고 함. 배척, 도끼 사용하여 각 층별 창문으로 고드름 제거함 (2~4층). 관계자에게 1층 낙하 우려지점에 라인 설치하여 안전조치 지시함. 현장 수내펌프에 인계 후 귀소함. ,출동한 바 5층부터 1층까지 배수관을 따라 고드름이 열린 상태로 제거 작업을 진행하다 위험성이 높아 구조대 인계 후 인원장비 이상없이 귀소함.,상기출동은 고드름 제거 출동으로 구조공작차 현장도착하여 확인한바 옥상에서부터 1층까지 드래인배관을 따라 고드름이 형성되어있는 상황이었음. 공작차크레인 및 도끼를 이용하여 고드름제거 후 귀소함.,학교건물 외벽 4층에서 부터 1층까지 고드름이 생성되어 있음.파이어 라인으로 일반인 통행 차단후 복식사다리를 이용하여 1층2층 고드름 제거함. 3층4층5층 창문에서 천장 파괴기를 이용하여 고드름 제거함	4
103	경기	분당	성남시 분당구 야탑동 야탑동 203	고드름 제거 요청으로 현장출동하여 확인한 바 교회 건물 높이 5미터 가량에 외벽을 따라서 고드름이 붙어있는 상황으로 복식사다리 이용하여 올라가서 도끼 이용하여 고드름 일부분 안전제거 후 인원 장비 이상없이 귀소함. ,상기 구조출동은 고드름 제거 출동으로 장비운반차 현장 출동하여 확인한바 3층에서 1층까지 벽면에 고드름 확인되어 창문을 통해 배척과, 도끼 사용하여 고드름 제거하고 상황실 통보후 인원장비 이상없이 귀소함.,아트센터 앞 교통사고 처리 후 위소 중 출동으로 현장 도착 시 구조대가 도착하여 작업 중이었고 야탑대 추가 지원함 도끼, 바등을 이용하여 제거함/n고드름 제거 중 인도 및 도로 일부 통제하여 2차 사고 예방함,현장 도착한바 고드름 제거 시 시설물 파손 우려가 있어 신고자와 유선 통화 하여 상기 사항을 전달하여 고드름 인근 출입 통제선 설치로 안전 조치 하기로 함	4
104	경기	분당	성남시 분당구 정자동 정자동 102	상기장소 고드름제거 출동하여 확인한 바 7층에서 부터 고드름이 있는 상황으로 구조대원 2명 탑승하여 고드름 제후 및 안전조치 후 귀소함.,아파트 건물 외벽10층 베란다 수도관 동파로 고드름이 생성됨. 고드름이 케이블, 배관, 베란다 유리문 등과 같이 얼어져 있고 아파트 앞에 차량이 주차되어 있어 고드름 제거 실시하지 못함. 관계자와 협의한 바 내일 입주민에게 동의 및 주차 차량 이동후 다시 신고하여 고드름 제거 작업 실시 하자고 함. 고드름 추락 위험지역 파이어 라인으로 출입통제 하고 귀소함.,전일29일 출동한 아파트 10층 고드름 제거 재출동함. 구조대, 서현굴절,지휘차, 조사차 와 같이 출동하여 현장 민간인 통제 후 현장대응단장님 지시사항으로 현장 구조대, 서현굴절, 지휘차, 조사차에게 현장 인계후 귀소함,상기장소(고드름제거) 도착하여 현장 확인 한 바 아파트 7층부터 지상 3층 외벽에 고드름이 결빙되어 있어 서현 굴절 차량에 탑승하여 개인안전장치 설치 및 확보장비 결착 후 도끼를 이용하여 고드름 제거 실시, 현장 안전조치 실시 후 귀소함.	4
105	경기	성남	성남시 수정구 신흥동 신흥동 73-6	고드름 제거 요청으로 출동함./n현장 도착하여 확인한 바 4층에 직경 약 15cm의 고드름이 있는 상황./n옆 건물 3층 거주자에게 양해를 구해 베란다로 진입하여 스크래퍼 이용 고드름 제거 완료./n인원 및 장비 이상없이 귀소함.,고드름 제거 요청으로 출동함. 현장도착하여 확인한바 4층 부근에 고드름이 약 1m 길이정도로 형성되어 있어 4층 주택 안으로 진입 안전확보 후 빠루를 이용하여 안전하게 제거 완료함. /n- 신고자(건물주)에게 고드름 제거시 1층에 있는 천막 파손 및 벽면이 파손될 수 있음을 설명하고, 동의를 얻음.,고드름 제거 요청으로 출동함. 현장도착하여 확인한바 4층 부근에 고드름이 약 1m 길이정도로 형성되어 있어 4층 주택 안으로 진입 안전확보 후 빠루를 이용하여 안전하게 제거 완료함. /n- 신고자(건물주)에게 고드름 제거시 1층에 있는 천막 파손 및 벽면이 파손될 수 있음을 설명하고, 동의를 얻음.	3
106	경기	성남	성남시 수정구 창곡동 창곡동 509-3	10층 사우나 건물 외벽 창에서 얼음이 얼어 떨어질수 있어 신고한 사항으로 현장도착한바 얼음은 아래로 떨어진 상태로 주변 위험표지 설치 및 관계자에게 설명 후 귀소함,건물에서 고드름이 낙하한다는 신고로 출동하여 고드름제거 실시 후 관계인에게 안전교육 실시하고 인원장비 이상없이 안전귀소함.,건물 외벽에 11층에 고드름이 얼어 있어 위험하다는 신고내용으로 현장도착하여 안전장구 착용후 장비운반 인원이 지상에서 인원통제 및 안전확보 후 구조공작 인원은 옥상에서 로프를 이용한 고르름 제거 작업 실시함.	3
107	경기	송탄	평택시 이충동 이충동 607-1	송탄구조공작은 고드름제거건으로 현장도착하여 경찰 교통통제하 고드름제거 완료. 귀소 중 승강기 구조 출동.,이충동 중앙지하차도 평택에서 송탄방향 중간지점(2차선 부근) 천장 부근에 약 80cm 정도 크기의 고드름이 달려 있는 상황으로 안전조치 후 센터로 귀소함.,2. 8. 08:38 고드름제거 출동건으로 현장도착하여 구조공작차량을 이용, 차량진입 통제 및 안전조치 후 고드름 제거 완료 후 인원, 장비 이상없이 귀소함.	3
108	경기	수원남부	수원시 권선구 세류동 세류동 501-24	현장도착하여 확인한바 주차된 차량으로 인해 작업이 불가한 상황임. 구조대원은 집주인에게 작업환경이 가능해지만 재신고하도록 설명 후 인원, 장비 이상없이 귀소함.,현장도착하여 확인한바 안전조치 불가하여 신고자에게 상황설명 후 인원, 장비 이상없이 귀소함.,현장도착하여 확인한바 건물 외벽에 1~3층에 고드름이 형성되어 있는 상황임. 구조대원은 주변 안전확보함. 사다리 전개 후 도끼, 빠루 등 활용하여 고드름 제거완료함. 신고자에게 현장 인계 후 인원, 장비 이상없이 귀소함.	3
109	경기	수원남부	수원시 영통구 망포동 망포동 355-23	다세대주택 4층에 고드름이 형성된 상황으로 출동 중 선착한 영통대로부터 자체처리 가능으로 상황종료 후 귀대함.,상기장소 고드름 제거 구조출동 지령접보 후 출동 중 선착한 영통펌프로부터 독점가능 무전확인. 인원, 장비 이상없이 귀소함,상기장소 4층높이에 고드름이 생성된 상태로 절연봉을 사용하여 제거 후 주변 안전조치하고 귀대함.	3
110	경기	수원남부	수원시 영통구 원천동 원천동 626	구조대는 원천동 교통사고 완료후 귀서중 상황실로부터 고드름제거 접보후 즉시 재출동에 임함./n신고자는 차를 타고 지나가며 터널 내 고드름이 있어 신고한 상황으로 구조대 현장도착하여 확인한 바 터널내 1차선 윗쪽에 50cm 크기의 고드름과 외벽을 타고 1m*4m 정도 크기의 고드름이 있어 구조대는 터널 입구에 경찰 배치 후 구조장비운반차량과 공작차량 터널내로 진입하여 방화문파괴기, 도끼 이용하여 안전하게 제거함. 구조대는 인원, 장비 이상없이 귀서후 재출동 준비에 임함.,상기장소 도착하여 확인한바 지하차도 천장과 벽면에 고드름이 생성되있는 상황. 망치를 이용하여 고드름 제거 후 도로유지관리측에 현장 인계 후 귀대함./n* 귀소중 장비운반차 영통동 자살 출동함.,미출동	3
111	경기	수원	수원시 권선구 구운동 구운동 215-10	고드름 제거 신고로 현장에 도착하여 확인결과 지하차도에 2곳 가량 고드름이 있는 상황임. 제거 후 인원 장비 이상없이 안전귀대함.,고드름 제거 완료 후 귀소함,지하차도 천장에 고드름이 있다는 신고를 받고 출동하여 고드름제거 완료하고 인원,장비 이상없이 귀소	3
112	경기	수원	수원시 권선구 구운동 구운동 929-9	지하차도에 고드름이 3개 있다는 신고로 구조대 현장도착한 바 경찰이 차량통제중이었고 구조공작차량 위에서 고르듬 3개 제거후 인원, 장비 이상없이 귀소함.,지하차도내에 고드름이 형성되어 위험하다고 신고한 상황으로 현장도착 후 경찰이 2개 차로 완전히 차단 후 절연봉 사용하여 안전조치 완료 특이사항 없어 인원 및 장비 이상없이 귀소함,터널 내 고드름 제거 후 귀소함	3
113	경기	수원	수원시 장안구 조원동 조원동 907	신고자는 지하차도를 지나가던 중 지하차도 내에 고드름이 있어 신고한 상황으로 구조대 현장도착하여 확인한 바 1m 길이 정도되는 고드름이 있어 경찰(장안문지구대)과 구조공작차의 교통통제 후 절연봉 이용하여 안전하게 제거함. 구조대는 인원, 장비 이상없이 귀서후 재출동 준비에 임함.,신고자는 지하차도 내 고드름이 있어 신고한 상황으로 구조대 현장도착하여 확인한 바 1m 크기의 고드름이 매달려 있어 절연봉 이용하여 안전하게 제거함. 구조대는 인원, 장비 이상없이 귀서후 재출동 준비에 임함.,고드름 제거 출동으로 출동하여 확인한 바 1차선과 2차선 사이에 약 1m고드름 및 잔고드름 2개 있는 상황으로 구조대는 차량통제 후 절연봉사용하여 고드름 안전제거 및 안전조치 후 인원, 장비 이상없이 귀소함.	3
114	경기	시흥	시흥시 대야동 대야동 산139-3	고드름제거(안전조치)/n고드름제거 지령받고 출동하여 확인한바 서울외곽순환도로(시흥-> 인천방향) 1,2차선 터널내 2차선 터널중간 천장에서 고드름 50~70cm 생긴 상황, 은행대는 절연봉 활용하여 고드름제거 및 안전조치 후 인원장비 이상없이 복귀함.,고드름제거(안전조치)/n고속도로 터널내 고드름제거 지령받고 출동하여 확인한바 50cm이상 크기의 고드름이 천장에 달려있는 상황, 은행대는 차량 통제 및 절연봉 사용하여 고드름제거 완료, 현장 안전조치 후 인원장비 이상없이 복귀함.,터널내 고드름 제거 신고로, 출동중 관할대 출동으로, 연성펌프는 인원장비 이상없이 귀소함.	3
115	경기	시흥	시흥시 신천동 신천동 851-1	은행펌프 상기 장소 도착하여 건물 6층 외벽에 고드름 제거 및 현장 안전조치 하고 소방용수시설 점검 및 지수리 조사 속행함.,은행펌프 상기 장소 현장 도착한바, 건물 외벽 보일러 연통에서 고드름 생성되어 있는 상태. 입주민 부재로 고드름 제거 불가하여 파이어라인 설치 및 현장 사진 확보하고 귀소함./n/n* 금일 오후중 출동지 재방문하여 현장확인 할 예정./n** 귀소중 상황실로부터 대야동 화재 접보 받아 즉시 출동에 임함.,은행펌프 상기장소 출동한 바, 고드름이 있는 상태로 구조대에 지원요철해서 제거 후 인원,장비 이상없이 귀소.,고드름 제거 출동신고 접보 후 현장도착하였으며 빌라 6층 외벽에 고드름이 달려있는 상황으로 로프하강하여 고드름 제거완료 및 현장안전조치 후 인원,장비 이상없이 귀대함.	4
116	경기	시흥	시흥시 장현동 장현동 540	고드름 제거 출동 건으로써 현장 도착하여 베란다 보일러 연통에 고드름을 확인 후 동물 포획 세트를 사용하여 제거. 구조대는 귀대 중 동물구조출동에 임함. ,상기구조출동으로 현장도착한바 시흥구조대 선착으로 상황지원 및 안전조치후 인원장비 이상없이 안전귀소함.,고드름제거(안전조치)/n하중동 고드름제거 연계출동으로 지령받고 출동하여 확인한바 4층 아파트외벽 보일러 연통위에 얼음에 있는 상황으로 구조대는 구조공작 크레인에 매달려 도끼로 제거 완료하고 인원장비 이상없이 안전하게 귀대함.,아파트 보일러 배연통에 매달린 고드름 안전하게 제거 하고 귀소 함.,고드름제거(안전조치)/n고드름제거 출동 지령받고 출동하여 확인한바 고드름 아파트 외부 보일러 연통에 고드름이 맺혀 있는 상황으로 선착대(연성대) 독점가능으로 구조대는 현장 연성대 인계하고 인원장비 이상없이 안전하게 귀대함.,하중동 고드름제거 중으로 추후 출동함.	6
117	경기	안산	안산시 단원구 고잔동 고잔동 707	상가 3층 한의원 건물 외벽에 고드름이 위태롭게 매달려 있다는 접보로 현장 출동한바 안전조치가 필요한 상황. 옆에 사무실 창문을 열고 절연봉을 이용하여 안전 제거후 이상없이 귀대함.,건물외벽에 고드름이 있다는 신고로 현장 도착하여 확인한바, 1월29일에 공사가 예정중인 보일러 연돌쪽에 고드름이 있는상태로, 접근이 용이치않고 날씨가 추워 고드름이 녹을 확률이 적어 고드름 제거하지 않고 관계자에게 설명 및 안전조치 이후 귀소하였음.,빌딩 외벽에 약 30cm 가량의 고드름 생성되어 있어 사다리 등반 후 천장파괴기를 이용, 고드름 제거한 뒤 철수 함.	3
118	경기	안산	안산시 단원구 고잔동 고잔동 801	지하차도1차로에 1M이상의 고드름이 있어 위험다하다는 신고건으로 출동하여 고잔펌프와연계하여 차량통제하고 절연봉을 이용하여 고드름제거완료하고 안전조치후 인원,장비 이상없이 귀대함(장비운반),지하도 1차선 천정에 고드름이 매달려 있다는 접보로 현장 출동함. 경찰과 장비운반차가 1,2차선 안전통제하고 구조공작차가 통제선 앞으로 이동 부서함. 도끼를 휴대한 구조대원이 공작차 위로 올라가 고드름 제거 안전조치 완료하고 인원 장비 이상없이 귀대함(구조공작,장비운반),지하도 내 고드름 제거 접보로 현장출동하여 고드름 제거후 안전귀대함.,지하차도 고드름 제거로 출동, 현장 도착하여 경찰 도로통제 실시 후 도끼 및 절연봉으로 안전하게 제거 후 인원 장비 이상없이 안전귀대함(구조공작,장비운반),중앙역 앞 지하차도에 고드름이 달려있어 지나가는 차량이 위험하다는 신고 건으로 출동하여 경찰협조하여 도로통제 후 고드름제거 도구 이용하여 안전조치 완료 후 인원,장비 이상없이 안전귀대.(구조공작,장비운반),현장도착하여 고드름 제거 및 안전조치 후 귀소함,지하차도 내에 고드름이 생겨 통행하는 차량이 위험하다는 신고 건으로 기출동 건과 동일 장소로 경찰과 연계하여 도로 통제 후 절연봉 이용하여 고드름안전조치 후 인원,장비 이상없이 안전귀대.(구조공작,장비운반),고드름제거 신고건으로 출동하여 경찰과 연계하여 중앙역 지하차도 고드름제거완료 구조대는 본부상황실로부터 귀대접보에따라 인원,장비이상없이 안전귀대함(구조공작,장비운반),지하도에 고드름 신고. 중앙로 안산역 방향 1차로 위에 고드름 있는 상태. 경찰차 1대, 장비운반차로 1,2차로 통제 후 구조공작차에서 고드름 제거 완료. 고드름 잔해 이동 조치 후 구조대는 인원, 장비 이상없이 귀대함.	9
119	경기	안산	안산시 단원구 선부동 선부동 1070-18	고드름 제거접보로 현장 출동중 선착대(선부대) 자체처리로 구조대는 안전귀대함.(장비운반,구조공작),상가건물 외벽에 고드름이 있어 위험하다는 신고 건으로 출동하여 확인한 바 로프이용한 작업이 불가하여 굴절차량 지원요청 후 바스켓에 2명 탑승 후 파괴장비 이용하여 고드름 안전조치 후 인원,장비 이상없이 안전귀대.(구조공작,장비운반),사우나 건물 외벽 연통부분에 고드름이 맺힌상황. 아래층에서 장대를 이용하여 제거후 귀소함.,상가 건물 6층 외벽에 고드름 제거 후 염화칼슘 살포후 귀소	4
120	경기	안산	안산시 단원구 원곡동 원곡동 768-9	건물 2층 외벽 고드름 공구 및 사다리를 이용 제거 마치고 귀소함,현장도착하여 빌라 2층 외벽에 있는 고드름 제거 완료 및 안전조치 후 귀소함,건물외벽에 1m 고드름이 있어 위험하다는 신고 건으로 출동중 선착대(신길대) 독점가능접보 후 구조대는 상황실로부터 귀대지시시로 인원,장비 이상없이 안전귀대.(구조공작,장비운반)	3
121	경기	안산	안산시 단원구 원곡동 원곡동 771-4	현장확인한 바 건물 3층 배수관에 고드름이 약5미터 가량 붙어있는 상황으로 3층 집안 내로 진입해서 작업을 해야하는 상황. 건물주 확인한 바 키가 없는 상황으로 작업불가로 건물주가 추후에 다시 신고하겠다고 하여 구조대는 귀대함. 귀대중 사동 화재 연계출동에 임함.,빌라 바닥에서 4층 높이까지 고드름이 얼어있는 상황. 대드라이버,도어오프너,코어드릴 이용하여 고드름 제거 완료. 안전조치 후 집주인에게 인계. 구조대는 인원, 장비 이상없이 귀대함.,현장 도착하여 고드름 일부 제거 후 나머지 부분 제거 불가능 하여 신고자에게 상황 설명 후 귀소함	3
122	경기	안양	안양시 만안구 석수동 석수동 산166	석수센터 중복지령으로 미출동함,터널 내 고드름 제거 후 인원/장비 이상없이 귀소함.,터널 내 고드름 제거 후 인원장비 이상없이 귀소함.	3
123	경기	안양	안양시 만안구 석수동 석수동 산178	소방위 박남수 등 3명은 터널내 고드름 제거 접보를 받고 출동하여 현장도착 한 바 선착대(석수센터)에 의해 조치완료 된 상황으로 상황실로부터 철수명령을 받아 인원장비 이상없이 안전귀대함,현장도착하여 충훈터널 내 고드름 제거 및 안전조치 후 귀소함,현장도착하여 고드름 제거 및 안전조치 후 인원,장비 이상없이 귀소함,충훈터널 내 고드름 발생한 상황으로 고드름 제거 후 귀소함.,터널 내 고드름제거 요청으로, 안전조치 완료 후 인원장비 이상없이 귀소함.	5
124	경기	오산	오산시 서동 서동 125-8	원동 고가차를 이용, 고드름제거 및 현장 안전조치 후 인원,장비 이상없이 귀소함,10층높이 고가사다리 전개하여 구조대원 2명과 함께 고드름 제거 안전조치 실시함,고드름제거 출동 지령 접보 후 즉시 출동함. 현장도착한 바 아파트 10층 높이 창문아래에서 외벽을 타고 물이 흐르면서 얼음이 언 상태로, 지상 주차장 안전조치 후 원동고가차의 지원을 받아 9층높이에서 호스를 이용하여 온수로 얼음 제거 후 현장 관계자에게 인계, 인원장비 이상없이 귀대함.	3
125	경기	용인	용인시 수지구 상현동 상현동 340-1	고드름제거 신고로 현장도착하여 경찰 교통 통제하에 고드름제거 안전조치 후 인원, 장비 이상없이 귀소함.,현장도착하여 확인한 바 상현지하차도 내 천장에 고드름 맺혀있는 상황으로 경인 통행 차단 후 절연봉 및 장비 이용하여 고드름 제거 및 현장안전조치 후 인원, 장비 이상없이 귀소함.,고드름 제거 신고로 출동한 바, 터널 천장에 고드름이 있어 안전조치 후, 인원, 장비 이상없이 안전 귀소함.	3
126	경기	용인	용인시 처인구 유방동 유방동 327-2	-상기 출동건은 고드름 제거 건으로 현착한바 빌라 배관에 고드름이 있는상황으로 절연봉 및 손도끼를 이용하여 고드름 제거 완료후 신고자에게 유선으로 안전조치 설명뒤 비철함., - 상황실의 고드름제거 지령접보 즉시 출동함./n - 현착하여 확인한바 빌라 pvc 배관따라 전 층에 고드름이 생긴 상황으로 고드름 제거작업을 하면 배관 파손우려가 있어 신고자에게 설명 및 차량 이동주차 조치 실시하였고 소방 안전라인 설치 후 생활안전 2명 인원장비 이상없이 안전귀소	3
127	경기	의왕	의왕시 오전동 오전동 217-2	고드름제거 출동으로 현장 도착하여 확인한바 다수의 보일러 연통 외부에 고드름 확인 하였으나 세대내 거주자 부재로 관계자에게 상황 설명후 1층 주차장 통제 및 세대 연락 후 후일에 재신고 하기로 하여 귀소함,본부상황실로부터 고드름제거(금일 14시경 신고장소 재출동) 접보 즉시 출동하여 현장도착 후 상황파악한바, 세대 안으로 진입 가능하나 주차장에 차량 이 주차된 상황임. 신고자에게 상황설명(차량 이동조치 필요함) 후 차량이 이동조치 된 705호 세대 내 고드름(보일러 연통에 매달려있음/약 40cm) 제거 완료함. 708호 세대 내 고드름(주차된 차량 차주 연락 안됨)은 차량 이동조치 완료 후 익일 재신고 안내한 뒤 인원,장비 이상없이 귀대함. ,본부상황실로부터 고드름 제거(아파트 7층 보일러 연통에 고드름 있음) 접보 즉시 출동하여 현장도착 후 상황파악한바, 상기장소 7층라인 연통에서 길이 50cm 정도 고드름 두 곳에 있는 상황임. 고드름 제거 위해 세대안으로 진입 필요하고, 1층 주차장에 주차된 차량 이동조치 필요한 상황임. 신고자에게 관련사항 설명하고 필요한 조치 완료 후 재신고 요청한 뒤 인원,장비 이상없이 귀대함.,상황실로부터 구조(고드름제거)지령 접보 즉시 출동하여 현장도착 확인한 바 101동 813호와 101동 705호 연통에 고드름이 생겨서 떨어진다면 위험한 상황으로 구조대는 교통통제 및 인명통제를 한 후 개인안전장비를 착용하고 도끼 및 절연봉을 사용하여 안전하게 고드름을 제거한 후 인원,장비 이상없이 안전귀대함 ,현장도착하여 확인결과 구조대 자체 해결 가능하여 구조대 인계 후 인원장비 이상없이 안전귀소.,오전출동대 펌프차(소방위 허창근,소방장 장원,노정훈) 현장도착하여 확인한바 2동 705호,1동 705호 난방용 배관에 고드름이 메달려 있어 도끼 및 천장파괴기를 이용하여 고드름제거를 실시함,본부 상황실로부터 고드름제거 접보 즉시 출동하여 현장도착한 바, 5층 보일러 연통에 고드름이 있는 상황으로 구조대는 안전하게 고드름 제거 완료, 그 외 고드름은 관리사무실에서 추후에 입주자 협조 및 주차통제 후 실시 예정으로 구조대는 인원,장비 이상없이 귀대함.,고드름제거 출동으로 현장 도착한바 2세대에서 보일러 배관에 고드름 확인 되어 세대 방문하여 제거 완료함.(1동605호, 1동412호)	8
128	경기	의정부	의정부시 의정부동 의정부동 133-3	8층 건물 외벽에 고드름이 있다는 신고로 현장도착하여 확인한 바 8층부터 1층까지 고드름이 얼어있어 주변안전통제 등 안전조치 및 구조대 인계 후 귀소 함.,화재 출동 후 귀대 중 고드름제거 신고 접수되어 귀대하여 장비 휴대하여 출동에 임함. 현장 도착해 확인한 바 8층건물 6층에서부터 1층까지 고드름 형성되어있는 상황. 건물주(박봉춘/남/************)와 관계자(박경애/여/*************) 입회하여 제거 작업 실시함. 6층 가정집 동의얻어 창문 통해 구조대원 3명에 의해 로프 1차, 2차 안전확보하고 장비 활용해 하강하며 고드름 제거 작업 실시함. 1층까지 안전제거 하고 건물주 및 관계자에게 설명 후 인원,장비 이상없이 귀대함.,고드름 제거 신고 접수되어 출동에 임함. 현장 도착해 확인한바 건물이 인접하여 사람이 통행하지 못하는 골목 방향으로 8층에서부터 지면까지 외벽에 고드름 형성되어있음. 신고자는 서울에있는 상황으로 입회 하지 못하는 상황. 주변 시설물 파손우려로인해 관계자 입회할 것을 권유하고 추후 신고 안내 후 인원,장비 이상없이 귀대함.	3
129	경기	의정부	의정부시 의정부동 의정부동 211-1	고드름 제거 신고 접수되어 출동에 임함. 현장 도착해 확인한 바 고드름 자체 낙하 하여 완전제거 된 상황./n피해상황 확인한 바 특이사항 없어 신고자(노영일/남/75세)에게 상황 설명하고 인원,장비 이상없이 귀대함.,3층 건물에 2층벽에 고드름이 있다는 신고로 현장도착하여 구조대와 함께 안전조치 완료 후 이상없이 귀소 함.,고드름 제거 요청 건으로 출동, 현장에 도착하여 확인한 바 빌딩 2층 창문에 고드름이 달려있는 상황으로 안전장비 착용 후 구조공작(크레인)을 이용하여 제거 완료함. 이후 인원, 장비 이상없이 귀대 중 3차 출동에 임함.	3
130	경기	이천	이천시 부발읍 응암리 97	본부상황실로부터 고드름제거 접보 지시를 받아 출동함./n1. 현장도착하여 확인한 바 일부 고드름이 매달려있는상태./n2. 구조대는 고드름 제거 후 인원, 장비 이상없이 귀소함.,현장도착하여 확인한바 6층 에어컨 연통에 고드름 매달려 있는 상태로 그물, 로프 ,만능도끼 이용 하여 고드름 제거 하고 인원,장비 이상없이 귀소함,현장도착하여 확인한바 아파트보일러 연통에 고드름 다수 발견되어 고드름 제거 및 안전조치 후 인원,장비 이상없이 안전귀소함.	3
131	경기	일산	고양시 일산동구 풍동 풍동 562-18	현장도착하여 확인한바, 6층 건물 외벽에 고드름 있는 상태, 고드름 제거 시도 할 경우 주변시설 피해 발생 우려 및 휴일로 인해 건물 입주자들 내부에 없는 관계로 관계자와의 협의에 의해 추후 신고 하기로 결정 함, 고드름 주변 파이어 라인 설치 및 현장안전 조치 후 상황실에 상황 전파 후 인원/장비 이상없이 구조출동에 임함.,현장출동중 선착대(백석) 확인한 바 관계자 부재로 인해 처리 불가로 이상없이 귀대함.,현장 도착하여 확인한바, 건물 측면 2-5층 외벽에 고드름이 있는 상태, 구조대와 협조하여 고드름 제거 및 안전조치 후 인원/장비 이상없이 귀소 함.,고드름제거 출동하여 현장 확인한 바 6층 빌라 1층부터 5층까지 외벽에 폭 약 1m, 두께 약 15cm의 고드름이 맺혀 있는 상태. 구조대 백석대와 함께 각 층의 창문 통해 만능도끼 및 배척 등 이용 고드름 안전제거함.	4
132	경기	파주	파주시 금촌동 금촌동 1008	아파트 9~11층 베란다 난간에 고드름 제거 건으로 현장 도착하여 도끼를 이용하여 고드름 제거 및 현장 안전조치 후 인원, 장비 이상 없이 귀소 함.,지령받고 도착한 바, 10층과 9층에 에어컨 실외기 배관으로 인한 고드름이 달려있던 것을 확인. 제거후 인원 및 장비 이상없이 귀소함. ,지령받고 도착한 바, 11층에서 9층까지 에어컨 실외기로 고드름이 얼어있는 상황. 고드름 제거후 인원 및 장비 이상없이 귀소함.	3
133	경기	파주	파주시 법원읍 법원리 436-7	현장에 도착하여 확인한바 5층 건물의 외벽에 위치한 배수관 전반에 걸쳐 얼음이 두껍게 얼어있는 상황으로 법원펌프는 구조대 지원 요청을 하였고 얼음 제거 과정에서 2차 재산피해가 우려되어 신고자에게 상황 설명, 건물주와 협의 후 다시 신고할 것, 안전조치를 할 것 등을 당부하고 현장안전조치를 마치고 인원, 장비 이상없이 귀소함. ,현장에 도착하여 확인한바 01.23.에 접수되었던 사건으로 신고자가 건물주와 협의후 재신고했으며 신고자에게 다시 재산피해 및 상황 설명을 했고, 법원펌프는 구조대에게 지원 요청 후 손도끼 등 장비를 사용하여 건물 외벽 전층에 걸친 얼음을 제거 후 현장안전 조치를 마시고 인원, 장비 이상없이 귀소함.,고드름 제거 신고로 구조대 즉시 출동. 법원대 자체처리 불가로 구조대 추가 요청한 상황이었음. 구조대 현장 도착 후 법원대와 접촉하여 상황 파악한 결과 고드름 제거 시 1층 현관문에 캐노피 차양막 훼손우려로 인하여 신고자에게 건물주랑 연락하여 상황전달을 해달라고 하였음. 건물주와 연락이 닿은 후 다시 신고를 하라고 전달하였고 구조대 인원, 장비 이상없이 본서 귀대함. ,고드름 제거 신고로 구조대 즉시 출동. 1월 23일(수) 고드름 제거로 출동을 나갔을 때 1층 캐노피 차양막 훼손우려로 신고자에게 건물주와 연락하여 상황전달을 한 후 재신고를 한 상황. 구조대는 선착한 법원대와 접촉하여 상황파악 후 캐노피 차양막은 에어매트로 결속하여 충격을 최소화하였고, 고드름 제거는 4층부터 창문을 통하여 로프와 카라비너를 사용하여 인원 및 장비낙하 안전확보 후 다기능도끼 및 배척기를 활용하여 고드름을 제거 완료 후 인원, 장비 이상없이 본서 귀대함.	4
134	경기	포천	포천시 소흘읍 이동교리 105-4	고드름제거 출동 지령받고 현장도착하여 확인한바 보일러가 터저 1층부터 4층까지 배관을 따라 고드름이 붙어있는상황으로 구조대는 4층으로 올라가 천장파괴기로 3층에 있는 고드름 일부를 제거 하였으나 3층 진입불가로 인해 내일 오후 굴절차를 동원 후 다시 작업하기로 신고자에게 상황 설명 후 재신고 할 것을 안내 후 인원,장비 이상없이 귀대함.,고드름제거 출동지령받고 현장 도착하여 확인한바 보일러가 터져 4층부터 1층까지 배관을 통해 얼어있는 상황으로 굴절차를 지원요청하여 구조대원 2명 탑승 후 4층부터 1층까지 제거장비(착암기, 만능도끼, 배척)을 사용하여 고드름 제거 완료 후 인원,장비 이상없이 귀대함.,현장 도착한 바 고드름 제거 불가로 현장 안전조치 후 금일(30일) 제거하기로 관계자와 협의하고 귀소.	3
135	경기	포천	포천시 소흘읍 이동교리 314-9	고드름제거 신고로 소흘펌프 현장 도착한 바 자체처리 불가. 포천구조대 화재출동중으로 해당 사항 관계자에게 전달 후 재신고 요청함.,고드름제거 출동지령받고 현장 도착하여 확인한바 지붕에서 부터 배관을 타고 물이 얼어 고드름이 있는 상황으로 신고자에 따르면 동절기를 대비하여 수돗물을 계속 틀어놓았다고 함. 고드름이 물이 계속 흘르는 관계로 제거에 어려워 신고자에게 물배관을 다른쪽으로 옮기고 재신고 할것을 안내 후 본서 귀대 중 선단동 신변확인(문개방) 출동에 임함. ,고드름제거 현장으로 현장 도착한 바 처리 불가. 관계인에게 안내 후 인원, 장비 이상없이 귀소.	3
136	경기	하남	하남시 광암동 광암동 산87	고드름 제거 출동으로 현장 도착한 바 고드름 제거 및 안전조치 후 귀소,구조대 고드름 제거 신고 접수 현장출동 중 감북대로부터 처리가능하다는 무전 청취 및 상황실 귀소지시 받고 안전 귀소함,터널에 생긴 고드름제거함.	3
137	경기	화성	화성시 남양동 남양동 2071-2	상기장소 도착한바 터널 안에 있는 고드름 제거 완료후 인원, 장소 이상없이 귀소하여 재출동에 임함.,고드름 제거 신고 건으로 출동. 현장에 도착하여 확인한 바 3차선 도로 터널 안에 고드름이 달려있는 것을 확인 하고 개인안전장비 착용 후 2차 사고 우려가 있어 도로통제 후 절연봉을 이용하여 고드름 제거 완료 후 인원,장비 이상없이 귀대함.,구조출동건으로 현장도착하여 확인한 바 남양터널 상하행방향 곳곳에 고드름이 얼어 있어, 경인교통통제 실시 된 후 절연봉, 만능도끼 이용해 천장 고드름 제거하고, 바닥에 염화칼슘 뿌려 안전조치 실시. 현장도착한 시청관계자에게 조치를 취할 것을 요청 후 현장인계하고 귀소함./n시청관계자 :/n 남양읍사무소 남원주 총무팀장(*************)	3
138	경기	화성	화성시 남양동 남양동 2144-2	상기장소 터널에 고드름이 달려있다는 구조출동 현착하여 확인한 바 터널양방향 천장에 고드름이 있는상태로 경인요청하여 교통통제 및 안전조치 뒤 절연봉을 이용하여 고드림 제거완료 후 인원, 장비 이상없이 귀소함. ,상기출동은 구조출동으로 화성시청 앞 택지앞교차로<->북양리교차로 사이 양방향 터널내 고드름 제거 출동으로 장갑, 구조헬멧, 보안경 등 안전장비 착용후 절연봉 이용 고드름 제거 완료 후 인원장비 이상없이 귀소완료함.,소방위 곽진익 외 3명(장경훈, 박준태, 원재훈) 상기장소 구조출동하여 터널내 고드름 제거완료 후 인원장비 이상없이 귀소함.,상기장소 구조출동 현착하여 확인한 바 화성시청 부근 터널 양방향 고드름이 있는상태로 경인 협조하에 교통통제 및 절연봉을 이용하여 제거 및 안전조치 후 인원, 장비 이상없이 귀소함.	4
139	강원	속초	속초시 교동 교동 산307	현장도착한바 고가도로 약 3m 높이에 고드름이 달려있어 개인안전장구 착용후 경찰통제하 안전하게 고드름 제거완료함. ,구조출동/n/n1.장소: 속초시 교동산 307 (삼환아파트 밑 지하차도)/n2.인원/장비: 속초지휘/ 현장지휘3담당 소방경 박정훈 외 2명/n (소방위 이창연 소방사 최효선)/n3.내용: 고드름 제거 경찰공동대응요청. 고드름 제거 완료 후 귀소.,고가도로 지하터널 양방향 천장위에 고드름이 있어 제거가 필요한 상황으로, 도로통제 실시 및 개인안전장구 착용하여 안전하게 제거 후 귀소 함.,고가도로 터널 밑에 고드름이 여러개가 매달려 안전조치가 필요한 상황으로, 경찰 요청하여 도로통제 실시 후 현장에서 절연봉으로 제거 및 안전조치 후 귀소에 임함./n/n* 귀소 중 화재취약지역 예방순찰 실시함.,지하차도에 고드름이 낙하가능성 있어 통행에 위험하여, 현장 고드름 제거 및 안전조치 후 귀소함.,삼환아파트 인근 터널에 고드름이 있어 위험해보인다는 신고를 받고 출동하여 경찰 차량통제하에 절연봉, 빗자루를 사용하여 고드름 안전하게 제거, 현장안전조치 후 귀소함.,지하차도에 고드름이 있어 위험해보인다는 신고를 받고 출동한 건으로 경찰 공동대응으로 차량 통제하에 고드름을 안전하게 제거, 현장 안전조치 후 귀소함.	7
140	강원	영월	영월군 영월읍 하송리 363	현장 도착하여 아파트 5층 난간에 있는 고드름 1개 제거 후 인원장비 이상없이 귀소함.,아파트 5층에 고드름 2개소 제거건으로 출동한 바 현장도착후 5층에 거주자가 집에 없는 상태로 6층 거주자와 협조후 고드름제거 및 안전조치 후 귀소함.,아파트 8층 고드름제거 건으로 출동한 바 현장에서 확인후 해당층수로 진입하려 했으나 거주자가 출장으로 인해 집이 비어있어 위층으로 통하여 진입 고드름제거 및 안전조치후 귀소함	3
141	강원	정선	정선군 정선읍 봉양리 147-10	옥상에 물탱크가 터져 고드름이 얼어서 어린이집에 애들이 다니는데 위험하다고 신고 접수되어 현장 도착한 바 물라인 배관에 5~6미터정도 길이로 얼어있어서 크레인과 만능도끼로 얼음 안전하게 제거 후 귀소함,어린이집 고드름 제거건으로 현장도착 후 구조대와 함께 고드름 제거 작업 중 출동 지령받아 벌집제거 출동함. ,외관 배관 터져, 고드름이 얼어서 소화전이 망가졌다는 신고가 접수되어 현장 도착한 바 물라인 배관에 5~6미터정도 길이로 얼어있어서 크레인과 만능도끼로 얼음 안전하게 제거 후 귀소함/n/n	3
142	강원	평창	평창군 평창읍 하리 165-6	평창지휘, 평창펌프 현장도착하여 시장내 1층 높이 상가건물 외벽에 고드름 제거. 현장 안전조치 후 귀서완료,구조대는 시장안쪽 상가건물(쌍방울)에 고드름이 있어 위험하니 제거해 달라는 신고를 받고 출동중 선착대(평창펌프)에서 제거했으니 귀소하라는 무전을 받고 안전 귀소함.,도끼 및 도어오프너를 이용하여 건물 측면 3층 높이 고드름 제거 및 안전조치 실시함.	3
143	강원	횡성	횡성군 횡성읍 읍하리 583-1	현장도착한바 다가구주택4층 보일러 배연구에 핸드볼크기 고드름1개소 및 테니스공크기 고드름1개소 제거 완료후 인원장비 이상없이 안전하게 귀소함.,구조대원 바스켓 탑승 후 3층 외부 고드름 제거함.,건물내 고드름제거 신고, 현장도착하여 확인한바 제거할수있지만 고드름 낙하 위험성있어 굴절차 지원요청후 협동하여 제거함.	3
144	충남	당진	당진시 읍내동 읍내동 467-2	상기 출동 건은 14:01분 경 출동하여 고드름 제거한 구조활동과 동일 건으로 확인되어 요구조자에게 상황 설명함.,소방위 박지수 외 3명 상기 장소로 고드름제거 지령 요청하여 재출동함. 현장 도착한 바 빌라5층 배수구에서부터 지상까지 벽을타고 고드름이 얼어 있는 상황임. 전대원 안전장비 착용 후 현장활동 가능범위 내 고드름 제거 완료 후 신고자에게 상황설명 및 차후 재신고 할 것을 설명 후 귀대함.,소방위 박지수 외 3명 상기장소 고드름제거 출동 중 고대면 대촌리 폭발물 관련 신고 접수하여 현장 출동함.	3
145	충남	홍성	홍성군 홍북면 신경리 1192	고드름 제거 출동하여 현장 도착한 바 건물 4층부터 고드름 녹고 있는 있는 상황, 사다리 설치 후 건물 창문에서 배척,도끼 이용하여 고드름 제거 및 현장 안전 조치 후 인원,장비 이상없이 귀소함.,고드름 제거 작업 요청으로 601,607, 예산구조대 합동으로 고드름 제거 조치 완료함,901호,601호 출동지령받고 현장도착한바 건물 외벽에 대형 고드름이 있는 상황으로 고드름 제거 및 안전조치 후 인원,장비 이상없이 귀소함.	3
146	전남	목포	목포시 상동 상동 942	현장 도착한 바 복지관 옥상에 약 60cm가량의 고드름이 있는 상황으로 옥상에 올라가 절연봉을 이용해 고드름을 제거 후 인원장비 이상없이 귀서함.,[고드름제거]/n노인 복지관 4층에 고드름 제거 및 안전조치 완료 후 귀서 중 민원접수하여 자체접보 후 현장 이동함.,목포구조와 합동 고드름제거 및 안전조치 후 귀소함	3
147	경남	창원	창원시 의창구 사화동 사화동 38-4	용원지하차도 창원시청방향 높이 5M 고드름제거 출동으로 갈고리, 손도끼 등 장비를 이용하여 안전하게 고드름을 제거 안전조치 후 인원 및 장비 이상없이 귀소함.,상황실로부터 지하차도 고드름 제거 접수 후 현장도한바 지하차도 내부에 고드름이 달려 있어 경찰관계자 및 의창구청관계자와 함께 차로 통제 후 안전하게 제거 후 경찰 및 의창구청관계자에게 인계 후 인원장비 이상없이 귀서함.,고드름 제거 요청으로 현장출동하여 고드름 제거 및 안전조치 후 인원,장비 이상없이 귀소함.	3