❖ 최근 약 3년 동절기 고드름 제거 출동 분석결과 3회 이상 출동한 장소를 개선조치하여 국민생활안전의 질을 향상시키고자 함

※ ‘15.11. ~’19. 3. : 3회이상 동일장소 고드름 제거출동 서울 등 전국 147개소

119생활안전(고드름 제거) 출동 사전예방 조치계획 알림

□ 고드름 출동현황

○ 최근 3년간 출동건수 : ‘16년(684건), ’17년(862건), ‘18년(3,485건)

최근 3년간 출동건수(그래프)	민간 피해 사례
	- 고드름 탈락으로 아파트 보일러 배기통 충격에 따른 유해 가스 노출 - 서울고속도로 터널 고드름 탈락으로 인한 차량 추돌 사고 발생
	소방대원 안전사고 사례
	고가사다리차 활용 고드름 제거 작업 중 20m 아래 바닥 추락(사망1,부상1)

시·도	합계	서울	부산	대구	인천	광주	대전	경기	강원	충남	전남	경남	기타
장소	147	56	2	1	20	2	7	50	5	2	1	1	-

○ 시·도별 동일한 장소 3회 이상(3년간) 고드름 제거출동 현황

□ 추진내용(‘19.12월 둘째주 한)

○ (구조개선) 공공기관 건축물 및 도로터널의 경우 소방본부, 소방서와 지자체 협업하여 고드름 발생 예방조치 실시, 민간소유 건축물 등은 관계인 협조, 고드름 발생 개선방안 마련토록 권고 등 실시

○ (동결방지) 고드름 결빙장소 위치·구조상 개선이 어려운 장소는 동절기 결빙되지 않도록 지속 관리 출동원인 제거

○ (안전사고 방지) 고드름 제거 작업 중 안전사고 방지 철저(업무수행 교육훈련 실시 및 개인보호장비 100% 착용, 표준작전절차 준수)

참고		시도별 고드름 출동 장소별 현황(3회이상)/'15.11~'19.3

순번	시도	관서	출동장소	조치내용	출동횟수
1	서울	용산	용산구 용산동2가 용산동2가 12-2	현장도착하여 안전장비 착용후 대형 갈쿠리와 파괴도구를 이용 고드름 제거조치 완료 후 귀소함,현장도착하여 고드름제거 조치 및 기온 상승시에 다시 신고 주시라고 얘기하고 귀소한건임(규모와 강도가 심하여 1차안전조치로 완전제거 불가능한 상황),현장도착하여 고드름 제거 후 귀소함,현장도착하여 대형 갈쿠리, 사다리 및 도끼 사용하여 고드름 제거 완료 후 귀소함,후암 펌프차량 및 대원 출동하여 사다리와 손도끼를 이용하여 얼음 제거 및 안전조치함	5
2	서울	용산	용산구 이촌동 이촌동 301-54	현장도착 후 특수차(굴절)필요하여 출동요청하여 굴절차를 전개하여 도끼, 손함마 등을 이용하여 고드름 제거후 관계자 인계후 귀소함,현장도착하여 고드름 크기 확인 후 굴절사다리차 이용하여 고드름 제거 완료.	3
3	서울	용산	용산구 한강로3가 한강로3가 2-14	대원 안전확보를 위해 1개 차선 차량 통제 후 고드름 제거 실시. 고드름 제거 후 바닥에 떨어진 잔해 청소 및 바닥에 염화 칼슘을 뿌린 후 귀소함.,신용산 지하차도 우체국에서 용산역 방향 끝단 벽면에 생긴 고드름 제거 요청건. 사다리와 도끼를 활용해 고드름 제거 시도를 하였으나 상황이 여의치 않아 추락 위험이 있는 큰 고드름만 제거한 뒤 구청 시설관리과에 전화하여 제거 요청함.,경찰 요청하에 장비를 사용 신용산역 지하차도 고드름 안전조치 실시함.	3
4	서울	용산	용산구 효창동 효창동 5-199	현장 도착한 바 4층 창문 위 넓이 20cm 길이 35cm 가량의 고드름이 형성되어 있음. 옥상에서 로프를 확보해 대원이 4층 창문까지 타고 내려가 도끼를 사용해 고드름을 제거함. 고드름 밑 주차장에 대원을 배치해 차량 대피 및 인원통제 실시함.,경기에서 신고한 건으로, 내부로 진입 후 창문을 열고 작업해야하는 상황으로 해당 지번 거주자 연락불가로 인해 다시 신고할 것을 안내하고 상황 종료	4