❖ 최근 약 3년 동절기 고드름 제거 출동 분석결과 3회 이상 출동한 장소를 개선조치하여 국민생활안전의 질을 향상시키고자 함

※ ‘15.11. ~’19. 3. : 3회이상 동일장소 고드름 제거출동 서울 등 전국 147개소

119생활안전(고드름 제거) 출동 사전예방 조치계획 알림

□ 고드름 출동현황

○ 최근 3년간 출동건수 : ‘16년(684건), ’17년(862건), ‘18년(3,485건)

최근 3년간 출동건수(그래프)	민간 피해 사례
	- 고드름 탈락으로 아파트 보일러 배기통 충격에 따른 유해 가스 노출 - 서울고속도로 터널 고드름 탈락으로 인한 차량 추돌 사고 발생
	소방대원 안전사고 사례
	고가사다리차 활용 고드름 제거 작업 중 20m 아래 바닥 추락(사망1,부상1)

시·도	합계	서울	부산	대구	인천	광주	대전	경기	강원	충남	전남	경남	기타
장소	147	56	2	1	20	2	7	50	5	2	1	1	-

○ 시·도별 동일한 장소 3회 이상(3년간) 고드름 제거출동 현황

□ 추진내용(‘19.12월 둘째주 한)

○ (구조개선) 공공기관 건축물 및 도로터널의 경우 소방본부, 소방서와 지자체 협업하여 고드름 발생 예방조치 실시, 민간소유 건축물 등은 관계인 협조, 고드름 발생 개선방안 마련토록 권고 등 실시

○ (동결방지) 고드름 결빙장소 위치·구조상 개선이 어려운 장소는 동절기 결빙되지 않도록 지속 관리 출동원인 제거

○ (안전사고 방지) 고드름 제거 작업 중 안전사고 방지 철저(업무수행 교육훈련 실시 및 개인보호장비 100% 착용, 표준작전절차 준수)

참고		시도별 고드름 출동 장소별 현황(3회이상)/'15.11~'19.3

순번	시도	관서	출동장소	조치내용	출동횟수
20	서울	마포	마포구 노고산동 노고산동 1-3	현장 도착하여 확인한 바 고드름 제거 작업시간이 소요될 것으로 판단 신고자와 조율 후 익일 작업 실시 예정,현장도착 후 200m로프 사용하여 고드름 제거 완료 후 주변 안전조치 마치고 귀소함.,현장 도착하여 고드름 제거구간 확인하여 각 세대에서 창문을 통해 외부 고드름 제거함.	3
21	서울	마포	마포구 노고산동 노고산동 4-121	현장 도착하여 확인한바 건물 외벽 배수배관에 옥상층부터 1층까지 고드름 있는 상황이여서 복식사다리 및 에어착암기 이용하여 고드름 제거 및 안전조치 후 귀소함.,현장도착하여 안전확보 후 각종 장비 및 소금 등을 활용하여 제거하고 안전조치 후 귀소함,현장 도착한바 2층부분 고드름 제거는 가능하나 옥상부분 고드름 제거는 어려움(로프 등 장비부족)이 있어구조대(마포100) 지원요청으로 고드름 제거 등 안전조치 후 귀소함.,현장 도착하여 확인한 바 오전에 고드름 제거 및 위험요소 제거 후 귀소하였던 현장에 내부로 전선을 타고 물이 들어 온다하여 외벽 및 창문에 고드름을 복식사다리 및 에어착암기를 이용하여 제거 및 주변 안전조치 후 귀소함.	4