요일별 집중 훈련시간 훈련일정

요일	집중훈련 내용	비고
월	◪ 공기호흡기 장착 ◪ 로프매듭법 (이어매기,움켜매기, 마디짖기,로프정리)
화	◪ 소방호스 전개 및 회수 ◪ 송풍기사용법
수	◪ 사다리 설치 및 등반법 ◪ 휴대용무전기사용법
목	◪ 소방펌프차량 조작 ◪ 동력절단기
금	◪ 기구묶기 ◪ 공기호흡기실린더교환법

붙임  집중훈련내용 세부사항 11부.  끝.

공기호흡기 장착

1. 공기호흡기 장착실시에 “실시”복창하고 면체를 양압호흡 상태에서 기밀시험 후 “이상 유무” 복창 하고 대기호흡 상태로 전환한다.

* 기밀시험 이상무  대기호흡전환

2. 실린더 개폐밸브를 개방(완전 개방 후 반 바퀴를 잠금) 후 경보음, 점멸등 및 압력게이지를 확인한다. (“경보기, 점멸등 이상 유무”, “압력 000㎏”을 복창)

* 경보음 청취 * 점멸등 확인 * 밸브개방 적정 여부 * 실린더압력 확인

3. 면체를 목에 건 후 등지게를 착용하고 벨트(어깨→허리→가슴)를 신체에 맞게 조정한다.

4. 면체를 착용 후 머리끈을 조절(가운데→아래→위)한다.

5. 양압호흡으로 전환 후 면체스트랩에 손을 넣어 양압작동 상태를 확인하고“양압작동 이상 유무” 복창한다.

6. 바이패스를 개방하여 작동상태를 확인하고 “바이패스 이상 유무” 복창한다.

7. 안면보호두건, 헬멧(보안렌즈 내림), 공기호흡기 허리벨트 좌측 앞부분에 인명구조경보기를 장착 하고, 방수장갑을 착용 하면 오른손을 들고 "장착완료"를 복창한다.

* 안면보호두건 착용  * 헬멧착용 적정 여부  *인명구조경보기 장착 * 방수장갑 착용

8. 평가관의 지시에 따라 한 손을 사용하여 대기호흡↔양압호흡을 전환한다.

9. 평가관의 지시에 따라 인명구조경보기를 비상모드로 작동 후 일반모드로 전환한다.

10. “벗어”구호에 대기호흡으로 전환 후 헬멧과 두건을 벗고 면체를 목에 건 다음 실린더를 잠그고 잔압을 제거한다.

11. 몸통부의 벨트를 분리 후 몸통과 면체를 벗어놓고 면체•압력게이지•용기밸브의 이상 유무를 검사한다.(각 부분 “이상 유무” 복창)

로프매듭법

(이어매기, 움켜매기, 로프정리)

이어매기 매듭법

1. 바른매듭(옭매듭)

2. 한겹매듭(옭매듭)

3. 두겹매듭(옭매듭)

4. 이중 피셔맨매듭

5. 8자연결매듭(옭매듭)(50초)

움켜매기 매듭법

6. 말뚝매기(옭매듭)

7. 감아매기(두겹)   * 양쪽 2회 이상 균등하게 감기 여부

8. 되감기 8자매듭(옭매듭)(50초)

9. 잡아매기(옭매듭) * 허리 3회 이상 감기 여부

로프정리

10. 나비모양 정리(로프끝처리 3~5회 감기, 20m 로프사용)

소방호스 전개 및 회수

한겹말은 호스 전개 및 회수

1. 평가관의 실시에 “실시”복창하고 한겹말은 호스를 전개한다.

*직선상 전개  *수카플링의 끝까지 전개  *좌우로 1m 안에 위치

2. 전개된 소방호스를 바르게 정렬 후 두겹말은 호스로 회수를 실시한다.

*수카플링 암카플링 방향 이동  *수카플링의 안쪽위치

두겹말은 호스 연장 및 회수

3. 두겹말은 호스를 바닥에 놓고 암카플링 앞부분을 발로 밟는다.

4. “전개실시” 복창 후 한 손으로 수카플링을 잡고 위로 올리듯이 하여 전개한다.

5. 수카플링을 잡고 반대쪽으로 이동한다.

6. 전개된 소방호스를 바르게 정렬 후 접은 호스로 회수를 실시한다.

(접은 호스의 폭이 일정 한 간격)

접은 호스 전개 및 회수

7. “전개실시” 복창 후 접은 호스를 허리에 파지하고 전개한다.

*허리파지 후 방향 이동  *파지 시 수카플링이 아래쪽위치

8. 전개된 소방호스를 바르게 정렬하여 한겹말은 호스로 회수를 실시한 후 정위치 지점으로 이동해서 “실시 끝” 복창 한다.

송풍기 사용법

송풍기 사용능력

1. 평가관의 실시 구령에 “실시”라고 복창한 후 송풍기 장비점검 실시 후 이상유무 복창한다.

* 연료주입량 및 팬 확인 복창

2. 송풍기와 송풍관을 연결한다.

*송풍기와 송풍관의 연결 상태확인

3. on 위치로 작동스위치를 돌린 후, Close 위치로 쵸크레버를 돌리고 연료를 Open 위치로 한다.

* on위치로 작동여부, * Close 위치로 쵸크레버작동여부 * 연료 Open여부

4. 엑셀레이터를 시동위치로 이동하여 시동줄을 당겨 시동을 건다.

* 엑셀레이터를 시동위치(1/3) * 시동 여부

5. 엔진이 가열되면 서서히 초크레버를 OPEN 위치로 움직인다. 엑셀레이터를 조절하여 원하는 엔진회전수를 맞춘다.

* 초크레버를 OPEN 위치여부  * 엑셀레이터 엔진회전수(2/3)조절여부

6. 송풍관을 들고 10m 연장한다.

* 송풍관 연장의 적정성

7. 송풍관으로 송풍이 정상적으로 작동하는지 이상유무를 복창한다.

* 송풍 이상유무 복창

8. 평가관의 “철수”지시에 장비를 철수하고 정위치 하여 ‘철수완료’를 복창한다.

* 엑셀레이터레버 감속→연료Close→엔진정지→송풍관분리․회수

사다리 설치 및 등반법 (2인조법)

사다리 설치 및 등반

1.  “실시”복창하고 2번원은 지주 밑 3번 가로대, 1번원은 선단부에서 3번 가로대 옆에 위치한다.

2. 1번원의 구령으로 무릎앉아 자세에서 몸쪽 세로대를 왼손으로 누르고 오른손으로 바깥쪽 세로대를 당겨 지면에 사다리를 세운다.

3. 가로대 윗 부분을 양손으로 잡고 무릎까지 올려놓은 후 오른팔을 넣어 어깨에 메고 (1번원:2,3번사이, 2번원:3,4번사이)가로대 아래 부분을 잡는다. *어깨 메는 가로대 위치적정여부

4. 왼손으로 어깨 앞부분 세로대를 누르듯이 잡아 사다리를 고정하고 다리를 사용하여 일어서 목표지점까지 운반(1번원 지시)하여 지면 및 지상의 장애물을 확인(2번원 이상유무 복창)하고 사다리를 역순으로 내려놓는다.  * 왼손 위치, 장애물 확인 여부 및 이상유무

5. 2번원은 지주밑을 양발로 지지하고 1번원은 선단부의 2번째 가로대를 이용 사다리를 수직으로 세운 뒤 첫 번째 가로대에 발을 올려(지지자포함) 사다리를 지지한다.  * 사다리수직 시 가로대 이용 여부 및 지지여부

6. 사다리 3번째 가로대 까지 연장하여 멈춤쇠가 정상적으로 작동되었는지를 확인하고 “멈춤쇠 이상무”를 복창한다. * 연장적정성, 멈춤쇠 위치 및 복창 여부

7. “사다리 기대”복창 후 벽면에 기대고 가로대에 말뚝매듭, 옭매듭(매듭완료시“매듭끝”복창) 실시 후 남은 로프를 사다리 안쪽으로 정리한다.  * 말뚝매듭 ․ 옭매듭 복창 및 로프 정리

8. 사다리 경사각을 확인하고 “오르기 좋아”를 복창 마지막으로 “사다리 설치 끝”도 복창한다.  * 경사각 확인 자세 적정여부

9. 1번원은 “사다리 지지”를 2번원에게 지시하여 1번원의 사다리 지지 확인 후 가로대를 잡고 등반 한다. * 사다리지지 지시여부

10. 평가관의 지정한 가로대에 작업자세를 취한 후 “작업자세 완료” 복창 한다. * 작업자세 안정여부

11. ‘철수’지시에 1번원은 사다리지지를 지시하고 하강하여 역순으로 사다리를 원위치 시킨다.

휴대용무전기 사용법

휴대용 무전기사용 평가

1. 단말기 기능키의 기능을 조작 할 수 있다.

*전원버튼/음량 *그룹변경 *로터리로브 *기능키1/2 *매뉴키/방향키

※ 단말기의 기능키가 다를 경우

*전원버튼/음량 *채널변경 *기타기능

2. 배터리 장착/교체 및 충전기 사용방법을 설명한다.

*배터리장착/교체요령     *충전기사용요령

3. 응급상황 시 비상통화(Emergency Call)사용방법을 설명한다.

*비상통화

4. 평가관이 제시한 긴급상황을 신속 정확히 무전기로 보고 한다

*상(30)    *중(20)   *하(10)

5. 음어․약어를 통한 정확한 상황 전달을 무전기로 보고 한다.

*상(30)    *중(20)   *하(10)

소방펌프차량 조작

펌프차 조작

1. 주차브레이크 조작 및  동력인출장치(P․T․O)작동 후 고임목 설치한다.

*주차브레이크 조작         *PTO 작동 *고임목설치

2. 매인밸브 개방 및 방수구 조작을 실시한다.

*매인밸브 개방             *배관내 공기제거(자체 급수구)

*방수여부                  *엔진회전 압력 조절(5~7kg)

3. 65mm 소방호스 1본 전개 후, 소화전과 펌프차 보수구에 소방호스를 끝까지 연결 하고 보수구를 개방한다.

*소방호스를 가지고 소화전으로 이동

*소방호스 전개             *보수구 연결 및 개방

4. 소화전을 개방하여 펌프차에 물을 보충한다.

*소화전, 소방호스, 펌프차 보수구 정확한 결합

5. 충수 확인 후 소화전 잠그고 소방호스를 회수한다.

*소화전, 펌프차 밸브 잠금   *소방호스 압력제거

*소방호스 어깨 접이식 회수법 사용

6. 매인밸브를 잠근 후 동력인출장치(P․T․O) 작동 정지한 후 정위치 한다.

*메인밸브 폐쇄여부         *PTO 작동정지

동력절단기 조작

동력절단기 작동

1. 평가관의 시작신호에 “실시” 복창 후 보안경과 안전장갑을 착용한다.

2. 시동 전에 절단 날의 장착상태와 연료량을 확인한다.

* 절단날 및 연료 주입량 상태확인 복창

3. 트로틀레버 고정 핀을 눌러 고정하고 초크레버 및 감압밸브를 조작한다.

* 트로틀레버 조작    * 쵸크레버 및 감압밸브 조작

4. 손잡이 하단을 오른발로 밟고 왼손으로 운반 손잡이를 잡고 오른손으로 시동줄을 당겨 시동을 건다.

* 시동여부

5. 시동되면 쵸크를 완전히 밀어 넣고 트로틀레버 고정핀을 해제한다.

* 쵸크 및 트로틀레버 조작

6. 절단 작업 시 정확한 자세를 취하고 속도를 조절 후 시동을 정지한다.

기구묶기

기구묶기 매듭법

1. 복식사다리 기구묶기

* 두겹 8자매듭        * 옭매듭      * 3번째 가로대 통과

2. 피스톨관창 기구묶기

* 말뚝매듭       * 옭매듭   * 주 로프 개폐밸브 통과방법 적정 여부

3. 동력절단기 기구묶기

* 손잡이에 통과       * 말뚝매듭     * 옭매듭

4. 실린더 기구묶기

* 말뚝매듭(하단1/3)    * 옭매듭      * 절반매듭

5. 도끼 기구묶기

* 두겹8자매듭          * 옭매듭      * 절반매듭

6. 갈쿠리 기구묶기

* 말뚝매듭(하단)       * 옭매듭       * 중단 ․ 상단에 절반매듭

로프매듭법(마디짓기)

마디짓기 매듭법

1. 에반스매듭(3회 이상 감기, 옭매듭)

2. 두겹 옭매듭

3. 8자매듭

4. 두겹 8자매듭

5. 이중 8자매듭

6. 고정매듭(지지물을 이용)

7. 두겹 고정매듭(신체착용)

8. 세겹 고정매듭(신체착용)

9. 나비매듭

공기호흡기 실린더(공기용기)교환

공기호흡기 실린더 교환

1. 실린더 교환 실시에 “실시”복창하고 실린더 개폐밸브를 잠그고 잔압을 제거 후 고압조정기를 실린더로부터 분리한다.

2. 공기호흡기 실린더 고정밴드를 푼다.

3. 등지게에서 실린더를 분리 후 고압조정기의 ○링을 확인하고 “○링 이상유무”를 복창한다.

4. 예비용 실린더(공기용기)를 등지게에 넣은 후 고압조정기를 연결한다.

5. 등지게의 실린더(공기용기) 고정밴드로 실린더(공기용기)를 고정한다.

6. 실린더(공기용기) 밸브를 개방(완전히 개방 후 반 바퀴를 잠금)후 경보음·점멸등 및 압력게이지를 확인한다.

(“경보기 이상유무”, “점멸등 이상유무”, “압력 000㎏”을 복창)

* 경보음 청취 여부   * 점멸등 확인    * 실린더 압력 확인

* 밸브개방 적정여부

7. 고압조정기 가까이 귀를 대고 공기누출을 확인하고 “이상유무”를 복창한다. 모든 동작이 완료되면 오른손을 들어 “실린더(공기용기) 교환완료”를 보고한다.