119지령시스템 중단 시 비상수보 방법

시스템 중단 시

정상가동 후

센터 종합상황실

①신고접수는 비상전화로 인입

↓

②접수자 수기 접수

※ 재해유형 구분 없이 소방서

상황실에 유․무선통보 후 관제대 이첩

↓

③관제대는 접수대에서 인계받은 재해에

대하여 유․무선으로 출동대와 연락

①신고접수 및 차량편성

이상유․무 확인

↓

②출동방송 및 지령서출력

이상유․무 서․소 확인

↓

③차량동태 이상유․무 확인

및 현행화 진행

(차량입출시스템과 비교)

↓

④요청받은 ‘재해사후생성’

등록

소방서 상황실

①종합상황실로부터 유․무선으로 화재

수보 시 직할 및 재해지점 인근

안전센터 차량 수기편성

↓

②해당 안전센터에 유․무선으로

출동지령 통보

①지령방송 및 지령서 출력

이상유․무 확인

↓

②차량동태 이상유․무 확인

119안전센터

구조대․수난

특수구조대

소방항공대

종합상황실 또는 소방서 상황실로부터

유․무선으로 통보받아 현장 출동

①지령방송 및 지령서 출력

이상유․무 확인

↓

②차량동태 이상유․무 확인

↓

③시스템 중단시 출동한

재해에 대하여

“재해사후생성”요청