소방시설물 현장패트롤 결과
【현장대응단】
○위 치 : 용산구 한강대로 256 앞 (소화전 1004호) ○정비사유 : 지상식 소화전 캡 망실(1개)		○정비내용 : 캡 재정비 및 소화전 청소
○위 치 : 용산구 한강대로 270 앞 (소화전 708호) ○정비사유 : 지상식 소화전 캡 망실(2개)		○정비내용 : 캡 재정비 및 소화전 청소

※ 점검사진은 전과 후가 확실히 구분되도록 찍어주시기 바랍니다.

1) “점검 전” 사진에는 캡망실일 경우 캡이 없는 사진 등 확실히 정비가

필요했다는 것을 증명할 수 있도록 정확히 찍어주시고

2) “점검 후” 사진에는 점검이 완전히 현장에서 해결되었다는 것을

알 수 있도록 찍어주시기 바랍니다.