화재현장 소화전 맨홀 안전

화재현장에서 소화전 점유시 특히 지하식 소화전 점유시 소화전 맨홀에 빠져 안전사고가 발생하는 경우가 있음

화재현장에서 긴급한 상황에서 소화전 점유후 따로 신경을 쓰지 않는 경우 현장대원 및 주민들의 안전사고가 발생할수 있으므로, 소화전 맨홀에 대한 안전표시판을 설치함으로써 맨홀 낙상 안전사고를 예방할수 있다.

전기화재

전기화재 발생시 무턱대고 물로 화재를 진압하려 한다면 큰 실수이다. 물로 전기 배전반이나 전기 콘트롤 박스에 방수를 한다면 전기 화재를 진압하기보다는 폭발이 일어나 대원들의 안전사고가 일어날 수 있기 때문이다. 전기 화재시에는 연소 확대가 없다면 한전이 도착할 때 까지 상태를 지켜보아야 한다. 한전이 도착하여 전원을 차단 후 잔여 불을 진압하여야 한다. 또한 물로 인하여 감전되지 않도록 항시 주의하여야 한다.

쓰러진 나무 제거시 안전수칙

1. 나무가 쓰러질곳을 예상하여 안전지대를 확보하고 작업한다.

2. 나무위에서 작업시 개인안전장구 착용을 철저히 한후 작업한다.

3. 벌목작업을 할시 체인톱의 "킥백현상"을 주의하고 자세를 바로 잡는다.

4. 쓰러진 나무위에서 벌목작업을 할시 아래 나무를 지지하던 대원에게 나무토막이 떨어지지않도록 주의하며 작업한다.

5. 나무를 지지하던 대원은 반드시 안전모를 착용 및 개인안전장구 착용 철저히 한 후 지지한다.

알루미늄분 화재

최선의 진압 수단으로는 모래, 소금, 활석, 특수 합성물, 천천히 불을 질식시키는 건조 비활성 재료가 있다. 파우더 더미가 모래로 인해 퍼질 때 분진 폭발을 주의한다. 물을 사용함으로서 위험한 반응이 발생 할 수 있으며 진화 거품, 카본3염화물, 건조 화합물(카보네이트), 이상화탄소 소화기로는 진화할 수 없다.

화재현장 도착시 주의사항

가. 차에서 내릴 때에는 지휘자의 지시에 따를 것이며 차량 문을 열 때에는 뛰어내리지 말고 주위상황에 주의해야 합니다.

나. 소방차의 보조브레이크는 확실하게 채워놓고 반드시 고임목을 고이도록 합니다.

다. 호스연장, 사다리운반 등의 행동이 경합할 경우 대원 상호간의 충돌에 주의합니다.

라. 소화전, 저수조 등의 위치를 표시하여 활동 중 걸리거나 빠지지 않도록 합니다.

배수작업시 안전사고 예방

소방장비 중 배수 작업에 활용할 수 있는 장비는 크게 3가지로 나눌 수 있다. 수중모터펌프, 투싸이클용 동력펌프, 소방차량 자체 흡수펌프이다. 그 중 수중모터펌프는 작업시 매연이나 연료부족으로 인한 시동 꺼짐 등이 없기에 사용빈도수가 제일 높다. 하지만, 전기를 사용한다는 점이 감전사고로 이어질 가능성이높다.

이러한 감전사고 사례로 건설현장 터파기공사장에 물이 고여 배수작업을 하기 위해 5마력의 수중모터펌프를 설치하고 가동하던 중 배수가 원활하지 않자 펌프의 위치를 옮기려고 재해자가 물속에서 이동 중 넘어지면서 수중 펌프모터의 동력배선을 잡는 순간 감전되어 병원으로 후송하였으나 사망한 사고사례가 있다. 수중모터펌프를 설치하는 과정에서 전원을 끌어오기 위해 전선릴을 사용하였으나 규격에 맞지 않는 전선릴 배선의 과부하로 열이 발생하여 전선릴이 타면서 감전사고가 발생한다.서울의 경우 장마로 인한 침수에 대처 할 수 있도록 그 지역별로 상습침수지역에 수중모터펌프를 보급하였다.

여름철 본격적인 장마가 시작되면 수중모터펌프의 사용빈도가 높아짐에 따라 배수지원 민원출동이 많은 소방대원의 경우 위 사고사례를 토대로 배수작업시 감전사고의 안전수칙을 철저히 준수하여야 하며, 상습침수지역에서 수중모터펌프를 사용는 주민이나 관계자 등에게 펌프사용시 감전에 대한 주의사항 등을 주지시켜 안전불감증에 의한 감전사고가 단 1건도 발생하지 않도록 다각적인 홍보활동을 펼쳐 지역주민의 안전사고 방지에 철저히 대비해야 할 것이다.

지하철 화재 대처방안

지하철 역사의 구조적인 특징으로 인해 화재 발생기 연기는 자연적으로 위로 치솟는다. 더불어 지하철 객차가 화재에 의해 유독가스를 내뿜는 경우는 사람에게 더욱더 치명적일 것이다. 대구 참사에서 대다수의 인원들이 역사를 탈출하기 위해 연기의 이동동선인 피난구로만 이동하여 피해가 컸다고 한다. 만약 또다시 이와 유사한 사태에 직면하게 된다면 역사출구를 이용한 탈출은 사태 초기가 아닌 이상 애초부터 포기하는 것이 좋다. 차라리 지하철로를 이용해서 다음역사를 이용해 탈출하는 것이 생존가능성을 높이는 방법일 것이다. 대부븐 해당역사의 구조를 모르고 화재로 인한 연기로 한치앞도 파악하기 힘든 상황에서는 지하철로를 통로로 이용하는 것이 합리적인 대처라 할만하다. 지하철로가 화재가 난 곳보다 낮은곳이고 신선한 공기의 공급처일 수도 있으며, 역사와 달리 전기공급 통로가 달라 역사의 전기가 차단되어도 철로는 안전하며 일방의 방향이기에 평균적으로 2~5킬로 내외의 거리만 이동하면 출구를 찾는 것이 어렵지 않은 장점이 있다.

차고 물 청소시  주의사항

차고 물청소시 특히 화재출동 귀소후 바닥에 물이고인 것을 인지 못하고 활동하다 순간적으로 바닥에 미끄러저  대원이 넘어지는 사고를 당하는 경우가종종 있습니다.

겨울철이 아니더라도 대부분 차고 바닥에 매끈한 재질로 마감하다 보니 물청소를 할 때 이런 유사한 사고가 발생 합니다.

이러한 안전사고를 미연에 방지하기 위해서는 물청소시

대원들에게 주의 시키고 대원은 바닥에서 활동시 잔걸음으로 걷고 바닥이 매끄러운 신발착용을 자제하여 사고를 미연에 방지하도록합시다.

아파트화재 작전절차

신고접수 및 출동단계에서 아파트 관리자에게 대피안내방송, 진입로 확보, 소방시설 작동상채 확인, 옥상문 개방, 가스차단 화재발생건물 주변 주정차 차량 이동 등을 지시한다.

굴절차나 사다리차가 출동하여야 하고 소형 소방차량을 우선 진입시킨다. 굴절차나 사다리차가 진입불가 혹은 아웃트리거의 전개가 불가할 경우, 유관기관의 소형 굴절차나 사다리차를 지원 받는다.

잔화정리 위해방지

화재를 진화하기 위해서는 철저한 잔화정리가 필요하다. 잔화정리 시에도 대원들의 안전을 위하여 다음과 같은 사항을 지켜야 한다.

1. 연소방지에서 잔화정리에 걸쳐서 벽제의 도괴, 기와의 낙하, 기둥의 전도 및 발바닥의 자상 등에 의한 공무재해가 많이 발생하고 있다. 잔화정리는 항상 이러한 위해 방지에 세심한 주의를 기울여 실시한다.

2. 물체의 낙하가 예상되는 장소에 진입하는 경우는 진입 전에 주수 기타의 방법으로 사전에 낙하물을 제거한다.

3. 미리 진입해 있는 대원에 대해 주수에 의한 위해 방지에 주의한다.

4. 쇠갈고리를 사용하고 있는 경우는 주위의 대원에 위해를 입히지 않도록 주의한다.

5. 조명은 될 수 있는 한 광범위하게 조명할 수 있는 위치를 선정한다

겨울철 운전 시 주의사항

1. 자동차 관리와 운전에 주의해야 한다.

-빙판이나 눈길에서는 제동거리가 평소보다 훨씬 길어진다. 사고 예방을 위해 평소보다 2배 이상의 차간거리를 유지하고 앞차 바퀴자국을 따라 운전하는 게 안전하다.

2. 눈길에서 급제동을 하면 차체가 미끄러지니, 브레이크 페달을 2~3회로 나눠 밟는 습관을 들이고 브레이크 페달이 없다는 생각으로 엔진브레이크 위주로 속도를 줄이는 게 바람직하다.

- 겨울철 눈이 내린 커브길에서 브레이크를 밟을 경우 미끄러져 사고가 발생할 위험이 높아 전방에 커브길이 보이면 안전하게 지나갈 수 있도록 미리 감속해야 한다.

- 마지막으로 기온이 낮아지면 배터리 성능이 둔화돼 시동이 잘 걸리지 않는다. 배터리는 수명이 3년 정도인 소모품이므로 제조일을 확인하고 미리 교체하는 것이 좋다. 블랙박스가 장착된 차량은 배터리 소모량이 크므로 방전에 특히 주의해야 한다.

고드름 제거 작업 시 유의사항

- 겨울철 한파와 관련된 사건사고에 빠질수 없는게 고드름 안전사고입니다.

특히 높은 건물의 고드름이 떨어질 경우 주차된 차량을 손상시키거나 보행자가 맞아 크게 다치는 경우가 있어 매우 위험하므로 대형 고드름이 생성되지 않도록 신속히 제거하는 것이 중요합니다. 고드름 제거시 고가사다리차를 이용하거나 로프를 이용하여 건물 외벽에 매달려 작업을 합니다.

로프를 이용한 고드름 제거 작업 시 유의사항

1) 로프를 이용 작업시 건물의 외벽에 로프가 손상되지 않도록 로프 보호대를 설치.

2) 로프의 손상부위를 수시로 확인.

3) 착암기나 체인톱, 만능도끼를 사용하여 고드름을 파괴 할 때는 장비의 추락을 방지하기 위해 장비에 2중 결속하여 장비 추락에 의한 안전사고를 방지.

4) 대원 한명이 장시간 작업하지 않도록 교대로 실시하여 안전사고 방지.

5) 작업하는 현장 통제하여 떨어지는 파편에 의한 안전사고 방지.