□ 용 역 명 : 구리암사대교건설공사 전면책임감리용역

1. 공사감리자에 대한 감독 및 지적내용

연변	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비 고
1	2011	제설대책 근무 철저	제설장비 확보 폭설시 비상근무
2	2011	설날대비 현장 사전점검 철저	현장 시건장치 및 휴일 근무자 배치보고
3	2011	공사장 안전사고 발생시 보고 철저	안전관리 교육시행
4	2011	중대재해 전파 및 안전관리 철저	안전관리 교육시행
5	2011	하도급 관리 철저	하도급계약서 검토 및 보고
6	2011	블록포장 기층 품질관리 및 차집관거 유지관리 철저	시기 미도래. 품질교육 실시
7	2011	공사용 선박 수방계획서 작성 제출	수방계획서 작성 제출
8	2011	공사구간(올림픽대로) 포장관리 철저(암사대교 건설)	올림픽대로상 파손된 포장구간 보수
9	2011	설계변경 시행 철저(암사대교 건설)	차수및 총차 설계변경 시행
10	2011	건설근로자 퇴직 공제제도 이행 지도 철저	정기안전교육시 교육실시
11	2011	공사장 안전관리 철저	자체 안전관리 실시
12	2011	보도포장 전문기술 교육인증제 시행 재강조 알림	보도공사 도래시 교육이수
13	2011	군거부시설 요구사항 검토결과 제출	군거부시설 협의내용 제출
14	2011	공사장 지하매설물 안전관리 방안 이행 철저	지하매설물 사전조사 및 시공중 주위점 교육
15	2011	추석 현장안전관리 철저	현장 폐쇄 시건장치 및 휴일근무자 배치
16	2011	동절기 건설현장 안전관리 철저	동절기 미끄럼방지 및 소화시설 점검
17	2012	석면관리매뉴얼 이행 철저	석면관리교육실시
18	2012	한강 광나루공원 둔치내 자전거도로 안전 조치 요청	자동차도로 및 자전거도로 분리
19	2012	건설공사 안전관리계획 검토 철저	안전관리계획서 및 시행여부 관리
20	2012	설날 현장 안전관리 철저 이행	현장폐쇄 시건장치 점검 및 휴일근무자 배치
21	2012	해빙기 대비 현장 및 장비 안전관리 철저	해빙기 현장 사면 및 가시설 정비
22	2012	공사장 장비 관리 철저	공사장 장비 검사증 확인
23	2012	집중호우 대비 재해예방대책 강화 및 비상근무 철저	수방대비 비상근무조 조직 및 단계별 근무

연변	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비 고
24	2012	공정관리 철저	월간공정회의 및 미진공정 분석
25	2012	태풍(볼라벤)대비 공사장 관리 철저	현장내 자재 및 장비 결속 바지선 및 수상장비 정박
26	2012	업무지시(구리시 아천IC구간 공사중지)	구리시의 인허가 지연으로 작업중단 (아천IC 구간)
27	2012	구리시 요구사항 검토보고서 제출	구리시의 토평지하차도 요구사항 검토보고서 제출
28	2012	[보도공사 closing11] 이행 철저	보도공사 정밀시공교육
29	2012	실정보고 조속 제출	현장내 실정보고 발생상황 보고서 제출
30	2013	구리암사대교 검문소 설계용역 시행 철저	설계용역 착수계제출
31	2013	구리시 중로 3-1호선 시공방안 제출	시공방안 검토 제출
32	2013	감리원 투입 공정표 제출	감리원 투입 공정표 제출
33	2013	CCTV 등 지장물 이설 실정보고 자료 보완 제출	지장물 이설 자료 보완제출
34	2013	강동구청 건의사항 검토보고	강동구청 암사IC 건의사항 검토보고
35	2013	강우대비 재해예방 및 비상근무 지시	강우시 비상근무 등급에 따른 비상근무 실시
36	2013	하천변 선박관리 철저	하천변 선박 바지선상으로 선적관리
37	2013	현장별 기술지원 감리원 안전점검시행	기술지원 감리원 합동점검실시보고
38	2013	폭염대비 현장근로자 관리철저	현장내 그늘막설치. 식염환 및 음료수 준비
39	2013	안전관리계획서 수립철저	매 공정당 시공계획서내에 안전관리계획서 수립
40	2013	시공상세도 작성 및 공사중단공사장 관리철저	시공전 시공상세도 제출 및 검토 승인후 시공개시
41	2013	심리상담사 현장배치 지시	근로자의 심리적인 안정으로 사고유발을 방지하고자 하는 방안으로 심리상담사 현장배치
42	2013	휴일작업현장적정감리원 투입	휴일작업시 감리원 적정배치 할것
43	2013	공사장 안전사고 재발방지를 위한 감리원 추가배치 지시	구조 및 안전전문 감리원 투입준비중
44	2014	건설기술자 교육이수 철저 지시	현장투입 건설기술자 교육 이수 실시

연변	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비 고
45	2014	품질관리자 품질업무 철저 재촉구	품질관리지 품질업무 전담 실시
46	2014	군경합동검문소 관련 업무지시	군경합동검문소 설계용역 완료
47	2014	구리암사대교 곡선교 부반력 대책 제출지시	곡선교 부반력 억제대책 수립 및 승인완료
48	2014	육갑문앞 현안사항 조치 지시	시공상세도 보완 및 민원사항 처리완료
49	2014	강변북로 교통처리 시설물 재정비 지시	강변북로 교통처리간 교통안전시설물 정비완료
50	2014	암사IC 도시계획도로 설계 및 공정추진관리 철저	암사IC 도시계획도로 설계 및 건설기술심의 완료하여 공사추진중
51	2014	공사장 비산먼지 발생 억제 및 살수 철저 지시	공사장 살수차 수시운행 및 비산먼지 발생 억제를 위한 분진망 설치운영중
52	2014	무단시공 절대 금지 지시	불일치공사 보고서 발생건에 대하여 감리단 승인 득한후 시공중
53	2014	도로 L형측구 품질향상 방침 알림	콘크리트 규격 상향조정하여 시공중
54	2014	보도공사장 안전 및 품질관리 철저 알림	향후 보도공사 시행시 안전 및 품질관리 철저히 하겠음
55	2014	개통대비 현안사항 조치(신호등 누락부 반영)	아천IC 구간 설계 누락된 신호등 설계중
56	2014	구리암사대교 건설공사 수형불량 수목 교체	구리암사대교 건설공사 수형불량 수목 교체 조치결과 보고
57	2014	관급자재(가로등기구외) 검수지시	관급자재(가로등기구외) 검수결과보고
58	2014	관급자재(보행등기구외)검수지시	관급자재(보행등기구외)검수결과보고
59	2014	구리암사대교 개통에 따른 안전조치 철저	구리암사대교 개통에 따른 안전조치 결과 제출
60	2014	15차 계약 및 군검문소 조속 착수 지시	-15차 착수계 제출 -군검문소 조속 착수 통보
61	2014	구리암사대교 정기안전점검 지적사항 통보	구리암사대교 정기안전점검 지적사항 조치결과 보고
62	2014	아천IC 미개통램프 차단시설 설치 귀책 사유 제출	아천IC 미개통램프 차단시설 설치 승인 요청
63	2014	아천IC 제설대책 강구 지시	아천IC 제설대책 검토 보고
64	2014	강변북로 교통안전시설 보강 통보 알림	강변북로 교통안전시설 추가 설치 보고
65	2015	실정보고(횡방향 점검통로 반영)에 대한 재검토 지시	실정보고(횡방향 점검통로 반영)에 대한 조치 보고

연변	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비 고
66	2015	화재위험요소 일제 정비 지시	화재위험요소 일제 정비 조치 보고
67	2015	관급자재(아스콘)검수결과 제출	검수결과 제출 완료
68	2015	관급자재(레미콘)검수결과 제출	검수결과 제출 완료
69	2015	도로안전시설물 설치 협조 요청 알림	도로안전시설물 설치 협의 완료 및 실정보고 조치 완료
70	2015	구리암사대교 북단 안전대책 강구	안전대책 강구 및 보고(조치 완료)
71	2015	구조물 기초 줄파기 정산 실정보고 재검토	재검토 및 실정보고 완료함
72	2015	암사IC 설치에 따른 서원마을 침수피해 여부 검토 제출	서원마을 침수 피해여부 검토후 보고 완료
73	2015	건설공사장 안전점검 지적사항 조치	건설공사장 안전점검 지적사항 조치결과 완료 보고
74	2015	한강시민공원 야구장 파울볼 안전대책 검토 제출	한강시민공원 야구장 파울볼 안전대책 보고 완료(설치완료)
75	2015	대금 E-바로 시스템 등록 및 사용지시	등록 및 사용하고 있음
76	2015	공사장 주변 도로 침하등 지반안전점검 실시	공사장 주변 도로 침하등 지반안전점검 실시 및 조치결과 제출
77	2015	시험실규모 축소 운영 보고 관련 보완통보	보완 제출 완료
78	2015	1분기 공사장 건설기계 안전점검 결과 통보	1분기 공사장 건설기계 안전점검 결과 조치완료보고
79	2015	서원마을 민원사항 검토 제출	서원마을 민원사항 검토 제출 완료
80	2015	암사IC 초기우수처리시설 보완 제출	암사IC 초기우수처리시설 보완 및 승인완료됨
81	2015	아천IC 제설작업 정산보고 보완 제출	아천IC 제설작업 정산보고 보완 및 제출 완료
82	2015	2015년 홍수기 대비 하천점검 결과 통보	2015년 홍수기 대비 하천점검 결과 조치결과 보고
83	2015	수해대비 천호3수문 주변 정비	수해대비 천호3수문 주변 정비후 보고 완료
84	2015	강북삼거리 일대 현황 측량 성과도 작성 제출	강북삼거리 일대 현황 측량 성과도 작성 제출 완료

연변	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비 고
85	2015	아천IC 미개통 램프 개통을 위한 관련자료 제출	아천IC 미개통 램프 개통을 위한 관련자료 제출 완료
86	2015	2015년 폭염대비 근로자 안전대책 추진계획 통보	2015년 폭염대비 근로자 안전대책 추진계획 통보 알림
87	2015	한강복구계획제출	제출완료
88	2015	현장안전점검(기동불시)지적사항 조치결과 제출	현장안전점검(기동불시)지적사항 조치결과 보고 완료
89	2015	암사IC 한강둔치 시설물 복구 검토	암사IC 한강둔치 시설물 복구 검토 보고
90	2015	수방점검 지적사항 조치	수방점검 지적사항 조치 완료
91	2015	안전시설물 보완 및 강변북로 무인교통단속장비 원상회복	안전시설물 보완 및 강변북로 무인교통단속장비 원상회복 조치 완료
92	2015	태풍대비 수방자재 정비등 현장 안전관리 철저	태풍대비 수방자재 정비 조치후 보고
93	2015	강북삼거리 교통 안전시설물 개선 검토	강북삼거리 교통 안전시설물 개선 검토 보고
94	2015	시설물 인수인계 대비 현장 합동점검 결과 제출 촉구	시설물 인수인계 대비 현장 합동점검 결과 보완 중
95	2015	구리암사대교 인허가 준공서류 제출 철저	준공서류 작성 제출 준비중
96	2015	시설물 인수인계대비 현장 합동 점검 지적사항 조치	시설물 인수인계대비 현장 합동 점검 지적사항 보완 작업 중
97	2015	아천IC 교차로 교통안전시설 보완 제출(무인단속장비)	설계도서 작성중

2. 감리자의 감리내용 중 설계 또는 공사에 반영한 내용

연번	년도	감리자 검토내용	설계 또는 공사에 반영한 내용	비고
1	2011	램프교량 도장 방법 변경	현장도장을 고장도장으로 변경 (품질 확보 및 시공성 향상)
2	2011	폭우로 인한 수상폐기물 처리	폭우시 발생된 수상폐기물이 본 공사 시설물에 적치되어 폐기물처리하고 반영
3	2011	오일휀스 교체 및 추가설치 반영	공사기간 장기화로 기 설치된 오일휀스 노후화로 인한 교체 및 추가설치
4	2011	램프 추가설치(암사 램프-H)	강동구 민원으로 강동구에서 서울방향 램프 추가 설치
5	2012	올림픽대로 강일IC 방향 포장 보수	공사구간내 노후포장 보수
6	2012	아천 IC 연약지반 처리 정산	연약지반구간 모래포설 및 모래말뚝 길이정산(감액 반영)
7	2012	공사손해보험료 및 계약이행보증수수료 반영	공사기간 연장(~2011년→ 2013년)으로 보험 및 보증수수료 추가납부분 반영
8	2012	세륜시설 개선	차량 본체의 토사 및 이물질 제거를 위한 세륜시설 개선
9	2012	초기점검 반영	준공전 실시하는 초기점검 항목 조정 반영
10	2012	한강남단 공사구간내 자전거도로 정비	공사용도로와 자전거도로 병행사용에 따른 위험요인 저감을 위한 시설물 설치
11	2013	램프교량 교면포장 공법 변경	교면포장 내구성 향항 및 교량유지관리 측면에서 유리한 포장공법으로 변경 (CRM →LMC)
12	2013	토공용 중앙분리대 규격 통일	토공용 중앙분리대 일부 규격 상이하여 이를 전후 시설물과 규격 통일
13	2014	Ramp-M,N 변경	유관기관(구리시) 요구사항에 의한 보도부 황토포장 및 부대시설물 반영
14	2014	군거부시설 변경	유관기관(수방사) 요구사항에 의한 군거부시설 진입시설 변경
15	2014	Ramp-L 연약지반처리 변경	공기부족에 따른 연약지반처리공법 변경(무처리→J.S.P)
16	2014	군경합동검문소 변경	유관기관(수방사) 요구사항에 의한 군거부시설 변경
17	2014	올림픽대로 지장수목 제거,이식,식재	설계도서 누락분 반영

연번	년도	감리자 검토내용	설계 또는 공사에 반영한 내용	비고
18	2014	방음벽 변경	서울시 심의 결과 반영 (지주간격:2m→4m, 방음판재질:P.C →접합유리)
19	2014	들뜸방지장치 신설	곡선교 부반력 억제를 위한 들뜸방지장치 신설
20	2014	노면침투수 처리	2013년 서울시 감사지적사항으로, 주교량 보도부 노면침투수 처리 배수관 신설
21	2014	토공용가드레일 규격변경	변경된 가드레일 설치기준에 의거 토공용가드레일 형식 변경 (W레일형 → 개방형, 충돌테스트제품)
22	2014	광역상수도 보호공 신설	유관기관(상수도사업본부) 요구에 의한 노후관(D=2,200mm) 보강공사
23	2014	개통식 행사비 반영	∙ 구리암사대교 개통식 행사비용 반영
24	2014	아천IC 제설차량 운영비 반영	∙ 구리암사대교 임시개통에 따른 아천IC 구간 동절기 제설차량 운용
25	2015	Arch LED 조명용 볼트 반영	∙ 강교 아치부 조명 지지대 거치용 볼트 설치(1,744ea)
26	2015	강교 신축이음장치 변경 반영	•당초 : 후타재타설형(철근+콘크리트) •변경 : 강재용접형 (강재스티프너+탄성콘크리트)
27	2015	군벙커 신설 반영	•군벙커 12개소 신설설치
28	2015	법정보험료 반영	•공사기간연장에 따른 보험료 추가반영
29	2015	차선도색 변경 반영	•당초 : 가열형 및 상온형(17,408m2) •변경 : 융착식 차선도색(17,408m2)
30	2015	아천IC 교통영향평가 반영	•아천IC 본선구간 및 국도43호선 접속부 교통영향분석 용역 시행
31	2015	Ramp-K,L 보도포장변경 반영	•당초 : 소형고압블럭포장(820m2) •변경 : 투수콘포장(820m2)
32	2015	Ramp-EP3 횡방향점검통로 반영	•암사IC Ramp-EP3 누락된 횡방향점검 통로 1개소 추가반영
33	2015	수중폐기물조사 반영	•공사구간 내 수중부 폐기물 존치여부 조사(44,000m2)
34	2015	강동구청 요구사항 반영 (주차장,EGI휀스)	•공용지 콘크리트포장 추가반영(430m2) •EGI 휀스 설치(160m)
35	2015	군작전시설물 변경 반영	•군경합동검문소에 반영된 군작전시설물 변경(수방사 헌병단 요구사항)

연번	년도	감리자 검토내용	설계 또는 공사에 반영한 내용	비고
36	2015	표지판,차선도색 설계감리비 반영	•서울시 교통안전시설물 원인자부담공사 업무처리절차 반영(표지판,차선도색)
37	2015	아천IC 상수도이설 (강북삼거리)	•강북삼거리 상수도이설(620m)
39	2015	줄파기형식변경	•당초 : 줄파기(인력100%) •변경 : 줄파기(인력10%+기계90%)
40	2015	충격흡수시설변경 반영	•당초 : 확장형충격흡수시설(7ea) •변경 : 일자형충격흡수시설(10ea)
41	2015	구리시민공원 진입도로개설 반영	•당초 : 자전거도로(105m) 보강토옹벽(219m) •변경 : 진입로(400m) 자전거도로(250m) 보강토옹벽(412m)
42	2015	암사IC 초기우수처리시설	•당초 : 초기우수 차집관거 배출 •변경 : 초기우수처리시설+관로(613m)
43	2015	야구장파울볼안전대책	•야구장 파울볼 방지망(3,027m2) •기타 부대시설물(1식)
44	2015	교량배수공 수량정산 반영 검토	•당초 : 집수구(414ea)배수관(7,738m) •변경 : 집수구(433ea)배수관(8,156m) 물받이홈통(12ea)
45	2015	구리한강시민공원 통행로개설/ 관리용도로복구 반영 검토	•통행로 : 아스콘포장(725m) •관리용도로 : 콘크리트포장(455m)
46	2015	아천IC 추가공사비 반영 검토	•당초 : 5일/주(주간작업) •변경 : 7일/주(주간작업+야간작업)
47	2015	임시개통용 안내간판 반영 검토	•A형간판(88ea) 배너형표지판(20ea)현수막(84ea)
48	2015	표지판 변경 반영 검토	•당초 : 표지판(222ea) •변경 : 표지판(245ea)
49	2015	국도43호선 지장물이설 반영 검토	•당초 : PE관이설(310m) •변경 : 주철관이설(319m) 광케이블이설(688m)
50	2015	구리시요구사항(Ramp-M)반영 검토	•Ramp-M 구간 내 유지관리부서 추가요구사항 반영(1식)
51	2015	도시계획도로 개설 반영 검토	•당초 : 부체도로(261m) •변경 : 도시계획도로(460m)
52	2015	조경(비탈면보호공-잔디)반영 검토	•당초 : 잔디(34,404m2) 그린밀크(44,697m2) •변경 : 잔디(19,158m2) 그린밀크(67,992m2) 씨앗+거적덮기(3,736m2)
53	2015	조경(R-M 가로수조경 외)반영 검토	•Ramp-M 구간 내 유지관리부서 추가 요구 사항 반영
54	2015	조경(현장여건 반영)반영 검토	•교목이식(41주), 관목제거(1,765주)

□ 용 역 명 : 동부간선도로확장공사(2공구)전면책임감리용역

1. 공사감리자에 대한 감독 및 지적내용

연번	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비고
1	2011	상수도 이설구간 포장 지시	창동길 도로포장 시공계획 수립 및 포장 실시
2	2011	하도급실태 점검결과 지적사항 통보	하도급 실태점검 지적사항 조치결과 제출
3	2011	하도급실태 점검결과 조치사항 이행여부	“건설기계 임대차 계약서 작성 의무화 및 표준계약서 사용권고” 사항 이행여부 제출
4	2011	하도급 관련 민원사항 통보	장비대금 미지급 관련 민원상항 조치결과 제출
5	2013	도봉지하차도 포장관련 검토 지시	아스팔토포장을 콘크리트포장으로 변경 적용 시 전반적인 사항을 검토 후 보고
6	2013	기계설비 분야 설계변경 추진계획	설계변경과 관련하여 기계설비 공종에 대한 설계변경 추진계획 보고
7	2013	철도보호지구 안에서의 행위신고 관련 - 지하철 4호선 교각보호공 안전진단 준비	지하철4호선 안전진단 용역업체 선정 보고
8	2014	철도보호지구안에서의 행위신고서 관련 보완사항 지시	철도보호지구안에서의 행위신고서 관련 보완사항 제출
9	2014	중랑천 통수단면 확보의 적정성 등 지시	도봉지하차도 5단계 시공에 따른 중랑천 통수단면 확보 등 보고
10	2014	감리전문회사 및 감리원 부실벌점 부과통보	벌점 부과예정에 따른 의견서 제출
11	2014	보행안전도우미 관련 지시	보행도우미 교육과정 설치 알림 및 인증제 시행절차 제출
12	2014	건설기계 특별안전점검 결과 지적사항 통보	건설기계 안전점검 개선 보고
13	2014	우기대비 재난위험시설물 및 소규모 공사장 안전점검 실시결과 제출 지시	재난 위험 시설 및 소규모 공사장 점검표 제출
14	2014	제 5차 설계변경 자문회의 결과보고 지시	제 5차 설계변경 자문회의 결과 보고 제출
15	2014	건설공사장 근로장 오침시설 운영 및 시행계획 통보	근로자 오침시설 설치 현황 결과 보고
16	2014	jet-fan 설치 관련 적정성 검토 지시	도봉지하차도구간 jet-fan 설치관련 검토보고

연번	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비고
17	2014	무인단속장비 이전 협의 지시	무인단속장비 이전 실정보고 제출
18	2014	하반기 모의훈련 실시관련 자료 제출	2014 하반기 모의훈련 결과 제출
19	2014	2014 폭염대응 추진성과 및 개선방안 제출 요청	2014 폭염대응 추진성과 및 개선방안 보고
20	2014	외부전문가 안전점검을 위한 건설기계 사용내역 제출요청	외부전문가 안전점검을 위한 건설기계 사용내역 제출
21	2014	공사장 안전점검 지적사항 처리결과 제출요청	공사장 안전점검 지적사항 조치결과 보고
22	2015	보안물건 정밀안전점검 요청	보안물건 정밀안전점검 결과 보고
23	2015	기계분야 공종에 대한 설계서, 내역서, 단가산출서 및 신규비목 검토 설계변경 지시	기계분야 설계변경 관련 검토 보고
21	2015	피난계단 복구계획서 제출 지시	피난계단 복구계획서 제출
22	2015	공사장 가림벽 활용 홍보관련 설치 결과 보고 지시	공사장 가림벽 활용 홍보관련 설치 및 결과 제출
23	2015	도로점용 공사장 교통소통대책 이행실태 점검결과 시정조치	도로점용 공사장 교통소통대책 이행실태 지적사항 조치결과 제출
24	2015	방재관련 자문회의 결과 통보 및 검토결과 제출	방재관련 자문회의 결과에 대한 원설계자 의견 검토 회신
25	2015	중랑천 자전거도로 개방에 따른 지적사항 조치 지시	중랑천 자전거도로 개방에 따른 지적사항 조치 결과 보고
26	2015	중랑천(도봉구) 호안 보강 요청	중랑천(도봉구) 호안 보강 조치 결과 보고
27	2015	청렴계약 현장 감시활동 관련 자료요청	청렴계약 현장 감시활동 관련 자료 제출
28	2015	지하철4호선 하부 구조물 작업시 철도운행안전관리자 배치요청	지하철4호선 하부구조물 작업시 철도운행관리자 배치 보고
29	2015	지하철4호선 하부 횡단부 정밀 안전시공 요청사항 통보	지하철4호선 하부 횡단부 정밀 안전시공 요청 자료 제출
30	2015	건설기계 특별안전점검 결과 지적사항 통보	건설기계 안전점검 개선 보고

2. 감리자의 감리내용 중 설계 또는 공사에 반영한 내용

연번	년도	감리자 검토내용	설계 또는 공사에 반영한 내용	비고
1	2011	물가변동으로 인한 계약금액 조정결과 검토	물가변동으로 인한 계약금액 승인후 설계반영
2	2011	토사유실방지 월류관 및 설치 검토	토사유실방지 월류관 및 설치 공사 반영
3	2011	도봉지하차도 2단계 가교 철거 검토	도봉지하차도 2단계 가교 철거 공사 반영
4	2011	도봉지하차도 누수부위 보수계획서 검토	도봉지하차도 누수부위 보수계획수립 공사반영
5	2011	공사구간 수해복구 계획제출 및 후속조치 검토	공사구간 수해복구 계획 공사 반영
6	2011	품질관리용 차량운영비 정산 검토	품질관리용 차량운영비 정산후 설계 반영
7	2011	도봉지하차도 설계변경서 검토	도봉지하차도 설계변경서 검토후 설계 반영
8	2011	건설폐기물 상차물량 정산 및 관리 검토	건설폐기물 상차물량 정산 후 설계 반영
9	2012	도봉지하차도 3단계 신축이음 변경 등 검토	도봉지하차도 3단계 신축이음 변경 설계반영
10	2012	도봉지하차도3단계 발생사토 정산 검토	3단계 발생사토 정산후 설계 반영
11	2012	교통우회용 가도 설치작업 시공관리 검토	교통우회용 가도 설치작업 시공 공사 반영
12	2012	도봉4단계 어스앙카 구조계산 및 수량산출 누락 관련 원설계자 의견 검토	도봉4단계 어스앙카 구조계산 및 수량산출 누락 관련 원설계자 의견 설계 반영
13	2012	조경공사 이식수목 하자 현황조사 검토	조경공사 이식수목 하자 현황조사후 공사반영
14	2012	도봉지하차도 U-TYPE 신축이음 누락등 검토	도봉지하차도 U-TYPE 신축이음 누락등 실정보고 및 설계 반영
15	2012	도봉지하차도 집수정구간 복공 가시설 구조계산 검토	도봉지하차도 집수정구간 복공 가시설 구조계산 설계 반영
16	2012	도봉지하차도 4단계 가시설작업 검토	도봉지하차도 4단계 가시설작업 공사 반영
17	2013	사토장 변경 검토	사토장 변경 후 설계 반영
18	2013	조경공사 이식수목 현황보고에 따른 보식철저 및 인수인계자료 검토	조경공사 이식수목 현황보고에 따른 보식철저 및 인수인계자료 공사반영 후 보고완료

연번	년도	감리자 검토내용	설계 또는 공사에 반영한 내용	비고
19	2013	열수송관 및 우오수관 매달기 외1건 검토	열수송관 및 우오수관 매달기 외1건 설계반영
20	2013	보도공사 하부층(기층등)시공시 유의사항 검토	보도공사 하부층(기층등)시공시 유의사항 공사 반영
21	2013	하수암거 매달기 구조검토서 보완 검토	하수암거 매달기 구조검토서 보완후 설계반영
22	2013	도봉지하차도 5단계공사 일부 사토 처리시 사토장 변경 반출 검토	도봉지하차도 5단계공사 일부 사토 처리시 사토장 변경 후 설계 반영
23	2013	지하철 4호선 구조물 안전진단 용역계약 검토	지하철 4호선 구조물 안전진단 용역계약 실정보고 준비 및 향후 설계반영 예정
24	2013	Sheet-pile 지주재 도포 기준 검토	Sheet-pile 지주재 도포 2년빈도계획홍수위선 아래까지만 시공 공사 반영 및 설계 반영
25	2014	도봉지하차도5단계 시공에 따른 월간 계측관리 보고서 적정성 검토	도봉지하차도5단계 시공에 따른 월간 계측관리 보고서 적정성 검토 후 공사 반영
26	2014	도봉지하차도 종점측 집수정 배수계획에 대한 원설계자 검토의견 요청	도봉지하차도 종점측 집수정 배수계획에 대한 원설계자 검토 후 향후 실정보고 예정
27	2014	도봉지하차도 구조물 상부 세굴방지용 콘크리트 이음 적정성 검토	도봉지하차도 구조물 상부 세굴방지용 콘크리트 이음 적정성 검토 후 공사 및 설계반영
28	2014	도봉지하차도 저촉 하수암거 매달기 형식변경에 따른 원설계자 검토의견 요청	도봉지하차도 저촉 하수암거 매달기 형식변경에 따른 원설계자 검토 후, 공사 및 설계 반영
29	2014	도봉지하차도 연결로 마감벽 설치 구조계산서 적정성 검토	도봉지하차도 연결로 마감벽 설치 구조계산서 적정성 검토 후 공사 및 설계반영
30	2014	피난계단 #3 가시설 및 지장물 매달기 구조계산서에 대한 적정성 검토	피난계단 #3 가시설 및 지장물 매달기 구조계산서에 대한 적정성 검토 후 공사 및 설계반영
31	2014	가로등기초, 배관변경 및 보행등, 살충등 이설 실정보고 검토	가로등기초, 배관변경 및 보행등, 살충등 이설 실정보고 검토 후 공사 반영
32	2014	환기덕트 유지관리 출입통로 설치 지적에 대한 원설계자 의견 조회	환기덕트 유지관리 출입통로 설치 지적에 대한 원설계자 의견 검토 후 공사 및 설계 반영
33	2014	도봉지하차도 상계교 하부 통과구간 시공에 대한 안정성 여부 검토 후 공사 및 설계 반영	도봉지하차도 상계교 하부 통과구간 시공에 대한 안정성 여부 검토 후 공사 및 설계 반영
34	2014	방수공법변경관련 원설계자 의견 검토	방수공법을 일원화하여 공사 및 설계 반영
35	2014	도봉지하차도 6단계 한전 맨홀구간 가시설 변경 검토	도봉지하차도 6단계 한전 맨홀구간 가시설 변경 실정보고 후 공사 및 설계반영
36	2015	변경 도봉지하차도 어스앙카 브라켓 누락관련 검토	변경 도봉지하차도 어스앙카 브라켓 누락관련 검토 후 설계반영
37	2015	도봉지하차도 아치구간 강재거푸집 구조계산서 검토의뢰	도봉지하차도 아치구간 좌굴 보강 후 실정보고 하여 공사 및 설계 반영

연번	년도	감리자 검토내용	설계 또는 공사에 반영한 내용	비고
38	2015	도봉지하차도 연장 변경 설계도서 검토	기계분야 공종에 대한 설계도서 검토 후 설계변경에 반영
39	2015	방재관련 자문회의 결과에 대한 원설계자의 검토의견 회신	방재시설의 적정성 논의 및 추가 보완대책 마련을 위한 자문회의 결과에 대한 원설계자 검토 후 설계 반영
40	2015	건축관리동 강관 및 시스템동바리 구조계산서 검토	건축관리동 강관 및 시스템동바리 구조계산서 검토 후 공사 및 설계반영
41	2015	도봉지하차도 6단계 하천구간 방학천 수로암거 수리계산 검토요청	도봉지하차도 6단계 하천구간 방학천 수로암거 수리계산 검토 후 공사 및 설계반영
42	2015	하수암거 매달기 가시설 구조계산 적정성 검토	하수암거 매달기 가시설 구조계산 적정성 검토 후 공사 및 설계반영
43	2015	도봉지하차도 방수수량 이중계상 외 원설계자 의견 요청	도봉지하차도 방수수량 이중계상 외 원설계자 의견 검토 후 공사 및 설계반영
44	2015	방음벽 형식변경(직벽형→꺾기형) 구조계산 적정성 검토	방음벽 형식변경(직벽형→꺾기형) 구조계산 적정성 검토 후 공사 및 설계반영

□ 용 역 명 : 동부간선도로확장공사(3공구) 전면책임감리용역

1. 공사감리자에 대한 감독 및 지적내용

연번	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비고
1	2011	도로전광표지 이설 협의결과 검토	도로전광판 이설 실정보고
2	2011	물가변동 계약금액 조정관련 검토	물가변동 계약금액조정 검토보고
3	2011	하도급 실태점검 지적사항 조치	하도급실태점검 지적사항 조치보고
4	2012	상계근린공원~중랑천 진입 보행육교 설치검토	보행육교설치(노원구청) 검토보고
5	2012	수방대책 계획서 제출	수방계획서 작성제출
6	2012	안전관리계획 수립현황 제출	안전관리계획 수립 현황제출
7	2012	시설물 관리상태 일제점검	시설물관리상태 점검 조치
8	2012	교통소통대책이행 점검결과 지적사항 조치	교통소통대책이행점검결과 조치보고
9	2013	한파주의보 발령에 의한 특별 현장점검	특별현장점검 조치
10	2013	2013 해빙기 및 국가하천 관리사항 점검결과 조치	해빙기 하천관리사항점검 조치보고
11	2013	현장 별 기술지원 감리원 안전점검 시행	기술지원감리원 현장점검 실시보고
12	2013	재난상황 전파시스템 긴급 점검	재난상황 전파시스템 긴급점검 보고
13	2013	녹지점용에 따른 지장수목 조치계획 보완요청	지장수목 조치계획 보완사항 보고
14	2013	노량진 배수지, 방화대교 사고관련 일제조사	사고관련일제조사 점검결과 보고
15	2013	호우 및 태풍내습 사전대비 재해취약시설 일제 점검	재해취약시설 일제점검 결과제출
16	2013	‘13 3/4분기 품질관리 추진실적 자료제출	품질관리 추진실적 보고
17	2013	제23호 태풍 피토 발생에 따른 현장점검 실시	태풍대비 점검결과 제출
18	2013	2013년 겨울철 제설대책 수립을 위한 자료요청	제설대책 수립을 위한 자료제출
19	2013	2013 안전점검의 날 추진실적 및 증빙자료 제출	안전점검의 날 수범사례 제출
20	2013	건설공사 계약분야 개선자료 협조요청	안전관리비 및 산업안전보건관리비 계약내역 제출
21	2013	시공계획서, 시공상세도 작성 및 검토내실화 방안 추진사항 제출	추진사항 제출
22	2013	도시기반시설본부 건설공사장 특별안전점검결과 통보 및 조치결과 제출	특별안전점검 조치결과 제출
23	2013	‘13 하반기 도로점용공사장 교통소통대책 이행실태 점검결과 시정조치	점검결과 조치보고
24	2013	교통사망사고지점 공사 중 안전시설물 설치요청	사고지점 안전시설물 추가설치 결과보고

연번	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비고
25	2013	‘13 11월 품질관리(공사실명안내간판) 추진실적 자료제출	품질관리 추진실적 보고
26	2013	건설공사 전면책임감리용역 시행현황 자료제출	전면책임감리용역 시행현황 제출
27	2013	유해, 위험요인 신고 전담창구 개설 안내홍보문 현황 파악	안내홍보문 설치현황 보고
28	2013	도시기반시설본부 건설공사장 동절기안전점검결과 통보	동절기 안전점검결과 조치보고
29	2013	현장소장 및 감리단장 간담회 결과에 따른 추가자료 제출	근무실태 조사 제출
30	2013	원도급사 및 하도급사 현장관리자의 경력사항 자체점검	현장관리자로 배치된 현장기술자의 경력사항
31	2013	품질관리(공사실명안내간판) 추진실적 제출	품질관리 추진실적 보고
32	2014	품질관리계획 적정성 확인 및 품질시험계획 이행확인 의뢰안내	품질관리 적정성확인 의뢰서 제출
33	2014	2014년도 건설현장 점검계획 수립을 위한 자료 협조요청	건설공사장 현황 제출
34	2014	외부전문가 안전점검을 위한 자료협조 요청	안전점검 대비 공사현황 제출
35	2014	양수기 현황 제출요청	양수기 보유현황 제출
36	2014	봄맞이 건설공사장 환경정비 계획	환경정비 점검결과 보고서 제출
37	2014	해빙기 건설공사장 안전점검 결과 통보	해빙기 안전점검 조치결과 보고
38	2014	건설공사장 폭발위험시설 일제조사 실시협조 요청	폭발위험시설 점검결과 제출
39	2014	홍수기 전 1차 하천내 공사장점검 결과 지적사항 통보	점검결과 지적사항 조치결과 제출
40	2014	공사장 건설기계 사용내역 제출요청	건설기계 사용현황 내역 제출
41	2014	2014년 폭염대비 건설현장 근로자 안전대책 추진계획 통보	폭염대비 준비사항 검토결과 제출
42	2014	화재취약시설 일제 안전점검 실시 철저	안전점검(화제예방) 점검결과 제출
43	2014	우기대비 재난위험시설물(대형 토목공사장) 및 소규모 공사장 안전점검 실시결과 제출	재난위험시설 및 소규모공사장 점검결과 제출
44	2014	물가병동대상 현황 자료제출 요청	물가변동대상 현황자료 제출
45	2014	풍수해 예방 준비실태 점검결과 지적사항 알림	수방준비실태 점검결과 지적사항 조치결과 제출
46	2014	태풍대비 재해예방대책 및 시설물 긴급점검 추진	태풍 나크리 대비 긴급점검 제출

연번	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비고
47	2014	품질관리 적정성확인 점검결과 알림	품질 확인점검 결과 조치보고
48	2014	공사장 건설기계 사용내역 제출요청	건설기계 사용현황 내역 제출
49	2014	싱크홀 대비 건설현장 안전점검 시행결과 제출	싱크홀 대비 안전점검 결과제출
50	2014	태풍(풍윙) 대비 건설공사장 긴급점검	태풍대비 취약시설 일제점검 제출
51	2014	공사장 건설기계 자체안전점검 결과 지적사항 통보	건설기계 안전점검 결과 조치보고
52	2015	불필요한 행정업무 최소화 방안 추진실적 제출	불필요한 행정업무 최소화 방안 추진실적 제출
53	2015	방음벽 구조검토 요청	검토의견 보고
54	2015	설 명절 공사장 안전점검	공사장 안전점검 결과보고
55	2015	민원검토(시트파일 박기 관련) 및 처리요청	시트파일박기 관련 민원검토조치 보고
56	2015	근로환경개선 컨설팅 결과 조치요청	근로환경개선 컨설팅 조치보고
57	2015	해빙기, 수해대비 점검요청	수해취약시설 점검 제출
58	2015	열수송관 이설에 대한 실정보고 요청	열수송관 이설에 대한 검토보고
59	2015	안전사고 재발방지대책(킥오프미팅) 실적제출	킥오프미팅 실행실적 제출
60	2015	감사원 감사결과 처분요구	감사결과 처분요구 집행상황 제출
61	2015	폭염대비 건설현장 근로자 안전대책 추진계획 제출	폭염대비 준비사항 점검결과 제출
62	2015	가설기자재 현장관리강화 관련 의견 제출	가설기자재 현장관리 강화를 위한 의견조사 제출
63	2015	태풍 “찬홈” 북상대비 사전점검	태풍 “찬홈” 북상대비 사전점검 결과 제출
64	2015	2015 상반기 공사 중 도로함몰 발생 통계자료 제출	공사 중 발생한 도로함몰 발생현황 제출
65	2015	안전관리계획 수립대상 공사장 현황자료 제출요청	안전관리계획 수립대상 공사현황 제출
66	2015	태풍 및 여름휴가철 대비 건설공사장 점검요청	대풍 및 여름휴가철 대비 공사장 점검결과 제출
67	2015	이동품질관리반 품질점검 시적사항 통보	이동품질관리반 품질점검 지적사항 조치결과 보고

2. 감리자의 감리내용 중 설계 또는 공사에 반영한 내용

연번	년도	감리자 검토내용	설계 또는 공사에 반영한 내용	비고
1	2011	동부간선도로 중앙옹벽(L형) 기초심도 검토	본선1구간 L형옹벽 기초심도가 불규칙하여 동결심도에 따라 개선변경 반영
2	2011	제외지캔틸레버옹벽 가시설 검토	제외지캔틸레버옹벽 가시설 삭제 반영
3	2012	저소음배수성 포장형식 변경	저소음내유동 아스팔트포장 실정보고 반영
4	2013	터널진입차단시설(문형식 및 편지식 기초) 기초 검토	도봉지하차도 설치에 따른 터널차단시설 및 안내간판 설치 문형식 및 편지식 기초 표준도 시행
5	2013	종점부 우회도로 안전시설 변경(고규격분리대→콘크리트방호벽)	중앙분리대 변경반영 및 곡선부 갈매기 표지 보완 반영
6	2013	상일보도육교 제외지 계단 측 자전거도로 복구	상일보도육교 계단기초 산책로 복구구간 반영
7	2013	상도교 자전거도로 연결 및 고수부지 자전거도로 복구	상도교 진출입 자전거도로 연결 및 고수부지 캔틸레버옹벽 시공구간 자전거도로 복구 반영
8	2013	종점부 옹벽계면 마감벽 및 접속슬래브 설치	마감벽 및 접속슬래브 설치 반영
9	2013	공사중 우수처리 등 배수계획 변경	배수관로에 대한 배수계획 변경 반영
10	2013	방음벽 설치공사(3-2구간)	방음벽 설치 반영
11	2013	방음벽기초형식 및 방음판 변경	방음벽 우선시행구간 기초형식 및 방음판 일부 변경(투명→칼라) 반영
12	2013	중앙옹벽 토공변경 및 동상방지층삭제	중앙옹벽 규모변경에 따른 토공량 변경 및 기존포장 골재유용, 동상방지층 삭제 반영
13	2013	창동진출로 선형조정에 따른 변경	도로선형 조정 및 철탑 이설 없이 횡단폭원 조정으로 시공검토 반영
14	2013	저소음내유동 포장단위 중량변경	저소음내유동성 포장변경 시 미반영 된 포장재의 밀도 차를 변경 반영
15	2014	공기연장에 따른 직접비 추가반영	준공기한 연장에 따른 직접비 반영
16	2014	방음벽 우선시공구간 측구형식 변경	종점부 방음벽 우선시공구간의 노면배수 측구형식 변경 반영
17	2014	방음벽 우선시공구간 포장형식 변경	종점부 방음벽 우선시공구간 기존포장 최대활용과 동상방지층 생략 및 설계누락 구간 반영
18	2014	종점부 지장수목 임목폐기물 정산	지상부(잎, 줄기) 임목폐기물 실수량 정산 반영
19	2014	우회도로 연약지반 토공치환	장암지하차도 시공을 위한 우회도로 신설구간의 연약지반 노상토 치환 반영
20	2014	방음벽 전면정비 및 교통시설물 정비	종점부 방음벽기초 시공구간 포장 원상복구 및 사각수로관 기초용 버림콘크리트 타설, 시점부 노후교통시설물 정비 반영
21	2014	창동진출로 호안조정 및 차량방호책 등 변경	창동진출로 L형옹벽 배면 성토고 조정 및 장암지하차도 시공구간 웹카메라 설치 반영

연번	년도	감리자 검토내용	설계 또는 공사에 반영한 내용	비고
22	2014	사토장 위치변경	사토장 변경(김포매립지→포천~소흘간 도로 확포장공사) 반영
23	2014	유리섬유 폐기물 처리반영	기존 흡음형 방음벽 철거에 따른 유리섬유 폐기물 처리 반영
24	2014	장암지하차도 용접검사	합성파일 용접검사(액체침투탐상) 반영
25	2014	장암지하차도 가설보도육교 설치	장암지하차도 작업장 진출입을 위한 보도육교 설치 반영
26	2014	창동진출로 호안변경 수량정산 및 산책로 복구	창동진출로 수량정산, 산책로 복구, 동상방지층 삭제 반영
27	2014	상계근린공원 방음벽 시공구간 수목이식	상계근린공원 방음벽 시공구간 수목이식에 대해 관계기관과 조사, 협의에 따른 수목이식 반영
28	2014	장암지하차도 가시설 및 계측관리 변경	장암지하차도 가시설 삭제, 가설휀스 및 포장체 보호천막 설치, 도시철도 계측기 설치 및 정밀측량 반영
29	2014	충격흡수시설 형식변경	충격흡수시설 동등이상 충돌시험 합격품으로 변경 반영
30	2014	상계근린공원 방음벽 시공구간 교통처리계획 및 안전시설물 추가	방음벽 시공구간 교통시설물 및 가설보도육교 충돌방지시설 추가 반영
31	2014	장암지하차도 그라우팅 수량변경	영구벽체 배면 및 전면부 그라우팅 수량 반영
32	2014	상계근린공원 방음판 석면폐기물 처리	철거방음판(석면함유) 관계법령에 따라 폐기물 처리 반영
33	2014	캔틸레버옹벽 신축이음 변경	캔틸레버옹벽 신축이음 부위의 지속적인 하자로 이지스조인트 공법으로 변경 반영
34	2014	장암지하차도 인접도로 보강 그라우팅	지반이완에 따른 측면도로 침하가 발생되어 보강그라우팅 반영
35	2014	창동진출로 시공완료에 따른 배수공 수량정산	창동진출로의 배수체제 변경 반영
36	2014	상도지하차도 산책로 연결도로 조성	상도교에서 중랑천 고수부지 연결진입로 조기개설, 투수콘 포장을 콘크리트포장으로 변경 반영
37	2014	방음벽 기초형식 변경 및 철탑부 방음벽 연결	상계근린공원 철탑부분 방음벽 단절구간 연결 및 기존 박음벽 기초의 유용 반영
38	2014	창동진출로 차량우회에 따른 교통안전시설 설치	중앙옹벽 시공에 따른 차량우회 및 교통 안전시설 설치 반영
39	2014	가드레일 타입변경 검토	노견용(폐쇄형) 가드레일을 개방형 가드레일로 변경, 상계근린공원 부채도로 한쪽면 가드레일을 양면형 가드레일로 변경반영
40	2014	장암지하차도 합벽구간 추가 및 장비운반비 반영	장암지하차도 일부구간 합벽 시공 반영

연번	년도	감리자 검토내용	설계 또는 공사에 반영한 내용	비고
41	2014	장암지하차도 박스슬래브 시공방법 변경	장암지하차도 박스슬라브 시공방법, 집수정구간 파일누락, 계단부 가시설 시트파일 누락 변경 반영
42	2014	방음벽 지주간격 조정	방음벽설계를 서울시 일반적용에서 국토해양부 방침으로 변경 반영
43	2014	노원교 연결램프 철거	누락분에 대한 설계반영
44	2014	장암지하차도 스터드볼트 규격 및 수량변경	장암지하차도 스터드볼트 추가 및 규격변경, 하부 용접연장 변경, 그라우팅 천공 변경 반영
45	2015	장암지하차도 사토장 변경	당초 사토장(44.5km)을 인근현장(7.2km)으로 변경 반영
46	2015	노원교 기존교량 철거 중 절단부재 운반 변경	인양부재를 철거구간 내에서 파쇄로 변경 반영
47	2015	교통안전시설물 STA.4+740~770 설치	성수방향지점 차선분리 구간에 차선분리 안전시설물 설치 반영
48	2015	노원교 접속램프철거구간 가드레일 설치	안전시설물 보강을 위한 가드레일설치 반영
49	2015	장암지하차도 안전시설물 설치	철근구조물 및 작업인부 보호위한 PC방호벽 설치 반영
50	2015	사면보호 콘크리트 타설	법면 콘크리트 타설 및 배수로 설치 반영
51	2015	장암지하차도 하부슬래브 시트파일 용접길이 변경	하부슬래브 시트파일 우각부 용접부위까지 시트파일 용접 반영
52	2015	수락고가차도 낙하물방지망 설치	기존 방음벽 해체 및 신규설치에 따른 낙하물방지망 누락으로 설치 반영
53	2015	장암지하차도 추가 가시설 및 상부슬래브 신축이음 누락	BOX구간 상부슬래브 신축이음 수량 누락 및 착오, 접속슬래브 간섭으로 인한 합벽설치구간 반영
54	2015	사토장 변경	당초(44.5km) 사토장을 인근(19.6km)현장으로 변경 반영
55	2015	하천점용구간 법면형성 및 천막보양	하천협의조건(6~9월 일시중지)이행에 따른 하천구간 법면형성 및 천막보양 반영

□ 공 사 명 : 강남순환도시고속도로(4공구)건설공사 전면책임감리용역

1. 공사감리자에 대한 감독 및 지적내용

연번	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비고
1	2011	철도안전관리자 배치검토	철도안전관리자 배치
2	2011	안전사고 발생시 보고철저	안전사고 발생시 처리계획 보고
3	2011	지장물 세부철거계획 제출지시	지장물 세부철거계획 제출 보고
4	2011	집중호우대비 비상인력계획 제출지시	집중호우대비 비상인력 명단 제출
5	2011	철도운행선 인접공사 안전조치 지시	철도운행선 인접공사 안전조치 결과보고
6	2012	수질검사(폐공)검토 지시	수질검사(폐공)검토 결과보고
7	2012	공사장 임금체불 방지 철저지시	공사장 임금체불 방지 철저이행
8	2012	지하매설물 시공관리 철저	지하매설물 시공계획서 이행
9	2012	우기전 현장 점검 지시	우기전 현장점검 결과 보고
10	2013	광명시 신촌마을 방음터널 적정성 검토 지시	광명시 신촌마을 방음터널음벽 검토의견서 작성보고
11	2013	현안사항(서해안고속도로) 검토 지시	현안사항(서해안고속도로) 검토 작성보고
12	2013	보도관리 담당자 지정 제출 지시	보도관리 담당자 지정 보고
13	2013	강교도면 검토 지시	강교도면 검토 보고
14	2013	시흥3동 남북간 연결도로 조속착수	설계변경 및 공사착수 검토
15	2014	업무(지장전주 이설 검토)지시	지장전주 이설(한전 남서울본부) 문의사항 검토결과 제출
16	2014	공정추진 계획대비 추진실적 파악제출	『2014년도 9차공사 공정추진 계획대비 추진실적』파악 보고
17	2014	업무지시(공기연장에 따른 간접비 등 설계 반영 요청 민원에 대한)	『공기연장에 따른 간접비 등 설계 반영 요청 민원』검토 보고
18	2014	환경영향 평가등의 협의내용 이행실태 자율점검표 작성제출 지시	환경영향 평가등의 협의내용 이행실태 자율점검표 보고
19	2014	시흥3동 남북간 연결도로 확폭 민원에 대한 검토 보고	『시흥3동 남북간 연결도로 확폭 민원』조사 보고
20	2014	도시계획시설(대로1-3호선)실시설계 변경 보완	도시계획시설 실시계획(변경)인가 협의 조치계획 제출
21	2014	시점부 지하차도 U-type 가시설도 송부	시점부 지하차도 U-type 가시설도 송부
22	2015	시흥 UP램프 저촉 변전소 이설현황 검토보고	시흥 UP램프 저촉 변전소 이설현황 검토보고
23	2015	시흥 IC UP램프 저촉 지장물 철거일정 보고	시흥 IC UP램프 저촉 지장물 철거일정 결과보고
24	2015	임시우회도로 주변 교통안전사고 방지 시설 검토 설치	본선교 P11 임시우회도로 주변 교통안전사고 방지 시설 검토 결과보고

2. 감리자의 감리내용 중 설계 또는 공사에 반영한 내용

연번	년도	감리자 검토내용	설계 또는 공사에 반영한 내용	비고
1	2011	지하수 시설 폐공	규정에 의해 폐공처리
2	2011	현장타설 말뚝 정산	현장타설 말뚝 실수량으로 정산
3	2012	기아천교 지장물 이설	광명시와 협의하여 이설
4	2012	물가변동 요구	물가변동 반영
5	2013	교각10 근접건물 계측기 설치	건물근접 시공 안전성 확보를 위한 계측기 설치 등
6	2013	교각P5 현타 말뚝정산	기초말뚝 실제시공으로 정산
7	2014	강관파일 및 현장타설 말뚝 정산	실제시공 수량으로 정산
8	2014	소하JTC UP RAMP, 본선교 가축도	기존 가설교량 삭제 및 가축도 반영
9	2014	광명시재활용센터조경이식 및 제거	광명시재활용센터조경이식 및 제거
10	2014	본선교 P10 계측(추가)	본선교 P10 계측(추가)반영
11	2014	현장타설말뚝정산	현장타설말뚝정산반영
12	2014	본선교 종점부건물조사	본선교 종점부건물조사 반영
13	2014	소하JTC DRB-A2강관파일 정산	DRB-A2강관파일 정산 반영
14	2014	공기연장에 따른관련비목 설계반영	공기연장에 따른관련비목 설계반영
15	2014	종점부 본선교 P11, A2 시공에 따른 주변건물 사전조사 실시	종점부 본선교 P11, A2 시공에 따른 주변건물 사전조사 실시 설계반영
16	2014	DOWN RAMP-A 통로암거 설치	DOWN RAMP-A 통로암거 설치 반영
17	2014	소하JCT DRB A2강관말뚝 수량정산	소하JCT DRB A2강관말뚝 수량정산 반영
18	2014	본선교 P7 지장건물 철거	본선교 P7 지장건물 철거 반영
19	2014	건설기계대여금 지급보증 수수료 반영	건설기계대여금 지급보증 수수료 반영
20	2015	강교제작 비파괴검사 정산	강교제작 비파괴검사 정산 반영
21	2015	설계변경에 따른 실시설계비	설계변경에 따른 실시설계비 반영
22	2015	본선 P11, 남북연결도로 지하차도 터파기	본선 P11, 남북연결도로 지하차도 터파기 반영
23	2015	본선교 P11 터파기(암굴착) 공법변경	본선교 P11 터파기(암굴착) 공법변경 반영

□ 용 역 명 : 강남순환도시고속도로(민자구간) 전면책임감리용역

1. 공사감리자에 대한 감독 및 지적내용

[강남순환도로 5공구]

연번	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비고
1	2011	- 선행터널 Face mapping 결과를 평면상에 표시하여 후행터널 굴착시 참고자료로 활용	- 수서방향 mapping 결과 평면도상 기록하여 성산방향 굴착에 참조
2	2011	- 공사 시점부 수서방향 횡갱부 공사차량 및 작업차량이 안전하게 통행할수 있도록 반사경을 설치	- 시점부 터널 수서방향 (Sta. 1+732) 횡갱부 반사경 설치완료
3	2012	- 공사종점측 작업차량 통행으로 측량기준점이 망실되지 않도록 관리요함	- 측량기준점 보호시설 설치 완료
4	2012	- 교통정리원은 차량 시인성 확보를 위하여 반사조끼를 착용한 상태에서 근무	- 교통정리원 반사조끼 착용 근무 실시
5	2013	- 터널 내 조명시설이 일정(70LUX)이상의 조도를 유지하여 점검시 지장이 없도록 조속히 보수	- 터널 내 조도확보를 위한 조명시설 수리완료
6	2013	- 수서방향 작업대차 분전반이 미접지 되었으니 조치 요함.	- 작업대차 분전반 접지실시
7	2013	방수대차 브레이싱 보강 요망	방수대차 브레이싱 보강 실시
8	2013	- 집중호우기간 채수 방지를 위한 배수시설정비 및 양수기상태점검	양수기 정비 및 노후 호스 교체
9	2014	우측사면 쐐기파괴 구간 추가 보강 지시	우측사면 쏘일네일링 추가 보강 실시
10	2015	물질안전보건자료(MSDS)를 해당작업장에 게시하고 근로자 교육 실시지시	물질안전보건자료(MSDS)를 해당작업장에 게시하고 근로자 교육 완료
11	2015	작업시 근로자의 접촉이나 전구의 파손에 의한 위험을 방지하기 위한 투광기 보호망 부착요망	투광기 보호망 부착완료

[강남순환도로 6-1공구]

연번	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비고
1	2011	-R-D 사면부 법면보호 실시 -외부 배수로 정비요	-법면 보호 조치 완료 -배수로 정비 완료
2	2011	-터널 바닥정리 실시 요	-터널 바닥정비 완료
3	2012	-보행자 통로 정비 실시	-보행자 통로 정비 실시
4	2012	-TRcM 계측관리 철저	매월 TRcM 계측관리 실시 후 이상유무 파악 중
5	2013	-현장 진입로 사면 유실부 보호조치 요	-사면유실부 보호조치 완료
6	2013	-대절토사면 일일점검 철저 -가설펜스 지지대 설치요	-일일 점검 실시 중 -가설펜스지지대 설치 완료
7	2013	-시점부 사면녹화구간 우수 침투로 인한 자중 증가시 안전성에 대하여 종합적으로 검토 요	-구조검토 실시 (안전성 확보 확인함)
8	2013	-TRcM 슬래브 방수철판(용접) 이음부 시공상세도 작성 시행 요	-시공상세도 작성하여 현장 적용함
9	2013	-TRcM 시공계획서상에 엄지말뚝 절단(제거)에 대한 사항이 누락됨	-시공계획서에 엄지말뚝 절단 사항 반영함
10	2014	-사면녹화공의 법면 기울기가 1:0.3 으로 유지관리가 어려우므로, 넝쿨류 녹화등에 대해 검토 요	-넝쿨류인 담쟁이 및 등나무를 식재하여 보완함
11	2014	-시공계획서상에 터널공동구 3차 콘크리트 타설시 사보강재를 설치토록 되어 있으므로 시공계획서에 따라 시공 요	-시공계획서에 따라 사보강재 설치하고 콘크리트 타설토록함
12	2014	-TRcM 중간벽체 연결부에서 누수가 발생되고 있으므로 구조물 마감전 보수계획을 수립 보수 요함	-구조물 마감전에 보수계획을 수립하여 보수 시행할것임
13	2015	-낙성대지하차도 수서방향 7SPAN 대인 피난연결통로 접합부 기초하부 철근배근과 관련하여 전반적인 구조검토 확인 후 콘크리트 타설을 진행하시기 바람	-구조검토 및 보강 후 콘크리트 타설 완료 함
14	2015	-낙성대지하차도 성산방향 7SPAN 터파기 미시행구간 인근에 임시저류조를 형성하였으나, 기시공 완료된 구조물 방수처리부분에 유수 유입등으로 품질저하가 예상되므로, 해당구간의 터파기의 조속시행 또는 양수작업을 시행할 것	-낙성대지하차도 성산7SPAN 터파기 를 조속 시행 및 양수작업을 병행 시행완료하여 방수 품질저하를 최 소화 하였음

[강남순환도로 6-2공구]

연번	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비고
1	2011	- 대형 뜬돌 제거	부석제거 완료
2	2011	- 방음휀스 파손 정비필요	방음휀스 훼손부 정비 완료
3	2012	- Rock Bolt 시공관리	락볼트 천공/삽입 철저 관리
4	2012	- 터널내 조도 확보사항	작업장 기준 기준조도 만족
5	2013	- 사면 녹생토 시공관리 철저	양육상태 지속 관찰/정비
6	2013	- 라이닝폼 수직재 볼트체결부 안전성검토하고 변형된 것은 보수 조치	안정성 검토 완료 및 보수 완료
7	2014	- 토류판이 일부 파손되었으므로 전수 조사 후 교체 내지는 보강요함	- 파손된 사면 보호용 토류판을 X-브레이싱으로 보수 완료함.
8	2014	- 시점부 발파⋅천공 작업구역에 대하여 출입금지구역 설정하고 주변에 휀스를 설치하여 관리요.	- 장약 및 발파 작업시 작업구역에 대하여 출입금지구역 설정하여 인원통제 조치 하였음.
9	2015	- 시점부 전력구 매달기 구간 보호몰탈이 탁락할 위험이 보호몰탈을 제거하거나 보호망을 설치하기 바람.	- 전력구 매달기 구간 보호몰탈 탈락 위험제거를 위해 전력구 하부에 낙하물 방지망 설치 완료함.
10	2015	- 시점부 구조물공사 구간 가설계단 설치가 미비하거나 작업통로에 자재가 적치되어 통행에 지장을 초래하니 조속히 제거하기 바람.	- 시점부 구조물 벽체구간 이동용 가설계단에 안전난간을 설치하고 작업통로 발판 내 자재 정리 완료함.

[강남순환도로 7-1공구]

연번	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비고
1	2011	장비 아웃트리거 받침설치	아웃트리거 받침설치 완료
2	2011	경사로 안전계단 설치요망	안전계단 설치완료
3	2012	막장부 천단 계측기 신속 설치요망	계측기 설치 완료
4	2012	횡갱부 반사경 설치요망	반사경 설치완료
5	2013	터널내 적정조도 확보요망	조명시설 보수로 적정 조도확보
6	2013	절토부 낙석대비 부석정리 철저	부석 완전제거 후 작업실시
7	2013	-사면 녹생토 보완요망	-녹생토 보완작업 실시
8	2013	-터널내 적정조도 확보요망	-조명시설 보수 실시
9	2013	-절토부 낙석대비 부석정리 철저	-부석 완전 제거 후 작업 실시
10	2013	-방수시공 후속공정 검토요망	-방수공사완료 후 즉시 공동구 착수조치
11	2013	-터널 방수대차 보수조치 요망	-터널 방수대차 보수완료
12	2014	-장기간 설치된 가시설 유지관리 철저	-주기적인 점검 및 계측 실시
13	2014	-수방계획서 정비요망	-수방계획서 정비 실시
14	2014	-할암기 노후화된 슬링벨트 교체요함	-노후화된 슬링벨트 조치완료
15	2014	-사당IC교 교대 작업통로 확보요망	-자재정리 실시로 작업통로 확보
16	2014	-녹생토공법(SF) 단점 개선요망	-담쟁이덩쿨 식재로 사면안정성 확보예정
17	2015	-현장에 비치된 흄관은 구름멈춤대, 쐐기 등을 이용하여 동요나 이동이 없도록 조치하기 바람	-흄관 평지에 거치 확인하였으며, 전후 중간 부위에 쐐기설치완료
18	2015	- 방음벽 기초 설치를 위한 비계의 경사버팀대는 단부지지 상태 보완 요함.	-방음벽기초 측면 비계 경사버팀대의 단부 버팀대 설치완료

[강남순환도로 7-2공구]

연번	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비고
1	2011	터널내 풍도 관리상태	양방향 풍도를 막장면에서 이격 연장함
2	2011	건설장비와 작업자 통로구분요망	장비와 인원 분리 통행 실시
3	2012	교각 콘크리트 상부 면관리요함	상부면을 볼록하게 마무리하여 우수가 정체되지 않도록시공
4	2012	철근단부 보호조치 요망	철근단부 보호캡 설치
5	2013	사면관찰 요함	감리단 및 시공사가 정기적점검 실시 중
6	2013	방수대차 안전난간 수직난간보강 요망	방수대차 난간 보강 완료
7	2013	- Sliding form이 지나간 하부 바퀴자국은 정리요함	- Sliding form이 지나간 하부 바퀴자국 정리 완료하였으며 추후 이동간 발생시 즉시 조치 하겠음
8	2013	- 체인블럭에 후크해지 장치가 없으니 설치 후 작업 요함	- 후크해지 장치 설치 완료
9	2014	- 세륜기 분전반 하부부식 및 단자대 파단으로 교체 요함	- 세륜기 분전반 및 단자대 교체.
10	2014	- 선암교 외부 배출용 배수시설 미확보	- 선암교 집수정 설치로 외부배출 용 배수시설 확보
11	2014	갱구부앞 토사반출후 정리조치	갱구부 앞 토사 정리완료
12	2014	강박스 현장이음부 녹발생	이음부 해체 녹제거후 도장완료
13	2015	카고크레인 차량내 소화기 미배치	소화기 배치 완료
14	2015	슬링벨트 점검	불량 슬링벨트 폐기조치 및 보관소설치하여 관리

2. 감리자의 감리내용 중 설계 또는 공사에 반영한 내용

[강남순환도로 5공구]

연번	년도	감리자 검토내용	설계 또는 공사에 반영한 내용	비고
1	2011	암판정 결과에 따른 토공 및 가시설 물량 정산 검토	종점부 Ramp-A 토공부 물량을 암판정 결과에 따라 정산 반영
2	2011	포장콘크리트 골재 규격 변경 검토	당초 설계되어 있는 포장용 콘크리트 골재규격을 수급이 용이한 골재로 변경 반영
3	2012	공사 중 방음시설 향상 검토	관악터널 공사용 3중 방음문을 장기적 내구성 및 장비통행시 문제가 적은 형식으로 변경 / 반영
4	2012	대절토 사면부 안정성 확보를 위한 방안 검토	금천영업소 우측사면에 대한 사면성 안정성 확인을 위한 계측기 추가 반영 / 설치
5	2013	터널 공동구 바닥 채움콘크리트 반영 검토	공동구 침하 및 균열방지를 위한 바닥콘크리트 반영/시공
6	2013	터널 천단부 균열억제 방안 검토	관악터널 천단부 무근콘크리트 라이닝 구간을 철근으로 보강 반영/시공
7	2014	관악터널 배수공동구 오폐수분리구의 Angle 설계누락	관악터널 배수공동구 오폐수분리구Angle 설계 반영
8	2014	시점부 진성연립, 강호빌라 주민들이 배면사면에 관한 안정성 문제를 지속적으로 제기	강호빌라 배면사면 안전진단을 기실시하였으나 민원인들의 추가적인 요구로 인하여 용역을 재실시
9	2015	계측관리 기간연장 검토	금천영업소 우측사면, 강호빌라, 진성연립에 설치되어 있는 계측관리 기간연장 반영
10	2015	톨게이트 건축공사 변경수량 검토	톨게이트 건축분야 자재수량 등 변경에 따른 수량 반영

[강남순환도로 6-1공구]

연번	년도	감리자 검토내용	설계 또는 공사에 반영한 내용	비고
1	2011	-도림천 개착구간 비개착공법 검토 후 최종 공법 적용 요함	-도림천 개착구간은 공사시 강우 및 교통 정체등으로 인하여 공사가 어려운 실정인바 비개착공법인 TRcM 검토 후 적용 함
2	2011	-시점부 사면의 절리 및 패쇄대 형성으 로 사면이 불안정하니 보강 요함	-시점부 전체사면에 대한 검토 및 기술자문을 토대로 사면보강을 시행하여 사면안정성을 확보함
3	2012	-관악IC구간 토공암판정 반영 요함	-관악IC 토공암판정 반영 완료 함
4	2012	-터널공동구 버림바닥부 라이닝 균열방지 를 위하여 채움콘크리트 반영 요함	-터널공동구 버림바닥부 라이닝 균열방지를 위하여 채움콘크리트 실시 함
5	2013	-신림1터널, RAMP-D터널 지보 TYPE 변 경에 따른 터널 암판정 변경 요함	-신림1터널, RAMP-D터널 지보 TYPE 변경에 따른 터널 암판정 변경 반영 함
6	2013	-신림1터널, RAMP-D터널 천단부 강섬 유 보강구간 철근보강 변경 요함	-신림1터널, RAMP-D터널 천단부 강섬유 보강구간 철근보강 변경 시공하여 균열 억제를 최소화 함
7	2014	-보강토옹벽 앙카보강을 Nail천공 보강 으로 변경시공하여 사면 안정성 확보 요함	-보강토옹벽 앙카보강을 Nail천공 보강 시공 및 성토부 반영 보강 시공 완료 함
8	2014	-5공구 TRcM 접속부 성산방향 연장 시공 및 도달부 가시설 보강 반영 요함	-5공구 TRcM 접속부 성산방향 연장 시공 및 도달부 가시설 보강을 반영 하여 민원 및 가시설 안정성 확보 함
9	2015	-신림1터널 추월선 검사용통로 난간 반영요함	-신림1터널 추월선 검사용통로 난간 반영
10	2015	-방음벽 지주간격(W2→W4) 조정 요함	-방음벽 지주간격(W2→W4) 조정 반영

[강남순환도로 6-2공구]

연번	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비고
1	2011	- 신림2터널 굴착공법 변경 실정보고	- 터널 발파공법 일부 변경 조치
2	2011	- 포장콘크리트 골재규격 변경 실정보고	- 현장 주변 수급 가능한 골재로 변경 조치
3	2011	- 종점부 진입도로 설치 및 사면절취 시공에 따른 실정보고 검토	- 종점부 진입도로 설치 및 사면절취 시공(발파공법변경 및 현지 여건에 맞는 경사면 설치)에 따른 변경시공 함
4	2012	- 신림2터널 낙반구간 보강에 따른 실정보고	- 신림2터널 성산방향 낙반보강 조치함
5	2012	- 터널 공동구 바닥 여굴채움 실정보고 검토	- 터널 공동구 바닥 여굴채움 누락분 반영
6	2013	- 신림2터널 천단부 무근콘크리트 라이닝구간 보강변경 실정보고	- 신림2터널 천단부 무근콘크리트 구간 강섬유를 균열제어에 유리한 철근으로 변경 시공 조치함
7	2014	- 터널 오폐수 분리구 Angle 반영 실정보고	- 터널 오폐수 분리구 Angle 누락 반영
8	2014	- 건설기계 대여대금 지급보증 실정보고	- 국토해양부 고시(2013. 6.19)반영 설기계 대여대금 반영 조치함
9	2014	- 지하차도구간 가시설 토류벽 변경 실정보고	- 가시설 보강재 숏크리트→토류판 변경 조치함.
10	2015	- 지하차도 신축이음장치 수량반영 검토	- 낙성대 지하차도 신축이음장치 누락수량 반영 조치 하였음.
11	2015	- 사당IC 보강토옹벽 설계기준 변경 검토	- 사당IC 보강토옹벽에 대하여 최근의 설계기준을 적용 반영 조치함.

[강남순환도로 7-1공구]

연번	년도	감리자 검토내용	설계 또는 공사에 반영한 내용	비고
1	2011	- 사면자문회의 결과에 따라, 발파시 낙석방지 및 현장 안전확보 등을 위한 계측기 추가설치 요함	계측기 추가설치 반영
2	2011	포장공에 설계되어있는 골재 수급 가능여부 확인요망	레미콘 공장에서 수급 불가한 골재규격(40mm, 32mm)를 수급이 원활한 골재규격(25mm)로 변경
3	2012	서초터널 분할시공에 따른 터널 경계부 관통시 경계구간 강관파이프 루핑 보강 설계 확인요망	누락된 강관파이프 설계에 반영토록 변경
4	2012	사당천교 기초 시공을 위한 자연터파기에 대한 공사 용지경계 침범여부 검토요망	터파기시 용지경계를 벗어나 사유지 및 인근도로를 침범하므로, 토류벽 가시설 설치로 변경
5	2012	서초터널 성산방향 최소 토피고 8.5m 인 저토피구간 보강시공 검토	저토피구간 안정성 검토 시행 결과에 따라 강관그라우팅 시공으로 변경
6	2013	터널 공동구 바닥부 여굴처리 방안 검토요망	터널 공동구 바닥부 바닥부 버림콘크리트 시공 반영
7	2013	서초전자고앞 당초 콘크리트 옹벽 대신 우면산 전체 자연경관 및 등산객에 쾌적한 시야 제공하는 공법 검토요망	당초 콘크리트 옹벽 대신 친환경 블록식 옹벽으로 변경
8	2014	Ramp-A지하차도 터파기중 기존구조물(폐콘크리트) 노출부분에 대한 지지력 확보방안 검토요망	부등침하에 의한 하자 발생 예방을 위해 지하차도 기초를 잡석치환으로 보강 반영
9	2014	서초 터널 굴착시 막장 내 실제 노출되는 구간의 암판정 실시결과를 설계 반영요함	터널 지보 Type 변경 현황을 설계에 반영함
10	2015	- 절토 비탈면 보강검토	설계지침에 따른 법면 Face Mapping에 대한 전문가의 사면안정성 검토결과 및 사면자문위원회 실시결과 반영
11	2015	옥외공동구 PC변경검토	옥외공동구 시공시 터널 진출입로 차단에 의한 공사수행 간섭을 최소화하고 방수 및 균열감소효과가 있는 PC(공장제작) 구조물로 변경

[강남순환도로 7-2공구]

연번	년도	감리자 검토내용	설계 또는 공사에 반영한 내용	비고
1	2011	- 서초터널 공구경계 관통부 보강검토	서초터널 공구경계 관통부 보강
2	2011	- 지장배선선로 지중화 이설검토	지장배선선로 지중화 변경 반영
3	2012	- 터널 유공관 변경 및 배수공동구 시공이음부 검토	터널 유공관 적용 및 배수공동구 시공이음부 변경 반영
4	2012	- 선암교 RCD구간 가도설치 검토	- 선암교 RCD 공사용 가도 반영
5	2013	- 서초터널 라이닝 콘크리트에 균열 발생 방지를 위해 공동구 바닥 부에 콘크리트 채움 검토	- 서초터널 공동구 바닥부 여굴처리 반영
6	2013	선암교 기초를 직접기초에서 RCD로 변경 검토	선암교 기초 RCD로 변경 반영
7	2014	선암영업소 가시설 검토	선암영업소 가시설 추가설치 반영
8	2014	서초터널 옥외공동구 터파기 검토	서초터널 옥외공동구 터파기 수량 변경 반영
9	2015	- 선암교 방음벽 기초 타설방법 변경 (인력타설에서 기계타설로) 검토	선암교 방음벽 기초 기계타설 변경
10	2015	선암교 교각 토공부 암판정위원회 결과에 따른 수량변경 검토	암판정위원회 결과에 따른 수량적용

□ 용 역 명 : 강남순환도시고속도로(8공구)건설공사 전면책임감리용역

1. 공사감리자에 대한 감독 및 지적내용

연번	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비고
1	2011	-구룡지하차도 복공판 미끄럼 방지시설 추가 설치	-미끄럼 방지시설 추가 설치함
2	2012	-구룡지하차도 안전시설물 추가 설치	-안전시설물 추가설치 완료
3	2013	-구룡지하차도 포장공법 변경 (LMC포장→SMA포장)	-포장 공법 변경 완료
4	2014	-구룡지하차도 집수정 출입구 규격변경	-집수정 출입구 규격 최소화
5	2014	-공사안내간판 공사기간 수정요함	-수정 완료함
6	2014	-위험물 저장소 시건장치 할것	-시정장치 설치함
7	2014	-구룡지하차도 배수로 정비	-배수로 정비완료
8	2014	-주암교 교통우회구간 안전시설물 보완	- 안전시설물 보완 완료
9	2015	-양재대로 공사구간 교통안전시설 보완	보완완료
10	2015	-염곡사거리 공사안내표지판 설치	안내표지판 설치완료
11	2015	-대금e바로 시스템 등록 및 사용	하도급업체 등록 및 사용중
12	2015	-공사구간내 안전시설물 도로파손에 따른 조치	- 도로보수조치완료

2. 감리자의 감리내용 중 설계 또는 공사에 반영한 내용

연번	년도	감리자 검토내용	설계 또는 공사에 반영한 내용	비고
1	2011	-구룡지하차도 복공판 미끄럼 방지시설 추가 검토	-미끄럼 방지시설 추가 설치 설계변경 완료
2	2012	-구룡지하차도 안전시설물 추가 설치 검토	-안전시설물 추가설치 설계반영 완료
3	2013	-구룡지하차도 포장공법 변경 검토 (LMC포장→SMA포장)	-포장공법변경 실정보고완료
4	2014	-구룡지하차도 집수정 출입구 규격변경	-집수정 출입구 규격 최소화 (6.42*4.22→5.22*4.22)
5	2015	-화물터미널앞 지하차도 복공판 미끄럼방지포장 보완	미끄럼방지포장 설계변경완료

□ 용 역 명 : 방화대교 남단 접속도로 건설공사 전면책임감리용역

1. 공사감리자에 대한 감독 및 지적내용

연번	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비고
1	2011	용역업무 수행 철저	용역사 본사 업무 지원 검토
2	2011	추석대비 현장조치 철저	명절대비 현장관리 시행
3	2011	수목이식 지시	사업진행 수목이식시행
4	2012	도로굴착 기간연장 통보	도로굴착시 사전 협의등 진행
5	2012	안전관리 및 품질관리 시행	안전관리 및 품질관리 철저
6	2012	예비준공검사 알림	예비준공검사 시행 철저
7	2012	보도관리 철저 알림	공사장 주변 보도관리 철저
8	2012	현장관리 철저 지시	현장 관리실태등 점검 철저
9	2012	보상업무 관련 협조지시	보상관련 업무 진행
10	2012	공사 중지대비 점검 철지	중단공사 대비 사전 점검시행
11	2013	부분 작업 승인	부분작업에 대한 승인 통보
12	2013	예비 준공검사 시행 통보	준공전 준공검사 시행 실시
13	2013	방화사고관련 일제조사 요청	현장 사고관련 일제조사 시행
14	2013	시공상세도 작성 통보	공종에 대한 시공상세도 작성
15	2013	교통안전시설 개선설치 통보	교통심의에따른 시설 설치
16	2013	하천변 공사 관리철저	하천변 위험요소 관리 철저
17	2013	공항도로 협의사항 통보	공항도로 협의사항 검토시행
18	2013	올림픽대로 접속 협의 통보	올림픽대로 공사전 사전협의
19	2013	물가변동 승인 통보	물가변동 사항 적용 시행
20	2014	휴일작업계획승인	휴일작업 실시
21	2014	설계설명회시행지침	공사착수회의 실시
22	2014	보차도경계부분 품질향상 방안 통보	작업자 전파 및 교육 실시
23	2014	공사재개 조속시행	부부공사재개 조속시행 지시
24	2014	기동점검 지적사항 조치요청	지적사항 조치 결과 보고
25	2014	외부전문가 기동점검단 활동결과 주요 지적사례 전파	작업자에게 전파 교육 및 숙지

연번	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비고
26	2014	보상완료 알림	보상완료구간 공사 촉구
27	2014	‘14년 2차 현장조치 행동메뉴얼 모의훈련 시행 알림	모의훈련 시행 조치 결과 보고
28	2014	품질관리자 변경 승인	품질관리 철저 지시
29	2014	‘14년 건설현장 폭염대비 준비사항 점검 추진 협조	폭염대비 준비사항 점검 결과 보고
30	2014	점검지적사항 조치 요청	기동불시점검 지적사항 조치 결과 보고
31	2014	화재취약시설 일제 안전점검 실시 철저	화재취약시설 안전점검 실시 결과 보고
32	2014	풍수해 대비 수방대책 매뉴얼 정비지시	풍수해 대비 수방대책 매뉴얼 정비
33	2014	대형공사장 하수시설물 특별점검 결과 알림	조치 결과 보고
34	2014	구조검토 결과에 따른 실시설계 시행계획 제출 지시	실시설계 시행계획 제출
35	2014	포장전문가 선정 지시	포장전문가 선정 보고
36	2014	수목이식 협의 사항 알림	수목이식
37	2014	오침시설 설치 운영 지시	오침시설 운영 결과 보고
38	2014	상수도협의	상수도 이설조치
39	2014	자문회의 개최 알림	자문회의 참석
40	2014	점검사항 조치 요청	대형사고 대비 안전검검결과 조치 보고
41	2014	현장관리철저 지시	건설공사장 특별안전점검 결과 조치 보고
42	2014	‘14년 폭염대비 건설현장 근로자 안전대책 추진계획 통보	폭염대비 건설현장 근로자 안전대책 추진 결과 보고
43	2014	유해.위험요인 신고창구 활성화 방안 검토	안전모에 위험 신고전화번호 부착
44	2014	공사장접지설비사항 알림	현장 담당자에게 전파 및 교육
45	2014	안전을 최우선으로 하는건설문화 정착을 위한노력 요청	해당 구조물 시공시 사전보고 안전취약요소 확인
46	2014	터널시점부 방음시설 검토 요청	방음시설 검토 보고
47	2014	품질관리자 변경 승인 알림	품질관리 철저 지시
48	2014	대규모콘크리트 공사기 사전점검에 따른 협조요청	해당 구조물 시공시 보고
49	2014	기동불시점검 결과 조치요청	점검결과 조치 보고
50	2014	전문감리원 추가 투입 통보	전무감리원(구조분야) 투입
51	2014	상반기 폭발위험시설 일제조사 실시 협조 요청	폭발위험시설 조사후 보고
52	2014	상반기 현장방문 안전교육대상자 파악 제출요청	현장방문 안전교육대상자 파악 보고

연번	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비고
53	2014	봄맞이환경정비 지시	봄맞이 환경정비 조치후 결과보고
54	2014	해빙기 건설공사장 안전점검 결과 통보	해빙기 건설공사장 안전점검 결과 보고
55	2014	건설기술용역 실적관리시스템 운영관련 사용자 교육시행 알림	교육 참석
56	2014	‘14 청렴계약이행 감사활동 계획 통보	감시활동 대상사업 관리카드작성 보고
57	2014	‘14년 풍수해대비 수해취약지역 공사장 현황 제출	수해취약 지역 현황 작성 보고
58	2014	가설전기사용 공사현장 특별점검협조요청	가설전기 현장 점검 수행
59	2014	‘14년 1차 중점관리공사장 현장조치 행동매뉴얼 모의훈련 시행계획 통보	모의훈련 시행 및 결과보고
60	2014	자문회의 개최 알림	자문회의 참석
61	2014	양수기현황 제출요청	현황 보고
62	2014	기동불시점검 통보	점검결과 지적사항 조치후 결과 보고
63	2014	설계시 안정성 강화방안 수립계획통보	공종별위해요인 및 안전대책 등을 작성 공사시방서에 수록
64	2014	이동식크레인안전보건작업 지침 알림	지침 숙지 및 작업자 안전교육
65	2014	감리추가투입지시	감리원추가투입(전문감리원)
66	2014	기동불시점검단 운영	현장 관리 철저 교육 실시
67	2014	공사장 중대재해 사례 알림	공사참여자 전원 교육 실시
68	2014	중점관리 항목 위반 제재강화 알림	20대중점항목 교육 및 안전점검 시행
69	2014	공사장 안전관리 철저	공사장 안전 점검 및 보완 조치
70	2015	치현터널 시점부 법면보호공 관리기관 과 사전협의, 시공 및 인계 원활히 추진	실정보고후 공사 완료시까지 현장관리 철저
71	2015	겨울철화재예방 철저	겨울철 화재점검 결과 실시
72	2015	물가변동에 의한 계약금액 조정 검토	물가변동 사항 적용 시행
73	2015	보강설계 검토지시	램프 안전성 검토에 따른 보강설계 승인
74	2015	설대비 현장관리 철저	공사장 안전관리 점검결과 보고
75	2015	물가변동에 의한 계약금액 조정 승인	물가변동 사향 적용 시행

연번	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비고
76	2015	간접비 및 손해배상 청구건 검토	검토 보고
77	2015	안전관리 지적사항 시정지시	지적사항 조치결과 보고 조치완료
78	2015	공사장주변 도로침하등 지반안전 점검실시	긴급점검 실시하여 보고 -사진대지
79	2015	1분기 공사장 건설기계 안전점검 결과 통보	안전점검 실시
80	2015	교통규제심의 결과 통보	개선내용 확인 안전 철저
81	2015	건설공사장 재해사례 알림	안전교육 실시
82	2015	민원사항 검토	민원확인후 조치 완료
83	2015	도로공사 현장내 복공판 설치 및 관리철저	도로공사 현장내 관리 철저

2. 감리자의 감리내용 중 설계 또는 공사에 반영한 내용

연번	년도	감리자 검토내용	설계 또는 공사에 반영한 내용	비고
1	2012	안전사고 관리 철저	안전사고 관련 관리 점검 시행철저
2	2013	보행도우미 배치 통보	현장 보행도우미 배치 검토통보
3	2014	민원발생 사항 조사지시	포장장비 소음민원 해결
4	2014	교회 진입로 미원 발생 조사 지시	진입로 턱 낮추기 실시
5	2015	민원발생 (방음벽)	민원사항결과 반영조치(방음벽)

□ 용 역 명 : 응봉교 확장 및 성능개선공사 전면책임감리용역

1. 공사감리자에 대한 감독 및 지적내용

연번	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비고
1	2011	기존 교량 포장 보수 지시	기존 교량 포장 보수 조치
2	2011	추석대비 현장 관리 철저	현장점검 및 순찰 강화
3	2011	강설시 대처 방안 검토 지시	강설시 대처 방안 수립 보고
4	2012	해빙기 대비 안전점검 지시	안전점검 후 결과 보고
5	2012	봄맞이 환경정비철저	공사장 주변 및 안전시설물 정비
6	2012	공사현장 안전관리 철저 지시	안전점검 시행 후 결과 보고
7	2012	공사장 주변 시민불편사항 일제정비	공사장 주변 시설물 일제정비 조치
8	2012	공사장 출입문 관리 철저	공사장 출입시설 관리 철저 조치
9	2012	교통안전시설물 보완 설치 지시	교통안전시설물 보완 설치 조치
10	2013	시점부 하부도로 안전대책 지시	안전대책 수립 및 시행 조치
11	2013	우기대비 하천내 시설물 정비 지시	하천내 시설물 정비 조치
12	2013	공사장 안전관리 철저 지시	현장점검 및 순찰 강화
13	2013	가교 정기점검 및 유지관리 철저	가교 정기점검 시행 결과 보고
14	2013	수방대비 공사장 안전관리 철저	현장점검 및 순찰 강화
15	2013	폭염대비 공사장 안전관리 철저	근로자 휴게소 등 운영
16	2013	도로점용공사장 점검결과 조치 지시	도로점용공사장 점검결과 조치
17	2013	안전관리계획서 수립 철저 지시	안전관리계획서 수립 철저
18	2013	태풍대비 재해취약시설 일제점검 및 공사장 관리 철저	태풍대비 재해취약시설 일제점검 결과 보고
19	2013	응봉역 2번출구 자전거도로앞 민원처리	응봉역 2번출구 민원사항 조치
20	2013	응봉교 가교 속도제한 표지판 설치지시	응봉교 가교 속도제한 표지판 설치
21	2013	공사장 화재예방 철저 지시	공사장 화재예방 철저
22	2014	3차가교 안전방망 설치 및 안전관리철저	3차가교 안전방망 설치

연번	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비고
23	2014	기존교량 철거 안전관리 철저 지시	기존교량 철거 안전관리 철저
24	2014	봄맞이 환경정비 지시	봄맞이 환경정비 조치
25	2014	응봉교 가교 하부 조명설치 지시	응봉교 가교 하부 조명설치
26	2014	도로순찰 점검 지적사항 조치 지시	도로순찰 점검 지적사항 조치
27	2014	우기대비 재난위험시설물 안전점검 지시	우기대비 공사장 안전점검 실시
28	2014	3차가교 교통안전시설 보강 지시	3차가교 교통안전시설 보강
29	2014	기존교량 철거 안전관리 철저 지시	기존교량 철거 안전관리 철저
30	2014	봄맞이 환경정비 지시	봄맞이 환경정비 조치
31	2014	응봉교 가교 하부 조명설치 지시	응봉교 가교 하부 조명설치
32	2014	도로순찰 점검 지적사항 조치 지시	도로순찰 점검 지적사항 조치
33	2014	우기대비 재난위험시설물 안전점검 지시	우기대비 공사장 안전점검 실시
34	2014	3차가교 교통안전시설 보강 지시	3차가교 교통안전시설 보강
35	2014	중랑천 자전거도로 포장 유지 보수 지시	중랑천 자전거도로 포장 보수
36	2014	강풍특보에 따른 취약시설물 안전관리 철저 지시	강풍 대비 취약시설물 관리 철저 조치
37	2014	태풍대비 재해취약시설 일제점검 지시	태풍대비 재해취약시설 일제점검
38	2014	싱크홀 대비 건설현장 안전점검 지시	싱크홀 대비 공사장 안전점검 실시
39	2014	응봉교 하부 통학생 및 보행자 안전관리 철저 지시	응봉교 하부 통학생 및 보행자 안전관리 철저 조치
40	2015	2구간 철거 계단 좌,우측 안전그물망 미설치, 강관 단부캡 미부착, 경고 타포린 부족	철거 그물말 설치 및 강관단부캡, 타포린 설치 조치 완료
41	2015	3차 가설교량 처산 유도봉 들뜸 및 이탈 위험	차선 유도봉 들뜸 및 이탈 견고하게 조치 완료
42	2015	2구간 철거부 안전로프 미설치	안전로프 설치 후 철거작업 실시
43	2015	굴착하단부 토류판 설치 누락 및 띠장하부 스티프너, H-PLIE 띠장 간격재 용접 누락	누락된 토류판 설치 완료 및 용접 누락부 조치 완료
44	2015	-터널형 방음벽 기초 도막방수제 제거 -기존 콘크리트 면 및 커플러 주변 치핑	도막방수제 제거 및 콘크리트 치핑 실시

2. 감리자의 감리내용 중 설계 또는 공사에 반영한 내용

연번	년도	감리자 검토내용	설계 또는 공사에 반영한 내용	비고
1	2011	주경간부 수량 산출 오류분 정산 반영	주경간부 수량 산출 오류분 정산
2	2012	기존교량 일부 철거시 켄틸레버부 보강 필요	기존교량 일부 철거에 따른 켄틸레버부 보강 조치
3	2013	3차가교 철도횡단부 복공판 포장하여 소음 방지	3차가교 철도횡단부 복공판 포장
4	2013	접속교 철도 및 도로횡단구간 안전 및 공사기간 단축을 위한 슬래브 리브데크 적용	접속교 철도 및 도로횡단구간 슬래브 시공을 위하여 리브데크 적용
5	2014	시점부 성수대교방향 기존교량 철거시 작업공간 협소에 따른 공법 변경	시점부 성수대교방향 기존교량 철거시 크레인+벤트공법 적용하여 철거
6	2014	시점부 우측 옹벽 시공시 기존옹벽 활용한 공법 변경	시점부 우측 옹벽 시공시 기존옹벽 철거하지 않고 활용한 공법 적용
7	2015	강교 설치공법 변경 I.L.M→대형크레인 가설공법	I.L.M→대형크레인 가설공법 변경으로 공기 단축
8	2015	철도횡단부 차량 방호벽 등급변경	차량방호벽 등급변경 SB4 → SB5

□ 용 역 명 : 겸재교 건설 및 연결도로 확장공사 전면책임감리용역

1. 공사감리자에 대한 감독 및 지적내용

연번	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비고
1	2011	보도데크 난간 재선정 검토 지시	보도데크 난간 재선정 설계변경 시행
2	2012	공사장 현장관리 철저 지시	안전관리계획에 의거 현장관리함
3	2012	공사장 주변 시민불편일제정비 지시	공사장 주변 시민붏편 일제정비 조치함
4	2012	재난상황전파시스템 점검지시	재난상황시스템 점검시행
5	2012	보도공사 관련 현장 교육 지시	전직원 보도공사 관련 교육시행
6	2012	건설공사장 현장근무자 근무철저 지시	시공상세도 작성후 승인후 작업지시
7	2013	공사품질관리 검토지시	품질관리 검토
8	2013	공사장 주변 수방대비 하수관준설 업무지시	하수관로 준설
9	2013	취약시설물 중점점검 지시	취약시설물 중점점검
10	2013	민원에 의한 재설계 검토 지시	민원에 의한 재설계 시행
11	2013	하천변 건설현장 안전관리철저 지시	현장내 안전관리
12	2013	노량진배수지,방화대교 사고관련 일제조사 지시	일제조사 실시
13	2014	공사표지판 정비요청 지시	공사표지판 정비 조치
14	2014	교통안전시설(보조신호등) 설치 지시	보조신호등 설치
15	2014	지장수목이식 작업지시	지장수목이식(제거) 조치
16	2014	봄맞이 환경정비 지시	환졍정비 실시
17	2014	중랑천 둔치 원상복구 및 정비지시	둔치 정비 및 원상복구 조치
18	2014	태풍대비 재해취약시설 일제점검 지시	재해취약시설 일제조사 실시
19	2014	아스콘 종류변경 검토지시	아스콘 변경 검토
20	2014	중랑구 남측보도 시공관련 현황조사 지시	남측보도 현황 조사보고
21	2014	아스콘 종류변경 검토지시	아스콘 변경 검토
22	2014	중랑구 남측보도 시공관련 현황조사 지시	남측보도 현황 조사보고
23	2015	방음벽관련 검토지시(터널형)	터널형 검토보고
24	2015	명품교량 조성추진과 관련한 실행계획 수립 제출	실행계획 수립 제출
25	2015	설대비 현장관리 철저	설대비 현장 일제점검 실시
26	2015	전동중학교 주변 안전시설 설치 검토	안전시설 설치 완료
27	2015	안전관리 부실벌점 강화 시행방침 통보	부실벌점 강화 시행방침 숙지
28	2015	교통단속장비 신규설치 검토	신규설치 검토 설치
29	2015	공사장 주변 도로침하 및 지반안정 검토지시	도로침하 및 지반안정성 검토
30	2015	2015년 풍수해대비 공사장 점검결과 통보	지적사항 조치결과 보고
31	2015	휘경공고 요구사항 설계도서 작성	설계도서 작성 제출
32	2015	방음시설 변경(지주간격 2m → 4m)	방음시설 지주간격 조정
33	2015	수방시설물 및 공사장 점검결과 통보(3차)	지적사항 조치결과 보고
34	2015	관급자재(강판) 구매 보완 요청	강판구매 보완 제출
35	2015	교통안전시설 개선 설치	안전시설 개선 설치
36	2015	자치구 협의내용 검토	협의내용 검토 반영 조치
37	2015	교통안전시설물 설치	안전시설물 설치
38	2015	중랑천 제방부 울타리 설치 검토	제방부 울타리 설치 검토보고
39	2015	도로포장 검토	도로포장 검토 보고

2. 감리자의 감리내용 중 설계 또는 공사에 반영한 내용

연번	년도	감리자 검토내용	설계 또는 공사에 반영한 내용	비고
1	2011	장애인 엘리베이터 검토 지시	장애인 엘리베이터 재검토
2	2012	보도데크 시공계획서 및 관련서류 제출	시공계획서 작성 제출
3	2013	동부간선도로 배수로 정비 철저	배수로 재정비 완료함
4	2013	민원에 의한 재설계도서 검토 철저	설계도서 검토 및 보완 조치함
5	2013	지장물(수목이식) 변경시행 검토	지장물(수목이식) 변경시행
6	2013	공정만회 대책 수립 지시	공정만회대책 수립시행
7	2013	공정표 작성 제출 지시	공정표 작성 제출
8	2013	공정만회 대책 강구 협조 요청	공정 만회대책 수립 중
9	2014	안전관리 철저지시(접속교 및 옹벽구간)	안전관리 철저
10	2014	안전관리계획서(옹벽및방음벽) 제출지시	안전관리계획서 작성 제출
11	2014	부대공(식, PS, SUM) 공종 정산준비 철저	정산준비 중
12	2014	도로 동상방지층 설계지침 변경에 따른 검토 요청	도로 동상방지층 검토
13	2014	본선계통에 따른 공정진행보고 지시	공정진행보고
14	2014	현장관리 철저	현장관리 철저
15	2014	공정표(세부) 작성 제출	공정표 작성 제출
16	2014	접속교량 콘크리트 균열관리 철저	균열관리 조사 및 관리대장기록 유지
17	2014	접속교량 정기안전점검 실시 지시	정기안전점검 실시
18	2014	SUM단가(건물철거 및 공사중 교통처리) 검토 제출	SUM단가 검토중
19	2014	잔여예산 공정계획 및 시공계획서 작성 지시	공정계획 및 시공계획서 작성 제출
20	2015	SPW옹벽 시공관련 현장관리 철저	시공 및 현장관리 철저
21	2015	접속도로 램프시공 품질 및 공정관리 철저	품질 및 공정관리 철저
22	2015	세부안전관리계획서 및 시험계획서 제출 지시	안전관리계획서 및 시험계획서 제출
23	2015	현장 반출사토 관리 철저	사토관리 철저
24	2015	본선개통에 따른 공정관리 철저	본선개통에 지장 없도록 조치
25	2015	초기우수처리시설 설치	초기우수처리시설 설치 조치함
26	2015	안전관리계획서에 지반침하 관련사항 추가 보완	지반침하 관련사항 추가 보완
27	2015	가설전기설비 화제예방 안전관리 철저	가설전기설비 수시로 점검 실시
28	2015	가설자재 현장관리 철저	가설자재 현장관리 철저
29	2015	보도블럭 및 아스팔트포장 불량구간 조속 보수	보수 조치함
30	2015	강교제작설치 시공계획서 제출	시공계획서 제출
31	2015	공정표(세부) 작성 제출	공정표 작성 제출
32	2015	현장사용 가시설 자재 관리 철저 지시	가시설 자재 관리 철저

□ 용 역 명 : 용비교-행당여중간 도로개설공사 전면책임감리용역

1. 공사감리자에 대한 감독 및 지적내용

연번	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비고
1	2011	변경 설계도서 검토지시	설계도서 검토 보고
2	2011	자재창고 이전 검토 지시	자재창고 이전 검토 보고
3	2011	장마철, 홍수기전 하전점검 및 안전관리 철저	수방대비 수시 현장점검 및 보완
4	2011	동절기 현장관리 철저	동절기 현장관리 철저 시행
5	2012	응봉산 법면절취에 따른 옹벽설치 세부일정 제출 지시	세부일정 보고
6	2012	봄맞이 환경 및 안전관리 철저	환경 및 안전관리 철저 시행
7	2012	교각9번 시공에 대한 작업지시	교각9번 시공계획 수립
8	2012	조류관찰대 설치관련 성동구청 협의 요청사항 검토 지시	조류관찰대 설치안 보고
9	2012	하천점용 변경허가 자료제출 지시	하천점용 변경허가 자료 제출
10	2012	수방장비, 자재 확보지시	수방장비 및 자재 확보 보고
11	2012	중앙분리대 설치가능여부 검토지시	가능여부 파악보고
12	2012	설계변경 자문회의 지적사항 조치	지적사항 조치결과 보고
13	2012	전기공사 발주시점 검토지시	전기공사 발주시점 보고
14	2012	설계심의 사후평가 자료제출	설계심의 사후평가 가료 보고
15	2012	강교Shop DWG 검토결과 보완사항 반영	겸토결과 보완사항 반영
16	2013	보도 10계명등 관련지침 이행철저	시공사 배포 및 이행철저 시행
17	2013	풍수해대비 공사장 일제점검 지시	일제점검 및 수시 현장점검 시행
18	2013	시공상세도 작성철저 지시	시공상세도 작성 철저 시행
19	2013	긴급 구조안전점검 실시	구조안전검검 결과 보고
20	2013	기술지원감리원 합동점검 실시	기술지원감리원 합동점검 결과보고
21	2013	교량부반력 검토 지시	교량부반력 검토 보고
22	2013	노량진, 방화관련 일제조사 실시	일제조사 실시 보고
23	2013	태풍대비 재해 취약지구 일제점검	현장 일제점검 및 수시점검 시행
24	2013	제설대책 제출	제설장비, 자재등 보고

연번	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비고
25	2014	풍수해대비 수해취약 공사장 점검	풍수해대비 수해취약부 점검 시행
26	2014	봄맞이 환경정비 지시	봄맞이 환경정비 조치
27	2014	대규모 콘크리트공사시 사전점검 실시	대규모 콘크리트공사시 사전점검 예정
28	2014	2014년 전기공사 계획 제출	전기공사 계획 보고
29	2014	용비교 배수처리시설 변경기준 적용	배수처리시설 변경 검토 중
30	2014	민원사항(자전거도로)처리 업무지시	민원처리 완료 보고
31	2014	화재취약시설 일제 안점점검 실시	화재취약시설 일제 안점점검 시행
32	2014	우기대비 재난위험시설물 안전점검	우기대비 재난위험시설물 안전점검 시행
33	2014	도로순찰점검 지적사항 조치 지시	도로순찰점검 지적사항 조치 보고
34	2014	강풍특보에 따른 취약시설물 안전관리 철저 지시	강풍대비 취약시설물 관리 철저 시행
35	2014	태풍대비 재해취약시설물 안전관리 철저	태풍대비 취약시설물 관리 철저 시행
36	2014	씽크홀대비 건설현장 안전점검 지시	씽크홀대비 공사장 안전점검 실시
37	2015	겨율철 화재예방 및 취약시설물 안전점검	화재예방 현장점검 및 교육실시, 취약시설 일제점검 후 보고
38	2015	명절대비 현장관리 철저	명절재비 현장관리 시행
39	2015	하도급대금 미지급 파악	하도급대금 지급 파악 보고
40	2015	대규모콘크리트 공사시 사전점검 규모조정 협조요청	해당구조물 시공시 보고
41	2015	해빙기 안전점검 철저	해빙기 현장점검 및 순찰 강화
42	2015	공사장주변 도로침하등 지반 안전점검	도로침하등 지반 안전점검 시행
43	2015	수방대비 사전점검 철저	수방대비 사전점검 및 수방자재 점검
44	2015	보도턱 낮춤 점자블럭 설치기준 개선내용 통보	보도블럭 설치시 반영
45	2015	폭염대비 추진계획 제출	폭염대비 대책수립 및 교육 실시
46	2015	하천부 현장 수방대책 제출	유수장해 시설물 및 수방대비 점검
47	2015	강우 및 강풍에 따른 수방대비 철저	수방대비 점검 및 시설물 점검
48	2015	중동호흡기 증후군관련 근로자 교육	근로자교육 실시
49	2015	태풍대비 시설물점검 지시	시설물 점검결과 보고 및 비상연락망 정비
50	2015	L형측구 품질향상 방안 알림	L형측구 시공시 반영
51	2015	추락재해 예방사항 지속관리 철저	추락재해예방 시설물점검 및 교육실시
52	2015	용비교하부 원상복구 및 교통안전시설 설치 검토 지시	용비교하부 원성복구 계획 및 교통안전시설물 설치 보고

2. 감리자의 감리내용 중 설계 또는 공사에 반영한 내용

연번	년도	감리자 검토내용	설계 또는 공사에 반영한 내용	비고
1	2011	공사구간에 저축되는 지장수목 이식	지장수목 이식 반영
2	2012	응봉산 절취 최소화 및 도시미관 저해 요인 제거를 위한 PRN옹벽 설치	PRN옹벽 설치 반영
3	2012	교각2 절취사면 붕괴에 따른 보강을 위한 락앙카 설치	절취사면 보강 락앙카 설치 반영
4	2012	교대1 시공에 따른 진입로 단절로 공간확보를 위한 PEM옹벽 설치	PEM옹벽 설치 반영
5	2013	상부공 시공을 위하여 기존용비교에 설치된 가로등 이설	중분대 가로등 이설
6	2013	작업공간확보 및 운전자 시야확보를 위하여 교통안전시설물(EGI휀스→PE방호벽)변경	EGI휀스→PE방호벽 변경
7	2014	응봉산 절취를 최소화 및 현지실정에 맟추어 가시설변경	가시설변경 및 응봉산 사면보강 정산
8	2014	가교 H-Pile 시공법을 천공후 항타→항타공법으로 변경	가교 H-PILE공법 변경
9	2015	기존구조물 철거공법을 다이아몬드와이어쏘우→휠쏘우 변경	기존구조물 철거 휠쏘우공법 변경

□ 용 역 명 : 남부순환로(개봉역앞)구조개선공사 전면책임감리용역

1. 공사감리자에 대한 감독 및 지적내용

연번	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비고
1	2011	2011년 안전관리계획(풍수해분야) 수립 보고 지시	2011년 안전관리계획(풍수해분야) 수립 보고
2	2011	개봉고가하부 하수박스이설공사 관련 우기대비 점검 지적사항 통보 및 조치결과 보고 지시	현장 지적사항에 대한 조치결과 보고
3	2011	이설 하수박스 통수단면 수리검토 보고서 제출 지시	이설 하수박스 수리검토서 보고
4	2011	기존수로암거내 상수관 존치에 따른 부식등 유지관리에 대한 보완 요청 검토 지시	상수관 보호 방안 수립 보고
5	2011	개봉고가하부 이설하수 박스 비상수로 설치계획 보고 지시	비상여수로 설치계획 보고
6	2011	건설공사장 안전관리실태 점검결과 지적사항 통보 및 조치결과 보고 지시	점검 지적사항에 대한 조치결과 보고
7	2011	개봉 두산아파트,삼환아파트 앞 구간의 돔타입 방음벽 설치 조정건에 대한 민원사항 검토 및 결과 보고 지시	방음벽 설치 개선안 검토 보고
8	2012	지하차도 내부 타일규격 변경에 따른 단가에 대한 적용율 재검토 보고 지시	타일 규격변경에 대한 단가 적용율 재 검토 보고
9	2012	타이케이블 시공방법 변경 보고에 대한 설계자 검토의견 포함 검토 보고 지시	타이케이블 시공방법 변경에 대한 검토 보고
10	2012	오류IC방향 지하차도 공사 공사만회 공정표 작성 제출 지시	공정만회대책 수립 보고
11	2013	원진빌딩 민원 안전진단 2차 자문회의 준비 철저 지시	인접건물 안전진단 결과 보고
12	2013	터널형방음벽 연장 요구관련 주민설명회 자료 준비 철저 지시	두산아파트 주민설명회 자료 제출
13	2013	한전주 지중화사업 사전업무협의 준비 철저 지시	한전주 지중화사업 관련 보고서 제출
14	2013	우기철 수방대책 및 집수정 공정관리계획 보고 지시	우기철 수방계획 및 집수정 공정추진 계획 보고
15	2014	개봉고가 가설육교 계단철거 안전교육 철저	계단철거 안전교육 실시 결과보고
16	2014	상수도(D=900mm) 전기방식 시공 준수 철저	전기방식공사 강서수도사업소 담당직원 입회하에 공사실시
17	2014	남부순환로 KBS송신호앞 변속차로(가 감속차로) 설치 검토	도로의 구조.시설기준에 관한 규칙에 의거 검토보고

연번	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비고
18	2014	남부순환로(개봉역앞)구조개선공사 상수관로 이설 추진 철저	강서수도사업소 담당직원 입회하에 공사실시
19	2014	남부순환로 KBS송신소 진입도로 포장(표층) 시행	구로구청 요청에 의거 KBS송신소 진입도로 포장(표층) 시행완료
20	2014	개봉 림괄아파트 방음벽 설치 요청에 대한 검토결과 제출	개봉 림괄아파트 방음벽 설치 요청 검토보고
21	2014	남부순환로(개봉역앞) 지중화공사 구간내 시험굴착 추진	한전 담장직원 입회하에 공사구간 5개소 시험굴착 완료
22	2014	서울시민디자인심의위원회(14차) 심의결과에 따른 공사시행 철저	두산아파트 방음벽민원 주민대표와 심의결과 협의
23	2014	남부순환로(개봉역앞) 구조개선공사 구간 내 교통안전시설물 설치 검토	교통안전시설물 설치 검토보고
24	2014	개봉 상우아파트 진입로 및 표층 연장포설 시행	진입로 및 표층 연장포설 시행 완료
25	2014	남부순환로 삼호아파트앞 안전지대 축소 요청 민원 검토	안전지대 축소 요청 민원 검토보고
26	2014	남부순환로 북측(개봉역~개봉두산아파트앞)보행자 방호울타리 설치 검토	보행자 방호울타리 설치 검토보고
27	2014	남부순환로 KBS송신소앞 변속차로 구간 변경 시공 검토	KBS송신소앞 변속차로 변경 검토보고
28	2014	공사 시점부 오류동측 안전지대 설치 예정지점 유턴차로 설치 가능여부 검토	시점부 오류동측 안전지대 설치 예정지점 유턴차로 설치 가능여부 검토보고
29	2014	건설공사장 중점관리 20대 항목 준수 철저	건설공사장 중점관리 20대항목 준수 현장 근로자 교육 실시
30	2014	시점부(남측) 삼거리 보행자 통로 확보 지시	횡단보도 설치하여 보행자통로 확보
31	2015	(긴급)공사장 주변 도로침하 등 지반 안전점검 실시	안전점검 실시 후 결과보고
32	2015	보도포장 요청 민원사항 검토(개웅교회)	개웅교회 민원사항 검토보고
33	2015	간이빗물펌프장 상판 인상 및 수위측정계 이전 검토	간이빗물펌프장 상판 인상 및 수위계 이전 검토보고
34	2015	시공감리 투입에 따른 검토의견 제출	여의도 벙커 감리투입 검토보고
35	2015	강제 협의율 적용에 따른 검토의견 제출	여의도 벙커 강제협의율 적용 검토의견 제출
36	2015	개봉역앞 교통체계 개선을 위한 마을버스정류장 제거 추진	구로구청 요구에 의거 삼호아파트앞 마을버스정류장 제거 및 실정보고

2. 감리자의 감리내용 중 설계 또는 공사에 반영한 내용

연번	년도	감리자 검토내용	설계 또는 공사에 반영한 내용	비고
1	2011	수로암거이설 구조변경분 정산검토	개봉고가하부 한전154kv 지장으로 수로암거 구조변경분 정산반영
2	2011	개봉고가하부 상수관로이설 검토	지하차도 건설에 지장되는 기존 개봉고가하부 3련수로암거 이설시 지장되는 상수도관이설 반영
3	2012	타일규격 변경검토	지하차도내 국내 생산중지분 타일규격변경 반영
4	2012	타이케이블 대체 구조변경 검토	지하차도BOX구간 타이케이블→버팀보로 구조변경 반영
5	2012	공사중 지하차도내 비상펌프 설치검토	우기시 집중호우 대비 임시비상펌프 10“2대 반영
6	2013	기존 4련수로암거 2련분기구 구조변경 검토	4련수로암거 분기구 근접건물 민원으로 기둥식→벽체식+개구부설치로 구조변경 반영
7	2013	민원요청 조경공사 변경검토	구로구청 요구사항 조경공사 반영
8	2013	배수펌프 규격변경 검토	방음터널 설치에 따른 배수펌프규격 변경(5.3㎥→3.5㎥) 반영
9	2013	교통민원 교통영향분석 용역비 검토	교통분석 용역비 반영
10	2014	교통신호수 배치기간연장 검토	민원에 의한 배치기간 연장 반영
11	2014	보차도경계석 형식변경 검토	서울시 기준(규격)변경에 의한 형식변경 반영
12	2014	보도블럭 형식변경 검토	구로구 민원에 의거 보도블럭 형식 변경(소형고압블럭→투수형 사각블럭)
13	2014	개봉두산아파트 우수받이 이동설치 검토	두산아파트 민원(악취)에의해 우수받이 보도측에서 도로 중앙으로 이동설치 반영
14	2014	KBS송신소앞 변속차로 설치검토	구로구 요청으로 KBS송신소앞(평생학습교육관) 변속차로 설치 반영
15	2014	상우아파트 진입로설치 검토	상우아파트 민원으로 남부순환로에서 상우아파트 진입로 설치 반영
16	2014	개봉역앞 기존 상수관로 이설 검토	강서수도사업소 요청으로 상수관로 관경 확대(D250㎜→D300㎜) 및 기존 수로암거 하월 추진공사 반영
17	2014	임시차선 도색 실정보고	공사중 교통전환에 따른 임시차선 도색 반영
18	2014	터널형방음벽 구조변경 실정보고	터널형방음벽 부재접합방법 및 풍하중강도 시방기준검토외8개 공종 변경분 반영

연번	년도	감리자 검토내용	설계 또는 공사에 반영한 내용	비고
19	2014	조경공사 보도 신설구간 구로구 요청사항 실정보고	구로구요청사항 반영
20	2014	지하차도신축이음, 난간 및 본선도로 중분대 변경 실정보고	강서도로사업소 시설물 운영부서 점검시 지적사항 반영
21	2015	개봉역앞 기존 상수관로 이설공사 실정보고	강서수도사업소 관경확대 요청사항 반영
22	2015	가설사무실 및 살수자 운영기간 연장 실정보고	공기연장에 따른 현장사무실 사용기간 연장분 반영
23	2015	민원에 의한 아스팔트 콘크리트 표층 재료변경 실정보고	두산, 삼환, 상우아파트등 공사장 주변 주민들의 저소음배수성 포장요청분 반영
24	2015	개봉역앞 모범운전자 교통신호수 배치 정산보고	구로구천 요구사항인 개봉역앞 교통신호수 배치분 정산
25	2015	종점부 보도신설 보강토옹벽 및 보도시설물 설치 실정보고(차량방호울타리형식변경 검토보고)	두산, 상우아파트 및 개봉2동 민원사항 반영
26	2015	보도형식변경 실정보고(민원 반영분)	구로구요청사항 및 서울시보도공사 매뉴얼, 준공단계 교통전환 유관기관 합동점검시 지적시힝, 누수민원등 반영
27	2015	터널형방음벽 상부 점검시설 설치 실정보고	강서도로사업소 시설물 운영부서 점검시 지적사항 반영
28	2015	도로안내표지판 변경 실정보고	서울시 도로관리과 시설물 운영부서 점검시 지적사항 반영
29	2015	강재사용기간 연장에 따른 계약금액 조정 신청 실정보고 검토보고	공기연장에 따른 시공사 요청사항 검토보고
30	2015	직립형방음벽 형식변경 실정보고	감사원감사 지적사항 반영
31	2015	구로구요구 준설 작업구 인상 실정보고	구로구요청사항 반영
32	2015	전기실 캐노피설치 실정보고	강서도로사업소 시설물 운영부서 점검시 지적사항 반영

□ 용 역 명 : 월드컵대교 건설공사 전면책임감리용역

1. 공사감리자에 대한 감독 및 지적내용

연번	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비고
1	2011	기술지원감리원 설계변경 검토	설계변경 검토 확인
2	2011	안전과 현장점검	건설공사장 점검 및 결과보고
3	2011	기술지원감리원 점검	강교조립장 타이바 인장부 스티프너 위치 조정
4	2011	기술지원감리원 점검	주경간교 가물막이 시공점검
5	2011	안전과 현장점검	건설공사장 점검 및 결과보고
6	2011	기술지원감리원 점검	북단IC 현장타설말뚝, P11 주경간교 가물막이 시공
7	2011	기술지원감리원 점검	중장비 운용시 안전관리 철저
8	2011	안전과 현장점검	건설공사장 점검 및 결과보고
9	2011	기술지원감리원 점검	북단IC R-B,C 수목이식 및 현황측량, 주탑(P11)우물통 가물막이 시공
10	2011	안전과 해빙기 안전점검	건설공사장 점검 및 결과보고
11	2011	안전과 정기안전점검	건설공사장 점검 및 결과보고
12	2011	기술지원감리원 점검	북단IC R-D 수목굴취 및 수목이식, 주탑(P11) 우물통 가물막이 시공(모래채움)
13	2011	도시철도공무부 특별 교차점검	건설공사장 점검 및 결과보고
14	2011	기술지원감리원 점검	전면부 토공 정지작업, 타이케이블 설치
15	2011	우기대비 특별점검	건설공사장 점검 및 결과보고
16	2011	기술지원감리원 점검	수방대비 시스템 교육 모의훈련 실시 점검
17	2011	기술심사 담당관실 수방점검	건설공사장 점검 및 결과보고
18	2011	품질관리 현장점검	건설공사장 점검 및 결과보고
19	2011	안전과 현장점검	건설공사장 점검 및 결과보고
20	2011	기술지원감리원 점검	우물통 이동 항로구간 준설, 우물통P10,P12,P14(강남) 강판용접
21	2011	안전과 특별안전점검	건설공사장 점검 및 결과보고
22	2011	기술지원감리원 점검	수상구간 주탑(P11) 우물통 공사중 2LOT 콘크리트 타설전 레이턴스 제거 철저
23	2011	안전과 현장점검	건설공사장 점검 및 결과보고
24	2011	안전과 현장점검	건설공사장 점검 및 결과보고
25	2011	기술지원감리원 점검	가이드프레임 항타(P10), 강교조립장 우물통 공사(P10,P12,P14)

연번	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비고
26	2011	시책사업부 환경시설과 점검	건설공사장 점검 및 결과보고
27	2011	기술심사담당관 품질관리 점검	우물통(주탑) 내부 침수로 인한 잔재 제거
28	2011	외부전문가 안전점검	건설공사장 점검 및 결과보고
29	2011	품질관리 현장확인 기동반 점검	품질시험·검사대장 보완 및 결과보고
30	2011	기술지원감리원 점검	슬래그 제거 완료
31	2011	도시기반시설본부 공무부 안전관리 점검	건설공사장 점검 및 결과보고
32	2011	안전과 현장점검	건설공사장 점검 및 결과보고
33	2011	기술지원감리원 점검	품질 및 안전관리 상태 점검
34	2011	동절기 대비 특별안전점검	건설공사장 점검 및 결과보고
35	2011	기술지원감리원 점검	동절기 한중 콘크리트 타설 및 양생관리 점검
36	2011	동절기 현장점검	건설공사장 점검 및 결과보고
37	2011	안전과 현장점검	건설공사장 점검 및 결과보고
38	2011	기술지원감리원 점검	수상구간 우물통 시공 점검
39	2011	동절기 특별안전점검	소화장비 비치 확인 및 점검, 치핑 및 바이브레이팅으로 내구성 확보
40	2012	안전과 현장점검	건설공사장 점검 및 결과보고
41	2012	기술지원감리원 점검	수상구간 우물통 굴착 시공(수상구간 본선 4개소)
42	2012	안전과 현장점검	건설공사장 점검 및 결과보고
43	2012	기술지원감리원 점검	수상구간 우물통 굴착 시공
44	2012	안전과 현장점검	건설공사장 점검 및 결과보고
45	2012	서울시 기술심사 담당관 안전점검	버럭정리 실시, 크럼셀 용량 초과하지 않게 적재조치
46	2012	한강사업본부 하천관리과 안전점검	홍수기 이전에 고정작업 및 이동조치
47	2012	기술지원감리원 점검	수상구간 우물통 굴착 시공(P11,P14)
48	2012	안전과 현장점검	건설공사장 점검 및 결과보고
49	2012	기술지원감리원 점검	수상구간 우물통 시공(15기)
50	2012	기술심사담당관, 안전과 우기대비 점검	철근 일부 녹 제거 후 콘크리트 타설
51	2012	도시안전과, 토목부 수방점검	건설공사장 점검 및 결과보고
52	2012	안전과 현장점검	건설공사장 점검 및 결과보고

연번	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비고
53	2012	토목부 풍수해점검	양화선착장 공사자재 적치 점검
54	2012	기술지원감리원 점검	수상구간 우물통 시공(15기)
55	2012	기술지원감리원 점검	수상구간 우물통 시공(15기)
56	2012	안전과 현장점검	건설공사장 점검 및 결과보고
57	2012	안전과 현장점검	건설공사장 점검 및 결과보고
58	2012	본부, 안전과 점검	건설공사장 점검 및 결과보고
59	2012	안전과 현장점검	건설공사장 점검 및 결과보고
60	2012	기술지원감리원 점검	수상구간 우물통 시공(15기)
61	2012	안전과 안전점검	건설공사장 점검 및 결과보고
62	2012	기술심사담당관, 도시기반시설본부 안전점검	건설공사장 점검 및 결과보고
63	2012	기술지원감리원 점검	수상구간 우물통 시공(15기)
64	2012	기술지원감리원 점검	수상구간 우물통 시공(15기)
65	2012	안전과 점검	건설공사장 점검 및 결과보고
66	2012	품질 시험소 현장기동반 점검	건설공사장 점검 및 결과보고
67	2012	안전과 현장점검	건설공사장 점검 및 결과보고
68	2012	안전과 현장점검	건설공사장 점검 및 결과보고
69	2012	기술지원감리원 점검	수상구간 우물통 시공(15기)
70	2012	안전과 현장점검	건설공사장 점검 및 결과보고
71	2012	기술지원감리원 점검	수상구간 우물통 시공(15기)
72	2012	안전과 현장점검	건설공사장 점검 및 결과보고
73	2012	자문위원, 안전과 안전점검	건설공사장 점검 및 결과보고
74	2012	동절기 대비 현장점검	건설공사장 점검 및 결과보고
75	2012	안전과 안전점검	건설공사장 점검 및 결과보고
76	2012	기술지원감리원 점검	수상구간 우물통 시공(15기)
77	2012	안전과 현장점검	건설공사장 점검 및 결과보고
78	2013	안전과 현장점검	건설공사장 점검 및 결과보고
79	2013	안전과 현장점검	건설공사장 점검 및 결과보고
80	2013	품질 점검	건설공사장 점검 및 결과보고

연번	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비고
81	2013	기술지원감리원 점검	수상구간 우물통 시공(15기)
82	2013	해빙기 안전점검	건설공사장 점검 및 결과보고
83	2013	기술지원감리원 점검	수상구간 우물통 시공(15기)
84	2013	하천관리과, 한강사업본부 현장 점검	건설공사장 점검 및 결과보고
85	2013	공사장 관리실태 점검	건설공사장 점검 및 결과보고
86	2013	한강공사장 점검	건설공사장 점검 및 결과보고
87	2013	현장점검 및 업무협의	건설공사장 점검 및 결과보고
88	2013	기술지원감리원 점검	수상구간 우물통 시공(15기)
89	2013	기술지원감리원 점검	수상구간 우물통 시공(15기)
90	2013	현장관리 실태 점검	건설공사장 점검 및 결과보고
91	2013	서울시 조사과, 토목부 수방대비 점검	건설공사장 점검 및 결과보고
92	2013	기술지원감리원 점검	수상구간 우물통 시공 점검
93	2013	안전과 현장점검	건설공사장 점검 및 결과보고
94	2013	안전과 현장점검	건설공사장 점검 및 결과보고
95	2013	서울시 품질시험소 품질점검	건설공사장 점검 및 결과보고
96	2013	건설안전자문위원 안전점검	건설공사장 점검 및 결과보고
97	2013	서울시 기술심사담당관 현장점검	건설공사장 점검 및 결과보고
98	2013	기술지원감리원 점검	수상구간 우물통 시공(15기중 11기 완료)
99	2013	현장 관리점검	건설공사장 점검 및 결과보고
100	2013	기술지원감리원 특별점검	SHOE 부반력 검토
101	2013	안전과 현장점검	건설공사장 점검 및 결과보고
102	2013	안전과 현장점검	건설공사장 점검 및 결과보고
103	2013	기술지원감리원 점검	수상구간 우물통 시공(15기중 13기 완료)
104	2013	서울시 기술심사 현장점검	건설공사장 점검 및 결과보고
105	2013	품질관리 점검	품질관리 적정성 확인 및 결과보고
106	2013	서울시 감사과 감사	건설공사장 점검 및 결과보고
107	2013	안전과 현장점검	건설공사장 점검 및 결과보고

연번	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비고
108	2014	안전과 현장점검	건설공사장 점검 및 결과보고
109	2014	기술지원감리원 점검	기술지원감리원 정기점검(1월)
110	2014	안전과 현장점검	건설공사장 점검 및 결과보고
111	2014	서울시 기술심사담당관 현장점검	건설공사장 점검 및 결과보고
112	2014	기술지원감리원 점검	기술지원감리원 정기점검(2월)
113	2014	안전과 현장불시점검	건설공사장 점검 및 결과보고
114	2014	기술지원감리원 점검	기술지원감리원 정기점검(3월)
115	2014	안전과 현장불시점검	건설공사장 점검 및 결과보고
116	2014	자연재난대비 점검	건설공사장 점검 및 결과보고
117	2014	우기대비 특별점검	건설공사장 점검 및 결과보고
118	2014	첨령계약이행 감시활동	건설공사장 점검 및 결과보고
119	2014	서울시 도시기발시설본부장 현장점검	건설공사장 점검 및 결과보고
120	2014	도시철도토목부 품질 점검	건설공사장 점검 및 결과보고
121	2014	기술지원감리원 점검	기술지원감리원 정기점검(4월)
122	2014	서울국토관리청 하천계획과 안전점검	홍수시 점용구역내 가설물 대피계획
123	2014	서울시 품질시험소 품질점검	건설공사장 점검 및 결과보고
124	2014	기술지원감리원 점검	기술지원감리원 정기점검(6월)
125	2014	기술지원감리원 점검	기술지원감리원 정기점검(7월)
126	2014	서울시 도시기발시설본부 토목부 점검	건설공사장 점검 및 결과보고
127	2014	안전과 불시점검	건설공사장 점검 및 결과보고
128	2014	기술지원감리원 점검	기술지원감리원 정기점검(8월)
129	2014	서울시 토목부 싱크홀대비 안전점검	건설공사장 점검 및 결과보고
130	2014	안전과 건설장비 점검	건설공사장 점검 및 결과보고
131	2014	서울시 시민 감사	건설공사장 점검 및 결과보고
132	2014	품질관리 점검	품질관리 적정성 확인 및 결과보고
133	2014	기술지원감리원 점검	기술지원감리원 정기점검(9월)
134	2014	서울지방국토관리청 안전점검	건설공사장 점검 및 결과보고
135	2015	안전관리과 점검	건설공사장 점검 및 결과보고(1월~9월)
136	2015	기술지원감리원 정기점검	기술지원감리원 정기점검(1월~9월)
137	2015	건설공사장 수방대책 준비 실태점검	건설공사장 점검 및 결과보고
138	2015	서울시 품질시험소 현장 품질관리 적정성 확인	품질관리 적정성 확인 시험 결과보고
139	2015	서울시 도시철도설계부 이동품질 관리반 품질점검	건설현장 품질점검 및 결과보고

2. 감리자의 감리내용 중 설계 또는 공사에 반영한 내용

연번	년도	감리자 검토내용	설계 또는 공사에 반영한 내용	비고
1	2011	주경간교 우물통 기초 물량내역 오류분 실정보고	수상구간 수량 오류(16m→32m)
2	2011	주경간교(P11) 가물막이 모래채움	가물막이 내부 모래채움(2.5m)
3	2011	강교조립장 지반 보강 및 수상부 준설	기초지반보강(H-Pile + con'c 슬래브)
4	2011	폭우로 인한 침수피해 복구	수상부 우물통 및 강교조립장 침수피해 복구
5	2011	우면산 폭우 수해 복구 작업	우면산 피해 복구지원(장비,인원,자재)
6	2011	북단IC 분류하수관 보호공	북단IC 분류하수관 보호공 기초공법 변경
7	2011	수상운반 거리 변경 실정보고	가양대교 북단, 양화대교 남단 운반거리 변경
8	2012	우물통 수중 콘크리트 타설 패턴 변경	수중콘크리트 패턴 변경
9	2012	북단IC(R-B,C) 수목이식 실정보고	북단IC(R-B,C)수목이식 변경
10	2012	남단IC(R-A) 우물통 가이드 프레임 3기 누락 실정보고	수상구간 우물통가이드 프레임 3기 누락
11	2012	축중기 설치 실정보고	축중기 미반영 실정보고 반영
12	2012	세굴방지공 물량내역 실정보고	세굴방지공 오류분 실정보고
13	2012	오염수처리 실정보고	수상구간 오염수 처리 반영
14	2013	암선변경에 따른 우물통 연장 및 수량변경	수상구간 우물통 암선변경에 따른 변경
15	2013	북단IC 지장물 이설 실정보고	북단IC 지장물 이설 변경 설치건
16	2013	북단IC 임목폐기물 처리	북단IC 임목폐기물 수량 변경
17	2013	북단IC(강변북로) 일산 방향 무인단속 카메라 이전 설치공사 실정보고	북단IC(강변북로) 일산방향 무인단속 카메라 이전설치 변경
18	2013	북단IC 교통소통 변경 관련 시설물 추가	북단IC 교통소통 변경 및 임시가로등 실시

연번	년도	감리자 검토내용	설계 또는 공사에 반영한 내용	비고
19	2013	북단IC(Ramp-B,C 재협의) 수목제거 및 이식 실정보고	수목 운반거리 및 수량 반영
20	2013	북단IC 세륜, 세차시설 설치 실정보고	북단IC 세륜기 이동, 설치 반영
21	2013	오탁방지막 폐기물처리비 실정보고	수상구간 오탁방지막 폐기물 처리비(폐 합성수지) 반영
22	2013	수방대비 계류시설 반영 실정보고	수상구간 계류시설(앵커 설치 및 철거), 선박안전도 검사(한국선급 안전도 검ㅅ 실시) 반영
23	2013	우물통 기초 암선정산, 굴착토 수상운반누락분 및 강재슈 선단부 50cm 굴착, 암반면정리 및 청소 반영 실정보고	수상구간 우물통, 토사·풍화암·연암 정산, 굴착토 운반, Shoe 선단부 굴착, 우물통기초 암반 면정리 상태 반영
24	2013	북단IC 공사구간 교통 안전시설물 추가설치 실정보고	공사안내표지판(58EA), 도로폐쇄 안내표지판(5개소), PE방호벽 설치 및 해체(400m) 추가 반영
25	2013	북단IC(Ramp-D) 지장수목, 물량변경 실정보고	북단IC Ramp-A,D 이식, 신식, 제거 수량 현지여건 반영
26	2013	북단IC 분류하수관 보호공 복합말뚝 길이축소 및 역T형거더 실정보고	-말뚝길이 34.5m→25.1m -C,D구간 차수벽 철거(L=268m) -Slab 길이 13.8m→14.8m
27	2014	주경간교, 남단접속교 교각 내부 Hunch 및 내공막기 변경	내공막기: Slab두께=거푸집+C챤넬→Slab두께 0.3m
28	2014	북단IC 구간 매립폐기물처리 조사 수행관련 실정보고	폐기물 시험비, 조사비 반영
29	2014	육상구조물 교대, 교각 확인보링시행 실정보고	북단 7개소, 남단 7개소 계 14개소 확인보링비 반영
30	2014	북단IC Ramp-F 신설로 인한 지장수목 이식 실정보고	교목류 36주, 관목류1,388주 추가 반영
31	2014	수상구간 항로표지(등부표) 설치 실정보고	등부표 제작 설치, 유지관리비(12개월), 안전점검 1회
32	2014	복합,강관말뚝 두부보강 변경 실정보고	말뚝과 확대기초간 강결합 조건 만족, 유공간관판 연결재 활용하는 말뚝머리 보강공업
33	2014	북단 상수도 이설공사 변경 실정보고	관부설 심도변경(H=2.75→1.2m) 변경, 관로선형 변경(904m/1,394m),장비규격(0.7㎥→0.2㎥) 변경되어 반영
34	2015	북단IC 교통소통대책변경으로 인한 램프F 신설 실정보고	교통소통대책 변경심의 의거하여 내부순환로와 성산로에서 증산로로 연결하는 도로 신설
35	2015	북단IC Ramp-F신설로 인한 보강토옹벽 반영 실정보고	도로 Level차이가 3~6m 발생하여 옹벽 반영
36	2015	양화대교 P13수상구간 조사 및 하상잔재물 처리 실정보고	양화대교 구조개선공사시 발생한 하상잔재물 처리 긴급요청으로 지원한 내용
37	2015	북단IC 횡배수관 변경설계 실정보고	기존 배수체계 유지 불가로 횡배수관 변경 설계

연번	년도	감리자 검토내용	설계 또는 공사에 반영한 내용	비고
38	2015	북단IC L형옹벽 및 보강토옹벽 뒷채움 잡석 설계누락분 반영 실정보고	보강토옹벽 뒷채움 잡석의 설계도서간 상이로 원설계사 의견청취 후 반영
39	2015	북단IC D구간 지하지장물(강관D1500)구간 대안공법	미확인 지장물 발견으로 분류하수관 보호공 설계변경
40	2015	북단IC 임시가설도로(램프A,B)반영 실정보고	북단IC 교통소통대책 수행함에 있어 임시개통을 위해 R-A, R-B 임시가설도로 반영
41	2015	북단 매립폐기물 처리방법 변경 실정보고	매립폐기물 처리방법 변경 (일부만 재활용)

□ 용 역 명 : 신림-봉천터널 도로건설공사(2공구)

1. 공사감리자에 대한 감독 및 지적내용

연번	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비고
1	2011	교통영향분석 개선대책 검토업무 지시	교통영향분석 개선대책 검토결과 보고
2	2012	해빙기 대비 건설공사장 특별안전점검결과 제출	해빙기 대비 건설공사장 특별안전점검결과 조치결과 보고
3	2013	우기대비 취약공사장 특별점검 결과 지적사항 조치결과 제출	우기대비 취약공사장 특별점검 결과 지적사항 조치결과 보고
4	2013	현장별 기술지원감리원 안전점검 시행	기술지원감리원 안전점검 시행결과 보고
5	2013	건설공사장 안전관리실태점검	지적사항 조치완료
6	2013	건설공사장 수방 및 품질관리 실태점검	지적사항 조치 완료
7	2013	품질시험 계획 이행 확인	지적사항 조치완료
8	2013	동절기 대비 특별안전점검	지적사항 조치 완료
9	2014	해빙기 및 수방대비 취약지역 점검	지적사항 조치완료
10	2014	현장 가설 전기 점검	미비사항 및 지적사항 조치 완료
11	2014	품질시험 계획 이행 확인	지적사항 조치완료
12	2014	건설공사장 안전관리실태 점검	지적사항 조치 완료
13	2014	태풍대비 재해 취약시설 일제 점검 지시	태풍대비 현장점검 결과보고 완료
14	2015	공사장 주변 도로 침하 등 지반 안전점검실시	공사장 주변 침하여부 확인결과 제출완료
15	2015	특정관리 대상시설 보험가입 현황 조사제출	보험 가입 현황 제출 완료
16	2015	2015년 풍수해 예방 대책 관련 건설공사장 점검 결과 제출	2015년 풍수해 관련 현장 점검 결과 제출 완료

2. 감리자의 감리내용 중 설계 또는 공사에 반영한 내용

연번	년도	감리자 검토내용	설계 또는 공사에 반영한 내용	비고
1	2012	개착박스의 방수공법 변경 (EVA복합방수 → 아스팔트시트방수)	개착박스 방수공법 변경 반영 (EVA복합방수 → 아스팔트시트방수)
2	2012	대인갱 록볼트 길이 변경 (3.0 → 2.5m)	대인갱 록볼트 길이 조정반영 (3.0 → 2.5m)
3	2012	혼합폐기물 수량 변경 (4,116㎥ → 1,982㎥)	혼합폐기물 수량변경 반영 (4,116㎥ → 1,982㎥)
4	2014	건설기계 대여 대금 지급 보증제 반영	건설기계 대여대금 지급 보증제 설계 반영 (478,499천원)

□ 용 역 명 : 율곡로 창경궁 앞 도로구조개선공사 외 1개소 전면책임감리용역

1. 공사감리자에 대한 감독 및 지적내용

연번	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비고
1	2011	종묘내 추가수목 이식제거 세부 예정공정표 제출지시	종묘내 추가수목 이식제거 세부 예정공정표 제출
2	2011	2011년~2012년 예산집행계획 및 공정추진계획 지시	2011년~2012년 예산집행계획 및 공정추진계획 보고
3	2011	설계변경 자문회의 (소위원회) 결과 통보(제19차)	설계변경 자문회의 조치결과보고
4	2011	품질시험계획 이행확인 결과 알림	품질시험계획 이행확인 지적사항 조치결과 보고
5	2011	설계변경 소위원회 조치결과 통보(시책사업부)	설계변경 소위원회 조치결과보고
6	2011	11년 하반기 도로점용공사장 점검결과 시정조치 요망(율곡로)	도로점용공사장 지적사항 조치결과보고
7	2012	하도급 개선담당관 점검결과 지적사항 조치요망	하도급 개선담당관 점검결과 지적사항 조치결과보고
8	2012	본부 설계변경 자문결과(3차)조치결과 알림	본부 설계변경 자문결과(3차)조치 결과보고
9	2012	제2차 설계변경 자문회의(소회의)조치결과 제출	제2차 설계변경 자문회의(소회의)조치결과 제출 보고
10	2012	국민건강보험료 등 정산 적정여부 자체 점검결과 제출	국민건강보험료 등 정산결과 보고
11	2012	지장가옥 부분철거 지시	지장가옥 부분철거 요청에 따른 검토 보고
12	2012	품질시험계획 이행확인 점검결과 알림	품질시험계획 이행확인 점검 지적사항 조치결과보고
13	2012	제13차 설계변경자문회의(소회의) 조치결과 제출	제13차 설계변경자문회의(소회의) 조치결과 보고
14	2012	민원처리 조치결과보고 지시	민원처리 결과보고
17	2013	관급자재(레미콘)검수 지시	관급자재(레미톤)검수 요청수량 검토보고
18	2013	관급자재(레미콘)검수조서 제출	관급자재(레미콘)검수조서 제출
19	2013	지장가옥 철거 내역 파악지시	지장가옥 철거 내역 파악보고

연번	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비고
20	2013	제1차 설계변경자문회의(소회의)결과 통보	제1차 설계변경자문회의(소회의)조치결과보고
21	2013	보도육교 실측자료 제출지시	보도육교 실측자료 제출
22	2013	안전감사 지적사항 조치지시	안전감사 지적사항 조치계획 보고
23	2013	한전전력구 종단계획고 변경 검토지시	한전전력구 종단계획고 변경 검토결과 제출
24	2013	관급자재(파형강판)관련 대책지시	관급자재(파형강판)관련 대책보고
25	2013	도시관리계획(변경) 결정도 검토지시	도시관리계획(변경) 결정도 검토보고
26	2013	육교부재 이관 요청에 따른 협조지시	육교부재(대리석)이관 요청에 따른 결과보고
27	2013	기술지원감리원 현장 안전점검지시	기술지원감리원 현장 안전점검 결과보고
28	2013	도시시설물 관리개선 이행실태 지적사항 조치지시	도시시설물 관리개선 이행실태 지적사항 조치결과보고
29	2013	재난사황 전파시스템 점검 요청	재난사황 전파시스템 점검표 제출
30	2013	사업추진현황 One-pmis자료 수정조치 및 결과 제출요청	사업추진현황 One-pmis자료 수정조치 및 결과 제출
31	2013	노량진 배수지.방화대교 접속도로 사고관련 일제조사 요청	기술지원감리원 총괄검토보고서 제출
32	2013	전력구 송배전선로 이설 공정표제출 지시	전력구 송배전선로 이설 공정표 검토보고
33	2013	관급자재(레미콘)검수 요청지시	관급자재(레미콘)검수 요청수량 검토보고
34	2014	한전 전력구 위치변경 검토지시	한전 전력구 위치변경 검토보고
35	2014	율곡로(창경궁앞)도로구조개선사업 보상관련 검토요청 알림	2014년 보상비 조정 검토 보고
36	2014	전력구 이설시기 문의알림	전력구 이설시기 검토 보고
37	2014	종로구청 건의사항에 대한 추진사항 제출알림	종로구청 건의사항에 대한 검토보고

연번	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비고
38	2014	물가변동에 따른 계약금액조정신청에 따른 실정보고 요청	제3회 물가변동으로 의한 계약금액조정 보고
39	2014	기동점검결과 통보(외부전문가)	외부전문가 기동점검 조치결과 보고
40	2014	건설공사장 안전관리실태 불시점검 결과 지적사항통보	율곡로 건설공사장 안전관리실태 불시점검 조치결과 보고
41	2014	업무지시(수용재결에 따른 협의경위서 의견내용제출)	실정보고(수용재결 신청에 따른 협의경위서 의견내용) 검토보고
42	2014	관급자재 검수조서 제출(율곡로 창경궁앞 도로구조공사 레미콘2건)	관급자재(레미콘) 검수조서 보고
43	2014	업무지시(불시점검 지적사항 조치결과 제출 요청)	율곡로 건설공사장 안전관리실태 불시점검 조치결과 보고
44	2014	업무지시(휀스설치)기간연장검토	가설휀스 설치기간 연장 검토보고
45	2014	업무지시(품질시험계획 이행확인 점검결과 시정보고)	품질시험계획 이행확인 점검결과 시정지시 조치결과 보고
46	2014	업무지시(불시점검 지적사항 조치결과 제출요청)	율곡로 건설공사장 안전관리실태 불시점검 조치결과 보고
47	2014	안전점검(기동불시)결과통보	건설공사장 안전관리실태 불시점검 조치결과 보고
48	2014	심의자료 보완 요청(율곡로 창경궁 앞 도로구조 개선공사)	심의자료 보완 제출
49	2014	용문학원 민원 검토 요청	용문학원 민원사항 조치 결과 보고
50	2014	보행안전도우미 배치 철저 알림	보행안전도우미 배치 결과 보고
51	2014	공사기간 연장에 따른 추가 공사비(간접비) 청구 실정보고 요청	공사기간 연장에 따른 간접비 청구에 대한 적정성 검토 보고
52	2014	관급자재 검사조서 제출(율곡로창경궁앞 도로구조개선,레미콘)	관급자재(레미콘) 검수조서 보고
53	2014	감사(감사원) 지적사항 설계반영 요청	설곌반영 완료

연번	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비고
54	2015	임금체불 조치 요청	임금체불 조치결과 보고
55	2015	돈화문 월대앞 도로선형변경 검토 보고 보완 알림	돈화문 월대앞 도로선형변경 검토보고
56	2015	율곡로현장 향후 공사추진사항 조회	공사추진현황 제출
57	2015	문화재관련 협의결과에 따른 지적사항 조치방안 제출	문화재관련 협의결과 보고
58	2015	(긴급)공사장 주변 도로침하 등 지반 안전점검 실시	공사장 주변 도로침하 등 지반 안전점검 실시 완료
59	2015	안전점검의 날 행사 결과 제출요청	안전점검의 날 행사 결과 제출
60	2015	율곡로 보도포장 요청 알림	율곡로 보도포장 요청내용 보고
61	2015	종묘 내 공사 가림막 정비 요청 알림	종묘 내 공사 가림막 정비 완료
62	2015	2015년 6월 건설공사장 점검계획 알림	건설공사장 안전관리실태점검 조치결과 보고
63	2015	기동품질점검 지적사항 알림	지적사항 조치결과 보고
64	2015	2015년 7월 건설공사장 점검계획	건설공사장 안전관리실태 점검 조치결과 보고
65	2015	실정보고 보완 알림	실정보고 보완 제출
66	2015	공사기간 연장에 따른 추가 간접비 청구 보고서 검토 요청	계약기간 연장으로 인한 추가비용 검토 보고
67	2015	용문학원 앞 도로선형변경에 따른 과업추가 알림	용문학원 앞 보도확보관련 협의 추진현황 보고
68	2015	15년 8월 건설공사장 기동불시 안정점검계획 통보	건설공사장 안전관리실태 점검 조치결과 보고
69	2015	2015년 9월 건설공사장 점검계획 알림	건설공사장 안전관리실태 점검 조치결과 보고

연번	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비고
70	2015	검사원 지정요구(율곡로 창경궁 도로구조개선공사) 레미콘 구매	관급자제 검수보고 완료
71	2015	L형측구 시공예정 현장 제출(2015.10-2016.12)	L형측구 시공예정 현황 보고
72	2015	2015년 2/4분기 건설공사 하도급 추진실적 제출	2015년 2/4분기 건설공사 하도급 추진실적 보고
73	2015	2015년10월 전공사장 점검계획 알림	건설공사장 안전관리실태 점검 조치 결과 보고
74	2015	KT 관로공사 시공계획서 알림	KT관로공사 시공계획서 검토 보고
75	2015	율곡로현장 향후 공사추진일정 조회	율곡로 현장 향후 공사 추진 일정 보고

2. 감리자의 감리내용 중 설계 또는 공사에 반영한 내용

연번	년도	감리자 검토내용	설계 또는 공사에 반영한 내용	비고
1	2011	보도블럭 철거 및 재설치검토	문화재시굴조사 및 사유지 보상지연 등으로 기존 보도블럭 철거 및 재설치 반영
2	2011	기공식 행사 추진비 검토	기공식 행사에 소요되는 비용[이벤트 대행사(3개사)견적을 받아 그 중 최저가 선택]반영
3	2011	교통소통 처리대책 심의결과(야간공사)반영검토	서울시 교통운영과-974(2011.01.17) 및 서울 지방경찰청 교통관리과-1010 (2011.03.09) 심의 결과 야간공사반영
4	2011	물가변동(제1회)에 따른 계약금액 조정	① 계약체결 후 90일 이상 경과(기간요건) ② 입찰일을 기준일으로 하여 조정율(품목,지수)이 100분의 3이상 증감(등락요건) 두가지 요건이 동시 충족하여 반영함
5	2011	도로폭원축소 및 지하차도연장 검토	1. 지하차도연장 및 도로폭원 축소 2. 지하차도연장에 따른 문화재 담장추가 및 파형강판 증가
6	2011	혜화경찰서 요청사항(가상그루빙 도색)검토	종묘측 차로조정으로 인하여 급경사구간에서 교통사고가 자주 발생하고 있으므로 교통사고 예방을 위한 교통안전시설(가상그루빙)설치 요청하여 반영함.(STA.0+280~0+440 : L=160M) ※ 관련문서 : 혜화경찰서 교통과-2144(2011.6.23.)〕
7	2011	공사구간내 저촉되는 소방도로 선형변경	종묘내부 소방도로 일부가 본 공사 구간내에 포함되어 소방도로의 기능유지를 위하여 공사구간 밖으로 이설
8	2011	종묘내 표토반출 및 보관	종묘 신림지역내 반출토양중 표토에 한하여 재활용(4,700M3)
9	2011	현장사무실변경 검토	당초 현장사무실, 창고, 시험실 부지는 현장 주변의 부지를 임대하도록 설계되어 있음. 1. 도심지(종로구)특성상 가설사무실 부지임대가 곤란하여 부득이 개인소유의 건물을 임대하여 현장사무실로 사용. 2. 사무실 및 숙소는 주변건물을 임대하고자 하며, 창고 및 시험실은 현장내에 설치.
10	2011	종묘측 철거석축 운반 및 매각처리검토	당초 설계에 반영된 종묘 및 창경궁측 사고석 담장의 기단석인 석축은 문화재청에서(60%)유용하도록 설계되어 있으나, 문화재청에 석축 유용계획을 확인한 바, 문화재 보수.복원에 적합하지 않는것으로 회신되어 토석공유시스템 매각공고 후 매각처리키로 하고 매각에 필요한 상차,운반비를 공사비에 반영.

연번	년도	감리자 검토내용	설계 또는 공사에 반영한 내용	비고
11	2011	담장유구 정밀발굴조사 검토	관계전문가(문화재자문위원) 입회하에 조사[담장기초조사(2011.07.08)]를 실시한 결과 조선고적도보상의 근접한 위치에 종묘담장기초(지대석)가 확인되어 궁능문화재과 및 문화재자문위원 자문의견에 따라 정밀발굴조사 반영
12	2011	사토장변경 검토	당초 사토장인 마곡지구의 반입시기가 당 현장과 반출시기와 상이하여 암사대교 현장으로 변경하여 반영함.
13	2011	현상변경허가 등에 의한 신규수목처리 검토	기 실정보고 승인사항 변경[시책사업부-105199(2011.07.04.)] 현상변경허가로 인하여 발생된 신규수목 등 반영
14	2012	지장건물 3동추가 철거검토	지장건물 3동에 대한 추가 철거공사비 반영
15	2012	종묘내 관로(소방및전기)이설 및 철거 검토	토목부-3665호(2012.02.29)와 관련 제2차 설계변경 자문회의(소회의) 2012.02.23. (목)14:00 개최한 설계변경 자문회의(소회의) 자문 지적사항 조치결과
16	2012	사토장 변경검토	당초 설계상 사토장인 마곡지구에 대하여 토석정보공유시스템 확인결과 반입시기가 상이 하여 암사대교현장으로 변경하여 반출하였으나 암사대교의 동절기 공사중지로 인한 사토반입이 중단되어 암사대교현장에서 삼송택지지구 및 청라지구 현장으로 변경하여 반영함.
17	2012	유류탱크 처리	서울시 문화정책과로부터 주유소 유류탱크를 제거해 달라고 요청해 옴에 따라 유류탱크를 제거에 따른 공사비반영.
18	2012	종묘측 석축 뒷채움 콘크리트깨기 수량변경 검토	종묘측 석축헐기 과정에서 뒷채움콘크리트가 과다하게 발생하여 현장확인을 통하여 콘크리트깨기 수량을 변경하여 반영
19	2012	종묘측 사면처리검토	종묘관리소 요구사항으로 절개지 보호공을 시행. - 종묘관리소 요구사항반영
20	2012	문화재 보호공 검토	(1). 문화재(담장유구)발굴 유구에 대한 보호조치 회신결과에 따라 보호조치(마대쌓기 및 천막설치)비용 반영. (2). 육교철거에 따른 육교부재(화강석)처리방안에 따라 육교부재(화강석)에 대한 철거 비용반영(원형유지)

연번	년도	감리자 검토내용	설계 또는 공사에 반영한 내용	비고
21	2012	물가변동(제2회)에 따른 계약금액 조정검토	① 계약체결 후 90일 이상 경과(기간요건) ② 입찰일을 기준일으로 하여 조정율(품목,지수)이 100분의 3이상 증감(등락요건) 두가지 요건이 동시 충족하여 반영
22	2012	가로등 이설검토	통행차량의 원활한 소통을 위한 가로등 이설 내용이 설계도서에 누락되어 있어 반영.
23	2012	창경궁측 띠녹지 정비 및 가로등 분전함 설치검토	시장님 트위터에 올려진 시민불편사항에 대하여 보도 및 시설물 정비비 반영
24	2012	창경궁측 보도정비검토	공사장내 보도정비 철저[국장님 특별 지시사항]반영
25	2013	보도정비공사 실정보고	시민불편사항 해소를 위한 보도정비에 대한 공사비를 도급비에 반영. 시민불편사항 해소를 위한 보도정비 조치완료보고와 같이 이에 대한 공사비를 도급비에 반영.
26	2012	세륜시설 측면살수설치검토	기존 세륜기의 측면 노즐장치를 추가 설치하여 바퀴 및 적재함 상단까지 동시에 세척될 수 있도록 측면살수시설 반영
27	2012	사토장변경(삼송→서부,김포,시흥)검토	당초 삼송택지지구로 사토를 반출하였으나 삼송택지지구 현장의 순성토가 완료되어 반입중지 되어반영함.(사토장 변경으로 인한 추가 공사비는 시공사의 부담으로 시행.)
28	2012	문화재 추가정밀 발굴조사비검토	지하차도 종점부 대해서 공사전에 발굴허가를 신청하라는 문화재청 발굴제도과의 의견에 따라 굴착공사 이전에 정밀발굴조사비 반영
29	2012	문화재 담장기초 줄파기 검토	문화재청 담당자 요구사항 : 현재 도면에 설계된 담장 선형은 고적에 의한 추정이므로 북신문 담장 기초조사가 필요하여 반영
30	2012	암판정 결과보고 검토	STA.0+420~0+560(L=140M)구간의 노출된 암반상태를 당초 설계된 암반선과 노출된 암반선에 대하여 암판정결과(2012.10.05.)에 따른 암반경계선을 변경 . 판정결과: 1. Schmidt Hammer Test 결과 10~20정도의 수치(SHV) 및 지질해머 타격시 풍화암으로 판정하여 반영

연번	년도	감리자 검토내용	설계 또는 공사에 반영한 내용
31	2012	종묘내 추가정밀조사 결과보고 검토	지하차도 종점부 대해서 공사전에 발굴허가를 신청하라는 문화재청 발굴제도과의 의견에 따라 굴착공사 이전에 정밀발굴조사 반영
32	2012	띠장 홈메우기검토	곡선구간(R330) 및 완화곡선구간에서 엄지말뚝(H-Pile)과 띠장이 밀착시공이 되지 않아 안전사고의 위험이 있으며, 띠장 홈메우기 공사비가 과다하게 발생하므로 도급공사비 반영.
33	2013	사토 및 순성토 수량변경검토	현장 여건상 구조물(현장타설 전력구 암거)을 시공하는 동안 되메우기 토량의 보관이 곤란한 실정으로 터파기 수량 전량을 사토 후 필요한 되메우기 수량을 순성토로 처리하여 반영
34	2013	차량 추락방지시설 설치검토	건설안전자문위원 안전점검(2012.05.22.) 결과 도로측 가설방음벽 설치구간에 향후 굴착깊이가 H=8.0m로 통행차량의 추돌시 작업장내부로 추락방지를 위한 시설물을 설치반영.
35	2013	PC BOX(한전전력구)삭제 검토	당 현장 당초 설계에 반영된 한전 전력구 PC BOX 설치 공종이 한국전력공사 서울개발처에서 시행하는 『율곡로 전력구 이설공사』와 중복되어 해당공종을 삭제하여 반영.
36	2013	기존도로 절삭 포장검토	북부도로사업소 요청사항 반영. (훼손이 심해 사고의 위험이 있는 기존도로 포장 요청)
37	2013	가시설 Earth Anchor 보완시공검토	가시설 위치 STA.0+560~622지점 1차가시설 3단 Earth Anchor를 시공 완료하였으나 설계긴장력이 발현되지 않아 시험시공을 통해 얻어진 결과를 반영하여 인발된 위치의 Earth Anchor를 10M 연장하여 보완 시공반영.
38	2013	가시설 Earth Anchor 보완시공 검토	1차가시설 STA.0+583～611(L=28m)구간 4단, STA.0+625～627(L=2m)구간 2단 Earth Anchor를 시험시공을 통해 얻어진 결과를 반영.
39	2013	연암 매각처리 검토	발생 연암을 토석정보공유시스템에 매각공고를 하였으나 유찰되어 매각을 통해서 연암을 처리코자 반영함

연번	년도	감리자 검토내용	설계 또는 공사에 반영한 내용	비고
40	2013	저촉건물 철거보고	율곡로 창경궁 앞 도로구조개선공사를 북일종합건설(주)과 시공 중 동대문 방향 STA.0+200 지점 매일경제 외2개소 도로확장 노선에 저촉되어 있어 철거가 요구 되는 실정으로 철거비용반영
41	2013	사토장 위치 변경	선정된 사토장 김포 한강 신도시 사토 반입이 종료 되어 사토장 확보가 필요한 실정임으로 인접한 지역에 사토장을 확보하기 위하여 반영함.
42	2013	3, 4차 가시설 버팀보 상향 시공검토	서울 개(전)62102-1102호(2013.08.06.)와 관련하여 개착식 전력구 구조물의 벽체 및 상부슬라브 콘크리트 타설이 동시에 이루어 질수 있도록 협조요청으로 인한 3, 4차 가시설 버팀보 상향 시공에 필요한 버팀보 추가설치비용 반영.
43	2013	가로수 전지작업 검토	대형수목 지제부의 부폐로 인한 공동발생으로 태풍발생시 바람의 영향으로 기존 도로측 및 담장측으로 전도될 위험이 상당히 크므로 창경궁측 보도에 위치한 가로수(버즘나무 29주)에 대한 전지작업에 필요한 공사비 반영.
45	2014	가옥 부분철거구간 가설휀스설치	-부분철거가 완료된 매일경제 건축물 잔여부분을 장기간 방치할 경우 형태가 흉하여 도시미관을 해치고 주변 관광지를 찾는 내외국인 관광객들에 흉한미관을 보이는 것으로 사료되므로 안전과 미관을 고려하여 가설휀스의 설치는 타당함 -추후설계변경시 반영
46	2014	문화재 원형복원에 따른 구조물변경	변경설계에따른 공사지연을 방지하기위해 우선시공분 설계도서를 납품받아 시공 -추후설계변경시 반영
47	2015	전기실 연결통로 시공이음 검토	전기실 연결통로 시공이음 검토 요청과 관련하여 전기실 일반도 송부 시공 반영
48	2015	돈화문 월대앞 도로선형 검토비용 검토	창경국 돈화문 월대앞 시야확보를 위한 율곡로 선형변경 건의(승효상)와 관련하여 도로선형 변경(안) 작성 등에 소용 비용 반영 검토 -추후 설계변경시 반영
49	2015	방음벽 내부벽면 돌붙임 검토	통로BOX 내부의 디자인 개선을 위하여 방음벽 내부 돌붙임 검토 - 구조물 통로BOX 상부 헌치부분 돌붙임삭제 - 구조물 통로BOX 기둥내부 창틀에 돌붙임을 누락 -추후 설계변경시 반영

연번	년도	감리자 검토내용	설계 또는 공사에 반영한 내용	비고
50	2015	종묘-창경궁 연결육교 검토	종묘-창경궁 연결육교보존계획을 종로구청(공원녹지과 공원관리팀)과 협의한 결과 시점부 우측공원에 보존.전시함으로 검토
51	2015	관광버스 주차장 설치 가능부지 확보 검토	지하차도(광화문방향) 하부공간을 이용하여 지하주차장을 설치, 도시계획선 및 도로부지 사용으로 추가보상비 최소화 검토
52	2015	공사구간내 저촉되는 가로수의 이식 및 제거에 관한 검토	종로구 관할 가로수의 이식제거와 관련하여 설계도면과 내역서의 불일치로 인한 이식수량 관련기관(종로구청)과 협의 검토
53	2015	경계석 미끄럼 방지 적용	보도공사 설계시공 메뉴얼에 의거, 미끄럼 저항성 확보 및 급경사형 경계석으로 적용 -추후 설계변경시 반영
54	2015	통로 BOX 내부 디자인 및 보도부 포장 변경	통로박스 상부 및 헌치부 돌붙임을 낙하로 인한 위험요소가 있어 보행자의 안전성 확보를 위한 구조물 내부 디자인 개선 검토 기둥내부 창틀 돌붙임의 누락으로 시각적 디자인 연속성 단절 미관불량으로 개선 검토 보도포장과 궁궐주변의 조화 검토 -추후 설계변경시 반영
55	2015	실정보고 3차가시설 E/A➝Soil Nailing 변경	3차 가시설 미설치구간 (SAT.0 + 651.53～0+668) 한전전력BOX (2.2x2.2) 반영하여 가시설 공법 검토 공사중 교통처리3단계 대비 기존 도로 단차부 설치 검토 -추후 설계변경시 반영
56	2015	실정보고 기존도로 가설휀스 철거 및 재설치	기존도로부에 설치된 가설휀스의 디자인시살부분이 공사기간 연장 (당초:2010.10➝2013.03(30개월), 변경:2010.10➝2017.12(87개월)으로 인하여 심하게 훼손되어 도시미관을 크게 저해하여 이를 개선하고자 검토 -추후 설계변경시 반영
57	2015	실정보고 종점부 우수관 가시설 설치	설계는 토공 완료후 우수관 (∅600mm)을 부설하도록 계획되어 있으나 3단계 교통처리 계획시 우수가 STA.0+700 지점에 집중하게 되어 교통소통에 어려움이 예상되며 집수정 설치후 우수를 펌프로 배수처리를 하여야 하나 기존관(∅300mm)으로 배수처리가 어려운 실정으로 노면으로 우수를 흘러보내야 하는 실정이므로 우수관 설치 검토. -추후 설계변경시 반영

□ 용 역 명 : 천호대로(광나루역)확장공사 외 1개소 전면책임감리용역

1. 공사감리자에 대한 감독 및 지적내용

연번	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비고
1	2011	안전사고 발생시 통보 철저	안전사고 보고체계 비상연락망 보완
2	2011	교통안전시설 설치공사 공통단가 알림	교통안전시설 단가적용에 반영
3	2011	워커힐벚꽃길 안내표지판 이설 전,후 사진제출	안내표지판 이설위치 계획 수립 및 보고
4	2011	수방대책 수립	수방재 비치 확인 및 비상연락망 수립
5	2011	가교부 시공계획 변경 재검토 지시	기술지원감리원 검토 실시 등 재검토 실시
6	2011	계약업무 마무리 지시	‘11년 설계변경 및 준공업무 이행
7	2012	공사현장 세차시설(세륜) 설치 현황 및 관리 철저 지시	현황보고 및 운영상태 확인 적정함
8	2012	One PMIS 운영점검 지시	운영상태 확인 및 미비점 보완
9	2012	하도급시스템 적용 철저	하도급시스템 적용 여부확인 및 이행토록 원·하도급사 관계자 면담
10	2012	보도관리 철저 지시	지침에 맞게 이설보도 관리상태 확인, 점검결과 적정함
11	2012	태풍대비 시설물점검 지시	시설물 점검결과 보고 및 비상연락망 정비
12	2012	폭염에 따른 현장관리 철저	폭염대비 현장준비상황 확인 및 근로자 휴식공간 확보
13	2012	현장 행동메뉴얼 모의훈련 시행 철저	모의훈련 실시 및 시행결과 보고
14	2013	방화대교 사고관련 재발방지대책 지시 확인	현장 주요 점검사항 조사 보고
15	2013	폐아스팔트 처리기준 반영 지시	처리기준에 맞게 폐기물 처리
16	2013	우기대비 취약공종 관리 철저	점검실시 및 점검주기 강화
17	2013	지하철 환기구 시설물이관 철저	인수기관의 의견수렴 및 미비사항 보완 실시·일정협의
18	2013	지하매설물 관리철저	상수도이설구간 지하매설물 관리기관과 합동회의로 보호방안 검토
19	2013	정기안전점검결과 재검토 보고	주공종에 맞게 안전점검 재실시 후 결과보고
20	2013	가시설 추가구간 재검토 지시	설계사 및 기술지원감리원 검토의견 반영
21	2013	안전관리 계획승인 강화방안 알림	안전관리 계획서 작성 및 승인 시 안전분야에 대한 실질적인 검토 강화
22	2013	업무지시(한전 철탑 가시설 및 가교 안정성 확보	가교 정밀안전진단용역 및 한전철탑 정밀안전점검 실시계획 보고
23	2013	밀폐공간 작업 특별관리방안 시행 철저	밀폐공간 작업시 주의사항 및 관리방안에 대한 개선방안 적용

연번	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비고
24	2014	재난관련 매뉴얼 작성 제출	가교붕괴 및 한전철탑 붕괴에 따른 재난대응 매뉴얼 작성 보고
25	2014	대규모콘크리트 공사시 사전점검에 따른 협조 요청	대규모 콘크리트 타설시 안전점검을 받을 수 있도록 관련부처에 안전점검 요청
26	2014	현장점검(본부장) 지적사항 업무지시	우기대비 현장점검에 따른 지적사항 조치결과 보고
27	2014	지하차도 파형강판 설치에 따른 공법 재검토 지시	설계사 및 시공사, 기술지원감리원에 대한 파형강판 안정성 시공을 위한 대안방안 검토 요청
28	2014	상수도이설공사 부단수천공 변경 협의에 따른 업무지시	상수도이설공사 중 현지여건 변경에 따른 작업방법 변경을 위한 상수도상업본부와의 협의 결과 반영
29	2014	상수도이설 2단계 공사 협조 요청	상수도사업본부와의 상수도관로 이설협의 결과에 따른 작업방법 협의
30	2014	업무지시(파형강판 구조 안정성 검토 자문회의 결과 조치 보고)	파형강판 안정성 시공을 위한 자문회의 결과에 대한 회의결과 보고 완료
31	2014	싱크홀 대비 건설현장 안전점검 시행결과 제출	도로 및 보도부에 대한 씽크홀 발생여부에 대한 현장안전점검 결과 보고
32	2014	보도위 시설물 설계 및 관리기준 수립 알림	도보 시설물에 대한 기준 적용 시공사 통보 및 숙지
33	2015	안전 및 환경관리계획서 변경작성 지시	설계변경시기에 맞춰서 안전 및 환경관리계획서 변경제출 완료
34	2015	조경공사 주관부서 협의철저 지시알림	조경공사 주관부서 담당자 변경에 따른 관련협의 철저 요청
35	2015	기동불시 안전점검결과 지적사항 이행철저 지시	One-PMIS에 조치결과를 마감일내에 이행 및 업로드 진행
36	2015	수방대비 주말공사장 사전점검 및 대비철저지시	우기철대비 절취사면 보호덮개실시 및 배수로 정비
37	2015	보도 및 자전거도로 설치 시공상세도 제출지시	보도 및 자전거도로 서울시 지침변경에 따라 전문용역업체 의뢰하여 설계도서 변경완료
38	2015	가설기자재 안전인증 및 자율안전확인, 중고재사용관련 현장조치 지시	가설기자재에 대한 서울시 관리지침 강화에 따른 가설기자재 입고시 관련지침에 따라 조치지시

2. 감리자의 감리내용 중 설계 또는 공사에 반영한 내용

연번	년도	감리자 검토내용	설계 또는 공사에 반영한 내용	비고
1	2011	지장수목 이설수량 조사 및 유관기관 협의	각기관별 이식수목 요청사항 파악에 따른 수목이식계획 수립
2	2011	사전 설계도서 검토	설계도서 검토결과 반영
3	2011	지장수목 이식 및 제거, 임목폐기물 수량 검토	검토결과 반영하여 지장수목 처리 및 임목폐기물 설계 반영
4	2011	야간 통행차량 및 보행자 보호를 위한 투광등 설치 검토	투광등 암파쇄방호시설 상단과 가교 교대부에 설치하여 야간 차량통행 및 보행자 보호에 반영
5	2012	암판정결과에 따른 적정성 검토	암판정결과 토공부분 반영
6	2012	공사장 인접지(몽골학교) 침수에 따른 침수방지방안 검토	침수방지방안 반영
7	2012	통행차량의 안전을 위하여 미끄럼방지포장 설치 검토	미끄럼방지포장을 추가하여 교통안전시설 추가 반영
8	2013	임목폐기물 처리 정산결과 검토	정산결과에 따른 수량 반영
9	2013	기관별 지장수목 이식수량 정산결과 검토	이식수량 정산 결과 반영
10	2013	루프보도연결로 유용토 변경 검토	검토결과에 따른 유용토량 반영
11	2013	옹벽부 문양거푸집 수량 검토	변경검토 수량 반영
12	2013	주민편의를 위하여 지하철환기구주변 임시보도블럭 설치 검토	보도설치 관련 지침에 맞게 주민편의를 위하여 임시보도 설치
13	2014	암석매각 단가 주변현황 조사 보고	현 시점에서의 암매각 단가 비교 검토 보고
14	2014	암파쇄방호시설 배면 절취사면 보강	차량이 통행하고 있는 기존도로 절취사면의 안정성 확보를 위하여 보강방안 반영
15	2014	사토장 변경 검토 보고	사용이 만료된 사토장의 대체 사토장을 선정하여 공사비 절감방안 보고
16	2014	현장안전점검 T/F팀 점검결과 보고	현장안전점검 T/F팀 운영계획에 따른 전문가의 주기적인 점검결과 보고 및 현장 적용방안 보고
17	2014	아차산배수지 상부도로 정비	시민의 통행이 많은 배수지체육공원에 대한 시민의 접근성 및 안전을 도로하고 사업완료 시 경관개선이 될수 있도록 상부도로 정비 방안 보고
18	2015	부단수천공 2개소 추가	기존밸브 노후로 인한 작동불능 및 단수차단시 주변민원 폭주로 부단수천공 2개소 추가함
19	2015	감사원 감사결과 처분요구 통보	감사원 감사지적사항인 파형강판내부 알루미늄패널삭제, 방음벽지주 지간변경, 천정부 타일삭제등을 내역에 반영
20	2015	보도포장 형식변경	당초 화강석판석에서 변경 투수블록으로 변경하여 담수능력 향상으로 집중강우에 따른 피해 저감
21	2015	환기팬 규격변경	환기용량 향상으로 지하차도 보행자통행 편익향상

□ 용 역 명 : 서빙고 고가교 및 강변북로 연결로 개선공사 전면책임감리용역

1. 공사감리자에 대한 감독 및 지적내용

연번	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비고
1	2012	물가변동 보완	물가변동 요율 오류 수정
2	2012	품질시험 검토	품질시험 계획 승인
3	2012	가교 점검사항 조치요청	가교 점검사항 조치완료
4	2012	고가교 관리	고가교 포장등 관리 철저
5	2012	감리업무 수행 철저	감리 업무 지침숙지 철저수행
6	2013	안전감사 지적사항 조치 요청	안전감사 지적사항 조치완료
7	2013	가교 점검관리철저 지시	가교 안전 및 관리철저 수행
8	2013	과속방지턱 설치 민원보완	과속방지턱 설치로 민원해소
9	2013	지장물 이설 협의사항 통보	지장물 관리청 협의 이설완료
10	2013	철도공단 협의사항 통보	철도 협의에 따른 이행
11	2013	경철청 규제협의 사항 알림	교통협의에 따른 공사중 교통계획 수립시행
12	2013	보광나들목 협의사항 통보	보광나들목 보강 등 시행
13	2013	사토반입 점검사항 통보(매립지)	사토처리 협의 시행
14	2013	교통안내 간판추가설치 지시	민원처리의한 교통안내간판 보완
15	2013	안전관리계획 변경승인	안전관리계획 승인 및 철저시행
16	2013	철도안전관리자 통보	철도측 안전관리자 지정통보
17	2014	서빙고로 구간 교통안전시설물 야간 식별장치 조치	서빙고로 구간 교통안전시설물 야간 식별장치(윙카,데리네이터)설치조치 완료
18	2014	굴착작업중 노출된 지하매설물 식별표시 조치	노출된 지하매설물 식별 및 표시 안내 표지판 설치완료
19	2014	평삭한 도로 구간 쇄석 조치	쇄석 포설 및 다짐 조치완료
20	2014	공사시점부 교통안전시설물 추가 설치	공사시점부 교통안전시설물(PE드럼)추가설치 완료
21	2014	파손된 교통안전시설물 재보수설치 조치	파손된 교통안전시설물 재보수 설치 완료
22	2014	가설분전반 시건장치 상태 미흡	가설분전반 시건장치 조치 완료
23	2014	건설공사장 폭발위험시설 일제조사	위험물 저장보관 관리 상태 적정
24	2014	대규모 콘크리트 공사시 사전점검 실시 철저	대규모 콘크리트 공사시 사전점검 실시 계획임.
25	2014	장비실명제 부착미실시	장비실명제 부착 조치 완료
26	2014	건설공사 현장에 대한 불필요한 행정업무 최소화 방안 알림	과도하게 중복되는 서류작업 간소화하여 현장관리 역량증대를 통한 품질 및 안전관리에 만전할 계획임.

연번	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비고
27	2014	강변북로측 공사관계자 출입금지 간판 상태 불량(육안식별 불가)	공사관계자 출입간판 청소 및 재정비 조치 완료
28	2014	2014년 풍수해 대비 수방대책매뉴얼 정비 지시	2014년 풍수해 대비 수방대책 매뉴얼 작성
29	2014	화재취약시설 일제 안전점검 실시 철저	용접기 등 화재 취약시설 점검 실시
30	2014	현장내 교통우회 도우미로 활동하고 모범운전자도 안전모 착용토록 조치	모범운전자 안전모 착용
31	2014	작업용 사다리 관련규정에 따라 보강조치 지시	작업용 사다리 관련규정에 따라 보강 조치 완료
32	2014	현장내 자재정리 상태 불량	자재정리 정돈 작업 조치 완료
33	2014	태풍대비 현장 일제점검 및 관리철저	안전휀스 설치 상태 점검 및 현장인근 도로 점검 실시
34	2014	동절기 화재예방 계획수립	동절기 화재예방계획서 수립
35	2015	전기톱 작업 및 취급 관련 안전교육 철저	전기톱 작업 및 취급시 안전사항 교육 실시
36	2015	해빙기 인접공사장 점검 조치지시	가교 교량접속부 포장균열 보수조치완료
36	2015	건설기계대여대금 지급보증제도 이행 철저 지시	건설기계 대여시 지급보증서 체결 지시
38	2015	공사장 관리 철저	공사장 안전점검
39	2015	무단시공 절대 금지 지시	불일치공사 보고서 발생건에 대하여 감리단 승인 득한후 시공중
40	2015	폭염대비 현장근로자 관리철저	현장내 그늘막설치. 식염환 및 음료수 준비
41	2015	안전관리계획서 수립철저	매 공정당 시공계획서내에 안전관리계획서 수립
42	2015	하도급 관리 철저	하도급계약서 검토 및 보고
43	2015	하도급 대가 지급 및 확인 철저	불법하도급 관리 및 대가지급 확인
44	2015	공정관리 철저	공정회의 및 부진공정관리
45	2015	현장 환경관리 철저	살수차 운행등 현장안전관리
46	2015	추석 연휴기간 현장 안전관리 철저	현장 폐쇄 및 시건장치 소방점검실시
47	2015	존치구간 보수보강 품질관리 철저	보수보강 철저 시행
48	2015	공정관리 철저	공정회의 및 부진공정관리
49	2015	공사장 화재예방 철저	각사무실 협력업체 전열기 및 소화기 점검
50	2015	공사장 안전사고 발생시 보고 철저	안전관리 교육시행

2. 감리자의 감리내용 중 설계 또는 공사에 반영한 내용

연번	년도	감리자 검토내용	설계 또는 공사에 반영한 내용	비고
1	2012	투척방지망 설치 요구민원	투척방지망 설치 완료
2	2013	가설교량 안전시설물 변경 및 추가설치	가설교량 공용 중에 설치될 교통안전시설물 변경 및 추가
3	2013	정기 안전점검 (가설교량)	2013년 안전감사 결과 가설교량 개통 전에 정기 안전점검 시행권고에 따라 정기 검사 실시
4	2013	보광나들목 계측	서빙고고가교 본선 철거시 서빙고로 보광삼거리 하부에 보광나들목이 위치하고 있어 안전성 확보하기 위하여 공사전, 중, 후 계측관리실시
5	2013	기존 고가교 철거여건 및 철거방법 변경	기존 고가교 부재두께 상이, 교각기초 철거변경, 부재인양작업시간 변경에 따른 현장 실정보고
6	2012	계측기설치	지장물 저촉구간에 대한 계측관리
7	2012	절연방호관 설치	경원선 횡단 관련하여 한국철도공사와 협의시 요청사항에 의거하여 철도이용자의 안전성 확보 및 교량 시공성 향상을 위하여 전차선로 및 고배선로 절연방호관의 설치
8	2012	콘크리트 분리대 설치	가설교량 #1, 2 시공하기 위하여 기존 진입도로가 통제됨에 따라 일산방향 안전지대에 콘크리트 분리대를 설치하여 우회도로 안전성 확보
9	2013	절단공법 변경	주택 밀집지역으로 Wheel Saw 절단시 소음으로 인한 민원제기로 D.W.S공법으로 변경
10	2014	크레인 해체조립 반영	현장 여건상(서빙고고가교는 경원선을 횡단하는 과선교) 공사구간이 두무개길 구간과 강변북로구간으로 나뉘어짐에 따라 연속적으로 크레인이 이동할 수 없는 상태로 두무개길 구간 인양 완료 후 강변북로로 이동하여 인양이 불가피한 사항이므로 해체 조립비 반영
11	2014	두무개길 구간 현장압쇄 방법(작업시간)변경	두무개길 구간 현장압쇄(S1~S3)야간작업에 따른 작업시간 반영
12	2014	추가지반조사	시공전 지반조사 수량이 현장여건변동으로 인하여 추가 지반조사 시행

연번	년도	감리자 검토내용	설계 또는 공사에 반영한 내용	비고
13	2014	건설기계 대여대금 지급보증제반영	건설기계 대여대금 지급보증제 반영
14	2014	옹벽형식변경	옹벽형식이 당초L형옹벽에서 중력식 옹벽으로 변경
15	2014	교통안전시설물 설치	1)용산경찰서요청에따라교통안내표지판추가설치및차선도색반영 2)민원야기에따른야간시인성확보LED교통안내간판설치
16	2014	신설 교각 기초, 가시설 변경 및 기존 기초철거 변경	1)신설교각(P2)기초설치위치하부에빗물처리배수Box(2.5m×2.5m)가횡단함에따라기초형식변경이불가피하며, 2)두무개길구간교통정체해소를위한가시설설치규모축소및신설교각(P2)기초가확대됨에따라가시설설치수량변경 3)시공측량결과기존기초철거수량변경
17	2014	신설 교각(P3)기초 규격 변경	기존교각(P6)과 신설교각(P3)의 중첩부분이 발생되어 기초 파일 위치 조정이 필요함에 따라 기초 규격 변경
18	2014	PHC 말뚝 두부보강 형식 변경	당초 PHC 말뚝 두부보강 업체에서 생산이 불가하다는 통보에 따른 대체 두부보강 제품으로 변경
19	2014	추가 사토장 선정	당초 사토장 사용기간 만료(2014.05.31.)에 따라 추가 사토장 선정
20	2014	철도공사 협의결과 반영	․신설교량하부공시공시한국철도공사협의결과반영 - 장비 운반로 골재포설 등(증 9,148천원) - 계측기설치(증 9,457천원)
21	2014	철도보호지구내 안전관리자 배치	․철도안전법에따른철도보호지구내작업시철도안전관리자배치 - 철도운행안전관리자, 철도전기안전관리자, 열차감시원
22	2014	교각(P4) 암반선 변경 및 지장물 저촉에 따른 변경	․신설교각(P4)의당초설계에는암반선(연암)이2.6m이었으나,현장암판정결과암반선이3.72m나타남, ․지장물(KT케이블)간섭으로인하여이설이불가함에따라기둥높이조정
23	2015	기존 고가교(재활용 구간) 정밀안전진단 실시 계획 검토	기존 고가교(재활용 구간, B=16.0, L=140m)에 대한 정밀안전진단 실시계획에 따른 업체 선정 및 과업수행계획서에 대한 적정성 검토

연번	년도	감리자 검토내용	설계 또는 공사에 반영한 내용	비고
24	2015	기존 고가교 교각(P6, P9)코핑면 설계 높이(E.L) 상이에 따른 현장 실정보고	기존 서빙고고가교 교각(P6, P9)의 코핑면에 대하여 현장 확인측량 결과 설계 높이와 상이하여 신설 ST.BOX 연단거리 확장부분 시공 방법 변경에 따른 적정성을 검토
25	2015	보광삼거리 좌회전 차로확보에 따른 교통안전시설물 설치	1)보광삼거리(용산→옥수역,이태원방면)교통정체로민원이다수발생함에따라,교통정체해소를위해가설가림막을철거하여이태원방면의좌회전대기차로를확보하고, 2) 차로와 공사구간(교각 P3~P4)구분 및 안전성 확보를 위하여 가설가림막 철거 부분에 설치한 교통안전시설물의 적정성을 검토
26	2015	교각(P2) 가시설 배면 지반보강 그라우팅 선시공에 따른 현황보고	1)교각(P2)가시설(H-pile+토류판)시공중배면지층구성상태가자갈섞인모래층이위치하고있어, 2) 지반 흘러내림 발생으로 토류판 시공이 불가함에 따라 현장여건(배면 두무개길 도로 침하 방지)을 고려하여 지반보강 그라우팅 선시공에 따른 적정성을 검토하기 위함
27	2015	공사장 주변 정비(교통안전시설물 설치)에 따른 정산 보고	공사장 주변에 설치된 교통안전시설물이 장기간 사용에 따른 훼손․노후로 안전 및 미관문제 발생에 따라 선정비후 사후 정산에 대한 적정성을 검토하기 위함.
28	2015	두무개길 구간 강교설치에 따른 교통안전시설물 설치계획현장 실정보고	기존 설치된 가설가림막을 강교 설치시 현장 안전관리(공사구간 확보), 민원해소(교통소통)키 위해 이동이 용이한 PE방호벽 설치계획에 따른 적정성을 검토하기 위함.
29	2015	토취장 변경에 따른 현장 실정보고	당초 토취장(수도권 매립지, L=43.90㎞)은 설계되어져 있었으나, 현장인근에 위치한 (경기도 안양, L=21.7㎞)으로 변경함에 따른 적정성을 검토하기 위함.
30	2015	상부공 시공방법 변경에 따른 구조안전성 및 시공계획 현장 실정보고	교량상부공슬라브시공시하부교통통행에따른시공안전성확보및품질확보를위해변경(합판거푸집+목재동바리→프리캐스트패널)공법에대한구조안전성및시공계획에대한적정성을검토하기위함.
31	2015	계측관리 연장 및 추가(P9경사계)에 따른 현장 실정보고	공사기간 연장에 따른 가교(#5) 및 가교(#1,2), 기존옹벽구간 계측관리 연장 및 P9 경사계 추가 설치에 대한 적정성을 검토하기 위함.

연번	년도	감리자 검토내용	설계 또는 공사에 반영한 내용	비고
32	2015	강교 가설 작업시간 변경에 따른 현장 실정보고	1)강교가설을강변북로구간(P9~P10)의경우경원선철도보호지구(L=15m)로 선로차단 후(전차선 단전 01:00~04:30)작업 시행하고, 2) 보광삼거리(P2~P3)구간은 교통정체 및 통행차량의 안전확보하기 위해 야간작업 시행에 따른 작업시간 변경에 대한 적정성을 검토하기 위함.
33	2015	보강토 옹벽 설치수량 변경 등 현장 실정보고	1)시점부보강토옹벽의불필요한부분에대하여설치수량을변경(당초L=406.49m→변경364.86m)시공하고, 2) 설계서 오류에 따른 L형 옹벽 설치 및 설계 누락된 연석 설치
34	2015	공간작업대 설치에 따른 현장 실정보고	존치교량(L=146.6m, B=16.0m) 및 램프(L=270m, B=6.4m)구간 보수․보강 시 하부 철도 시설물 보호 및 작업시 안전확보 위한 공간작업대가 설계에 미반영되어 이에 대한 설치
35	2015	강재방호책 설치변경에 따른 현장 실정보고	1)설계서오류에따른토공부L형옹벽부에강재방호책을설치하고, 2) 당초에는 존치구간의 경우 기존 방호책(con’c+난간)을 절단․철거 후 강재방호책으로 설치하게 설계되어 있었으나, 3) 기존 방호책(con’c)철거비용이 설계에 누락되어 있으며, 정밀안전진단결과 시설물의 안전에는 지장이 없는 것으로 진단결과가 나와 보수․보강후 재활용
36	2015	정밀안전진단결과에 따른 존치구간 보수․보강 수량 변경에 따른 현장 실정보고	기존 존치구간(경원선 횡단, L=146.6m, B=16.0m)에 대한 정밀안전진단 결과 반영에 따른 보수․보강 수량변경
37	2015	교면포장 시공계획 검토	교면포장 시공계획

□ 공 사 명 : 남부순환로~오정대로간 도로개설공사

1. 공사감리자에 대한 감독 및 지적내용

연번	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비고
1	2014	2014년 폭염대비 건설현장 근로자 안전대책 수립 시행	2014년 폭염대비 건설현장 근로자 안전대책 수립 후 시행
2	2014	근로자 오침시설 설치 지시	근로자 오침시설 설치
3	2014	지장물 매달기 안전점검 실시 및 결과 제출	안전점검 실시 및 결과 제출
4	2014	우기대비 재난위험 시설물 공사장 점검 결과 실시 결과 제출	우기대비 재난위험 시설물 공사장 점검 결과 실시 결과 제출 완료
5	2014	우기대비 현장점검 실시	우기대비 현장점검 결과 보고 제출
6	2014	모의훈련 및 건설기계 점검결과	모의훈련 및 건설기계 점검결과 제출
7	2014	2014년 2차(6월)현장조치 현장 매뉴얼 모의훈련	2014년 2차(6월)현장조치 현장 매뉴얼 모의훈련 제출
8	2014	SNS 모의 재난 훈련실시	SNS 모의 재난 훈련실시 통보
9	2014	2014년 6월 건설현장 점검결과 통보	지적사항 조치결과 제출
10	2014	14년 추석 연휴 집중호우 대비 공사장 대풍 체계 보고	14년 추석 연휴 집중호우 대비 공사장 태풍 체계 결과 보고
11	2014	‘14/15년 겨울철 제설대상 공사장 제설자재 보유현황 점검	공사장 제설자재 보유현황 보고
12	2015	겨울철 화재예방 및 취약시설물 긴급 안전점검 실시	긴급 안전점검 실시 결과 제출
13	2015	2015년 설 명절 대비 공사장 안전점검 및 체불노임 사전 점검 결과 제출 지시	전점검 및 체불노임 사전 점검 결과 제출
14	2015	정기(기동불시) 안전점검결과 지적사항 처리지시	지적사항 조치결과 제출
15	2015	건설현장근로자 2차컨설팅 지적사항 통보	지적사항 조치결과 제출
16	2015	2015년 설명절대비 공사장 안전점검 및 체불노임 사전 점검 결과 제출	공사장 안전점검 및 체불노임 사전 점검 결과 제출
17	2015	사당체육관 붕괴관련하여 현장점검 통보	현장점검결과 제출
18	2015	설연휴대비 공사장 점검결과 제출	점검결과 제출
19	2015	전기톱 작업 및 취급관련 안전교육철저	전기톱 작업 및 취급관련 안전교육실시
20	2015	재난 모의훈련 후 결과 제출	재난 모의훈련 실시 후 결과 제출
21	2015	수방대비 안전점검 철저	수방대비 안전점검 후 결과 제출
22	2015	정기(기동불시)안전점검 지적사항 처리결과 보고	지적사항 조치결과 제출
23	2015	안전관리 부실벌점 강화에 따른 공사장 안전관리 철저	안전관리 철저 및 현장 교육강화
24	2015	세륜기 미설치에 따른 부실벌점 처리계획 통보	세륜기 설치 완료
25	2015	정기(기동불시) 안전점검결과 지적사항 처리지시	지적사항 조치결과 제출
26	2015	공사 안내간판 공사금액 표시 지시	공사 안내간판 공사금액 표시

연번	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비 고
27	2015	공사장 주변 도로침하등 지반안전 점검실시	지반안전 점검실시 결과 제출
28	2015	결산 감사자료 제출	결산 감사자료 제출 완료
29	2015	제229차 안전점검의날 행사 결과 제출	안전점검의날 행사 결과 제출
30	2015	안전사고 재발방지대책 제출 지시	건설공사장 안전사고 재발방지대책 제출
31	2015	강구조물 관련 세부도면 교량과 제출 자료 준비	교량과 자료제출 완료
32	2015	공사중 지하 수위 변동시 공사중지 명령 등 조치 철저	지하수위 계측관리 철저 이행
33	2015	공사장 진입도로 물청소 지시	공사장 진입도로 물청소 결과보고
34	2015	수방점검 2차제출	수방점검2차 제출 완료
35	2015	가설분점함 및 전기톱 점검 결과 제출	가설분점함 및 전기톱 점검 결과 제출 완료
36	2015	정기(기동불시)안전점검 결과 지적사항 처리 지시	정기(기동불시)안전점검 결과 지적사항 처리 제출 완료
37	2015	건설공사장 재해 사례알림	현장 전파 및 교육
38	2015	한전(가정인입관) 손괴사례 알림	현장 전파 및 교육
39	2015	하도급 계약 대금 e바로 시스템 적용 실태 제출	하도급 계약 대금 e바로 시스템 적용실태 제출 완료
40	2015	민원사항 반영 검토 결과 제출	민원사항 조사 보고 및 실정보고 반영
41	2015	2015년 여름철 폭염 대책 추진계획 제출	추진계획 제출완료
42	2015	정기(기동불시)점검 조치결과 보고서	정기(기동불시)안전점검 지적사항 처리결과 보고
43	2015	특정관리대상 시설 보험가입 현황 제출	특정관리대상시설 보험가입현황 제출완료
44	2015	하도급 부조리 신고안내문 부착 실적 제출	하도급 부조리 신고안내문 부착 완료 및 보고
45	2015	봄철 건설공사장 안전감사 실시 안내 및 관려자료 제출	봄철 건설공사장 안전감사 실시 안내 및 관려자료 제출 완료
46	2015	품질관리자 (초급) 변경계 제출	품질관리자(초급)변경승인
47	2015	제230차 안전점검의날 관련 자료 제출	제230차 안전점검의날 관련 자료 제출 완료
48	2015	공기연장 방침서 현장별 제출	공기연장 방침서 현장별 제출 완료
49	2015	정기(기동불시)안전점검결과 지적사항 처리 지시	정기(기동불시)안전점검결과 지적사항 처리 완료
50	2015	하천내 및 대절토 현장 사업추진 현황 제출	하천내 및 대절토 현장 사업추진 현황 제출 완료
51	2015	공사장 가림벽 설치 및 결과 제출 요청	공사장가림벽설치및결과제출
52	2015	정기(기동불시)점검 지적사항 처리결과 보고	지적사항 조치결과 제출 완료
53	2015	안전감사 지적사항 조치결과 제출	안전감사 지적사항 조치결과 제출 완료
54	2015	폼염점검 자료 제출	폼염점검 자료 제출 완료
55	2015	2015년 폭염대비 건설현장 근로자 안전대책 추진계획 통보	현장교육실시 및 근로자 숙지

연번	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비 고
56	2015	품질시험 계획 이행확인 점검 철저	품질시험 준비 및 시행 철저
57	2015	양화대교 관련 본부장 긴급지시-하도급 현황 조사	양화대교 관련 본부장 긴급지시-하도급 현황 조사 완료
58	2015	유찬종의원 요구자료 제출	유찬종의원 요구자료 제출 완료.
59	2015	하도급 관련 본부장님 지시사항	지시사항준수
60	2015	기성검사 관련 첨부자료 재작성 제출	기성검사 관련 첨부자료 재작성 제출 완료
61	2015	노면표시 품질점검 지적사항 조치결과 제출	노면표시 품질점검 지적사항 조치결과 제출
62	2015	제231차 안전점검의날 행사 결과 제출	제231차 안전점검의날 행사 결과 제출 완료
63	2015	수방점검(굴착사면 공사장) 결과 제출	수방점검(굴착사면 공사장) 결과 제출 완료
64	2015	수방점검실시 후 결과 제출	수방점검실시 후 결과 제출 완료
65	2015	하도금 민관 합동 점검 계획 사전 자료 제출	하도금 민관 합동 점검 계획 사전 자료 제출 완료
66	2015	성중기의원 요구 자료	성중기의원 요구 자료 제출
67	2015	품질시험 계획 이행확인 점검결과 보고	품질시험계획 이행 확인점검결과 지적사항 처리결과 보고
68	2015	정기(기동불시)점검 조치결과보고	정기(기동불시)안전점검 지적사항 처리결과 보고
69	2015	휴일 보고 작성시 유의 사항	휴일 보고 작성시 적용
70	2015	이동품질관리반 품질점검결과 처리지시	이동품질관리반 품질점검 지적사항 처리결과 보고
71	2015	설계단계부터 이용자 참여 추진 실적(6월)제출	설계단계부터 이용자 참여 추진 실적(6월)제출 완료
72	2015	전력구 공사 검토하여 자료 송부할 것	전력구 공사 검토하여 자료 송부
73	2015	정기(기동불시)안전점검결과 지적사항 처리 지시	정기(기동불시)안전점검결과 지적사항 처리 완료.
74	2015	외부전문가 기동점검단 공사장 점검 결과 처리 지시	외부전문가 기동점검단 공사장 점검 결과 처리 완료.
75	2015	하도급 관련 자료 제출(2/4분기)	하도급 관련 자료 제출(2/4분기)
76	2015	노웅래 국회의원 자료제출 - 설계,감리,폐기물 용역현황	노웅래 국회의원 자료제출 완료 - 설계,감리,폐기물 용역현황
77	2015	외부 전문가 기동점검단 공사중 점검 지적사항 처리결과 보고	점검 지적사항 처리결과 제출
78	2015	청렴도 자료 제출	청렴도 자료 제출 완료
79	2015	보도 지적사항 알림(시공계획서)	지적사항숙지
80	2015	강교 설치 관련 자료 작성	강교 설치 관련 자료 작성 완료

연번	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비 고
81	2015	이노근(국회의원)요구자료 제출	이노근(국회의원)요구자료 제출 완료.
82	2015	시의원 요구자료 제출(주찬식 의원)	시의원 요구자료 제출(주찬식 의원) 완료
83	2015	용역 추진 현황 작성 요청	용역 추진 현황 작성 송부
84	2015	보도블럭 10계명 이행서약제 및 보도공사 계약문서 작성 제출	보도블럭 10계명 이행서약제 및 보도공사 계약문서 작성 제출 완료.
85	2015	제233차 안전점검의날 결과 보고	제233차 안전점검의날 결과 보고 제출
86	2015	긴급 하도급 실태 현장 점검 관련 자료 제출	긴급 하도급 실태 현장 점검 관련 자료 제출 완료.
87	2015	감사원 요구자료(도로건설현황 관련)제출	감사원 요구자료(도로건설현황 관련)제출 완료
88	2015	2015년 하반기 보도공사 추진계획 제출	2015년 하반기 보도공사 추진계획 제출 완료
89	2015	한국공항공사 미보상 관련 확인	한국공항공사 미보상 관련 협의 완료
90	2015	공사 협조 요청(가공전주이설 및 송전선로 변경)	유관기관 합동회의 실시
91	2015	진행중인 공사 및 용역 현황제출	진행중인 공사 및 용역 현황제출 완료.
92	2015	하태경 국회원 요구 자료 제출	하태경 국회원 요구 자료 제출 완료.
93	2015	관급변경,하도급 변경서류 제출	관급변경,하도급 변경서류 제출 완료
94	2015	협의사항 준수후 작업추진(공항공사)	공항공사 협의사항 반영 공사 시행
95	2015	도로 L형측구 시공현장 파악 제출	도로 L형측구 시공현장 파악 제출 완료
96	2015	정기(기동불시)점검 조치결과보고	정기(기동불시)안전점검 지적사항 처리결과 보고
97	2015	박덕흠 국회의원 요구자료 작성 제출	박덕흠 국회의원 요구자료 작성 제출 완료
98	2015	설계단계부터 이용자 참여 추진 실적(8월)제출	계단계부터 이용자 참여 추진 실적제출 완료
99	2015	박덕흠 국회의원 (사고로 인한 손해배상 관련)	박덕흠 국회의원 (사고로 인한 손해배상 관련) 제출
100	2015	2015년 제설 대책 계획 수립 자료 제출	2015년 제설 대책 계획 수립 자료 제출 완료
101	2015	15년 하반기 재해 훈련 결과 제출	15년 하반기 재해 훈련 결과 제출 완료
102	2015	외부전문가 기동점검 지적사항 조치결과 제출	외부전문가 기동점검 지적사항 조치 결과 제출 완료
103	2015	2015년 예산집행 계획 제출	2015년 예산집행 계획 제출 완료
104	2015	모의훈련 결과 통보	모의훈련 결과 통보 제출
105	2015	2015.4분기 세출예산 지출 계획 제출	2015.4분기 세출예산 지출 계획 제출 완료
106	2015	3분기 하도급 실태 제출	3분기 하도급 실태 제출

2. 감리자의 감리내용 중 설계 또는 공사에 반영한 내용

연번	년도	지적내용 및 문서 제목	조치 결과 제출	비고
1	2015	간선급행버스체계 구간 포장 기준 검토후 반영	포장기준 검토후 설계 반영
2	2015	도로포장분야 품셈 개선사항 검토후 반영	도로포장 품셈 개선사항 반영 실정보고 예정
3	2015	자전거도로 설치 기준 검토 반영	자전거도로 설계 반영
4	2015	사전재해 영향성 검토 협의사업장 이행실태 관련자료 제출	사전재해 영향성 검토사항 설계반영
5	2015	보행안전도우미 배치기준 개선계획 준수	보행안전도우미 배치기준 설계반영
6	2015	15년도 보도턱 낮춤,점자블럭 설치기준 알림	보도상세도에 기준적용 수정 반영
7	2015	서부트럭 관련 방침서-차수문 설치완료 보고 제출	서부트럭 관련 방침서-차수문 설치완료 설계 반영
8	2015	교량PF빔 가설로 인한 고도제한 저촉에 따른 업무협조 요청	고도제한 관련법규 준수 시행 및 공사반영
9	2015	출입로 설치 검토 의견 제출	추후 공사예정 및 설계 반영
10	2015	조경 식재 유지 관리비 현황 제출	조경 식재 유지 관리비 설계반영예정

□ 용 역 명 : 선사로~고덕지구간 도로확장공사 전면책임감리용역

1. 공사감리자에 대한 감독 및 지적내용

연번	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비고
1	2011	건설공사장 안전관리실태점검	지적사항 조치완료
2	2011	대가지급결과 제출 지시	하도급대금지급확인서 제출
3	2011	블록포장 기층 품질관리 및 차집관거 유지관리 철저	현장관리시 유의 관리 중
4	2011	해빙기 건설공사장 안전점검	지적사항 조치 완료
5	2011	건설공사장 수방 및 품질관리실태 점검	지적사항 조치 완료
6	2011	가로등 시설물 안전관리 철저	가로등 케이블 훼손부 조치 완료
7	2011	고덕뒷길 오수관로 정비요청	비굴착 오수관로 정비 완료
8	2011	하도급실태 지적사항 조치지시	하도급실태 조사결과보고
9	2012	석면관리 매뉴얼 이행철저	현장알림 및 이행관리
10	2012	해빙기대비 현장 점검	지적사항 조치완료
11	2012	건설공사장 안전관리실태점검	지적사항 조치완료
12	2012	품질관리계획 적정성 확인	지적사항 조치완료
13	2012	방음림 시공 지시(롯데캐슬)	방음림 조성
14	2012	가로등 및 신호등 기초폐기물 처리방안	처리방안에 따라 설계반영
15	2012	맨홀정비 및 시공철저	기존 맨홀 정비 및 시공관리
16	2012	민원발생(노임, 장비대금)	당사자간 조정, 합의 완료
17	2013	보도공사장 점검	지적사항 조치완료
18	2013	해빙기대비 현장 점검	지적사항 조치완료
19	2013	품질관리 현장확인(기동반운영) 결과 알림	지적사항 조치완료
20	2013	방음림조성관련 민원통보 및 시공철저 지시	방음림 조성 설계반영 계획
21	2013	임목폐기물 민원사항에 대한 조치 지시	감액 조치 예정
22	2013	아리수로 통신관로 공정예정표 제출 지시	현장과 유관기관 협의 진행중
23	2013	건설공사장 안전관리실태점검	지적사항 조치완료
24	2013	품질관리계획 적정성 확인	지적사항 조치내용 감리단 검토중
25	2013	이식수목 하자조사결과 보고 요청	이식수목 하자조사 결고 보고
26	2013	수목 하자보수 요청	이식수목 인수인계서 제출 및 하자보수 완료
27	2013	공사장 화재예방 철저	공사장 화재예방 지속 관리
28	2013	아리수로 임시개통에 따른 현장 합동점검	교통분야 기술지원감리원 합동점검 시행 및 문제점 도출 개선 반영
29	2014	공사현장에 대한 실태점검	지적사항 조치완료
30	2014	공종별 안전관리 매뉴얼에 의한 현장관리 계획 알림	현장알림 및 이행관리
31	2014	공정회의 실시(구리암사대교외 2개 현장)	공정관리 계획 보고
32	2014	기동불시 점검단 운영계획 통보	현장알림 및 이행관리
33	2014	공사장 안전관리 철저	현장알림 및 이행관리
34	2014	크레인 안전보건 작업지침 알림	현장알림 및 이행관리
35	2014	중점관리항목 위반시 제재강화 시행계획 알림	현장알림 및 이행관리
36	2014	건설공사장 기동불시 특별점검	지적사항 조치완료
37	2014	도로확장공사 구간내 포장도로관리 철저	현장알림 및 이행관리
38	2014	공사장 안전관리철저 지시	현장알림 및 이행관리
39	2014	건설공사장 기동불시 점검	지적사항 조치완료
40	2014	주요 간선도로 측구정비 철저 알림	현장알림 및 이행계획 수립
41	2014	2014년 폭염대비 건설현장 근로자 안전대책 추진계획 통보	폭염대비 건설현장 근로자 안전대책 추진계획 수립 후 관리
42	2014	우기대비 대형공사장 점검	지적사항 조치완료
43	2014	아리수로 고덕시영아파트앞 사면 표면보호공 추진 철저	법면 식생보호공 시행 완료
44	2014	외부전문가 기동점검단 점검	지적사항 조치완료
45	2014	용접작업시 안전수칙 준수 지시	현장알림 및 이행관리
46	2014	서중콘크리트 품질관리 방안 알림	현장알림 및 이행관리
47	2014	도로 L형측구 품질향상 방침 알림	현장알림 및 이행계획 수립
48	2014	건설공사장 기동불시 점검	지적사항 조치완료
49	2014	건설공사장 기동불시 점검	지적사항 조치완료
50	2014	품질관리계획 적정성 확인	지적사항 조치완료
51	2014	태풍(강우,호우) 대비 건설공사장 긴급 점검 시행	지적사항 조치완료
52	2015	건설공사장 기동불시 점검	지적사항 조치완료
53	2015	예비 준공 검사	차수준공 전 지적사항 조치완료
54	2015	건설공사장 기동불시 점검	지적사항 조치완료
55	2015	취약시설물 긴급 안전점검 실시	지적사항 조치완료
56	2015	화재예방위한 관계법령 개정사항 알림	현장알림 및 이행관리
57	2015	건설공사장 기동불시 점검	지적사항 조치완료
58	2015	보도공사 하자점검 지적사항 통보	지적사항 조치완료
59	2015	전기톱 작업 및 취급관련 안전교육 철저	현장알림 및 이행관리
60	2015	대규모 콘크리트 공사시 사전점검 규모 조정내용 알림	현장알림 및 이행관리
61	2015	공사지연에 대한 행정조치 적극이행으로 간접비 최소화 추진	감리단 권한내 이행관리 중
62	2015	공사장주변 도로침하 등 안전점검 실시	지적사항 조치완료
63	2015	1분기 공사장 건설기계 안전점검 실시	지적사항 조치완료
64	2015	품질관리 적정성 확인	지적사항 조치완료
65	2015	건설공사장 기동불시 점검	지적사항 조치완료
66	2015	강동구 풍수해대비 점검결과 알림	지적사항 조치완료
67	2015	생태육교 편토압 저감방안 및 좌굴안정성 검토(타현장 사례)	현장알림 및 이행관리
68	2015	2015년 폭염대비 건설현장 근로자 안전대책 추진계획 통보	폭염대비 건설현장 근로자 안전대책 추진계획 수립 후 관리
69	2015	건설공사장 기동불시 점검	지적사항 조치완료
70	2015	전기시설물 부적합사항 조치 및 안전관리 철저	공사중 전기시설물 관리 철저
71	2015	이동 품질점검반 점검	지적사항 조치완료
72	2015	가설전기설비 화재예방 안전관리 철저	현장알림 및 이행관리
73	2015	건설공사장 기동불시 점검	지적사항 조치완료
74	2015	추락재해 예방사항 지속관리 철저	현장알림 및 이행관리

2. 감리자의 감리내용 중 설계 또는 공사에 반영한 내용

연번	년도	감리자 검토내용	설계 또는 공사에 반영한 내용	비고
1	2011	소화전 형식변경건 검토	지하식 소화전으로 설계변경
2	2011	기존 오수관로 정비 검토	비굴착 오수관 보수공법
3	2011	포장두께 적정여부 검토	하중 및 동결심도 고려 변경
4	2011	강일지구 접속방안 검토	종점부 평면선형 변경
5	2012	대구경 상수관로 보호시설 검토	보호시설 및 도로종단선형 변경 설계진행중
6	2013	방음판(강화유리) 재질변경 검토	목재로 방음판 재질 변경
7	2013	공원용지 활용 방안 검토	공원용지 협의내용 반영
8	2013	주택가측 차량진출입시설 및 볼라드 설치계획 검토	설계에 내용 반영
9	2014	한강현대아파트 방음시설(방음벽→방음림)변경	주민과 협의 설계에 반영
10	2014	지장상수도(D700)이설 설계 용역	공사설계내역에 설계 용역비 반영
11	2014	자전거도로 휀스 규격변경	시설기준에 맞게 설계에 반영
12	2014	고덕산구간 암매각 대금 및 상차비 반영	설계내역에 반영
13	2014	암사정수장앞 종단선형변경	연결도로 계획에 맞추어 설계에 반영
14	2014	차량통제용 볼라드 수량변경	현장실정에 맞게 설계에 반영
15	2014	지장상수도(D700)이설공사	설계내역에 반영
16	2014	교통소통관리계획변경	예정공사중 교통소통관리계획 용역비 반영
17	2014	강관네일링 수량축소	사면검토내용에 따라 설계에 반영
18	2014	한강포스파크 아파트 출입문설치	민원사항 협의 설계에 반영
19	2015	고덕오수중계펌프장 유입수문,호이스트및배관규격 변경	용량기준에 맞게 설계도서 변경 예정
20	2015	생태육교용(파형강판) 터널등 설치	설계도서에 내용 반영 예정
21	2015	U형플륨관 V형측구로 재활용	설계도서에 내용 반영 예정

□ 용역명 : 암사대교건설공사 외1개소 통합전면책임감리용역(연결도로)

1. 공사감리자에 대한 감독 및 지적내용

연번	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비고
1	2013	도로굴착 간접복구비 납부지시	내역반영 강동구청 납부 완료
2	2014	20*******지적사항통보	지적사항 조치결과 제출
3	2014	강동구 공사로 인한 배수처리 문제 요청 알림	배수처리 검토결과 제출
4	2014	20*******지적사항통보	지적사항 조치결과 제출
5	2014	20*******지적사항통보	지적사항 조치결과 제출
6	2014	사토민원에 따른 자료제출 알림	자료제출(위치,운반거리,반입수량,현재반입상태)
7	2014	도로노면표시 변경 실정보고 재검토	검토후 실정보고 제출
8	2014	보행안전도우미 배치 철저	보도공사장별 보도안전도우미 배치
9	2014	민원사항-정수장사거리에서 훈련원사거리구간 명덕초등학교 통학로 안전노출에 따른 민원처리 방안 대책 검토	검토 보고 제출
10	2014	2구간 방음벽 설치에 따른 방음림 변경 요청 검토	민원요청에 따른 변경 진행중
11	2014	추락방지 시설물 설치 검토지시	검토 보고 제출
12	2014	하도급 부조리 신고사항-임금체불	임금체불 조치완료
13	2015	마을버스 정류장 이설 및 도로안전 시설물 설치 검토	검토 보고 제출
14	2015	암사동 추정 고인돌 덮개돌 이전설치 검토	고인돌 사랑회 요청구간에 이전완료
15	2015	도로안전시설물 -시선유도봉 충격흡수시설 설치 검토	검토 보고 제출
16	2015	공사시행방안-고덕교 확장관련 예산절검 방안 검토	검토 보고 제출
17	2015	보도공사에 따른 투수블럭 포장 유의사항 알림	투수블럭 시공시 유의사항 반영
18	2015	공사장 주변 도로침하등 지반안전에 대하여 안전점검 지시	안전점검 실시 및 조치결과 제출
19	2015	고덕천 호안일부와 가설휀스 원상복구 설치 조치결과 지시	조치결과 제출
20	2015	서원마을 완충녹지 주민요구사항-수림대 성토,조경석 설치,그레이팅 설치 요구에 따른 검토 지시	검토 보고 제출

연번	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비고
21	2015	보도턱 낮춤 및 점자블럭 설치기준 개선 지침 통보	설치기준 반영하여 시공
22	2015	자전거도로 설치협의내용 검토지시	검토 보고 제출
23	2015	보도공사장 지적사항 조치결과 지시	지적사항 조치결과 제출
24	2015	도로굴착 복구 하자점검 지적사항 조치 지시	하자점검 지적사항 조치결과 제출
25	2015	2015년 폭염대비 건설근로자 안전대책 추진계획 통보	근로자 안전대책에 유의한 현장 운영
26	2015	택시승차대 설치 검토 지시	서울시 택시물류과 불가통보
27	2015	태풍 찬홈대비 공사장 안전예방 철저	안전점검 실시 및 조치결과 제출
28	2015	보도블럭 줄눈 모래채움 정밀시공 철저 지시	보도블럭 시공시 유의사항 반영
29	2015	민원사항-롯데캐슬 아파트 동문 신호점멸등 및 교통규제소음표지판 설치 검토 지시	경찰청 교통규제 심의 불가 통보
30	2015	보도공사장 점검강화에 따른 안전관리 및 정밀시공 철저 알림 지시	정밀시공 철저 및 유의사항 반영
31	2015	군시설물 현장확인 결과 통보 및 검토지시	반영 검토중
32	2015	암사정수장 울타리 설치공사 보완요청 검토지시	반영 검토중

2. 감리자의 감리내용 중 설계 또는 공사에 반영한 내용

연번	년도	감리자 검토내용	설계 또는 공사에 반영한 내용	비고
1	2012	현장 사무실 운용에 따른 변경	⋅현장사무실 가설 사무실 → 임대 사무실
2	2013	임목폐기물 운반, 처리비	⋅임목폐기물 반영 : 528TON
3	2013	시추공사 추가 시행	⋅시추공사 추가시행 8개소 → 11개소
4	2013	사토장 변경	⋅실제 사토장으로 변경 - 58.3km → 16.65km ∼ 33.8km
5	2013	암사정수장 비산먼지방지대책	⋅공사용 EGI 휀스 설치 : 160m ⋅가설분진 및 방음벽 설치 : 540m
6	2013	3구간 배수관로 변경	⋅PC BOX(1.5*1.5) 노선 및 연장변경
7	2013	수목이식 및 제거	⋅제거 : -주 → 134주 이식 : 193주 → 79주 식재 : 3,237주 → 7,977주
8	2013	문화재 발굴	⋅문화재 시,발굴비 분리발주
9	2013	도로복구 원인자 부담금	⋅도로복구 원인자 부담금 납부 (강동구청)
10	2014	암사정수장 지장물 이설	⋅기존방호울타리에 부착된 시설물 이설 → 보안등 10EA, CCTV 5EA 감지센서 6SET
11	2014	암사정수장 내측 및 옹벽배면수처리	⋅횡배수관 (D800) 62.5m ⋅맹암거 (D200) 190m
12	2014	사토현황보고	⋅아천 IC로 사토량 및 단가 ⋅광주 퇴촌 사토장 재사용
13	2014	군작전통로 설치	⋅연장 L=51.8m : 등기구, CCTV, 출입문
14	2014	대절토사면 안정성 검토 용역	⋅절토사면 현황도 작성 및 안정성 검토 (sta.1+300~860, L=560m) ⋅최대높이 : 25m
15	2014	암판정(2차) 결과보고	⋅토사 95,419→84,813㎥ ⋅리핑 26,242→3,814㎥ ⋅발파 7,886→40,920㎥
16	2014	강일삼거리 우수 암거 정산보고	⋅암거 316→327m ⋅맨홀, 장비투입구 5→8EA
17	2014	연약지반처리(암사R-B, 본성옹벽)	⋅Sand Mat 2,113→0 (R-B) ⋅치환(본선 옹벽) 0→3,116㎥

연번	년도	감리자 검토내용	설계 또는 공사에 반영한 내용	비고
18	2014	보차도경계석 변경	⋅미끄럼저항성 있는 자재로 변경
19	2014	동상방지층 삭제	⋅동결심도 재검토 후 동방층삭제 : 14,440㎥
20	2014	도로평면선형,종단계획고 조정 (2구간)	⋅현장여건에 맞춰 도로선형 등 조정
21	2014	배수구조물(측구,맨홀,우수받이) 변경	⋅현장타설→기성제품 사용 : U형측구 1,861m, 맨홀 68ea 우수받이 228ra
22	2014	종단계획고 조정 (본선)관련 검토 보고	⋅계획고 상향으로 토공 조정, PRN옹벽 감 조정, 보강토옹벽 신설
23	2014	강일삼거리 부대공(보행자도우미등) 변경보고	⋅보행도우미 : 30→49인 ⋅교통신호수 : 0→980hr
24	2014	2구간 우수관로 검토보고	⋅흄관 (D450) 384→0m ⋅흄관 (D300) 93→0m ⋅맨홀 9→0ea
25	2014	자전거도로 포장 변경	⋅보조기층 8→20cm ⋅투수콘 (7cm)→아스콘(5cm) ⋅유색박층포장(위험구간) 신설
26	2014	강일삼거리 자전거도로,보도 포장 변경	⋅자전거도로 : 투수콘→아스콘 ⋅보고 : 점토블럭→아스콘
27	2014	가드레일 변경검토보고	⋅일반형→개방형 ⋅수량 누락분 반여
28	2014	도로노면표시 변경	⋅재료 : R3 → R5(백색) R4(황색) ⋅임시차선 추가반영
29	2014	지장물철거 소각폐기물 정산보고	⋅연결도로 구간 지장물철거수량 정산 반영
30	2014	암판정(3차) 결과보고	⋅토사 103,251→78,121㎥ ⋅리핑 4,361→24,159㎥ ⋅발파 40,920→46,252㎥
31	2014	명덕초 앞 안전휀스 설치	⋅안전휀스 260m (130경간) 설치
32	2015	본선 종배수관(명일역 방향) 변경 보고	⋅흄관 : 145m ⋅맨홀 : 5EA
33	2015	암사 IC 램프 B 보강토옹벽 추가설치 보고	⋅면적 : 49㎡
34	2015	절토부 파쇄대 보강대책 검토보고	⋅락볼트 : 130공, L=6m ⋅계단식옹벽 : H=9.4m, B=12m ⋅매트리스 게비온 : 100㎡

연번	년도	감리자 검토내용	설계 또는 공사에 반영한 내용	비고
35	2015	교통신호기 설치 공사 변경 보고	⋅차량신호등주 7본, 보행신호등주 1본 ⋅보행신호등 잔여표시기 신설4조, 이설7조 ⋅차량등 신설 및 이설 14조 ⋅신호등제어기 및 배관공사 1식
36	2015	방음벽(암사R-B) 디자인심의 결과반영 보고	⋅L=150m, H=4m(방음판) 지주간격 : 2m→4m 방음판 : PC → 강화접합유리
37	2015	도로안전시설물 (규제봉,충격흡수시설)	ㆍ시선유도봉 : 23→85EA ㆍ충격흡수시설 : 1→4EA
38	2015	기존맨홀인상	ㆍ소화전 : 1EA ㆍ상수도 : 4EA
39	2015	미끄럼방지포장	ㆍ2구간 미끄럼방지포장 : 4,538㎡
40	2015	건설기계대급 지급보증수수료	ㆍ설계 반영
41	2015	산림복구 설계용역	ㆍ복구면적 : A=24,886㎡
42	2015	서원마을 민원	ㆍ성토고 상향조정 ㆍ돌쌓기 ㆍU형측구 설치
43	2015	보도포장기준 변경 및 자전거도로 설치요구 반영	ㆍ당초 : 200mm(보조기층,모래,블럭) ㆍ변경 : 240mm(투수기층,안정층,블럭) 줄눈모래
44	2015	교통신호기 추가 설치	ㆍ기설치 신호등 이설 및 롯데아파트 후문 추가 설치
45	2015	기존구조물깨기 및 폐기물처리	ㆍ서원마을 회관 및 주은물산 철거 ㆍ2구간 확장부 등 깨기수량 신규 발생
46	2015	방음형 녹지 조성 승인요청	ㆍ방음벽 설치구간 방음벽 대체 시설
47	2015	암사정수장 방호시설 보완 및 진입 도로 변경 요청에 따른 검토보고	ㆍPRN옹벽 대체 게비온옹벽 설치 ㆍ차폐시설(시점부, 종점부) 설치
48	2015	2구간 중앙분리대 설치 실정보고	ㆍ대우아파트 앞 중앙분리대 : 26m(13경간)
49	2015	배수로 보완설치 보고	ㆍ서원마을 자전거도로 횡단 ㆍPRN옹벽 상단(품질점검 요구사항) ㆍU형측구(300*300mm) : 192m
50	2015	암사IC Ramp-B 자전거도로 안전 난간 추가설치 보고	ㆍL=106m
51	2015	가로수 및 띠녹지 조성 검토보고	ㆍ교목 314주→268주, 관목 4,755주→24,280주 초화류 19,270주→13,990주 앉음벽 : 30m 녹지경계석 2,205m 지장수목 이식 88주

연번	년도	감리자 검토내용	설계 또는 공사에 반영한 내용	비고
52	2015	암사 제내지 배수시설 터파기 구간 혼합폐기물 발생 보고	ㆍ혼합폐기물 65.19ton
53	2015	자전거도로 지침 변경에 따른 실정보고	ㆍ자전거도로 표면 유색포장 1,050→3,148㎡ ㆍ투스콘포장(3구간) 623→0 ㎡ ㆍ아스콘포장 2,489→2,919㎡
54	2015	교통신호등(2구간) 설계비, 설치 감리비 실정보고	ㆍ신호등 설치 및 이설 : 설치 - 차량 7본, 보행 2본 : 이설 – 차량 및 보행
55	2015	군 벙커 설치 실정보고	ㆍ벙커 설치 3→6EA
56	2015	우수관로 수밀시험 삭제 검토보고	ㆍ우수관로 12회
57	2015	암사정수장 외곽울타리 주변 식재 요청	ㆍ관목(사철나무) 3,520주
58	2015	교통안전시설(차선도색,표지판) 설계비,감리비 반영 실정보고	ㆍ노면표시 8,566m ㆍ표지판 38ea ㆍ도로표지병 284ea
59	2015	무인영상 단속카메라 설치 실정보고	ㆍ2구간 2ea

□ 용역명 : 신사사거리~고양시계간 도로개설공사 전면책임감리용역

1. 공사감리자에 대한 감독 및 지적내용

연번	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비고
1	2013	•현장폐쇄조치미흡	•현장폐쇄 조치 완료
2	2013	•폐유통 무단 방치 •폐콘크리트 잔재 무단 방치 •굴삭기 협착방지봉 설치 요망	•정리정돈 완료 •정리정돈 완료 •협착방지봉 설치 완료
3	2013	•굴삭기 안전핀 설치 후 작업시행 •천공기 와이어로프 교체 요망 •굴삭기 협착방지봉 설치 요망	•굴삭기 안전핀 설치 완료 •천공기 와이어로프 교체 완료 •협착방지봉 설치 완료
4	2013	•화약저장소 안전수칙간판 설치 요망 •자재정리정돈 실시 요망 •거푸집 자재 정리정돈 실시 요망	•화약저장소 안전수칙간판 설치완료 •자재정리정돈 실시 완료 •자재정리정돈 실시 완료
5	2013	•현장정리정돈 실시 요망	•현장 정리정돈 실시 완료
6	2013	•장비이동구간 근로자 출입방지 안전휀스 설치 요망	•안전휀스 설치 완료
7	2013	•사면부 돌 제거 - 낙석위험 •토공 다이크 설치 요망	•돌 제거 완료 •토공 다이크 설치 완료
8	2013	•슬링벨트 폐기 처분 요망 •장비 미끄럼방지 스토퍼 설치요망 •천공기 작업구역 근로자 출입금지 안전휀스 설치 요망	•슬링벨트 교체완료 •스토퍼 설치 완료 •안전휀스 설치 완료
9	2013	•장비이동구역 근로자 접근금지 안전휀스 설치 요망	•안전휀스 설치 완료
10	2013	•현장정리정돈 실시 완료 •현장폐쇄 및 정리정돈 실시 요망	•현장정리정돈 실시 완료 •현장 폐쇄 및 정리정돈 실시 완료
11	2013	•법면 절취 및 운반작업 굴사기 스윙 중 근로자 협착 위험 •산마루측구 콘크리트 타설 작업시 펌프카 전도 방지	•협착방지봉 설치 •신호수배치 •작업반경내 접근금지 •작업전 지반 상태 확인 •아웃트리거 및 받침목 상태확인 •장비 작업 계획서에 의한 작업시행

연번	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비고
1	2014	•덕산중학교 옹벽공사 변경에 따른 검토요청	•검토 후 실정보고 제출
2	2014	•발생토사 반출 지시	• 반출완료
3	2014	•토질 등 전담 감리원 투입	• 토질 전담 감리원 투입완료
4	2014	•산지전용 협의서류 작성	• 작성완료
5	2014	•덕산중학교내 가설방음벽 추가설치	• 설치완료
6	2014	•현장안전점검 T/F팀구성운영지시	• T/F팀 운영실시
7	2014	•터널공사 현안사항 해결을 위한 자문 회의 개최	• 자문회의 실시
8	2014	•여름철 우기대비 건설공사장 수방점검 등 사전대비 철저	• 수방대비 사전점검 완료
9	2014	•보강근무유지 및 기습폭우 대비 공사장 수방대비 철저	• 기습폭우 대비 수방대비완료
10	2014	•2014년 폭염대비 건설현장 근로자 안전 대책 추진계획 통보	• 폭염대비 계획 제출
11	2014	•싱크홀 건설현장 안전점검 시행결과제출	• 싱크홀 안전점검 완료
12	2014	•4월건설공사장 기동불시 특별점검	• 조치사항 제출완료
13	2014	•사회적대형사고관련 긴급공사장 안전 점검	• 조치사항 제출완료
14	2014	•5월 건설공사장 기동불시 특별점검	• 조치사항 제출완료
15	2014	•우기대비 재난위험시설물 및 소규모 공사장 안전점검	• 조치사항 제출완료
16	2014	•6월 건설공사장 기동불시 특별점검	• 조치사항 제출완료
17	2014	•7월 건설공사장 기동불시 특별점검	• 조치사항 제출완료
18	2014	•8월 건설공사장 기동불시 특별점검	• 조치사항 제출완료
19	2014	•9월 건설공사장 기동불시 특별점검	• 조치사항 제출완료
20	2014	•10월 건설공사장 기동불시 특별점검	• 조치사항 제출완료

연번	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비고
21	2015	•사면파괴에 대한 시공방안 검토	•검토 후 실정보고 제출
22	2015	•전기톱 작업 및 취급관련 안전교육 철저 지시	•안전교육 실시 완료
23	2015	•공동주차장 설계도서 검토지시	•재검토사항에 대한 실정보고 완료
24	2015	•외부전문가 현장점검 조치결과 보완지시	•보완조치 완료
25	2015	•보행안전대책 실정보고사항 보완 검토	•실정보고사항 보완검토 후 재제출 완료
26	2015	•덕산중학교 정문앞 통행 불편사항 조치	•통행 불편사항 실정보고 완료
27	2015	•고양시 부지내 지장물 조치	•지장물 조치 완료
28	2015	•보강토 뒤채움 토사반입 검토	•검토 후 실정보고 완료
29	2015	•D-Wall관련 실정보고 재검토 지시	•실정보고사항 보완검토 후 재제출 완료
30	2015	•덕산중학교 요청사항에 대한 검토	•요청사항 검토서 제출완료
31	2015	•터널진입 차단시설,회차로 검토	•요청사항 검토서 제출완료

2. 감리자의 감리내용 중 설계 또는 공사에 반영한 내용

연번	년도	감리자 검토내용	설계 또는 공사에 반영한 내용	비고
1	2013	현장세륜기 설치	저류조가 con'c에서 철제 BOX로 변경
2	2013	산마루측구 TYPE 변경	현지 지형에 맞게 통수단면이 동일한 조건으로 변경
3	2014	현장내 B/P설치	현장여건에 따른 사급 숏크리트를 현장내 B/P장 설치생산
4	2014	현장내 성토계획변경하여 사토장 으로 반출	토사를 수도권매립지 및 발주처 지정사토장으로 반출
5	2014	시험발파 및 계측	소음,진동에 따른 민원에 의해 시험발파 및 계측실시
6	2014	터널내 발파패턴 변경(T1,2→T3)	암판정 및 민원에 의한 패턴변경
7	2014	터널내 발파패턴 변경(T1,2,4→T3)	암판정에 따른 패턴변경
8	2014	오폐수처리시설 수조변경	콘크리트수조에서 철제수조로 변경
9	2014	산림조사용역	도시계획시설 실시설계 변경을 위하여 산지전용 자료작성 및 관련용역
10	2014	덕산중학교 옹벽상단 가설방음벽설치	덕산중학교 민원에 따른 기존옹벽상단에 가설방음벽 설치
11	2014	맹꽁이 보호휀스 설치	법정보호종인 맹꽁이 피해방지시설설치
12	2014	운반거리 정산	설계운반거리 변경 및 변경사토장 반영
13	2014	터널 발파타입 변경	시험발파 및 민원에 의한 발파패턴 변경
14	2014	라이닝 지수판 설치	설계서에 누락된 터널내 지수판 설치
15	2014	터널 일방향 굴착	현장여건 및 민원에 의해 터널 양방향 굴착에서 일방향 굴착으로 변경
16	2014	공동주차장 설계용역	민원에 따른 공동주차장 설치지시에 따른 설계용역 실시
17	2014	암매각(운반비)	발파암 발생에 따른 암매각에 의한 운반비 정산
18	2014	수목이식	터널공사에 저촉되는 지장수목을 발주처 및 관계부서 협의에 따라 변경
19	2014	도시계획시설인허가	설계확인 측량결과 누락된 필지에 대한 도시관리계획 및 변경
20	2014	가설방음벽	덕산중학교 민원에 의한 가설방음벽 설치
21	2014	암매각공제	발파암발생에 따른 암매각대금 반영

연번	년도	감리자 검토내용	설계 또는 공사에 반영한 내용	비고
22	2015	PHC파일 자재변경 검토	PHC 파일 자재변경 실정보고 완료
23	2015	터널 종점부 사면쐐기파괴 보강검토	보강방법 검토 후 시공완료
24	2015	도로포장 재설계 검토	도로포장 재설계 검토 후 실정보고 완료
25	2015	터널내 방음벽 지주간격 검토	터널내 방음벽 실정보고 완료
26	2015	군거부시설 형식변경 검토	군거부시설 형식변경 실정보고 완료
27	2015	덕산중학교 정문앞 통행불편사항	통행불편사항 검토보고
28	2015	동절기 공사에 따른 보온양생비 검토	보온양생비 검토 후 보고
29	2015	공용주차장 설계검토	설계검토 완료 후 지적사항 반영
30	2015	종점부 토공수량 검토	암판정 후 토공수량 변경
31	2015	리핑암 유용계획 검토	리핑암 유용계획 변경
32	2015	D-Wall파일천공길이 및 자재변경 검토	암판정에 따른 천공길이 및 자재변경
33	2015	도로포장 재검토	포장두께 검토 후 재산정결과 반영
34	2015	보강토 뒷채움재 반입검토	보강토 뒷채움재 양질토 반입
35	2015	덕산중 민원요청사항 검토	민원사항 검토 후 보고
36	2015	공사중 교통시설 이설 및 철거수량 검토	검토내용에 따라 실정보고 반영
37	2015	배수구조물 터파기 수량 검토	배수구조물 터파기 수량 변경
39	2015	터널진입시설 및 상부회차로 검토	진입시설 및 상부회차로 검토 후 보고

□ 용역명 : 서남권 돔야구장주변 보행자전용도로(보행광장)설치 및 고척교 확장공사 책임감리용역

1. 공사감리자에 대한 감독 및 지적내용

연번	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비고
1	2013	•보도블럭 10계명 이행계약서 제출	•보도블럭 10계명 이행계약서 작성 후 공문으로 제출
2	2013	•품질시험계획서 보완	•계측관리계획서 및 환경관리계획서 등 서류 보완 제출
3	2013	•2013년 수방대책계획서 수립요	• 2013년 수방대책계획서 수립 후 공문으로 제출
4	2013	•현장관계자 안전교육 실시	•현장관계자 안전교육 시행
5	2013	•현장 휴일작업 시행시 발주청 승인을 득한 후 휴일작업 시행	•현장 휴일작업 시행시마다 발주청 에 승인요청 서류 제출
6	2013	•기술지원감리원 안전점검 시행	•기술지원감리원 안전점검 시행 후 점검결과 보고(8월5일)
7	2013	•기술지원감리원 설계도서 검토요청	•고척교 설계도서 검토 지적사항의 설계자의 조치결과에 대한 기술지원감리원 검토 조치 완료
8	2013	•호우 및 태풍내습 사전대비 재해취약 시설 일제 점검 실시	•현장 점검 후 결과 보고 완료
9	2013	•화재예방긴급점검 실시 후 결과보고	•현장 점검 후 결과 보고
10	2014	•건설현장 가시설물 현황조사 보고	•현장 조사 후 결과 보고(2월12일)
11	2014	•봄맞이 건설현장 환경정리	•현장 정비 후 결과 보고(3월13일)
12	2014	•상시 현장 점검	•지적사항 조치 후 결과 보고(3월10일)
13	2014	•현장 가설전기 점검	•지적사항 조치 후 결과 보고(3월31일)
14	2014	•가시설 어스앵커 현장 점검	•현장 점검 후 결과 보고(3월3일)
15	2014	•수해취약지역 일제점검 및 정비결과 제출	•현장 점검 후 정비 결과 보고(3월18일)
16	2014	•도시시설물 관리개선 추진실적 보고	•시설물 보완 및 설치 후 보고(2월25일)
17	2014	•태풍북상대비 공사장 점검 보고	•현장 점검 후 결과 보고(7월8일)

연번	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비고
18	2014	•태풍북상대비 공사장 점검 보고	•현장 점검 후 결과 보고(8월1일)
19	2014	•싱크홀 대비 현장 안전점검 보고	•현장 점검 후 결과 보고(9월3일)
20	2014	•가설재 안전인증제 실시 확인	•현장 검측 및 조치 후 결과 보고
21	2014	•건설현장 폭염대비 준비사항 점검	•준비사항 점검 후 결과 보고(5월29일)
22	2014	•수방대책 추진현황 보고	•수방대책 추진결과 보고(6월13일)
23	2014	•공사장 계측데이타 결과 보고	•계측데이타 결과 보고(9월22일)
24	2014	•건설공사장 건설기계 점검	•지적사항 조치 후 결과 보고(10월14일)
25	2014	•재설대책 계획 수립 보고	•현장 점검 후 결과 보고(10월8일)
26	2015	•현안사항 해결을 위한 자문회의 개최	•시공성, 안전성을 고려 낙하물방지공 설치
27	2015	•조경공사 주관부서 협의 철저	•작업전 주관부서 협의 철저
28	2015	•실정보고사항 단가 협의 일정 안내	•실정보고 단가 협의
29	2015	•2015년 보도공사 관리철저 및 추진계획 제출	•보도공사 추진계획 제출
30	2015	•15년도 공사장 주요 공종관리 계획자료 송부	•15년도 공사장 주요 공종관리 계획자료 제출
31	2015	•안전관리 부실벌점 강화 시행 통보	•현장 안전관리 철저
32	2015	•실정보고사항 단가 협의 일정 안내	•실정보고 단가 협의
33	2015	•실정보고사항 단가 협의 일정 안내	•실정보고 단가 협의

□ 용 역 명 : 도시고속도로 연결램프(정릉길)설치공사 전면책임감리용역

1. 공사감리자에 대한 감독 및 지적내용

연번	년도	감독 및 지적내용	조 치 결 과	비 고
1	2014	감리착수 및 공사착수에 다른 업무협조전	시설공사 착공계 검토후 발주청 제출
3	2014	공사장 안전관리 철저 지시통보	안전관리 지시사항 조치 확인
4	2014	안전사고예방을 위한 중점관리항목 위반시 제재강화 시행계획알림	안전사고예방 중점관리항목 조치 확인
5	2014	현장 안전관리 철저 업무지시	현장 안전관리사항 조치결과 확인
7	2014	공사 시행관련 업무사항 지시	공사 시행관련 업무사항 지시내용 확인
8	2014	공사.인허가 행정처리	공사 인허가관련 관계기관 협의
9	2014	현장사무실(건물임대료ps사용)사용 제출	실정보고 후 승인
10	2014	시공측량비(ps금액) 사용 제출	실정보고 후 승인
11	2015	실정보고(수목이식 및 제거) 제출	실정보고(수목이식 및 제거) 검토후승인
12	2015	현장 안전관리 철저 업무지시	현장 안전관리상태 점검
13	2015	자재공급원(정선레미콘) 제출	자재공급원(정선레미콘) 검토 후 승인
14	2015	건설현장 근로환경개선 컨설팅2차	컨설팅2차 결과 통보

2. 감리자의 감리내용 중 설계 또는 공사에 반영한 내용

연번	년도	감리자 검토내용	설계 또는 공사에 반영한 내용	비고
1	2014	설계도서 검토	설계변경시 반영
2	2014	현장사무소 건물임대료(PS금액)사용	실정보고 후 반영
3	2014	시공측량비(PS금액)사용	실정보고 후 반영
4	2014	공공하수관로 유로 변경	성북구 주관부서와 협의후 반영
5	2014	지장물(현수막게시대) 이설	실정보고 후 반영
6	2014	가설방음벽 설치 (당초 EGI휀스, 변경 : 가설방음벽)	실정보고 후 반영
7	2015	시공중 시추조사비(PS금액) 사용	실정보고 후 반영
8	2015	사토장 위치 변경	실정보고 후 반영
9	2015	교각 철근이음변경	기술지원감리원 검토 후 반영
10	2015	마을공동주차장 사유지임대료 조치	실정보고 후 반영
11	2015	교각(P1)기초 보강계획	기술지원감리원 검토 후 반영
12	2015	사토장 위치 추가선정	기술지원감리원 검토 후 반영

□ 용 역 명 : 잠실역 버스환승센터 조성사업 전면책임감리용역

1. 공사감리자에 대한 감독 및 지적내용

연번	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비고
1	2014	지하철8호선 구간 장지간 버팀보의 좌굴에 대한 안정성 검토	지하철8호선 협의후 조치결과 제출
2	2014	국부적 수위저하 공법인 Super Well Point 적용계획	지하철8호선 협의후 조치결과 제출
3	2014	잠실호수교 보도 및 옹벽 철거 시 안전관리 철저	잠실호수교 보도 및 옹벽 철거 시 안전관리 철저 시행
4	2015	잠실역 버스환승센터 조성공사 설계도서 검토 업무지시	잠실역 버스환승센터 조성공사 설계도서 검토 제출
5	2015	정기(기동불시)점검 조치결과 설계보완 지시	설계보완 제출
6	2015	공사장 주변 도로침하 등 지반안전 점검 실시	공사장 주변 도로침하 등 지반안전 점검 실시 후 보고
7	2015	지하수 유출에 따른 도로함몰 관련 설계보완 지시	지하수 유출에 따른 도로함몰 관련 설계보완 제출
8	2015	공사중 지하수위 변동시 공사중지 명령 등 조치 철저	공사중 지하수위 계측관리 철저
9	2015	지하수 관련 계측기록 모니터링 결과 알림 및 굴착현장 관리철저 지시	지하수 관련 계측기록 모니터링 결과 알림 및 굴착현장 관리철저
10	2015	잠실호수교 점검 지적사항 조치결과 제출	잠실호수교 점검 지적사항 조치결과 제출
11	2015	잠실역 버스환승센터 조성」설계도서 검토보고 업무지시	잠실역 버스환승센터 조성」설계도서 검토보고 중간보고 제출

2. 감리자의 감리내용 중 설계 또는 공사에 반영한 내용

연번	년도	감리자 검토내용	설계 또는 공사에 반영한 내용	비고
1	2014	흉벽단면은 휨부재로 검토하여야 함	흉벽단면 검토시 휨부재로 검토 반영하였음
2	2014	기초 지반은 “지하수위가 없는 경우”에 대해 기계하중을 고려한 구조물 및 기초의 안정성 검토가 필요함	“지하수위가 없는 경우”에 대해 기계하중을 고려한 구조물 및 기초의 안정성 검토를 반영하였음
3	2014	기둥 철근은 1단 벽체 타설후 기둥을 타설해야 하므로 버팀보 간섭이 없어야 시공이 가능함	버팀보와 간섭이 발생하는 기둥위치를 조정하였음
4	2014	물다짐 시방규정을 제시할 것	측면 되메우기 관련 시방규정을 보완하였음
5	2014	상부 슬라브 미설치 조건에서의 장비 다짐을 고려한 벽체안정성 검토자료 제시할 것	물다짐 시방규정은 최적함수비 상태에서 다짐을 하도록 도면에 명기하였음
6	2014	S/P 외측 지하수위 저하가 발생치 않도록 S/P 시공시 지수재 시방규정을 보완하고, S/P 정밀시공 토록 시방서 명기 필요)	지수재 시방규정을 보완하였으며, S/P 정밀시공토록 시방서에 명기 하였음
7	2014	차수그라우팅 편측 설치 사유 제시할 것	차수그라우팅은 지장물 통과구간에 시트파일을 적용하지 못하므로 H-PILE을 적용하였으며, 차수를 목적으로 차수그라우팅을 계획하였음
8	2014	해머비트이용에 따른 차수성 확보 및 소음/진동 영향검토제시	건설장비가동에 따른 진동영향예측 검토를 제시하였음
9	2014	H-Pile 하중전달에 따른 안정성 지하철 8호선 안정검토 내용이 서로 상이하니 재검토 필요	말뚝 길이 수정하여 안정성 재검토 하였음
10	2014	기계실#2 평면도에 급기와 배기 DA간의 이격거리 검토 요함(급기,배기 이격거리는 10m이상 이격함이 타당함)	기계실#2 평면도 급기,배기 이격거리는 14.3m로 10m이상 이격하였음
11	2014	잠실사거리 지하광장 및 잠실길 지하차도 차수벽 검토	기 시공된 잠실사거리 지하광장 및 잠실길 지하차도와 버스환승센터 접속부 차수벽 기술지원감리원의 기술검토 후 적정성 확인
12	2015	물가변동(제1회)에 따른 계약금액 조정	① 계약체결 후 90일 이상 경과(기간요건) ② 입찰일을 기준일으로 하여 조정율(품목,지수)이 100분의 3이상 증감(등락요건) 두가지 요건이 동시 충족하여 반영함
13	2015	무토압 구간 보강빔 위치 조정 검토	무토압구간의 보강빔이 구조물공 상부 슬라브에 간섭되어 보강빔의 위치의 조정과 관련하여 기술지원감리원의 기술검토 후 시행

연번	년도	감리자 검토내용	설계 또는 공사에 반영한 내용	비고
14	2015	주철근 겹이음 변경 및 철근 커플러 위치 검토	구조물공 중 지하차도 연결통로구간 TYPE-9에 철근 작업 효율성을 향상시키고자 주철근 조립도의 기술지원감리원의 기술검토 후 시행청
15	2015	TYPE-9 동바리 구조 검토	TYPE-9에 시스템 서포트를 시공하고자 검토의견서를 제출 기술지원감리원의 기술검토 후 시행
16	2015	기존 지하차도 접속부 신축이음 및 기둥위치 변경에 대한 원설계자 의견 검토	잠실길 지하차도 구조물이 당초 설계보다 39cm가 TYPE-9 방향으로 더 시공이 되어 있는바 지하차도 접속부의 신축이음 및 TYPE-9의 기둥위치를 변경하고자 원설계자의견을 제출 기술지원감리원의 기술검토 후 시행
17	2015	원형기둥 거푸집(강재→종이) 변경 검토	구조물공사와 관련하여 콘크리트 기둥타설의 품질향상을 위해 원형기둥거푸집을 강재에서 종이거푸집으로 변경하고자 기술지원감리원의 기술검토 후 시행
18	2015	어스앵커구간(STA.0+ 258.897~ 293.207, L=34.31m) 가시설 변경관련 기술검토	어스앵커구간(STA.0+258.897 ~ 293.207, L=34.31m)의 시공작업 중 앵커와 주형보 받침의 간섭으로 인한 어스앵커 시공이 불가는하여 현장상황을 고려한 어스앵커 수직간격 및 각도(1단)를 조정하는데 대한 구조검토서를 제출 기술지원감리원의 기술검토 후 시행

□ 용 역 명 : 서대문고가차도철거공사

1. 공사감리자에 대한 감독 및 지적내용

연변	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비 고
1	2015	교통처리계획 검토 지시	서대문고가 철거후 교통처리계획의 관계기관 의견에 검토 및 향후 공사일정 보고
2	2015	철거에 따른 홍보시행 및 안전시설 변경	서대문고가차도 공사안내표지판(홍보) 설치 보고
3	2015	포장절삭후 덧씌우기(두께) 변경요청에 대한 검토결과 제출	포장절삭후 덧씌우기두께변경 및 1등급 골재사용 검토보고

2. 감리자의 감리내용 중 설계 또는 공사에 반영한 내용

연번	년도	감리자 검토내용	설계 또는 공사에 반영한 내용	비고
1	2015	교통체증 및 교통민원을 최소화 하기 위한 교통안내표지(홍보) 추가 설치	교통체증 및 교통민원에 대한 교통표지판 추가설치

□ 용 역 명 : 장안교(구교)성능개선공사

1. 공사감리자에 대한 감독 및 지적내용

연변	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비 고
1	2015	하천점용허가(일시) 신청에 따른 보완서류 제출	하천점용허가(일시) 신청 보완서류 제출
2	2015	중랑천둔치 친수시설 조성공사(중랑구 시행) 저촉여부 검토	중랑천 친수시설 조성공사 저촉여부 검토 보고
3	2015	검측업무지침 보완 제출 지시	검측업무지침 보완 제출
4	2015	공사중 지하수위 변동시 공사중지 명령등 조치 철저	지하수위 변동 공사중지 명령 이행
5	2015	교통우회용 가교 설치시 유관기관 입회 철저	유관기관 입회 시행
6	2015	기존교대 재사용을 위한 구조적 안정성 검토요청	장안교(구교) 기존교대 활용 검토보고
7	2015	중동호흡기 증후군(메르스) 관련 건설현장 근로자 등 관리철저	현장 근로자 관리
8	2015	공사장 건설기계 투입전 안전점검 등 철저	건설기계 투입전 안전점검 시행
9	2015	제9호 태풍 "찬홈" 북상대비 건설공사장 사전검검 들 예방철저	태풍대비 점검실시
10	2015	안전관리 철저 및 공정표 작성 제출	안전관리 이행 및 공정표 작성 제출
11	2015	제21호 태풍 간접영향의 호우대비 철저 및 점검결과 제출 요망	호우대비 점검 시행
12	2015	안전관리 및 현장관리 철저	안전관리 및 현장관리 이행
13	2015	정기점검 지적사항 조치결과 제출 및 횡단보도 설치 검토지시	안전점검 조치결과 보고

2. 감리자의 감리내용 중 설계 또는 공사에 반영한 내용

연번	년도	감리자 검토내용	설계 또는 공사에 반영한 내용	비고
1	2015	소규모환경영향평가 반영	환경영향평가법에 의거 소규모환경영향평가 실시
2	2015	공사진출입로 개설공사 실시 반영	원활한 공사진행을 위한 공사차량 진출입로 개설
3	2015	교통안전시설물 설치 실정보고	경찰청 교통규제심의 결과에 대한 교통안전시설물 변경 반영
4	2015	실시설계도서 검토결과 반영 실정보고	설계도서의 불분명, 오기 및 누락 :설계도서 검토결과 반영
5	2015	보차도 이설 선형변경 실정보고	교통우회용가교 시종점부 구간 교통흐름 개선
6	2015	신교 보도부 차로공사 변경	장안교 신교 보도부 차로 활용으로 주행차량 사고예방
7	2015	공사안내 홍보계획 실정보고	교통우회시 교통체증으로 인한 교통민원 발생을 최소화하고 주민불편 민원 예방
8	2015	임시적하장 이설공사	기존 임시적하장 상수도 맨홀 시설물 공사로 위치변경
9	2015	교통우회용가교 가축도 설치공사 실시	교통우회용가교 근접시공에 따른 안정성 확보
10	2015	수로암거 슬래브 보강 실정보고	공사차량 진출입로 구간중 수로암거 손상방지를 위한 보강 실시