『김포공항역 승강장안전문 제작·설치 관련』

승강장 안전사고 예방을 위한 안전운행 강화 시스템 조치결과

김포공항역 승강장안전문을 철거하고 새로운 승강장안전문을 제작·설치함에 따라 승객 안전사고와 수동 운전구간 휴먼에러 예방을 위한 승강장 및 터널 내 안전설비 설치 등 안전강화 조치로「안전 5중 방호벽」을 구축코자 함

Ⅰ		관련근거

○ 승강장안전문관리단-5153('17.10.25.)『계약체결알림(5호선 김포공   항역등 8역 승강장안전문 제작 설치)』

○ 사장방침-690(‘17.12.28.)『김포공항역 조기착수 및 안전대책 추진계획』

○ 승강장안전문관리단-941('18.01.25.)『5호선 김포공항역 승강장안전문

전면 재시공 조기 착수 알림』

Ⅱ		조치내용

○ 일    자 : ‘18.01.29 ~ 02.20

○ 작 업 자 : 정승원 대리 등 공사감독자

○ 조치내용 :

구 분		내 용	수 량
승강장	승 객	추락방지 훼스에 위험표지	64개소(상,하 각32개소)
		승차대기 위치 녹색 띠	64개소(상,하 각32개소)
		승객 안전선 노란색 띠	320m(상,하 각160m)
		발빠짐 주의 표지 및 현수막	128개소(상,하 각64개소)
		공사를 알리는 안내문	64개소(상,하 각32개소)
		선로내 출입금지 가림막	2개소(상,하 각1개소)
	기관사	열차 정위치 정차 위치표지	2개소(상,하 각1개소)
터널내	기관사	수동운전을 알리는 LED등	2개소(송정역,개화산역)
		서행표(예고,서행,해제)	6개소(상,하 각3개소)
		공사구간을 알리는 경광등	2개소(상,하 각1개소)
		승강장 진입부 안전운행 LED등	2개소(상,하 각1개소)

Ⅲ		결 론

○ 첫차부터 막차까지 열차 운행중 승객의 안전한 승,하차와 발빠짐 생활안전      사고 등을 예방하기 위한 안전활동을 강화하고, 안전한 승강장 환경과 위험      요인을 사전 제거하여 안전체계 조성으로 안전중시 공사 이미지 제고

○ 인접 출발역(송정,개화산)에 「수동운전을 알리는 LED등」을 설치하여      수동운전으로 출발하여 승강장에 진입하는 기관사의 실수(휴먼에러)를 방      지하기 위한 안전운행 시스템 구축

#붙임 : 사진대지 1부.  끝.

#붙임. 1

내용	추락방지 훼스에 위험표지	내용		승객 안전선 노란색 띠
내용	승차대기 위치 녹색 띠	내용		발빠짐 주의 표지
내용	열차 정위치 정차 위치표지	내용	공사를 알리는 안내문

내용	수동운전을 알리는 LED등	내용	선로내 출입금지 가림막
내용	서행표, 공사구간을 알리는 경광등	내용	승강장 진입부 안전운행 LED등