서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2014. 4. 2(수). 14:30 ~ 18:00
심의대상	방음벽(연장 920m)
안 건 명	개봉역 앞 방음벽
심의번호	14-2	심의결과	조건부동의
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인안과 완공 후 사진을 공공디자인과로 통보하시기 바랍니다. - 높이 4m 이하의 꺽임 없는 수직 형태로 디자인 하고 방음판은 투명한 재질(투명강화유리)을 적용하시기 바람. - 방음벽 최상단 가로면은 프레임(소음감쇠기) 없이 유리면이 노출되도록 처리하시기 바람. - 2013년 제64차 디자인위원회에서 이미 심의를 득한 부분(두산아파트 앞)은 당시 심의 의결내용을 따라도 무방함. 끝.