2014년 4월

도로변 대기측정 결과 보고서

2014. 5.

보건환경연구원

대기환경연구부 도로측정망관리팀

Ⅰ. 개   요

자동차의 급증으로 인하여 도시 대기오염 중 자동차가 차지하는 비중이 커짐에 따라, 자동차에서 배출되는 대기오염물질이 일반 대기질에 미치는 영향을 파악하고 자동차오염 방지대책의 시행효과를 분석하는 자료로 활용하기 위하여 도로변 대기측정망을 설치 운영하고 있다. 우리나라는 대기환경보전법 제3조(상시 측정)에 따라 대기오염측정망을 운영하고 있으며 대기오염측정망 중 자동차 통행량과 유동인구가 많은 도로변에 측정망을 설치하여 도로변 대기질을 파악하고 있다. 현재 서울시 도로변 측정망은 15개소에서 대기질 및 기상인자 18개 항목에 대하여 연속 측정하고 있다.

1. 측정 지점

측정소명	위 치	설치년도
신 촌	마포구 노고산동 31-6(신촌로타리)	'94
청계 4가	중구 주교동 125-1(청계4가 로타리)	'94
영 등 포	영등포구 영등포4가 66(영등포시장 로타리)	'94
청 량 리	동대문구 청량리동 746(청량리 로타리)	'95
동 대 문	중구 을지로7가 135-5(동대문운동장역 사거리)	'95
신 사	강남구 논현동 1(신사동 로터리)	'95
서 울 역	용산구 동자동 43(서울역 역전식당앞)	'96
종 로	종로구 종로4가 32-8 (종묘공원앞)	'08
길 동	강동구 길1동 427 (길동사거리)	'08
강변로	성동구 성수1가 제1동 685-124(한강사업본부)	'09
태 릉	노원구 공릉동 687-9(태릉역앞)	'09
양재중앙차로	서초구 양재1동 19-14(서초구민회관앞)	'09
공항로	강서구 가양1동 530-4(마곡역장애인승강기옆)	'10
동작대로중앙차로	동작구 사당2동 739(4호선이수역 북단 인근 도로중앙)	'10
내부순환로	성북구 정릉3동 998(내부순환로 내선 정릉램프 시점)	'10

2. 측정 항목

○ 대 기 질 : SO2, PM10, PM2.5, NO2, NOx, O3, CO

○ 기상인자※ : 온도, 강수량, 풍향, 풍속, 습도, 황사일수, 시정거리

※ : 기상청자료

Ⅱ. 측정 결과

1. 기상 현황

❍ 기온은 14.0℃로 전년대비 상승하였음.

❍ 강수량은 31.0㎜로 전년대비 감소하였음.

❍ 시정거리는 10.7㎞로 전년대비 감소하였음.

❍ 주풍방향은 서풍(23.1%)이었으며, 두 번째는 서남서풍(13.5%)이었음.

❍ 전년대비 풍향변화는 남서방향 빈도는 감소하고 북동방향 빈도는 증가하였음.

❍ 황사는 발생하지 않았음.

표 1. 기상 개황                                                                        ※ : 기상청자료

구분	풍 속 (m/s)	기 온 (℃)	습 도 (%)	강수량 (mm)	강수일수 (일)	황사일수 (일)	시정거리 (km)
'14. 3월	3.0	7.9	59.8	7.2	6	2	10.8
'14. 4월	2.8	14.0	59.9	31.0	5	0	10.7
'13. 4월	3.4	10.0	54.0	71.7	15	0	13.5

표 2. 시정등급별 발생 빈도                                                           ※ : 기상청자료

시정거리	≦5㎞	5~10㎞	10~15㎞	15~20㎞	>20㎞
빈도	176	106	138	116	21
(%)	(31.6)	(19.0)	(24.8)	(20.8)	(3.8)

그림 1. 시정등급별 발생비율 및 13/14년 풍향 누적 빈도

2. 차로 및 지점별 대기오염도

❍ 14년 4월 일반차로의 대기질

- 작년대비 PM10, PM2.5 및 NO2는 ↑ 6 ㎍/㎥, ↑ 2 ㎍/㎥ 및 ↑0.005 ppm 보였음.

❍ 차로별 농도 경향

- PM10, PM2.5, NO2, NOx : 중앙 〉전용 〉일반	- CO : 중앙 〉일반 〉전용
- SO2 : 중앙 = 일반 〉전용	- O3 : 전용 〉일반 〉중앙

표 3. 도로변 대기질 비교

구 분		PM10 (㎍/m3)	PM2.5 (㎍/m3)	NO2 (ppm)	NOx (ppm)	O3 (ppm)	SO2 (ppm)	CO (ppm)
'14. 03월	일반차로 (11)	67 (63)	33	0.050	0.104	0.016	0.007	0.7
	자동차전용차로 (2)	70 (66)	35	0.053	0.107	0.020	0.007	0.6
	중앙차로 (2)	73 (69)	34	0.070	0.211	0.014	0.007	0.8
'14. 04월	일반차로 (11)	66	34	0.055	0.108	0.018	0.006	0.6
	자동차전용차로 (2)	67	36	0.057	0.110	0.023	0.005	0.5
	중앙차로 (2)	69	38	0.077	0.224	0.015	0.006	0.8
'13. 04월	일반차로 (11)	60	32	0.050	0.094	0.022	0.006	0.7
	자동차전용차로 (2)	59	33	0.049	0.092	0.026	0.005	0.6
	중앙차로 (2)	65	35	0.059	0.173	0.017	0.006	0.7

표 4. 지점별 도로변 대기질 현황                                           * : 75%미만 가동률

구 분		PM10 (㎍/m3)	PM2.5 (㎍/m3)	NO2 (ppm)	NOx (ppm)	O3 (ppm)	SO2 (ppm)	CO (ppm)
전체평균		66	34	0.058	0.124	0.018	0.006	0.6
일반차로	평 균	66	34	0.055	0.108	0.018	0.006	0.6
	신 촌	72	30	0.066	0.150	0.015	0.005	0.9
	청계4가	57	30	0.047	0.078	0.016	0.007	0.6
	서울역	63	28	0.064	0.127	0.013	0.005	0.7
	동대문	68	38	0.055	0.100	0.022	0.007	0.6
	종 로	69	42	0.053	0.104	0.023	0.005	0.7
	청량리	60	42	0.055	0.108	0.020	0.007	0.6
	태 릉	70	37	0.050	0.112	0.017	0.005	0.7
	영등포	70	35	0.069	0.141	0.010	0.007	0.6
	신 사	57	28	0.054	0.090	0.024	0.006	0.7
	길 동	67	29	0.052	0.091	0.020	0.006	0.5
	공항로	*76	32	0.044	0.087	0.019	0.007	0.7
전용차로	평 균	67	36	0.057	0.110	0.023	0.005	0.5
	강변로	72	46	0.066	0.141	0.015	0.005	0.5
	내부순환로	61	26	0.047	0.079	0.032	0.006	0.5
중앙차로	평 균	69	38	0.077	0.224	0.015	0.006	0.8
	양 재	71	46	0.080	0.244	0.012	0.006	0.8
	동작대로	66	30	0.074	0.205	0.017	0.006	0.8

3. 항목별 도로변 대기오염도

❍ 일반차로의 미세먼지(PM10) 농도 분포는 지점별로 57 ～ 72 ㎍/㎥로 나타났으며, 평균은 66 ㎍/㎥ 이었다. 차로별 농도는 중앙차로 〉전용차로 〉일반차로 순으로 높았다.

표 5. 측정 지점별 미세먼지(PM10) 농도                                       * : 75%미만 가동률

구 분 (㎍/m3)	전체 평균	일반차로												전용차로			중앙차로			도시 대기
		평균	신촌	청계	서울역	동대문	종로	청량리	태릉	영등포	신사	길동	공항로	평균	강변	내부	평균	양재	동작
14.03월	68	67	75	60	68	69	61	63	72	73	58	59	77	70	76	63	73	77	68	60
14.04월	66	66	72	57	63	68	69	60	70	70	57	67	*76	67	72	61	69	71	66	58
13.04월	61	60	68	55	63	62	55	67	58	61	57	50	68	59	63	56	65	68	61	52

그림 2. 측정소별 PM10농도

- 표 6 및 그림 3, 4는 도로변 측정소 중에서 일반차로의 미세먼지(PM10) 월별 및 일별농도 경향을 서울시 일반대기와 비교한 것이다.

표 6. 월별 및 일별 미세먼지(PM10) 농도 비교

PM10 (㎍/m3)	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	14년 1월	2월	3월	4월	전월 대비	전년 대비
일반대기	52	55	40	34	35	28	29	42	55	57	57	60	58	↓2	↑6
도로변(일반차로)	60	64	47	42	42	34	36	50	64	65	65	67	66	↓1	↑6

그림 3. 월별 미세먼지 농도 비교		그림 4. 일별 미세먼지 농도 비교

❍ 일반차로의 초미세먼지(PM2.5) 농도 분포는 지점별로 28 ～ 42 ㎍/㎥로 나타났으며, 평균은 34 ㎍/㎥ 이었다. 차로별 농도는 중앙차로 〉전용차로 〉일반차로 순으로 높았다.

표 7. 측정 지점별 초미세먼지(PM2.5) 농도                                    * : 75%미만 가동률

구 분 (㎍/m3)	전체 평균	일반차로												전용차로			중앙차로			도시 대기
		평균	신촌	청계	서울역	동대문	종로	청량리	태릉	영등포	신사	길동	공항로	평균	강변	내부	평균	양재	동작
14.03월	34	33	30	31	29	38	33	47	38	35	28	28	32	35	45	26	34	43	26	28
14.04월	34	34	30	30	28	38	42	42	37	35	28	29	32	36	46	26	38	46	30	29
13.04월	32	32	33	*33	24	37	31	37	35	31	27	28	31	33	41	26	35	35	35	27

그림 5. 측정소별 PM2.5농도

❍ 일반차로의 이산화질소(NO2) 농도 분포는 지점별로 0.044 ～ 0.069 ppm으로 나타났으며, 평균은 0.055 ppm 이었다. 차로별 농도는 중앙차로 〉전용차로 〉일반차로 순으로 높았다.

표 8. 측정 지점별 이산화질소(NO2) 농도

구 분 (ppm)	전체 평균	일반차로												전용차로			중앙차로			도시 대기
		평균	신촌	청계	서울역	동대문	종로	청량리	태릉	영등포	신사	길동	공항로	평균	강변	내부	평균	양재	동작
14.03월	0.053	0.050	0.061	0.045	0.058	0.050	0.048	0.051	0.049	0.062	0.042	0.050	0.038	0.053	0.061	0.045	0.070	0.075	0.065	0.037
14.04월	0.058	0.055	0.066	0.047	0.064	0.055	0.053	0.055	0.050	0.069	0.054	0.052	0.044	0.057	0.066	0.047	0.077	0.080	0.074	0.040
13.04월	0.051	0.050	0.053	0.047	0.055	0.050	0.047	0.051	0.047	0.062	0.044	0.048	0.043	0.049	0.059	0.039	0.059	0.065	0.052	0.034

그림 6. 측정소별 NO2농도

- 표 9 및 그림 7, 8은 도로변 측정소 중에서 일반차로의 이산화질소(NO2) 월별 및 일별농도 경향을 서울시 일반대기와 비교한 것이다.

표 9. 월별 및 일별 이산화질소(NO2) 농도 비교

NO2 (ppm)	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	14년 1월	2월	3월	4월	전월대비	전년대비
일반대기	0.034	0.035	0.030	0.022	0.024	0.026	0.030	0.036	0.043	0.042	0.038	0.037	0.040	↑0.003	↑0.006
도로변(일반차로)	0.050	0.056	0.054	0.041	0.045	0.043	0.045	0.047	0.051	0.051	0.051	0.050	0.055	↑0.005	↑0.005

그림 7. 월별 이산화질소 농도 비교		그림 8. 일별 이산화질소 농도 비교

❍ 일반차로의 질소산화물(NOx) 농도 분포는 지점별로 0.078 ～ 0.150 ppm으로 나타났으며, 평균은 0.108 ppm 이었다. 차로별 농도는 중앙차로 〉전용차로 〉일반차로 순으로 높았다.

표 10. 측정 지점별 질소산화물(NOx) 농도

구 분 (ppm)	전체 평균	일반차로												전용차로			중앙차로			도시 대기
		평균	신촌	청계	서울역	동대문	종로	청량리	태릉	영등포	신사	길동	공항로	평균	강변	내부	평균	양재	동작
14.03월	0.119	0.104	0.140	0.080	0.126	0.093	0.099	0.108	0.121	0.133	0.073	0.097	0.077	0.107	0.138	0.077	0.211	0.235	0.188	0.052
14.04월	0.124	0.108	0.150	0.078	0.127	0.100	0.104	0.108	0.112	0.141	0.090	0.091	0.087	0.110	0.141	0.079	0.224	0.244	0.205	0.054
13.04월	0.105	0.094	0.119	0.077	0.112	0.086	0.097	0.100	0.104	0.126	0.070	0.081	0.066	0.092	0.119	0.066	0.173	0.208	0.137	0.043

그림 9. 측정소별 NOx농도

❍ 일반차로의 오존(O3) 농도 분포는 지점별로 0.010 ～ 0.024 ppm으로 나타났으며, 평균은 0.018 ppm 이었다. 차로별 농도는 전용차로 〉일반차로 〉중앙차로 순으로 높았다.

표 11. 측정 지점별 오존(O3) 농도

구 분 (ppm)	전체 평균	일반차로												전용차로			중앙차로			도시 대기
		평균	신촌	청계	서울역	동대문	종로	청량리	태릉	영등포	신사	길동	공항로	평균	강변	내부	평균	양재	동작
14.03월	0.016	0.016	0.013	0.014	0.013	0.021	0.020	0.017	0.015	0.013	0.020	0.016	0.017	0.020	0.013	0.026	0.014	0.012	0.016	0.025
14.04월	0.018	0.018	0.015	0.016	0.013	0.022	0.023	0.020	0.017	0.010	0.024	0.020	0.019	0.023	0.015	0.032	0.015	0.012	0.017	0.028
13.04월	0.022	0.022	0.016	0.021	0.023	0.025	0.026	0.021	0.019	0.018	0.023	0.022	0.030	0.026	0.016	0.036	0.017	0.015	0.019	0.031

그림 10. 측정소별 O3농도

❍ 일반차로의 아황산가스(SO2) 농도 분포는 지점별로 0.005 ～ 0.007 ppm으로 나타났으며, 평균은 0.006 ppm 이었다. 차로별 농도는 일반 및 중앙차로 〉전용차로 순으로 높았다.

표 12. 측정 지점별 아황산가스(SO2) 농도

구 분 (ppm)	전체 평균	일반차로												전용차로			중앙차로			도시 대기
		평균	신촌	청계	서울역	동대문	종로	청량리	태릉	영등포	신사	길동	공항로	평균	강변	내부	평균	양재	동작
14.03월	0.007	0.007	0.006	0.008	0.006	0.007	0.006	0.009	0.006	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007
14.04월	0.006	0.006	0.005	0.007	0.005	0.007	0.005	0.007	0.005	0.007	0.006	0.006	0.007	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
13.04월	0.006	0.006	0.005	0.008	0.006	0.007	0.005	0.007	0.005	0.008	0.005	0.008	0.007	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.005	0.006

그림 11. 측정소별 SO2농도

❍ 일반차로의 일산화탄소(CO) 농도 분포는 지점별로 0.5 ～ 0.9 ppm 으로 나타났으며, 평균은 0.6 ppm 이었다. 차로별 농도는 중앙차로 〉일반차로 〉전용차로 순으로 높았다.

표 13. 측정 지점별 일산화탄소(CO) 농도

구 분 (ppm)	전체 평균	일반차로												전용차로			중앙차로			도시 대기
		평균	신촌	청계	서울역	동대문	종로	청량리	태릉	영등포	신사	길동	공항로	평균	강변	내부	평균	양재	동작
14.03월	0.7	0.7	0.8	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.8	0.6	0.8	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.8	0.8	0.7	0.5
14.04월	0.6	0.6	0.9	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.5	0.7	0.5	0.5	0.5	0.8	0.8	0.8	0.5
13.04월	0.7	0.7	0.9	0.7	0.8	0.5	0.5	0.5	0.7	0.9	0.9	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.8	0.6	0.5

그림 12. 측정소별 CO농도

Ⅲ.  총 평

○ 14년 4월 일반차로의 대기질은 13년 4월보다 O3과 SO2를 제외한 대기오염물질에서 높은 농도를 보였다. 특히 PM10 및 PM2.5 경우는 6 ㎍/㎥ 및 2 ㎍/㎥ 증가하였고, NO2는 0.005 ppm 증가하였다. 항목별로 보면, PM10은 57 ～ 72 ㎍/㎥으로 평균 66 ㎍/㎥, PM2.5는 28 ～ 42 ㎍/㎥으로 평균 34 ㎍/㎥, NO2는 0.044 ～ 0.069 ppm으로 평균 0.055 ppm, NOx는 0.078 ～ 0.150 ppm으로 평균 0.108 ppm, O3은 0.010 ～ 0.024  ppm으로 평균 0.018 ppm, SO2는 0.005 ～ 0.007 ppm으로 평균 0.006 ppm, CO는 0.5 ～ 0.9 ppm으로 평균 0.6 ppm 이었다. 차로별로 보면, O3은 자동차전용차로에서, PM10, PM2.5, NO2, NOx 및 CO는 중앙차로에서 높은 농도를 보였다.

연도별 일반도로변 대기오염도 현황

1. PM10                                                                           (단위 : ㎍/㎥)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
2010	61	54	66	55	61	56	37	38	30	47	78	69	54
2011	51	86	76	64	79	50	34	32	33	46	44	52	54
2012	66	56	52	55	56	45	33	26	31	39	48	47	46
2013	73	52	64	60	64	47	42	42	34	36	50	64	52
2014	65	65	67	66

2. PM2.5                                                                          (단위 : ㎍/㎥)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
2010	35	30	25	25	29	35	25	25	18	29	43	37	30
2011	31	55	32	32	32	32	23	21	20	27	27	31	30
2012	40	30	29	27	32	28	22	18	20	22	28	29	27
2013	46	29	30	32	34	27	26	27	20	19	26	38	30
2014	36	37	33	34

3. NO2                                                                           (단위 : ppm)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
2010	0.055	0.052	0.048	0.052	0.055	0.058	0.045	0.043	0.041	0.050	0.050	0.048	0.050
2011	0.046	0.059	0.045	0.052	0.053	0.050	0.042	0.040	0.042	0.052	0.048	0.044	0.048
2012	0.046	0.045	0.043	0.052	0.058	0.049	0.040	0.036	0.045	0.048	0.046	0.047	0.046
2013	0.055	0.049	0.051	0.050	0.056	0.054	0.041	0.045	0.043	0.045	0.047	0.051	0.049
2014	0.051	0.051	0.050	0.055

4. NOx                                                                           (단위 : ppm)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
2010	0.152	0.138	0.110	0.112	0.110	0.110	0.102	0.103	0.105	0.126	0.091	0.142	0.121
2011	0.121	0.149	0.096	0.103	0.103	0.095	0.096	0.091	0.091	0.126	0.127	0.129	0.110
2012	0.125	0.110	0.091	0.105	0.105	0.091	0.093	0.086	0.101	0.113	0.127	0.132	0.107
2013	0.142	0.108	0.107	0.094	0.102	0.097	0.089	0.091	0.092	0.110	0.133	0.153	0.110
2014	0.149	0.120	0.104	0.108

5. O3                                                                              (단위 : ppm)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
2010	0.007	0.009	0.015	0.016	0.019	0.021	0.013	0.010	0.009	0.009	0.008	0.007	0.012
2011	0.011	0.009	0.018	0.019	0.018	0.021	0.010	0.012	0.014	0.009	0.008	0.007	0.013
2012	0.008	0.011	0.018	0.018	0.022	0.024	0.013	0.015	0.012	0.011	0.008	0.009	0.014
2013	0.009	0.013	0.018	0.022	0.022	0.023	0.017	0.017	0.016	0.011	0.008	0.006	0.015
2014	0.007	0.011	0.016	0.018

6. SO2                                                                             (단위 : ppm)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
2010	0.007	0.006	0.005	0.005	0.006	0.005	0.004	0.005	0.005	0.006	0.007	0.008	0.006
2011	0.008	0.008	0.006	0.006	0.006	0.006	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.007	0.006
2012	0.009	0.007	0.005	0.005	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.005
2013	0.008	0.006	0.007	0.006	0.007	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.006	0.008	0.006
2014	0.008	0.007	0.007	0.006

7. CO                                                                             (단위 : ppm)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
2010	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	1.0	1.0	0.8
2011	0.8	1.1	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7
2012	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.7
2013	1.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.9	0.7
2014	0.9	0.7	0.7	0.6