1‧2부시장 연석회의

2014.4.21.(월) 14:00

기획상황실

공원녹지분야 특별안전점검 계획

2014.4.21

푸른도시국

(공원녹지정책과)

공원녹지분야 특별안전점검 계획

4.18~4.30 특별안전점검 기간으로 정하고 직원 안전교육과 함께 주요 공원시설물‧산림지역에 대한 특별안전점검을 실시하므로써 안전관리의 경각심 제고 및 시민불안 해소에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진방향

○ 해빙기안전점검(2.19~3.14) 보수정비에 이어 특별안전점검 추가 실시

- 전기시설 보수, 운동시설 수선‧도색, 막힌 배수로 청소 등 3,786건 정비

○ 큰 공원내 주요시설물의 점검과 함께 관리가 소홀한 소공원‧어린이공원 시설물도 집중 점검

○ 남산 N타워 등 공원내 관리 비대상 시설물에 대해서도 안전관리 현황 확인

Ⅱ		점검대상

□ 공원시설 : 2,714개 공원

○ 시공원 110개소(남산‧월드컵 등 시관리 22개소, 자치구 관리 88개소)

○ 자치구 공원 2,604개소(어린이공원 포함)

□ 산림지역 : 37개 산, 산사태 시설관리지역 893개소

○ 산사태관련 893개소(급경사지 78개소, 사방시설지 815개소)

○ 산림지역 37개산(등산로 323km 포함)

□ 공원내 타부서 관리시설  : 남산 N타워 등 12개소

○ N타워(남산), 한국청소년연맹사무실(보라매), 한국자유총연맹(보라매) 등

Ⅲ		세부 추진계획

□ 공원시설물 안전 점검 중점사항

○ 어린이놀이시설 설치검사 부적합공원(94개) 공원 중점 점검

- 1,310개 어린이놀이시설 중 1,216개소 설치검사통과 및 정비 완료

○ 호수 주변 펜스 및 안전시설 상태

○ 우기대비 공사장 및 대형건물, 축대, 옹벽 등 관리상태

○ 공원등 등 전기시설 누전 점검, 식물원 등 시설안전관리 상태

○ 공원내 설치된 육교 난간 및 교각상태 등 점검

- 선유도공원 연결육교, 서울숲 무지개터널 및 인도육교 등

○ 월드컵공원 매립지 유출가스 포집시설 등 안전사고 대비 상태

○ 공원내 운행중인 셔틀카의 안전장치 및 시설 작동상태

○ 인공암벽등반장 및 인라인스케이트장 등 운동시설 상태

- 공원내 운영중인 운동시설의 파손여부 등

○ 공원내 배드민턴장에 설치되어 있는 차단막과 관련 시설물 점검

○ 그 외 공원 점검 착안사항을 참고하여 점검(붙임1 참고)

□ 산사태분야 실태점검 추진

○ 대상지 893개소중 269개소 중점 점검(1차 안전점검(2.17 ~ 3.14) 결과 지적사항이 있는 20개소와 예방 사방공사장 249개소)

- 우기전 공사완료 가능여부, 공사현장 시설물 위험성 여부 등

○ 산사태현장예방단 운영으로 893개소 상시 모니터링 실시

- 민간인력 12명으로 구성, 4.15~10.15 기간중 활동

□ 산불대책 및 등산로 정비

○ 산불대책본부 24시간 상황 유지로 산불발생 대응 철저

❙ 산불대책본부 운영 ❙

□기    간 : 2014.1.29.～6.8.(예년 : 2.1～5.15)

□운영본부 : 총 28개 기관(서울시5, 자치구 23)

□근무시간 : 산불조심기간 중 24시간 상황유지

※ 09:00～21:00 대책본부, 21:00～익일 09:00 당직실

□산불발생시 대응방안

- “산불재난 현장조치 행동매뉴얼”에 따라 산불발생시 유관기관 전파 및 산불진화 현장지원 등

- 유관기관공조체계 유지 - 소방서, 경찰서, 군부대, 북한산국립공원 등

○ 등산로 특별점검을 통하여 신속 복구 및 안전사고 상황체계 유지

- 24시간 산악사고 신고‧접수 상황체계 유지(소방방재본부 협조)

※ 주요 산(북한산, 도봉산, 관악산) 119 산악구조대 별도 운영

□ 공원내 타부서 관리시설 안전점검 확인

○ 직접 관리하지 않는 공원내 시설물의 경우 시설물 안전관리에 대한 법적의무를 이행하고 있은지 여부 확인

- 대상시설 : 남산 N타워 등 12개소

보라매청소년수련관, 청소년활동진흥센타, 서울시립지적장애인종합복지관, 시립남부장애인종합복지관, 서울시립관악노인종합복지관, 보라매법당, 한국청소년연맹, 한국자유총연맹서울시지부, 동작구시설관리공단동작구민회관, 보라매치안센타, 보라매안전체험관

○ 확인내용은 건축물 안전점검 사항, 전기설비‧승강기‧도시가스 정기검사 내용, 소방점검 현황 등임

Ⅳ		향후 추진일정

○ 시-자치구 공원‧산림분야 특별점검 추진

- 추진기간 : 4.17~30 (4.17 국간부회의에서 지시)

- 점 검 자

· 공  원 : 공원녹지정책과 주관(사업소, 자치구 등 각 관리부서 실시)

· 산사태 : 산지방재과 주관

· 산  불 : 자연생태과 주관

- 결과제출 : 붙임2 양식에 의거 보고

○ 푸른도시국 간부로 구성된 특별점검반 순찰 추진

유형	시설명	위치	점검일시	점검자	비 고
공원	어린이대공원	광진구능동	2014.4.21. 16:00	푸른도시국장 등	놀이시설 설치실태 안전점검차
육교	선유교	선유도 공원	2014.4.22. 16:00	푸른도시국장 등	다수인원 밀집시 육교의 안전성 여부 확인
체육시설	배드민턴장 바람차단막	서서울호수공원	2014.4.22. 16:00	푸른도시국장 등	바람 차단막이시설 강풍으로 도복시 인명피해 우려
도로	남산공원 케이블카주변 장애인경사로 회현자락터널	남산공원	2014.4.23. 16:00	푸른도시국장 등	-경사로 안전난간 점검 -터널안전관리상태
공원	암벽등반장, 인라인스케이트장	보라매공원	2014.4.24. 16:00	푸른도시국장 등	운동시설 파손 여부 등 안전점검
공원	호수	용산공원	2014.4.25. 16:00	푸른도시국장 등	150m 호수 깊이로 어린이 입수시 조치사항 확인
공원	무지개터널 및 인도육교	서울숲공원	2014.4.26. 16:00	푸른도시국장 등	공원내 관통중인 터널 및 육교의 안전난간 점검

○ 자치구 및 사업소별 기관장 주관 자체 안전교육 실시

- 교육기간 : 2014.4.21.(월) ~ 4.25.(금)

붙임1

공원 점검 착안사항

□ 공원명 :

점 검 내 용	비 고
￭건설공사장
․지반침하, 균열, 변형 여부
․절토사면 적정구배 준수 여부 (보통토사 1:1~1:1.5, 풍화암 1:0.8)
․측구 및 토공작업 구간 배수로 설치 여부
․표면수 유입방지 조치 여부
․토사유출 방지시설 설치 여부(우기대비 비닐 포장 설치 여부 등)
￭ 축대 ․ 옹벽 등 구조물
․기초지반 세굴, 침하 발생 유무
․콘크리트 옹벽 균열․훼손 여부
․콘크리트 옹벽 철근노출 발생 여부
․석축 견칫돌 이격 및 유실 여부
․배수공 상태(막힘여부)
․경사지 침하 및 토사유실 상태
․산마루 측구, U형 측구 등 배수시설 관리상태
․배수시설내 토사․낙엽 등 이물질 제거 여부
․위험지역 출입통제 등 안내표지판 설치 여부
￭ 건축물
․건축물의 천정․벽체 균열 여부
․건축물의 지붕침하 및 누수 여부
․건물내 소방 및 방재시설 배치 및 관리상태
․출입문 시건장치 등 작동 상태
․주변환경 정비 및 청결 상태

점 검 내 용	조 치 계 획
￭ 놀이시설
․놀이시설 균열, 훼손 여부
․놀이시설 기초콘크리트 돌출 여부
․구조물의 용접부분 균열, 부식, 탈락 여부
․시설물 도색부분 부식 및 탈색 여부
․놀이시설 바닥재 요철 및 파손여부
․삭도 및 유원시설의 안전점검 및 정비 여부
￭ 기타 시설물
․분전반 및 노출배선 접지, 절연 여부
․저류시설의 작동설비 이상 여부
․분수시설 등 각종 기계설비 작동 및 배관상태
․공원등 고장 및 파손 여부
․상․하수도관 매설지역 지반침하 여부
․고사목, 위험수목 등 방지 여부
․육교, 데크시설 등 안전난간 탈락, 흔들림 등 작동위험 여부
․공원내 도로 산책로변 차량으로 인한 사고위험 여부 사전제거 등
․기타 안전 위해시설 방치 여부

붙임2

공원 특별점검 결과보고(서식)

점검개요

○ 일    시 : 2013. 8.   .

○ 점검장소 : (                 )공원

○ 점검내용

- 공원내 시행중인 공사장 및 관련 시설물 안전 점검

- 공원시설물 안전관련 관리상태 및 이용 불편사항 등

점검결과

공원명	위 치	지적사항	조치계획

붙임 : 현황사진 1부.

점검자 : 소속                직        성명        (서명)

현  황  사  진

사진설명(전)	사진설명(후)

사진설명(전)	사진설명(후)

사진설명(전)	사진설명(후)