구리시 도시계획시설 실시계획(변경) 인가에 따른 조치계획

연번	관계부서	협의의견	조치계획	비고
1	건설과	○ 도로법 저촉시 별도 협의바람 ○ 중로3-26호선 가로등 설치계획 및 세부 상세도면을 제출하기 바람	○ 공사진행간 도로법 저촉시 별도 협의하겠음 ○ 중로3-26호선 가로등 설치계획 및 세부 상세도면은 시공 전 제출 예정.
2	하수과	○ 중로3-1호선에 대하여는 최종방류 연결관경 및 방법 등 시공상세도를 추가 제출하시기 바람 ○ 중로3-26호선에 대하여는 우수처리 대책 및 세부 우수계획 도면(관종, 연결방안 및 시공상세도)를 제출하시기 바람 ○ 하수도는 하수도법 및 하수도시설기준 등 관계법규에 맞게 시공되어야 하며, ○ 하수도시설물 공사가 완료되면 CCTV촬영, 수밀검사(우리부서 담당공무원 입회하에 실시) 등 관련자료를 제출하여야 하며, 공사 준공검사를 득하여야 하며, 하수도 관련대장 및 정보통신과와 협의하여 GIS에 입력될 수 있도록 조치하여야 함	○ 중로3-1호선 우수관(Φ800)의 최종방류는 사유지 내에 있는 기존수로에 연결토록 설계됨(시공상세도 기제출) ○ 중로3-26호선의 우수처리 시공상세도는 시공 전 제출예정 ○ 하수도는 하수도법 및 하수도시설기준 등 관계법규에 맞게 시공 하겠음. ○ 중로 3-26호선에 부설된 우수관에 대한 CCTV촬영 및 수밀검사 실시 후 결과자료 제출예정이며(구리시 하수과 담당공무원 입회), 공사 준공검사 득한 후 하수도 관련대장 및 정보통신과와 협의하겠음	첨부#1
3	서울북부 고속도로(주)	○ 구리포천고속도로 구간과의 우수처리가 별도 계획되어 있어 시행에는 문제가 없을 것으로 사료되나 서울시 측의 중로3-26호선의 배수 유출부는 구리포천고속도로의 장자수로암거 공사시행과 저촉되지 않도록 조치요함	○ 중로3-26호선 시공 전 구리포천고속도로 시공사와 협의 후 장자수로암거 공사시행과 저촉되지 않도록 조치하겠음

연번	관계부서	협의의견	조치계획	비고
4	공원녹지과	○ 「구리시 가로수 조성 및 관리조례」 제5조 제1항 및 제2항과 관련하여, 중로3-1호선 구간에 대하여 가로수 식재가 필요한 사항으로 적기에 식재가 가능하도록 조치하여 주시기 바람 - 수종 : 이팝나무 - 규격 : R12 - 간격 : 8M - 위치 : 보·차도 경계선으로부터 가로수 수간의 중심까지 거리가 최소 1미터 이상 확보 - 가로수 관리시설물의 규격 및 종류 : 직사각형 보호틀 및 보호덮개로 하여야 함 (해당 시설물은 공공디자인 협의대상으로 경기도 인증제품 사용을 권장함)	○ 중로3-1구간에 대한 가로수 식재는 설계에 미반영되어 있으며 귀시의 요청에 의거 황토포장으로 시공이 완료된 상태로 보도외측인 길어깨에 식재가능.

첨 부 #1

[ 배수평면도(중로3-1, 3-26호선) ]