- (마곡구역 도시개발사업)-

『인도(人道) 10계명』 실행계획

1		개 요

□ 관련 근거 및 추진배경

○ ‘인도 10계명’ 추진계획(시장방침 제125호, 2014. 4.24)

○ ‘보도신설 관련부서별 ’인도 10계명 실행계획‘ 수립 협조요청

2		보행환경 실태

□ 보도시설물 현황

구 분	시 설 물
지주형 시설물	가로등주, 한전주, 통신주, 신호등주, CCTV, 각종 표지판
분 전 함	변압기, 개폐기, 가로등 분전함, 저항기기함 등
녹지 시설	가로수, 가로수 보호덮개, 녹지대
기타 시설	볼라드, 가로판매대, 구두수선대, 공중전화 부스, 자전거 거치대, 휴지통 등

□ 보행환경 실태

○ 보도상 지장물 설치

- 분전함 등이 보도상 설치되어 보행 불편 및 도시미관 저해

○ 보도위 차량 불법 주행 및 주정차

- 불법주정차, 이륜차 운행 등으로 보행불편 및 보도블록 파손 유발

3		현행절차 및 문제점

□ 사전협의 대상 보도시설물

주요 보도시설물	시 주관부서	관리주체	비 고
가로등, 가로등 분전함	도로관리과	자치구(강서구)
교통안전표시판, 신호등, 신호제어기	교통운영과	자치구(강서구)	서울지방경찰청
도로표지판, 볼라드	교통운영과	자치구(강서구)
가로수, 가로수보호판, 띠녹지	조 경 과	자치구(강서구)
한전주, 한전분전함(개폐기, 변압기)	보도환경개선과	한국전력공사
소화전, 급수탑	소방재난본부	소방재난본부

□ 현행 보도시설물 설치협의 절차

○ 관련기관 사전 협의 등

- 교통규제와 병행하여 보도시설물 설치위치, 시기 관련기관 상세 협의

- 협의결과에 의거 단계별 보도시설물 설치시행

□ 문 제 점

○ 보행자 통행지장 지장물 설치

- 보도구간 인근 녹지 등 설치 여유공간이 없는 경우 보도상 설치로 인한 보행불편 초래(변압기, 개폐기 등)

4		개선 방향

□ 공사 시행 전 개선 방향

○ 계획수립 시 관계기관 사전협의 등

- 실시설계 시 지장물 간섭현황 파악 및 사전조사사항 반영 보도 설계(변경)시행 토록하고, 각종 인수인계 시설물은 유관기관 협의를 통하여, 식수대 등에 설치 될 수 있도록 사전 조치

□ 공사 시행 후 개선 방향

○ 기설치 시설물(한전 분전함) 조치

- 마곡구역 내 보도구간 내 기설치된 한전분전함은 관계기관(한국전력, 강서구청) 간 적극적 협의를 통한 식수대 혹은 녹지대로 이설 및 지하화 추진

5		인도 10계명 시행계획(도시개발 분야)

□ 계획,설계,시공과정에서 보행불편시설물관련사항 발생시 개발계획에 유기적 반영시행

○ 공사완료시까지 계획~설계~시공의 유기적 협의∙변경 시행

□  각종 지주형 시설물 설치

○ 신호등 지주, 도로안내표지판 등 지주 시설물은 식수대 구간 배치

□  보도구간 내 불법 차량 주행 및 주정차

○ 볼라드 설치 등을 통한 차량 보도진입 방지

6		향후 계획

□ 보도설치공사 시행 시 관련 매뉴얼 및 지침 준수

□ 보행불편시설 저감을 위한 계획∙설계∙시공시 유기적 협의 및 변경 시행.  끝.

의견표시