검 토 의 견 서

/

○ 대상사업

사 업 명	위 치	규 모	비 고
주택건설사업계획 변경승인신청	동대문구 이문동 241	지하1층/지상6층 (단지형다세대 52세대→55세대) 연면적 4841.64㎡	동대문구 건축과-21611 (‘14.10.31.)

○ 검토내용

검토분야

검 토 의 견

비 고

빗물관리

○ 개발구역 내에서 빗물이 최대한 집수, 저장되어 강우시 빗물의 유출이 억제될 수 있도록 저류시설, 빗물이용시설, 침투트렌치, 침투측구, 침투통, 투수포장 등 빗물관리시설 적극 설치 요망

※ 서울특별시 빗물관리 기본계획(보완, 2013) 및 가이드라인(2013) 등 참조

(서울시 홈페이지 – 분야별 정보 – 환경·공원·상수도 – 서울의 물 – 물관리 자료실)

수  질

○ □수질 및 수생태계 보전에 관한 법률□  제53조 및 동법 시행령 제72조 규정의 비점오염원의 설치신고 대상은 아니나 공사 중 토사유출 등 비점오염원이 발생 하지 아니하도록 조치 필요

수질오염

총량관리

○ 수질오염총량관리시행지역으로 사업시행으로 인한 오염물질 배출부하량을  다음과 같이 할당하며, 할당된 배출부하량은 반드시 준수하여야 함

사업명	단위유역	준공년도	대상물질	할당부하량(kg/일)			비고
				소계	점	비점
이문동 241 도시형생활주택신축공사	한강H	2015	BOD	0.24	0.12	0.12
			T-P	0.010	0.008	0.002

○  사업이 완료되거나 취소될 경우 필히 통보해 주시기 바라며, 사업의 변경 등으로 할당된 오염물질 배출이 변경될 경우 재협의 하여야 함.

○ 사업완료 후 비점오염 저감시설인 생태면적(자연지반녹지, 인공지반녹지, 옥상녹화 등)은 총량제 오염부하량 삭감시설에 해당되는 바, 「수질오염총량기본방침」 제30조 등 관련규정에 따라 사업별 삭감계획이 적절하게 이행․관리될 수 있도록 하고 유지관리 실적대장을 작성하여 매년 2월말까지 서울시 물관리정책과로 제출해야함.(붙임양식 참조)