유수율 95.5% 달성을 위한 2015년 유수율 향상 추진계획

2015. 3

상수도사업본부

(시설안전부)

목 차

Ⅰ. 2014년 유수율 분석	1

Ⅱ. 추진목표 및 방향	3

1. 추진목표	3

2. 추진방향	3

Ⅲ. 중점 추진과제	4

Ⅳ. 분야별 추진계획	5

1. 급수시설 정비로 누수방지	5

2. 지역(블록)단위 유수율 관리	8

3. 조정량 제고	12

4. 과학적인 공급량 관리	14

Ⅴ. 업무 추진실적 관리 및 평가 등	16

Ⅵ. 행정사항	19

2015년 유수율 향상 추진계획

상수도 시설의 과학적․체계적 관리와 분석 강화로 누수를 방지하여 세계 최고의 유수율을 달성함으로써 경영합리화 도모

Ⅰ.	2014년 유수율 분석

’14년 유수율 : 95.1%

(단위 : 천㎥)

구 분	2014년			2013년
	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율
수 량	1,153,159	1,096,841	95.1%	1,164,635	1,098,861	94.4%

실적분석

❍ 전년대비 공급량과 조정량이 동시에 감소하였으나 공급량이 더 감소하여 ’14년 유수율이 0.7% 증가

- 인구수 감소(전년대비 –0.40%) 및 경기후퇴로 공급량 및 조정량 감소

❍ 누수율은 0.1% 감소(3.1%→3.0%, 누수감소량 1,115천㎥)하였으며, 누수발생 건수는 1,008건(10,421건→9,413건, 9.7% 감소)

- 누수탐지(2,601건, 방지량 304천㎥), 노후관  교체(70㎞),  불용관 정비(13.2㎞) 등 사업추진 효과발생으로 누수율 감소

최근 10년 유수율 현황

향후 유수율 전망

❍ 유수율 증가의 주요 요인이었던 노후관 개량사업, 배수지 건설 등 시설정비 공사가 마무리 되는 단계이며,

❍ 수질개선을 위해 관세척 등 공공용수 사용량이 증가 할 것으로 예상되어 유수율 목표달성에 어려움이 예상됨

※ 최대 달성가능 유수율 : 95.8%(’14년 상수도 중장기 경영컨설팅 결과)

❍ 일본은 유수율 90%대 달성 이후 상승율이 둔화되거나 하락하고 있으며, 우리도 유사한 양상을 보일 것으로 전망됨

- 일본 주요도시의 연평균 유수율 증가 현황(유수율 90% 달성 이후)

구분	도쿄	오사카	요코하마	나고야	삿포로	후쿠오카
증가값	0.55	-1.80	-0.13	0.16	0.29	0.10

❍ 따라서, 금년 목표 95.5%달성을 위해 월별 과제목표를 설정하고 목표대비 실적을 분석하여 보완하는 등 더욱 체계적이고 정밀한 관리가 필요함

※ 상수도 「중장기 경영컨설팅」유수율 분야 용역 결과(’14.4.17.~ 9.16.)

￭ 최대 달성가능 유수율 : 95.8%

￭ 관세척을 통한 수질개선을 위해 공공용수사용량 증가 예상

￭ 현 유수율 유지를 위해 누수탐지․복구 및 관망개선투자 필수적

￭ 유수율 특성 및 현재 유수율 수준 고려시 목표 유수율 설정 및 달성여부 관리 효익은 크지 않음

￭ 목표대비 실적 “평가‘체계 보다는 목표대비 실적 차이의 원인을 분석하는 ”관리“체계가 합리적임

Ⅱ.	추진목표 및 방향

추진 목표

세계 최고의 유수율 달성

유수율 목표 95.5%

급수시설 정비로 누수방지

유수율 저조지역 집중관리

유수율 분석 강화

과학적인 공급량 관리

❍ 사업소별 달성 목표

사업소	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’15년 목표(%)	90.30	97.80	97.79	95.88	94.40	94.40	97.48	96.72

’15년 유수율 평가시 당해년도 유수율 상승률이 높은 사업소에 가점 부여

추진 방향

❍ 내구연한 경과 급수시설 정비를 통한 최적의 관망환경 조성

❍ 지역(블럭)단위의 체계적인 유수율 향상 추진

❍ 누락없는 급수사용량 관리로 조정량 제고

❍ 유량감시 시스템을 통한 과학적인 공급량 관리

Ⅲ.	중점 추진과제

추진과제

□ 급수시설 정비로 누수방지		○ 상수도관 누수탐지 추진 ○ 상수도 배관망 정비 ○ 불용관 정비
□ 지역(블록)단위 유수율 관리		○ 중블록 유수율 관리 ○ 가압급수지역 유수율 관리 ○ 재개발․재건축지역 현장관리
□ 조정량 제고		○ 정확한 검침 및 심사 ○ 조례위반 단속 ○ 다량급수처 사용량 분석․점검
□ 과학적인 공급량 관리		○ 유량감시시스템을 통한 공급량 관리 ○ 정수센터 취․송수 유량계 관리 ○ 수도사업소 유량계 관리

과제별 추진 목표

구 분	단위	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
지하 누수탐지	건	1,800	302	285	272	135	203	298	153	152
송배수관 교체	㎞	18	3.1	2.15	2.67	1.75	1.37	1.2	3.06	2.6
배급수관 교체	㎞	54	10.4	5.1	8.1	5.0	5.9	7.7	5.3	6.5
불용관 정비	건	4,550	705	610	737	428	510	723	450	387
중블록 유수율 관리	블록	100	20	15	12	5	15	23	6	4
가압급수지역 유수율 관리	개소	118	13	28	6	25	16	6	18	6
재개발･재건축지역 현장관리	개소	44	6	13	10	4	3	2	4	2

Ⅳ.	분야별 추진계획

1		급수시설 정비로 누수방지

1-1 상수도관 누수탐지 추진

□ ’15년 탐지목표 : 1,800건

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
건수(건)	1,800	302	285	272	135	203	298	153	152

□ 탐지인력 및 장비

탐지원(명)			누수탐지기					금속관로 탐지기	철 개 탐지기	전도율 측정기
계	일반직	기간제	다점형		이점식	음청식
			장비(셑)	로거(개)		전자식	청음봉
97	45	52	79	540	16	57	124	36	19	12

□ 추진사항

○ 누수량이 많고 피해발생이 큰 중대형관 집중탐지

- 소형관(350㎜이하) 탐지에서 대형관 탐지 ⇒ 누수효과 극대화

○ 누수 취약지역 탐지 강화

- 단일배관․수계전환 불가지역, 지하철역 주변, 누수다발관로 등

○ 상시누수진단시스템 운영

- 중부, 강서수도사업소 시범운영(유수율이 저조한 사업소)

○ 다점형상관식 누수탐지(유수율 평가 반영 70%)

- 관경 80㎜이상 누수다발 취약관로 중점 실시

- 인구밀집, 간선도로, 재래시장 등 취약지역

○ 음청식 누수탐지(유수율 평가 반영 30%)

- 대형 송배수관 취약지점, 누수발생 이력관리

- 지하철역 주변 전기부식이 있는 지역

○ 탐지능력 향상으로 오탐률 최소화

- 탐지원 공동연수 실시 및 첨단 누수탐지 장비 사용방법 교육

1-2 상수도 배관망 정비

□ ’15년 정비대상 : 72㎞(배급수관 54㎞, 송배수관 18㎞)

○ 배급수관(350㎜이하) 정비 : 54㎞

(단위 : ㎞)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
연 장	54	10.4	5.1	8.1	5.0	5.9	7.7	5.3	6.5

○ 송배수관(400㎜이상) 정비 : 18㎞

(단위 : ㎞)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	본부
연 장	18	3.1	2.15	2.67	1.75	1.37	1.2	3.06	2.6	0.1

□ 추진사항

○ 공통사항

- 공사용 자재 사용 및 부실 시공 예방을 위한 현장 감독업무 강화

- 안전사고 예방을 위한 유관기관 협조(현장입회 등)체계 강화

- 상수도공사 종사자 현장관리 인식 개선

○ 배급수관(350㎜ 이하)

- 3회이상 누수 다발관 및 다발블록 우선 정비

- 단절관 등은 순환 배관망이 형성되도록 연계 정비

- 고도정수처리시설이 완료된 지역은 타지역에 비해 우선 정비

○ 송배수관(400㎜ 이상)

- 400㎜이상 노후관으로써 누수발생 및 적수사고가 많은 관로 정비

- 이물질 및 적수발생으로 민원이 발생하여 교체가 필요한 강관 정비

1-3 불용관 정비

□ ’15년 정비목표 : 4,550건

(단위 : 건)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
정비목표	4,550	705	610	737	428	510	723	450	387

□ 추진사항

○ 발생되는 불용관은 끝까지 추적하여 분기점에서 폐쇄 조치

- 분기점 폐쇄가 어려운 80㎜이상에 대하여는 퇴수시설을 만드는 등

사수지역을 최소화

- 분기점 폐쇄 시 반드시 감리․감독자가 현장을 입회하도록 조치

○ 배급수관 정비공사시 시․종점의 횡단굴착을 시행하여 불용관 확인

○ 재개발지역내 이주세대 인입급수관 및 배수관 분기점 폐쇄 철저

○ 재개발지정 지역내 불용관 발견시 내부방침을 받아 즉시 정비

○ 각 종 공사시 기존관 분기점 폐쇄 여부 관리․감독 강화

□ 즉시 폐쇄가 어려운 불용관 지속적인 관리

○ 관리대상

- 교통장애(간선도로) 및 포장도로 굴착 불가 구간 등 중간 밸브 폐쇄 후 분기점에서 폐쇄가 불가능한 불용관

- 분기 방향이 불분명하고 건물을 통과한 불용관

- 재개발․재건축지역으로 본관 폐쇄시 자동적으로 정비가 가능한 불용관은 정비 완료시까지 관리(시급하다고 판단되는 불용관은 즉시 정비)

- 관 개량공사 구간 및 공사예정 구간의 불용관은 정비시까지 관리(시급하다고 판단되는 불용관은 즉시 정비)

- 기타 주민반대 등 현장여건에 따라 정비가 불가능하다고 판단되는 불용관

○ 관리방법 : 별도 관리후 정비가능한 시기에 불용관 폐쇄

2		지역(블럭)단위 유수율 관리

2-1 중블럭 유수율 관리

□ 중블록 현황 (2014. 12. 현재)

(단위 : 블록)

구 분		계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
중블록수		100	20	15	12	5	15	23	6	4
유 수 율 (%)	100%이상	12	4	1	3	1		1	1	1
	100미만~95%이상	32	2	10	2	1	4	9	3	1
	95%미만~90%이상	36	5	4	5	2	10	8	1	1
	90%미만~85%이상	12	2		1	1	1	5	1	1
	85% 미만	8	7		1

□ 추진방향

○ 중블록 유수율 목표관리제 추진

○ 유수율 90% 미만 중블록 완전해소

○ 유수율 편차 해소로 신뢰도 제고

□ 추진사항

○ 중블록별 담당자 지정 및 목표 설정 ․ 추진

- 중블록별 담당자 지정 및 금년도 달성목표 설정

- 중블록별 세부추진 계획 수립․추진 및 유수율 하락시 대책 강구

○ 중블록별 유수율(공급량 및 조정량) 분석 ․ 관리 : 매월

- 시스템(유량감시, 요금관리)을 활용한 공급량․조정량 증감 원인분석

- 블록내 다량급수처 등 대형건물의 표준사용량 대비 적정사용여부 분석

○ 유수율 저조 중블록 특별관리로 완전 해소

- 특별관리 대상 : 유수율 90%미만 20개소

- 유수율 저조원인 분석 및 특별관리대책 마련 시행

○ 유수율 편차 해소 추진

- 블록경계(현장)와 GIS, 요금정보 일제 정비 실시 : 4월 중

- 유수율 100%이상 중블록은 100%이내가 되도록 관리

- 중블록 수계조절 및 경계지역 밸브조절시 반드시 기록 유지

2-2 가압급수지역 유수율 관리

□ 가압급수지역 현황 (2014. 12. 현재)

(단위 : 개소)

구 분		계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
합 계		138	18	28	8	31	16	11	20	6
유 수 율 (%)	100%이상	21	3	5	1	5	4		2	1
	100미만~95%이상	22		6		7	1		7	1
	95%미만~90%이상	35	2	10	1	6	7	3	5	1
	90%미만~85%이상	21	4	4	2	4		3	1	3
	85% 미만	19	4	3	2	3	4		3
	기 타	20	5		2	6		5	2

※ 기  타 : 20개소는 수계전환, 세대수 과소 등으로 유수율 산출 불가

□ 추진사항

○ 유수율 향상 및 편차 해소

- 가압지역별 관리담당자 지정 및 달성목표 설정

- 유수율이 낮은 85%이만 지역을 우선적으로 향상 추진

- 유수율 100%이상 지역은 100% 이내로 관리하여 편차해소

○ 가압급수지역 관리방법

- 월단위로 유수율(공급량, 조정량) 분석

- 가압급수지역 경계밸브 개폐 상태 확인 및 경계지역 수압측정

- 과수압지역은 수계전환 및 감압밸브 설치로 적정수압(1.5~3㎏f/㎠) 유지

- 감압밸브는 주기적으로 점검 및 정상 작동상태 유지

- 모터펌프를 적정 용량으로 교체 또는 토출압 조절로 과수압 해소

○ 가압급수지역 주기적 점검 및 조치

- 점검시기 : 정기점검(분기1회) 및 수시점검(필요시)

- 자료정리 : 점검결과 제반사항을 GIS에 반드시 입력

○ 유수율 저조 가압급수지역 개선

- 조사대상 : 유수율이 가장 낮은 2개소(표본 조사)

(중부 : 만리 54.91, 동부 : 청량리 66.64)

- 조사시기 : ’15년. 5월중

- 조 사 자 : 본부 3명(행정1, 시설1, 공업1), 사업소 3명(행정1, 시설1, 공업1)   - 조치사항 : 가압급수지역별 맟춤형 대책 추진(토출압조정, 집중누수탐지 등)

2-3 재개발․개건축 지역 상수도 시설물 관리

□ 관리대상 : 205개소

(단위 : 개소)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
합 계	205	28	52	34	14	12	25	25	15
사업시행인가	109	16	27	14	6	6	16	13	11
관리처분계획인가	44	6	13	10	4	3	2	4	2
착 공	52	6	12	10	4	3	7	8	2

□ 추진사항

<사업소 자체 점검․순찰 강화>

○ 점검시기 : 2회(3월, 8월)

○ 대    상 : 전체 대상 205개소

○ 점검내용

- 사업시행인가 현장 : 누수여부 중점 확인

- 관리처분 계획인가 현장 : 누수여부 확인, 계량기 철거 및 플러그 설치, 이주 완료구간 배수관 분기점 폐쇄, 부정급수 등

- 착공 현장 : 부정급수, 무단이설, 급수 업종 확인 등

○ 점검결과 보고 : 3월 말(상반기), 8월 말(하반기)

<본부․사업소 합동 점검>

○ 점검대상 : 집중관리대상 44개소(관리처분계획 인가 현장)

○ 점검시기 : 2회(5월, 10월)

○ 주요 점검내용

- 사업현장 내 누수발생 여부

- 무단이설, 봉인탈락, 계량기 손망실 여부

- 수도계량기 철거 및 플러그 설치 여부

- 이주 및 철거 시기에 맞추어 골목단위 배수관 분기점 폐쇄 여부

- 관리계획에 의한 정기적인 순찰․점검 시행 여부

3		조정량 제고

3-1 정확한 검침 및 심사

□  급수설비 현황

(단위 : 수전)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
합 계	2,039,219	204,418	272,487	268,060	279,262	316,316	276,063	199,785	222,828
가정용	1,807,104	161,497	243,957	229,355	261,125	291,503	238,094	176,331	205,242
욕탕용	998	138	112	140	100	124	148	141	95
공공용	17,745	3,067	2,099	2,493	1,714	1,963	3,829	1,304	1,276
일반용	213,372	39,716	26,319	36,072	16,323	22,726	33,992	22,009	16,215

□  추진사항

○ 수도계량기 점검 및 심사 강화

- 정확한 검침을 위한 검침종사원 교육 실시 : 월 1회이상

⇒ 봉인, 계량기 고장, 조례위반 시 근무보고 철저

- 검침일 준수 및 인정조정율 최소화 추진

- 신개전 누락예방, 사용량 정산 및 격증․격감 원인 분석 등 심사철저

- 공동주택의 공동사용량(차인량)이 누락되지 않도록 대책 강구

○ 수도계량기 적기교체

- 만기(50㎜이하 8년, 80㎜이상 6년) 및 고장 계량기 적기 교체

- 교체장애, 교체지연 급수설비는 신속한 개량으로 인정조정 해소

3-2 다량급수처 사용량 분석․점검

□ 다량급수처 현황 : 17,614건(월평균 300㎥이상)

(단위 : 건)

구 분	계	중부	동부	북부	서부	강서	남부	강남	강동
합 계	17,614	2,959	1,949	1,238	1,595	1,868	2,759	3,649	1,597
공공용	3,117	577	444	323	351	429	549	138	306
일반용	13,560	2,243	1,370	822	1,135	1,339	2,072	3,378	1,201
욕탕용	937	139	135	93	109	100	138	133	90

□ 점검방법

○ 반기별 전체 다량급수처의 1/2이상 점검

- 모든 다량급수처에 대하여 연 1회이상 관리점검

- 특히, 1개 업소 단독으로 사용하는 급수처는 연 2회이상 점검

□ 추진사항

○ 점검대상 선정

- 1개 업소에서 단독으로 사용하는 급수처(목욕탕, 찜질방, 한증막, 식당,

안마시술소, 식당, 여관 등), 빈번한 수도계량기 교체업소, 민원발생 및 조례위반 개연성이 있는 업소 등을 우선 선정

○ 점검절차

○ 점검방법

- 점검리스트 매뉴얼에 의한 점검 및 분석관리표에 의거 증감량(율) 등 분석

○ 중점 점검사항

- 계량기 주변(계량기 볼트핀, 설치봉인 등)에 대한 작업 흔적 여부

- 한 업소에만 공급하는 급수설비는 업소규모, 주변여건 등을 고려하여 분석

3-3 조례위반 단속

□  조례위반 내용

○ 급수도용 및 승인을 받지 아니한 급수공사

○ 계량기 작동방해 및 훼손, 계량기 무단철거 및 무단이설

○ 급수업종이 다른 급수설비 상호간 혼용급수, 정수처분 수전 임의사용

○ 수돗물 판매 및 무단공급, 사설소화전 무단사용

□ 추진사항

○ 수도검침 시 검침원의 안내문 배부를 통한 조례위반 사전안내

○  신․개축 공사장 및 재개발․재건축 현장 집중관리

○ 정기(년4회, 상․하반기 각2회) 및 수시(월1회이상) 건축현장 조사

○ 취약업소(목욕탕, 사우나, 수영장, 호텔, 여관, 시장, 등) 특별관리

4		과학적인 공급량 관리

4-1 유량감시시스템을 통한 공급량 관리

□ 유량감시시스템 구축 현황

(단위:개소)

구 분	계	취 수	송 수	구 역	중블록	가압장	배수지
합 계	410	11	17	61	113	150	58
초음파	382	11	17	56	109	131	58
전자식	28	-	-	5	4	19	-

□ 추진사항

○ 유량감시시스템을 통한 공급량 실시간 감시

- 구역, 중블록, 가압장․배수지의 유량, 압력, 유속 등의 변화를 감시

- 급수계통별 공급량 격증․격감 등 변화의 원인을 신속히 규명

○ 일일결산제 확행 ⇒ 사업소장 결재

- 1일 공급량 패턴을 분석하여 누수, 유량계 이상 등 을 조기발견 조치

4-2 정수센터 취․송수 유량계 관리

□ 취․송수 유량계 현황

(단위 : 개소)

구 분	계	암사	광암	강북	구의	뚝도	영등포
합 계	28	7	3	6	3	4	5
취수장(초음파)	11	3	1	3	1	2	1
송수장(초음파)	17	4	2	3	2	2	4

□ 추진사항

○ 유량계 검사 : 취․송수 연2회, 휴대용 연1회

- 허용오차 관리기준 : ±1.5% 이내(서울시 지침)

○ 일상점검 실시

- 유량순시값 및 적산값 적정지시 여부, 전송설비 이상유무, 센서탈락 등

○ 유량계측 설비 점검 : 월 1회

4-3 수도사업소 유량계 관리

□ 분야별 유량계 현황

(단위 : 개소)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
합 계	394	79	68	56	37	33	55	54	12
구 역	63	19	7	15	3	4	8	6	1
중블록	113	22	21	20	5	10	27	6	2
가압장	160	29	31	8	28	16	10	33	5
배수지	58	9	9	13	1	3	10	9	4

□ 추진사항

○ 국가 교정기관에 의한 관리

- 교정검사 : 허용오차 관리기준 : ±1.5% 이내(서울시 지침)

∙구역유량계(연2회), 중블록유량계(연1회) : 본부에서 시행

∙가압장・배수지유량계(연1회) : 해당 사업소에서 시행

- 점검 및 정비 : 구역유량계 월 1회이상

∙ 유량계 설비의 동작상태 확인, 유량계실 내부청소 정비 등

※ 중블록, 가압장, 배수지 유량계 사업소 자체 점검 : 월1회

Ⅴ.	업무 추진실적 관리 및 평가 등

1. 유수율 대책회의 정례화로 유수율 개선방안 마련

□ ’15년 유수율향상 추진계획 보고회 개최

○ 일    시 : 2015. 4월 중

○ 주    재 : 부본부장

○ 참    석 : 각 수도사업소장

○ 안    건 : ’15년 유수율 향상 추진계획 보고

□ 유수율 대책 회의

○ 주    재 : 부본부장

○ 참    석

- 본  부 : 시설안전부장, 누수방지과장

- 사업소 : 소장, 과장(요금과장, 급수운영과장, 시설관리과장)

○ 대    상 : 유수율 목표 미달 및 전년동기 대비 하락 사업소

- 대책보고 : 참석대상 사업소(기타사업소 서면보고)

○ 개최주기 : 연 5회(짝수달)

※ 필요시 참석대상 및 회의방법 조정

○ 안    건

- 유수율 저조원인 분석 및 향상대책 강구

- 유수율 제고를 위한 지원방안 모색

- 기타 유수율 관련 당면 현안사항 등

2. 유수율 업무 추진실태 점검․관리

□ 대상기관 : 수도사업소

□ 추진시기

○ 단위사업별 목표대비 추진실적 관리 : 매월

○ 유수율 업무추진 부진분야 현장 점검 : 필요 시

□ 점검 및 결과 조치

○ 사업소별 당해 사업의 정상 추진여부 확인

○ 문제점에 대한 원인분석 및 개선대책 마련 추진

3. 평가 및 포상을 통한 직원 사기 양양

□ 유수율 평가 결과 우수기관 포상

○ 평가대상 : 8개 수도사업소

○ 평가시기 : 연 2회(상･하반기)

○ 평가기준 : 평가 분야별 목표대비 실적에 따라 평점 부여

- 당해년도 유수율 상승률이 높은 사업소에 가점 부여

○ 평가항목 : 유수율 향상 단위사업

○ 평가방법 : 서면 또는 사업소에 방문하여 평가기준에 따라 평가

○ 우수기관 선정 및 시상

- 본부장 표창 및 시상 : 포상금 22,000천원(연 2회)

- 사업유공 공무원 시장표창 상신 : 총 4명(반기별 2명)

□ 누수탐지 우수부서 포상

○ 평가대상 : 8개 수도사업소

○ 평가시기 : 연 2회(상･하반기)

○ 평가기준 : 탐지 건수 및 누수방지량으로 평가

○ 우수부서 선정 및 시상

- 누수탐지를 통해 다량의 누수를 발굴한 우수부서 선정

- 본부장 표창 및 시상 : 포상금 2,200천원(연2회)

4. 『유수율 95.1% 달성』에 따른 후속 조치

□ 유수율 포럼 개최

○ 개최시기 : ’15년  상반기

○ 장    소 : 본부 5층 강당

○ 참석인원 : 150명 내외

○ 참석대상 : 본부･사업소, 광역시･도･시･군, 수자원공사 등 상수도 관계자

○ 주요내용

- 산 ․ 학 ․ 연 ․ 관 유수율 전문가의 주제발표 및 토론

- 최근 동향, 신기술, 다양한 정보 습득의 장 마련

□ 유수율 백서 발간

○ 백 서 명 : 유수율 95% 달성기념 서울시 상수도 유수율 백서(가제)

○ 발간목적 : 유수율 성과 정리 및 향후과제 공유

- 유수율 관련 각 분야의 추진현황을 정확히 분석

- 효율적인 유수율 관리방안과 향후 추진방향 제시

○ 발간시기 : 2015. 9월

○ 규    격 : 4×6배판(18.8㎝×25.4㎝), 500면 내외

○ 추진방법

- 백서 편찬을 위한 전담팀 구성･운영

- 학계 및 외부전문가 자문을 통한 신뢰성 확보

○ 배부 및 활용

- 서울시, 자치구, 환경부, 타 지자체, 수자원공사, 상하수도협회, 공공도서관 및 대학도서관 등 배부

- 유수율 정책 수립 및 향후 유수율 관리 참고자료로 활용

Ⅵ.	행정사항

□ 사업소별 유수율 향상 자체 추진계획 수립

○ 유수율 향상 자체 추진계획 수립･시행

- 금년도 목표를 효과적으로 달성할 수 있도록 사업소 여건에 맞는

자체 추진계획을 수립 및 시행

- 전년도 업무 추진과정에서 도출된 문제점을 보완하여 계획 수립

○ 사업소별 ’15년 추진계획서 제출 : ’15. 3. 27(금) 까지

□ 유수율 분석 및 추진실적 보고(사업소 ⇒ 누수방지과)

○ 중블록 공급량․조정량 분석결과

- 공급량 분석 : 당월분 분석결과를 익월 13일까지(발송일 기준) 보고

- 조정량 분석 : 당월분 분석결과를 당월 20일까지(발송일 기준) 보고

○ 유수율 단위사업 추진실적 보고

- 당월분 단위사업 추진실적을 익월 5일까지 보고