검 토 의 견 서

/

○ 대상사업

사 업 명	위 치	규 모	비 고
장안동 도시형 생활주택 신축	장안동 338-10	지하0층/지상5층, 3개동 (단지형다세대 30세대) 연면적 1,979.28㎡	동대문구 건축과-1254 (‘15.1.15.)

○ 검토내용

검토분야

검 토 의 견

비 고

빗물관리

○ □서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례』제8조, 제9조에 따른 저영향 개발 사전협의와 관련하여 제출한 도서(따로 붙임 2)와 같이 빗물 분담량을 적용한 빗물관리시설을 도입하고 향후 준공검사 또는 사용승인한 날부터 10일 이내 따로 붙임3 양식으로 빗물관리시설 설치결과를 회신바람.

○ 투수포장은 ‘서울특별시 투수 블록포장 설계·시공 및 유지관리 기준(2013)’ 에 따라 시행

※ 투수기능 확보를 위해 투수기층 등을 서울시 기준에 따라 시행하고, 자체 투수블록의 경우 ‘각종 포장공사 「투수성능 지속성 검증시험」 시행 통보(2012)’ 에 따른 시험결과를 확인하여 등급이 높은 제품을 우선 사용(3등급 이상 사용)

수  질

○ 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제53조 및 동법 시행령 제72조 규정의 비점오염원의 설치신고 대상은 아니나 공사 중 토사유출 등 비점오염원이 발생하지 아니하도록 조치 필요

수질오염

총량관리

○  수질오염총량관리시행지역으로 사업시행으로 인한 오염물질 배출부하량을  다음과 같이 할당하며, 할당된 배출부하량은 반드시 준수하여야 함

사업명	단위유역	준공년도	대상물질	할당부하량(kg/일)			비고
				소계	점	비점
장안동 338-10 도시형생활주택 신축공사	한강H	2015	BOD	0.08	0.04	0.04
			T-P	0.002	0.002	0.000	비점기준미만

○  사업이 완료되거나 취소될 경우 필히 통보해 주시기 바라며, 사업의 변경 등으로 할당된 오염물질 배출이 변경될 경우 재협의 하여야 함.