업체명	(주)3S	SW도로안전
형상
규격	H900 x W3000	H650 x W3000
등급	SB4등급	SB4등급
재질	스틸	알류미늄
표면 처리	아연도금, 분체도장 선택	아연도금, 분체도장 선택
단가 (원/m)	- 상단분체 :사급 266,233원/m (물가자료 2월호 P.192) 관급(하차도) 178,000원/m (22544986) - 3s (534,000원/경간) 관급(설치도) 198,000원/m (22567529) - 신도산업 (594,000원/경간) ※ 단부-상단분체 (하차도) 관급 228,000원/개소 (22539051) (설치도) 관급 258,000원/개소 (22553850)	- 상단분체 : 사급 209,633원/m (물가정보 2월호 1권 P.356) 관급(하차도) 174,000원/m (22305962)
특허	∙ 특허 제10********호	∙ 특허 제10********호
특 ․ 장 ․ 단 점	- 상·하단 레일을 분리시켜 개방감이 좋고 경쾌한 느낌을 줌 - 견고한 스틸 강재를 사용하여 강성이 우수함 - 차량충돌 시 원통형의 충격흡수연결대가 충격을 흡수하여 파손이 적음 - 반사지가 부착되어 야간운전자의 시선유도등 안전성이 좋음 - 상·하단 레일 사이에 레일보강판을 설치하여 응력을 분산시킴 - 파손된 부분만 교체 가능하도록 세분화된 구조로 유지관리에 유리함 - 칼라 도장이 가능하며 미관이 우수하고 주변 환경과 조화를 이뤄 친환경적임 - 곡선부 시공이 용이함	- 상·하단 레일을 분리시켜 개방감이 좋고 경쾌한 느낌을 줌 - 반사지 미부착으로 야간운전 시 시선유도가 어렵고 필요에 의한 별도 반사지 부착이 필요해서 2차 공사비가 발생함 - 차량충돌 시 파손 부위가 비교적 커서 보수 비용이 많이 듬 - 곡선부 시공이 어려움
추천안	⨀

교량용 중분대용 방호울타리 비교표