중분대용 방호울타리 비교표

업체명	(주)3S	MS로드	SW도로안전
형상
규격	H900 x W3000	H870 x W3000	H900 x W3000
적용등급	SB4등급	SB4등급	SB4등급
재질	스틸	스틸	스틸
표면처리	아연도금, 아연도금 후 분체도장 선택	아연도금	아연도금, 아연도금 후 분체도장 선택
자재비 사급부가세미포함, 관급부가세포함	- 상단분체 : 사급 175,167원/m (물가자료 2월호 P.192) (하차도) 관급 125,333원/m, 식별번호 22329611 (376,000원/경간) ※ 단부-상단분체 (하차도) 관급 142,000원/개소, 식별번호 22335278	- 상단분체 : 사급 181,067원/m (물가자료 2월호 P.193) (하차도) 관급 150,000원/m, 식별번호 22470083	- 상단분체 : 사급 199.733원/m (물가자료 2월호 P.194) (하차도) 관급 180,667원/m, 식별번호 22456787
특허 / 신기술	- 특허 제10********호 - 국토해양부 교통신기술 지정(2011.07.15) - 2008국제교통박람회 기술혁신상 수상	- 특허 제10********호	- 특허 제10********호
실적	- 국교부 산하(지방청, 국토관리사무소) - 한국도로공사 - 지방자치단체	- 한국도로공사	- 국교부 산하(지방청, 국토관리사무소) - 한국도로공사 - 지방자치단체
특 ․ 장 ․ 단 점	- 견고한 스틸 강재를 사용하여 강성이 우수함 - 상·하단 레일 분리로 개방감과 경쾌한 느낌임 - 충돌시 원통형의 충격흡수연결대가 충격을 흡수하여 파손이 적음 - 반사지가 부착되어 야간운전자의 시선유도등 안전성이 좋음 - 상·하단 레일 사이에 레일보강판을 설치하여 응력을 분산시킴 - 파손된 부분만 교체 가능하도록 세분화된 구조로 유지관리에 유리함 - 칼라 도장이 가능하며 미관이 우수하고 주변 환경과 조화를 이뤄 친환경적임 - 곡선부 시공이 용이함	- 상·하단 레일을 분리시켜 개방감이 좋고 경쾌한 느낌을 줌 - 견고한 스틸 강재를 사용하여 강성이 우수함 - 보강지주를 지주속에 추가항타해야 하므로 정확한 위치를 측정하기 어려워 충돌시 충분한 강도가 우려됨 - 신생업체로 2차 후속 조치 등이 불분명함	- 상·하단 레일을 분리시켜 개방감이 좋고 경쾌한 느낌을 줌 - 견고한 스틸 강재를 사용하여 강성이 우수함 - 보강지주를 지주속에 추가항타해야 하므로 정확한 위치를 측정하기 어려워 충돌시 충분한 강도가 우려됨 - 반사지 미부착으로 야간운전 시 시선유도가 어렵고 필요에 의한 별도 반사지 부착이 필요해서 2차 공사비가 발생함 - 차량충돌 시 파손 부위가 비교적 커서 보수 비용이 많이 듬 - 곡선부 시공이 어려움
추천안	⨀