검 토 의 견 서

/

○ 대상사업

사 업 명	위 치	규 모	비 고
형인타워(업무시설)신축 공사	동대문구 장안동 432-4	지하2층/지상10층 (업무시설) 연면적 4,825.55㎡	동대문구 건축과-3044 (‘15.2.9.)

○ 검토내용

검토분야	검 토 의 견	비 고
빗물관리	○ □서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례』 제8조, 제9조에 따른 저영향개발 사전협의와 관련하여 제출한 도서(따로 붙임 2)와 같이 빗물 분담량을 적용한 빗물관리시설을 도입하고 향후 준공검사 또는 사용승인한 날부터 10일 이내 따로 붙임3 양식으로 빗물관리시설 설치결과를 회신바람.
수 질	○ 공사 중 토사유출 등 비점오염이 발생하지 아니하도록 조치필요 (기 협의한 물관리정책과-14814, ‘14.10.1내용과 같음)