검 토 의 견 서

/

○ 대상사업

사 업 명	위 치	규 모	비 고
연세방병원 신축공사	공릉동 680-10	지하3층/지상9층 (의료시설 및 근린생활시설) 연면적 4,445.77㎡	노원구 디자인건축과 -2892 (‘15.2.10.)

○ 검토내용

검토분야	검 토 의 견	비 고
빗물관리	○ □서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례』 제8조, 제9조에 따른 저영향개발 사전협의와 관련하여 제출한 도서(따로 붙임 2)와 같이 빗물 분담량을 적용한 빗물관리시설을 도입하고 향후 준공검사 또는 사용승인 한 날부터 10일 이내 따로 붙임3 양식으로 빗물관리시설 설치결과를 회신바람. ○ 투수포장은 ‘서울특별시 투수 블록포장 설계·시공 및 유지관리 기준(2013)’ 에 따라 시행 ※ 투수기능 확보를 위해 투수기층 등을 서울시 기준에 따라 시행하고, 자체 투수블록의 경우 ‘각종 포장공사 「투수성능 지속성 검증시험」 시행 통보(2012)’ 에 따른 시험결과를 확인하여 등급이 높은 제품을 우선 사용(3등급 이상 사용)
수 질	○ 공사 중 토사유출 등 비점오염원이 발생하지 아니하도록 조치 요망