검 토 의 견 서

/

○ 대상사업

사 업 명	위 치	규 모	비 고
도봉구 방학동 599-4 외3필지 도시형생활주택 신축허가	방학동 599-4외3	지하0층/지상5층 (단지형다세대 40세대) 연면적 2,044.52㎡	도봉구 건축과-5614 (‘15.3.6.)

○ 검토내용

검토분야

검 토 의 견

비 고

빗물관리

○「서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례」제8조, 제9조에 따른 저영향개발 사전협의와 관련 제출한 도서(따로붙임2)와 같이 빗물관리시설을 도입할 것.

○ 향후 준공검사 또는 사용승인한 날부터 10일 이내에 따로붙임3 양식으로 빗물관리시설 설치결과를 회신하여 주기시기 바람.

○ 화단, 가로수보호대, 녹지대 등은 빗물이 자연스럽게 유입되어 침투․저류가 이루어 질 수 있도록 노면보다 낮게 설치하고, 투수아스팔트 콘크리트 포장은 서울특별시 토목공사 전문공사 시방서 제10장 10-2-8 투수아스팔트콘크리트의 시방기준에 의거 시공하시기 바랍니다.(시방서 별첨)

수  질

○ 공사 중 토사유출 등 비점오염이 발생하지 아니하도록 조치

수질오염

총량관리

○ 수질오염총량관리시행지역으로 사업시행으로 인한 오염물질 배출부하량을  다음과 같이 할당하며, 할당된 배출부하량은 반드시 준수하여야 함

사업명	단위유역	준공년도	대상물질	할당부하량(kg/일)			비고
				소계	점	비점
방학동 599-4 외 3필지 도시형생활주택신축공사	한강H	2015	BOD	0.15	0.05	0.10
			T-P	0.005	0.003	0.002

○  사업이 완료되거나 취소될 경우 필히 통보해 주시기 바라며, 사업의 변경  등으로 할당된 오염물질 배출이 변경될 경우 재협의 하여야 함.