검 토 의 견 서

/

○ 대상사업

사 업 명	위 치	규 모	비 고
공동주택(도시형생활주택 단지형다세대주택)	중랑구 망우동 494-2	지하0층 , 지상6층 연면적 2,637.14㎡ (도시형생활주택 49)	중랑구 건축디자인과-9591 (‘15.4.17.)

○ 검토내용

검토분야

검 토 의 견

비 고

빗물관리

○「서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례」제8조, 제9조에 따른 저영향개발 사전협의와 관련 제출한 도서(따로붙임2)와 같이 빗물관리시설을 도입할 것.

○ 향후 준공검사 또는 사용승인한 날부터 10일 이내에 따로붙임3 양식으로 빗물관리시설 설치결과를 회신하여 주시기 바람.

○ 화단, 가로수보호대, 녹지대 등은 빗물이 자연스럽게 유입되어 침투․저류가 이루어 질 수 있도록 노면보다 낮게 설치하고, 투수포장은 서울시 투수블록 포장 설계․시공 및 유지관리 기준(2013)에 따라 시행할 것

※ 투수기능 확보를 위해 투수기층 등을 서울시 기준에 따라 시행하고, 자체 투수블록의 경우  ‘각종 포장공사 「투수성능 지속성 검증시험」 시행 통보(2012)’ 에 따른 시험결과를 확인하여 등급이 높은 제품을 우선 사용(3등급 이상 사용)

수  질

○ 공사 중 토사유출 등 비점오염이 발생하지 아니하도록 조치

수질오염

총량관리

○ 수질오염총량관리시행지역으로 사업시행으로 인한 오염물질 배출부하량을 다음과 같이 할당하며, 할당된 배출부하량은 반드시 준수하여야 함

사업명	단위 유역	준공 년도	대상 물질	할당부하량(kg/일)			비고
				소계	점	비점
망우동 494-2 도시형생활주택신축공사	한강H	2015	BOD	0.13	0.06	0.07
			T-P	0.004	0.004	0.000	비점 기준미만

○ 사업이 완료되거나 취소될 경우 필히 통보해 주시기 바라며, 사업의 변경 등으로 할당된 오염물질 배출이 변경될 경우 재협의 하여야 함.