검 토 의 견 서

/

○ 대상사업

사 업 명	위 치	규 모	비 고
공동주택(아파트), 업무시설(오피스텔), 근린생활시설 신축	이문동 255-261외1필지	지하1층/지상16층 (연면적 2,996.36㎡ 오피스텔 33, 도시형생활주택 94세대	동대문구 건축과-14386 (‘15.7.29.)

○ 검토내용

검토분야

검 토 의 견

비 고

빗물관리

○「서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례」제8조, 제9조에 따른 저영향개발 사전협의와 관련 제출한 도서(붙임2)와 같이 빗물관리시설을 도입할 것

○ 토사, 도로분진, 낙엽 등 협잡물 또는 침전물 유입으로 설치된 빗물관리시설 폐색되지 않도록 조치 할 것.

- 협잡물 또는 침전물 막힘 방지시설 또는 청소시설 등을 설치하거나 청소 및 유지관리가 용이하도록 빗물관리시설을 설치할 것.

○ 향후 준공검사 또는 사용승인한 날부터 10일 이내에 붙임3 양식으로 빗물관리시설 설치결과를 회신하여 주시기 바람.

수  질

○ 공사 중 토사유출 등 비점오염이 발생하지 아니하도록 조치

수질오염

총량관리

○  수질오염총량관리 시행지역으로 사업시행으로 인한 오염물질 배출 부하량을  다음과 같이 할당하며

사업명	단위유역	준공년도	대상물질	할당부하량(kg/일)			비고
				소계	점	비점
이문동 255-261 외 1필지 오피스텔 및 공동주택신축공사	한강H	2016	BOD	0.37	0.18	0.19
			T-P	0.017	0.012	0.005

○ 사업이 완료되거나 취소될 경우 필히 통보해 주시기 바라며, 사업의 변경으로 연면적 또는 토지면적이 10% 이상 확대될 경우 추가 할당을 받아야 함.

토  양

○ 공사중 토양오염이 발견될 경우 토양정화 실시