검 토 의 견 서

◎사업명 : 서울지하철 9호선 3단계 921공구 건설공사

◎분  야 : 토목구조

◎제  목 : 936정거장 5Span 거푸집동바리 및 개구부 동바리 구조검토

구 분	검토의견서	비 고
936정거장 5span 시스템동바리 구조검토	1. 서울시 도시기반시설본부 안전관리과에서 제공한 동바리 구조검토서에 대한 검토의견임. 2. 참고문헌 및 적용규준은 최신본을 적용할 것. → 가설공사표준시방서, 2014, 국토부 3. 멍에재로 사용되는 단면사이즈 재확인요망 p.2의 부재별 설치간격 중 멍에 단면사이즈(75*125*3.5) 와 계산서 p.4의 멍에 단면사이즈(75*125*3.2) ※ 일반적인 멍에재의 단면사이즈는 75*125*3.2임. 4. 현장에 사용되는 합판의 종류 확인 후 단면계수 등을 결정해야 할 것으로 사료됨. 구조용 합판(KS F 3113) 와 콘크리트 거푸집용 합판(KS F 3110)의 경우 단면성능이 차이가 있음. 구조용 합판의 경우는 건축구조기준에서 규정하고 있으나 콘크리트 거푸집용 합판의 경우 국내에서는 단면성능에 대한 규정이 없는 상태임. 가설공사표준시방서에서 ACI-347 및 APA(미국합판협회) 기준을 참고하여 콘크리트 거푸집용 합판의 단면성능을 정하고 있음. 5. 수평하중에 대한 검토를 수행하였으나 시스템동바리의 구조안전성 검토를 위한 2차원 또는 3차원 해석 수행필요.
개구부 동바리 지지강재 구조검토	1. 기술지원검토서 내 2. 검토결과 표에서 슬래브 두께에 따라 작업하중을 달리 적용하도록 하고 있으나, 미적용됨. 슬래브 두께 0.5m 이내일 경우 2.5kN/㎡, 0.5m 이상 1.0m 미만일 경우 3.5kN/㎡, 1.0m 이상인 경우에는 5.0kN/㎡를 적용하도록 함. 2. H-Beam의 슬라이딩 방지를 위한 시공방법과 그에 따른 안전성 검토 누락

구 분	검토의견서	비 고
개구부 시스템동바리 조립도	1. 중앙부 헌치부 거푸집 및 동바리 구조검토 및 설치방법 보완 2. 보하부 시스템동바리 최하단부 수평재 누락 (a) 시스템동바리 설치도면 (b) 시스템동바리 설치도면

2015. 9.17

한국가설협회 선임연구원

김 곤 묵   (인)

[별첨]

o 가설구조물 안전성 강화를 위한 건설기술진흥법 공포(`15.1.6) 및 시행(`15.7.7)

- 건설기술용역업자는 설계도서 작성 시 가설구조물을 포함한 구조물에 대한 구조검토를 실시토록 함(안 제48조제5항).

- 가설구조물의 안전성 확인 주체의 범위를 ‘건축구조기술사 또는 토목구조기술사’에서 ‘가설구조물의 구조적 안전성을 확인하기에 적합한 기술사’로 확대함(안 제62조제7항).

- 가설구조물에 대한 구조검토를 실시하지 않은 건설기술용역업자에 대한 벌칙규정을 신설함(안 제88조제3호 신설).

o 건설공사 공사감독자 업무지침 제정(국토부고시 제2014-297호)

- 제28조(시공상세도 승인) ① 공사감독자는 시공자가 제출한 시공상세도를 사전에 검토하여야 한다. 특히 주요구조부의 시공상세도 검토 시 설계자의 의견을 구할 수 있으며, 이 경우 공사감독자의 승인 후 시공토록 하여야 한다.

② 공사감독자는 다음 각 호의 사항에 대한 것과 발주청에서 「건설기술 진흥법 시행규칙」 제42조에 따라 공사시방서에 작성하도록 명시한 시공상세도를 시공자가 작성 하였는지를 확인하여야 한다.

1. 비계, 동바리, 거푸집 및 가교, 가도 등의 설치상세도 및 구조계산서

2. 구조물의 모따기 상세도

3. 옹벽, 측구 등 구조물의 연장 끝부분 처리도

4. 배수관, 암거, 교량용 날개벽 등의 설치위치 및 연장도

5. 철근 배근도에는 정․부철근등의 유효간격, 철근 피복두께(측․저면)유지용 스페이서, Chair-Bar의 위치․설치방법 및 가공을 위한 상세도면

6. 철근 겹이음 길이 및 위치의 시방서 규정 준수여부 확인

7. 그 밖에 규격, 치수, 연장 등이 불명확하여 시공에 어려움이 예상되는 부위의 각종 상세도면

③ 공사감독자는 시공상세도(Shop Drawing) 검토․확인 때까지 구조물 시공을 허용하지 말아야 하고, 시공상세도는 접수일로부터 7일 이내에 검토․확인하여 서면으로 승인하고, 부득이하게 7일 이내에 검토가 불가능할 경우 사유 등을 명시하여 서면으로 통보하여야 한다.

- 제30조(가시설공사의 구조․안전 검토) ① 공사감독자는 주요 구조물의 시공 중 붕괴사고, 부실시공 등의 발생 원인이 비계, 동바리, 거푸집 등 가시설의 구조 및 시공 부주의에 기인하는 점을 명심하여 공사 시공 전에 시공자로 하여금 가시설에 대한 설계, 구조, 시공의 검토를 하도록 하고 시공과정에서 관리를 철저히 하여야 한다.

② 공사감독자는 시공자가 「산업안전보건법」 제29조의3에 따라 건설공사 중에 가설구조물의 붕괴 등 재해발생 위험이 높다고 판단되는 가설구조물에 대해 전문가의 의견을 들어 가설공사 설계변경을 요청하는 경우 그 검토의견서를 첨부하여 발주청에 보고하여야 한다.