과 업 지 시 서

1. 과 업 명 : 한강공원 주차장 주차정산소 등 안내표지판 제작 설치

2. 과업기간 : 계약일로부터 15일 이내

3. 수량 및 규격

○ 설치물량 : 11개 한강공원 43개 주차장 총186개

○ 공원별 설치물량

구 분	계	광나루	잠실	뚝섬	잠원	반포	이촌	여의도	양화	난지	망원	강서
계	186	12	14	28	14	10	22	32	18	16	18	2
장애인주차안내판	50	3	5	7	5	3	5	9	6	3	4	-
장애인주차 철주	50	3	5	7	5	3	5	9	6	3	4	-
주차장 안내판	86	6	4	14	4	4	12	14	6	10	10	2

4. 과업내용 : 한강사업본부에서 제시한 디자인과 사양에 맞게 제작 설치

5. 과업 일반사항 및 특기사항

제1장. 일반사항

1. 적용범위

1-1 본 과업지시서(“이하” 과업서)는 한강공원 주차장 안내사인 제작․설치에 대한 사항을 정한 것으로 본  과업서에서 규정한 사항을 제외하고는 국토교통부 제정 건축공사 표준시방서에 의한다.

1-2 본 과업서에 따를 수 없는 사항에 대하여는 감독관과 협의하여 그 지시에 따른다. 이때 감독관의 중요한 지시 및 승인사항은 문서로 한다.

1-3 각 공사에 있어서 다른 공사와 관련이 있는 사항에 대해서는 각기 해당 공사의 시방에 따른다.

2. 용어의 정의

2-1 “감독관”이라 함은 발주처에서 지정한 자를 말한다.

2-2 “도급자”라 함은 발주처와 한강공원 주차장 안내사인 제작․설치 계약을 체결한 자를 말한다.

2-3 “시공도”라 함은 시공 상 필요한 공작도로서 도급자가 작성 제출한 도면을 말한다.

3. 과업수행 적용순위

3-1 계약서

3-2 과업지시서

3-3 설계도서

3-4 표준시방서, 일반시방서

4. 시공도

4-1 도급자는 공사 수행에 필요한 각 공정별 시공도를 작성하여 재료를 구매 또는 가공하기 전에 감독관의 승인을 받아야 한다.

4-2 최종 승인을 받은 시공도는 현장에 비치하여야 한다.

5. 품질관리

5-1 SIGNAGE 제작설치 품질관리를 위하여 시공자는 공사에 소요되는 자재의 품질규격이 설계도와 일치되도록 소요 자재의 품질 기준에 관한 자료를 비치하여야 한다.

1). KS 관련 규칙

2). 공산품 품질검사 기준

3). 국토교통부 표준시방서

4). 기타 관계 자료

5-2 본 과업서에 명시되어 있지 않은 재료의 시험은 건설공사 조사 및 시험 규정과 한국산업규격(K.S)에 준한다.

6. 현장관리

6-1 안전 위생관리

안전 위생 관리는 근로 안전규정, 보건관리규정 및 산재보험법 기타 관계 법규에 따라 시행하여 안전보안 및 위생 인사사고의 사전방지에 세심한 주위를 하고 화기 폭발용 취급 등은 관할 기관의 인허가를 득한다.

6-2 보안 및 작업인원 관리

작업 인원 등에 대한 통제와 현장 경비 등 보안 조치는 관계법규에 따라 시행하고 감독관의 지시에 불응하거나 미숙련으로 인정되는 자는 감독관의 지시에 의해 즉시 유능한 자와 교체하여야 한다.

6-3 방화

화재 방지에 주의하여야 하며 현장설치 작업장에 소화기를 비치하여야 한다.

6-4 재해 발생 시 조치

재해가 발생한 경우는 신속히 적절한 조치를 취하고 즉시 감독관에게 보고하여야 한다.

7. 공사용 사진

다음에 기술하는 사항에 대해서는 부분과 전경을 분명히 나타내는 사진을 기록하여 감독관에게 제출하여야 한다.

7-1 각 공정이 시작될 때와 끝났을 때

7-2 각 공정 중 중요 진행 사항

7-3 준공 후 해체되는 가설물

7-4 기타 감독관이 지시하는 부분

8. 현장대리인

8-1 도급자는 공사현장에 필요한 기술자를 상주하게 하고 그중 1명을 현장 대리인으로 지정하여 감독관의 지시에 따라 각종 업무와 보안의 책임을 담당케 한다.

8-2 현장 대리인은 공사 진행에 필요한 제반지식에 정통하며, 충분한 경험이 있는 자를 선임한다.

9. 공사기준

본 공사는 과업서(시방서), 설계도면 및 감독관의 지시에 따르며 공사와 관계되는 관공서의 법규와 규정에 따라서 제반설비가 그 기능을 완전히 발휘할 수 있도록 성실히 시공한다.

10. 이 의

설계도면 및 과업서의 내용에 상이점이 있을 때, 명기가 없을 때 또는 의문사항 발생 시는 감독관과 협의한다. 단, 경미한 사항은 감독관의 지시에 따른다.

11. 경미한 변경

현장 사정으로 재질 및 설치위치 또는 시공방법 등의 설계변경을 필요로 하지 않는 경미한 변경은 감독관의 지시에 따른다.

12. 물건 및 철거재 반출

본 공사장내의 물건 또는 철거재는 감독관의 허가 없이 반출하지 못한다.

13. 원상 복구

본 공사를 시공함에 있어 인접한 제 공작물에 피해를 주지 않도록 필요한 시설을 하며 기존 공작물 또는 공(사)유 재산에 손해를 가하였을 시는 시공자가 이를 원상복구 하여야 한다.

제2장 특기사항

1. 실사인쇄

1-1 이 시방은 실사인쇄를 주재료로 해서 작성하는 도안 및 문안작성 등으로 한다.

1-2 실사인쇄는 쏠벤실사를 하되 고해상도의 출력기로 출력하여 선명한 문안을 인쇄 한다.

1-3 실사에 사용되는 실사원단은 최고의 제품(3M)을 사용한다. 이때에 사용되는 원단은 PC계열의 원단을 사용한다. 유포지 및 비품 등을 절대로 사용 하여서는 안 된다.

1-4 실사 후에는 필히 UV(자외선 차단필름) 코팅을 하되 무광으로 한다.

(실사원단과 같은 재질의 코팅지를 사용하여 일정기간 후에 갈라지거나 떨어지거나 하는 것을 방지한다.)

1-5 실사된 원단을 부착 시에는 25도 이상의 상온에서 기계 압착기를 이용하여 강하게 압착하여 부착한다. 이때에 기포, 먼지 등을 확실하게 제거한다.

2. 시트부착 및 컴퓨터 커팅

2-1 시트지의 색상과 글자크기는 설계도에 따르며, 시트지 제작이 완료되면 감독관의 승인을 득한다.

2-2 문자용 디자인 시트는 지정된 점착필름을 사용하며 모든 사양을 옥외 전용필름으로 한다.

2-3. 바탕원단에 일체의 칼자국이 없도록 100%기계로 커팅된 문자를 보호점착필름으로 압착 부착하며 100% 기포제거로 부풀림 현상을 사전에 예방한다. 시트필름 유효면적 초과 시에는 연결라인이 최소 2~3mm 정도 겹치게 하여 날씨변화로 수축되어 연결라인이 나타나는 현상을 제거한다.

2-4. 부착하고자 하는 표면을 깨끗이 닦고 세제 5% 용해액을 부착면과 배면에 고루 뿌린 다음 시트지를 부탁하고자 하는 위치에 정확히 부착하고, 시트지 위에 한 번 더 용해액을 뿌려준다.

2-5. 고무걸레(squeege)를 이용하여 한 방향 또는 바깥방향으로 일정한 힘을 가하여 밀어내면서 부착하며, 기포가 생기지 않도록 한다.

2-6. 작업환경은 먼지가 없는 청결한 상태를 유지하고 섭씨 15℃~23℃의 상태를 유지해야 한다.

2-7 컴퓨터 커팅은 로고, 타이틀, 설명문, 방향표시, 픽토그램 등이 디자인된 자료를 지정색과 비례를 철저히 유지하여 출력하여야 하며 시트지를 절단기로 깨끗이 절단한다.

2-8 부착하고자 하는 표면을 깨끗이 닦은 다음 세제 5% 용해액을 표면에 뿌리고 문자 등을 배면지에서 탈취한 다음 배면 접착제 부분에도 용해액을 충분히 뿌려준다.

2-9 부착하고자 하는 위치에 톰보(tombow)를 정확히 맞추어 고정시킨 다음, 고무걸레(squeege)를 이용하여 용해액을 밀어내면서 부착시킨다. 이때 한 방향 또는 바깥방향으로 일정한 힘을 가하여 밀어내어 기포가 생기지 않도록 한다.

3. 기  타

3-1 도면 및 과업서에 명기되지 아니한 사항은 건축공사 및 전기공사 표준시방서에 준하여 시공하고 도급자와 감독관의 해석이 상이한 경우에는 감독관의 해석에 준하여 시공한다.

3-2 도급자는 반드시 산재보험에 가입하여야 하며 공사 중 발생한 일체의 사고(인사 및 재산 등의 민․형사적 책임)에 대하여 발주처와 협의하여 처리한다.

3-3 하자보수기간은 최종 준공검사일로부터 2년으로 한다.

3-4 도급자는 안내사인 제작설치 전 최종문안과 설치위치를 감독관에게 최종 확인 후 시행하여야 한다.