154KV 수전선로 점검표

2016. 4.15

점검항목	점 검 내 용		점 검 결 과
ROUTE 점검	선로의 변전소 부지내 맨홀 등의 이상여부		특이사항 없음
	CABLE ROUTE상에서 토목공사 등이 행하여지고 있는가?. 공사 안전조치 여부?		“
	CABLE ROUTE상의 지반상태 여부		“
M/H 점검	뚜껑의 손상. 손실 여부		특이사항 없음
	뚜껑 OPEN후 환기 및 배수, GAS 누출여부		“
	CABLE외피상태, 접속상의 지지 및 손상 여부		“
C/H 점검	BUSHING의 오염, 파손, 접속부의 이완상태		“
	C/H의 부분 우수의 침투 여부		“
	SILLCON OIL의 누유 여부		“
	지지 CLEAT의 취부 및 접지상태 여부		“
	BOLT류의 이완 및 부식상태 여부		“
점검일	2016. 4. 15	점검자 : 나필수외 3명
점검사항	- 154KV 전력구 및 수전선로 순찰 - 강동, 천호 수전선로 맨홀 주면 및 외관상태 점검 - 강동변전소 GIS설비점검 및 전력구점검