1		기존 공공시설물 내진성능 확보현황

(`15. 12월말 현재)

대상 시설물				총 대상	내진확보	내 진 미확보	내 진 확보율 (%)	비고
계				13	13	-	100
공공건축물			(동)
도 시 철 도 (1~4호선) ※ 5~8호선 100%확보		교량	(개소)
		터널	(개소)
		건축물	(동)
도 로 시설물		지 상 (교량,고가)	(개)
		지 중 (터널 등)	(개)
수도시설			(개소)
공 동 구			(개소)
시립병원			(동)	13	13	-	100
수 문			(개소)
폐기물처리시설			(개소)
학교시설			(동)
유류저장시설 (옥외저장탱크)			(개소)
가스 시설	가스공급시설 및 저장저장소		(개소)
	도시가스배관		(km)
물재생센터 (하수처리시설)			(톤)

※ 물재생센터(하수처리시설)은 총 수량에서 제외, 내진확보율(%)에는 포함

※ 가스시설 중 도시가스 배관 7,608km는 총 수량에서 제외, 내진확보율(%) 별도 계산

2		대상시설별 세부추진계획

가		시립병원

【보건의료정책과】

□ 내진성능 확보현황

(단위 : 동)

구분	내진설계 대 상	내진설계 적용	내진 확보대상				내진비율 (%)	비고
			소 계	내진양호	내진보강 완료	내진보강 필요
건축물	13	13	0	-	-		100

※ 시립병원 13개소 내진설계적용 완료하였음.