【소방용수시설 고장 발생 보고서】

종 별 (식 별)	관리번호	위 치	고장 내용	확인결과	비 고
소화전 (지상식)	신-005호	서울시 종로구 통일로 176-0(교남동)	몸통 스핀들 불량(헛 돔)	사용불가
(발생 원인)
1. 2016. 10. 20. 하반기 일제소방용수시설 점검 중 2팀 소방위 김천일 외 2명 현장 확인한 바 지상식 소화전(신-005호) 몸통 스핀들 헛 돔을 발견하여 보고합니다.
(현재 상태)
사용불가
2016년 10월 20일 조 사 자 소 방 교 : 석 영 수 (인) 확 인 자 신교119안전센터장 소 방 위 : 김 상 철 (인)

【소방용수시설 고장 사진 및 위치도】

소방용수시설 고장사진
고장 소방용수시설 위치도

【소방용수시설 고장 발생 보고서】

종 별 (식 별)	관리번호	위 치	고장 내용	확인결과	비 고
소화전 (지하식)	신-362호	종로구 자하문로8길 9(통의동 98) 곰솔식당 앞	관구 하부 몸통 누수	사용가
(발생 원인)
1. 2016. 10.20. 하반기 소방용수시설 일제조사 중 소방장 박영국 외 1명(남현석) 현장확인한 바, 비상소화장치 2-29호 활용 소방용수인 지하식 소화전(신-362호)의 관구하부 몸통 누수를 발견하여 자체보수가 불가하며 신속한 조치를 요하여 보고합니다.
(현재 상태)
지하식소화전 관구하부 몸통 누수 상태(사용가)
2016년 10월 20일 조 사 자 소 방 장 박 영 국 (인) 소 방 교 남 현 석 (인) 확 인 자 신교119안전센터장 소 방 위 김 상 철 (인)

【소방용수시설 고장 사진 및 위치도】

소방용수시설 고장사진
고장 소방용수시설 위치도