‘16년 7월 건축시설물 고장장애 현황

‘16. 7월 건축분야별 장애현황

시설지원단 시설개량팀

목        차

Ⅰ. 개     요

Ⅱ. 고장장애 발생현황

Ⅲ. 시간대별 고장장애 현황

Ⅳ. 원인별 고장장애 현황

ⅴ. 분석결과

‘16년 7월 건축시설물 고장장애 현황

Ⅰ	개 요

○ 분석대상 : 건축분야 시설물 UTIMS 고장접수 장애

○ 기    간 : 2016. 7. 1. ~ 7. 31.

○ 신고현황 : 439건 접수(오신고 22건 제외)

Ⅱ	고장장애 발생 현황

1. 기술사업소 위치별 장애 현황

(단위 : 건)

구 분	계	5호선				6호선			7호선					8호선
		개화산	신길	답십리	고덕	마포 구청	한강진	신내	도봉	건대 입구	이수	천왕	부천	잠실	모란
합 계	439	31	62	37	38	37	36	12	25	40	40	37	22	10	12
대합실	77	2	14	6	8	8	5	2	4	13	5	6	3	0	1
승강장	52	2	7	4	7	2	10	1	0	2	5	2	7	2	1
외부출입구	89	11	15	6	6	8	8	1	6	9	10	4	2	1	2
환승통로	20	1	5	2	0	0	4	0	4	0	0	4	0	0	0
기능실	25	1	4	2	1	2	1	3	0	1	3	4	0	1	2
화장실	133	10	15	13	14	16	6	4	6	8	14	11	8	3	5
셔터시설	18	1	1	2	1	1	1	0	2	3	0	4	1	1	0
승강 편의시설	5	0	1	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0
일반편의시설	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
장애인편의시설	5	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0
기타시설	13	2	0	1	1	0	1	0	1	1	2	1	1	1	1

2. 월별 장애 추이

(단위:건)

○ 장애건수는 전월 대비 13.4% 증가(52건)

○ 전년 동월 대비 18% 감소(79건)

3. 요일별 장애 추이

(단위:건)

○ 일반적인 장애신고는 월요일과 화요일에 가장 많이 발생하였으나 ‘16년7월의 경우 화요일과 금요일에 많이 발생

4.등급별/유형별 장애현황

(단위 : 건)

장애등급	계		설 비 명 (고장장비)	장애유형	장애건수
합 계	439				439
B	113	15	대합실	누수 승객공간 누수발생	9
				배수로덮개 및 지지철물 탈락,파손,유동	2
				안전휀스,핸드레일 탈락,파손,유동	2
				천정마감재 탈락(승객공간)	2
		2	기능실	누수 승객공간 누수발생	1
				누수 직원공간 발생	1
				배수로 덮개 및 지지철물 탈락,파손,유동	0
				천정 마감재 탈락(승객공간)	0
		9	셔터시설	셔터 개방불가	9
		22	화장실	화장실 천정마감재 및 출입문(탈락,파손)	22
				강화유리 및 탈락,파손,유동	0
		26	승강장	누수 승객공간 누수발생	8
				배수로덮개 및 지지철물 탈락,파손,유동	4
				배수불량, 물고임	2
				안전휀스,핸드레일 탈락,파손,유동	0
				천정마감재 및 점검구 탈락(승객공간)	11
				핸드레일 탈락,파손,유동	1
		24	외부출입구	누수 승객 공간 누수발생	13
				누수 직원 공간(누수량 많음:줄줄흘러내림)	0
				배수로덮개 및 지지철물 탈락,파손,유동	2
				배수불량, 물고임	0
				캐노피, 탑라이트 파손	1
				알미늄캐스팅(외부출구) 탈락,파손,유동	0
				천정마감재 및 점검구 탈락(승객공간)	2
				핸드레일 및 안전휀스탈락,파손,유동	6

장애등급	계		설 비 명 (고장장비)	장애유형	장애건수
B		11	환승(연결)통로	누수 승객공간 누수발생	6
				배수로덮개 및 지지철물 탈락,파손,유동	2
				강화유리 및 안전휀스 탈락,파손,유동	3
		2	승강편의시설	E/V외부핸드레일 용접부 탈락	2
		2	기타시설	안전휀스 및 천정마감재 탈락	2
C	199	59	대합실	강화유리,철재문 탈락,파손,개폐불량,잠금장치 고장	3
				기타 시설물 훼손사항	4
				바닥마감재 파손,훼손,탈락,이완,들뜸,유동,오염	11
				배수로 바닥 및 배수 배수불량, 물고임	13
				벽체마감재(타일,석재,건식) 탈락,들뜸,파손,오염	18
				벽체점검구 및 철제출입문 탈락,파손,개폐불량	4
				비상게이트 탈락,파손,개폐불량	3
				천정마감재 탈락(직원공간)	3
		12	기능실	강화유리문,철제문, 탈락,파손,개폐불량,잠금장치	7
				바닥마감재 파손,훼손,탈락,이완,들뜸,유동,오염	0
				배수로 바닥 및 누수 배수불량, 물고임	4
				벽체마감재(타일,석재,건식) 탈락,들뜸,파손,오염	1
		27	화장실	강화유리문 탈락,파손,개폐불량,잠금장치 고장	7
				기타 시설물 훼손 및 벽체,바닥 마감재 기타	9
				철재출입문 탈락,파손,개폐불량	6
				화장실 부속물 탈락,파손(짐받이,아기의자 등)	5
		6	셔터시설	셔터 작동가능한 경미장애	6
		16	승강장	경고 및 유도타일 파손,훼손,탈락,들뜸,유동	0
				기타 시설물 훼손사항 및 누수	2
				바닥마감재 파손,훼손,탈락,이완,들뜸,유동,오염	7
				배수로 바닥 및 배수 배수불량, 물고임	1
				벽체마감재(타일,석재,건식) 탈락,들뜸,파손,오염	4
				벽체점검구 탈락,파손,개폐불량	0
				천정마감재 탈락,이완	2
				철재출입문 탈락,파손,개폐불량	0
		58	외부출입구	강화유리문 탈락,개폐불량,캐노피,탑라이트 누수	2
				기타 시설물 훼손사항	9
				바닥마감재 파손,훼손,탈락,이완,들뜸,유동,오염	20
				배수로 바닥 및 배수 배수불량, 물고임	19
				벽체마감재(타일,석재,건식) 탈락,들뜸,파손,오염	8

장애등급	계		설 비 명 (고장장비)	장애유형	장애건수
C		4	장애인편의시설	경고 및 유도타일 파손,훼손,탈락,들뜸,유동	3
				바닥마감재 파손,훼손,탈락,이완,들뜸,유동,오염	0
				점자안내판 탈락,파손,들뜸	1
		6	환승통로	기타 시설물 훼손사항,점자안내판 탈락	3
				바닥마감재 파손,훼손,탈락,이완,들뜸,유동,오염	2
				벽체마감재(타일,석재,건식) 탈락,들뜸,파손,오염	1
		5	일반,승강편의	승객의자 탈락,파손,유동,경고,유도타일 파손	5
		7	기타시설	철재,유리문,비상게이트파손,훼손,탈락,이완,들뜸.	6
				바닥,마감재(타일,석재,건식) 탈락,들뜸,파손,오염	1
D	126	3	대합실	배수로덮개 및 지지철물 기타 단순 조치사항	1
				천정 및 벽체 마감재 탈락,들뜸,파손,오염	1
				철재출입문 잠금장치(실린더)고장	1
		11	기능실	기타 단순 조치사항	0
				철재문,강화유리문, 잠금장치(실린더)고장	11
		84	화장실	강화유리문 기타 단순 조치사항	1
				철재출입문 기타 단순 조치사항	5
				철재출입문 잠금장치(실린더)고장	10
				화장실 기타 단순 조치사항	15
				화장실 잠금장치,옷걸이봉(탈락,파손,유동 등)고장	53
		3	셔터시설	셔터 기타 단순 조치사항	3
		10	승강장	기타 단순 조치사항	6
				바닥 및 천정마감재 기타 단순 조치사항	4
		10	외부출입구 (환승통로)	기타 단순 조치사항	3
				바닥마감재 기타 단순 조치사항	1
				천정마감재 기타 단순 조치사항	2
				캐노피,탑라이트 기타 단순 조치사항	4
		0	일반편의시설	승객의자 기타 단순 조치사항	0
		1	장애인편의시설	장애인화장실 기타 단순 조치사항	1
		4	기타시설	강화유리문(철재) 기타 단순 조치사항	4

○ 등급별 고장장애는 A급 0건, B급 113건, C급 199건, D급 126건 발생

○ 전월대비 B급 13건 증가, C급 21건 증가, D급 13건 감소

Ⅲ	시간대별 고장 장애현황

1. 시간대별 장애 추이                                  (신고시간 기준)

2. 시간대(위치)별 고장장애 현황

(단위 : 건)

시간대별	장애건수	00~07	07~09	09~18	18~22	22~24	기타
합 계	439	41	98	247	47	6
대합실	77	12	23	37	5	0
승강장	52	5	15	27	5	0
외부출입구	89	4	21	50	11	3
환승통로(연결)	20	1	2	16	0	1
기능실	25	1	4	17	2	1
화장실	133	7	25	82	18	1
셔터시설	18	11	4	2	1	0
승강편의시설	5	0	1	3	1	0
일반편의시설	2	0	1	1	0	0
장애인편의시설	5	0	0	5	0	0
기타시설	13	0	2	7	4	0

○ 시간대별 장애는 오전이 가장 높으며 업무 시간동안(09～18)에 56% 신고

Ⅳ	장애발생 원인별 현황

1. 원인별 장애발생 추이

2. 원인별 장애현황

구 분	계	누수	배수불량	외부요인	시설물 노후	재질노후 및 고정불량	기타	비고
합 계	439	43	40	116	112	90	38
대합실	77	9	13	9	34	8	4
승강장	52	8	3	2	22	9	8
외부출입구	89	14	19	8	39	3	6
환승통로(연결)	20	6	1	4	3	2	4
기능실	25	2	4	0	1	18	0
화장실	133	0	0	89	6	29	9
셔터시설	18	0	0	0	0	17	1
승강편의시설	5	3	0	0	2	0	0
일반편의시설	2	0	0	2	0	0	0
장애인편의시설	5	0	0	0	3	2	0
기타시설	13	1	0	2	2	2	6

○ 원인별 장애는 시설물 노후 및 재질 노후화가 46%에 해당

○ 특이사항은 전월대비 누수 및 배수불량 장애가 51건 증가

Ⅴ	분석결과

○ 7월 UTIMS 시설물고장조치 건수는 총 439건으로 전월(387건)보다 52건 증가

○ 등급별 고장장애는 A급 0건, B급 113건, C급 199건, D급 126건 발생

- 전월대비 B급 13건 증가, C급 21건 증가, D급 13건 감소

○ 요일별 신고 장애건수는 화요일과 금요일에 가장 많이 발생하였고 주말(토,일요일)이 가장 적게 발생

- 전월대비 B급 13건 증가, C급 21건 증가, D급 13건 감소

○ 시설물 고장신고 위치별 장애는 화장실 133건(30%)〉외부출입구 89건(20%)〉대합실 77건(17%)〉승강장 52건(12%)〉기능실 25건4.64%) 순으로 발생

- 위치별 장애현황은 사용빈도가 높은 화장실이 높으나 전월(129건)와 비슷

- 전월대비 외부출입구 장애건수가 51건 증가, 이는 장마철로 인한 누수 및 배수불량 장애가 원인

○ 시간대별 신고발생/처리현황은 09~18시간대에 247건(56%)이 발생하였고  화장실 82건(78.6%)〉외부출입구 50건(11%)〉대합실 37건(8%)〉승강장 27건(6%)〉기능실 17건(3.8%)〉환승통로 16건(3.3%)순으로 발생

○ 기술관리소별 장애건수는 영등포〉건대입구, 이수〉고덕〉답십리, 마포구청〉개화산〉신내, 모란〉잠실 순으로 발생

- 호선별(역 기준) 장애건수는 5호선〉7호선〉6호선〉8호선 순으로 발생

- 장애건수는 관리면적이 높고 초기 개통구간에서 많이 발생

○ 장애유형은 시설 및 재질의 노후화에 따른 장애가 201건(46%)으로 가장 높으며 위치별로는 대합실 외부출입구 42건(9.5%)〉대합실 41(9.3%)〉화장실 35건(7.9%)〉승강장 31건(7%)〉기능실 19건(4%)순으로 발생.  끝.