‘16년 8월 건축시설물 고장장애 현황

‘16. 8월 건축분야별 장애현황

시설지원단 시설개량팀

목        차

Ⅰ. 개     요

Ⅱ. 고장장애 발생현황

Ⅲ. 시간대별 고장장애 현황

Ⅳ. 원인별 고장장애 현황

ⅴ. 분석결과

‘16년 8월 건축시설물 고장장애 현황

Ⅰ	개 요

○ 분석대상 : 건축분야 시설물 UTIMS 고장접수 장애

○ 기    간 : 2016. 8. 1. ~ 8. 31.

○ 신고현황 : 375건 접수(오신고 22건 제외)

Ⅱ	고장장애 발생 현황

1. 기술사업소 위치별 장애 현황

(단위 : 건)

구 분	계	5호선				6호선			7호선					8호선
		개화산	신길	답십리	고덕	마포 구청	한강진	신내	도봉	건대 입구	이수	천왕	부천	잠실	모란
합 계	375	50	43	30	24	29	33	19	31	22	24	16	28	13	13
대합실	71	12	9	6	4	5	9	1	5	4	3	2	6	5	0
승강장	43	3	2	4	3	3	6	1	7	4	0	1	4	1	4
외부출입구	50	8	7	1	1	5	5	2	2	1	8	4	4	1	1
환승통로	10	1	2	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	2	0
기능실	33	4	7	3	3	2	4	3	2	1	2	0	1	0	1
화장실	135	16	14	15	9	13	8	8	10	9	10	5	9	3	6
셔터시설	16	5	0	0	1	0	0	1	3	2	1	2	1	0	0
승강 편의시설	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
일반편의시설	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장애인편의시설	7	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1
기타시설	8	0	0	1	1	0	0	3	1	0	0	0	1	1	0

2. 월별 장애 추이

(단위:건)

○ 장애건수는 전월 대비 14.6% 감소(64건), 전년 동월 대비 28.8% 감소

3. 요일별 장애 추이

(단위:건)

○ 장애신고는 월요일이 가장 많으며, 주말을 제외하고 기타 요일은 유사

○ 월요일 장애신고가 높은 것은 주말에 발생하는 장애가 월요일에 신고된 것으로 추정.

4.등급별/유형별 장애현황

(단위 : 건)

장애등급	계		설 비 명 (고장장비)	장애유형	장애건수
합 계	375				375
B	86	12	대합실	누수 승객공간 누수발생	3
				배수로덮개 및 지지철물 탈락,파손,유동	2
				안전휀스,핸드레일 탈락,파손,유동	2
				천정마감재 탈락(승객공간)	5
		1	기능실	누수 승객공간 누수발생	0
				누수 직원공간 발생	1
				배수로 덮개 및 지지철물 탈락,파손,유동	0
				천정 마감재 탈락(승객공간)	0
		7	셔터시설	셔터 개방불가	7
		36	화장실	화장실 천정마감재 및 출입문(탈락,파손)	36
				강화유리 및 탈락,파손,유동	0
		13	승강장	누수 승객공간 누수발생	5
				배수로덮개 및 지지철물 탈락,파손,유동	3
				배수불량, 물고임	0
				안전휀스,핸드레일 탈락,파손,유동	0
				천정마감재 및 점검구 탈락(승객공간)	5
				핸드레일 탈락,파손,유동	0
		15	외부출입구	누수 승객 공간 누수발생	7
				누수 직원 공간(누수량 많음:줄줄흘러내림)	0
				배수로덮개 및 지지철물 탈락,파손,유동	2
				배수불량, 물고임	0
				캐노피, 탑라이트 파손	3
				알미늄캐스팅(외부출구) 탈락,파손,유동	1
				천정마감재 및 점검구 탈락(승객공간)	0
				핸드레일 및 안전휀스탈락,파손,유동	2

장애등급	계		설 비 명 (고장장비)	장애유형	장애건수
B		1	환승(연결)통로	누수 승객공간 누수발생	1
				배수로덮개 및 지지철물 탈락,파손,유동	0
				강화유리 및 안전휀스 탈락,파손,유동	0
		0	승강편의시설	E/V외부핸드레일 용접부 탈락	0
		1	기타시설	안전휀스 및 천정마감재 탈락	1
C	159	48	대합실	강화유리,철재문 탈락,파손,개폐불량,잠금장치 고장	5
				기타 시설물 훼손사항	3
				바닥마감재 파손,훼손,탈락,이완,들뜸,유동,오염	12
				배수로 바닥 및 배수 배수불량, 물고임	5
				벽체마감재(타일,석재,건식) 탈락,들뜸,파손,오염	10
				벽체점검구 및 철제출입문 탈락,파손,개폐불량	4
				비상게이트 탈락,파손,개폐불량	7
				천정마감재 탈락(직원공간)	2
		19	기능실	강화유리문,철제문, 탈락,파손,개폐불량,잠금장치	10
				바닥마감재 파손,훼손,탈락,이완,들뜸,유동,오염	6
				배수로 바닥 및 누수 배수불량, 물고임	2
				벽체마감재(타일,석재,건식) 탈락,들뜸,파손,오염	1
		19	화장실	강화유리문 탈락,파손,개폐불량,잠금장치 고장	8
				기타 시설물 훼손 및 벽체,바닥 마감재 기타	4
				철재출입문 탈락,파손,개폐불량	6
				화장실 부속물 탈락,파손(짐받이,아기의자 등)	1
		6	셔터시설	셔터 작동가능한 경미장애	6
		18	승강장	경고 및 유도타일 파손,훼손,탈락,들뜸,유동	0
				기타 시설물 훼손사항 및 누수	1
				바닥마감재 파손,훼손,탈락,이완,들뜸,유동,오염	7
				배수로 바닥 및 배수 배수불량, 물고임	2
				벽체마감재(타일,석재,건식) 탈락,들뜸,파손,오염	5
				벽체점검구 탈락,파손,개폐불량	2
				천정마감재 탈락,이완	0
				철재출입문 탈락,파손,개폐불량	1
		29	외부출입구	강화유리문 탈락,개폐불량,캐노피,탑라이트 누수	1
				기타 시설물 훼손사항	3
				바닥마감재 파손,훼손,탈락,이완,들뜸,유동,오염	19
				배수로 바닥 및 배수 배수불량, 물고임	3
				벽체마감재(타일,석재,건식) 탈락,들뜸,파손,오염	3

장애등급	계		설 비 명 (고장장비)	장애유형	장애건수
C		7	장애인편의시설	경고 및 유도타일 파손,훼손,탈락,들뜸,유동	4
				바닥마감재 파손,훼손,탈락,이완,들뜸,유동,오염	0
				점자안내판 탈락,파손,들뜸	3
		6	환승통로	기타 시설물 훼손사항,점자안내판 탈락	2
				바닥마감재 파손,훼손,탈락,이완,들뜸,유동,오염	2
				벽체마감재(타일,석재,건식) 탈락,들뜸,파손,오염	2
		2	일반,승강편의	승객의자 탈락,파손,유동,경고,유도타일 파손	2
		5	기타시설	철재,유리문,비상게이트파손,훼손,탈락,이완,들뜸.	4
				바닥,마감재(타일,석재,건식) 탈락,들뜸,파손,오염	1
D	130	11	대합실	배수로덮개 및 지지철물 기타 단순 조치사항	8
				천정 및 벽체 마감재 탈락,들뜸,파손,오염	1
				철재출입문 잠금장치(실린더)고장	2
		13	기능실	기타 단순 조치사항	0
				철재문,강화유리문, 잠금장치(실린더)고장	13
		80	화장실	강화유리문 기타 단순 조치사항	8
				철재출입문 기타 단순 조치사항	1
				철재출입문 잠금장치(실린더)고장	5
				화장실 기타 단순 조치사항	7
				화장실 잠금장치,옷걸이봉(탈락,파손,유동 등)고장	59
		3	셔터시설	셔터 기타 단순 조치사항	3
		12	승강장	기타 단순 조치사항	5
				바닥 및 천정마감재 기타 단순 조치사항	7
		9	외부출입구 (환승통로)	기타 단순 조치사항	4
				바닥마감재 기타 단순 조치사항	0
				천정마감재 기타 단순 조치사항	4
				캐노피,탑라이트 기타 단순 조치사항	1
		0	일반편의시설	승객의자 기타 단순 조치사항	0
		0	장애인편의시설	장애인화장실 기타 단순 조치사항	0
		2	기타시설	강화유리문(철재) 기타 단순 조치사항	2

○ 등급별 고장장애는 A급 0건, B급 86건, C급 159건, D급 130건 발생

○ 전월대비 B급 27건 감소, C급 41건 감소, D급 4건 증가

Ⅲ	시간대별 고장 장애현황

1. 시간대별 장애 추이                                  (신고시간 기준)

○ 시간대별 장애신고는 근무시작 시점인 09시경에 가장 많이 발생

2. 시간대(위치)별 고장장애 현황

(단위 : 건)

시간대별	장애건수	00~07	07~09	09~18	18~22	22~24	기타
합 계	375	34	74	205	54	8
대합실	71	8	18	32	10	3
승강장	43	2	12	22	5	2
외부출입구	50	2	7	35	5	1
환승통로(연결)	10	1	0	7	2	0
기능실	33	2	7	21	3	0
화장실	135	9	21	75	28	2
셔터시설	16	10	4	2	0	0
승강편의시설	1	0	0	1	0	0
일반편의시설	1	0	0	1	0	0
장애인편의시설	7	0	3	3	1	0
기타시설	8	0	2	6	0	0

○ 시간대별 장애는 오전이 가장 높으며 업무 시간동안(09～18)에 55% 신고

Ⅳ	장애발생 원인별 현황

1. 원인별 장애발생 추이

2. 원인별 장애현황

구 분	계	누수	배수불량	외부요인	시설물 노후	재질노후 및 고정불량	기타	비고
합 계	375	18	13	119	96	98	31
대합실	71	3	5	13	30	12	8
승강장	43	5	2	2	20	8	6
외부출입구	50	7	3	4	26	3	7
환승통로(연결)	10	1	1	0	7	1	0
기능실	33	2	2	0	5	24	0
화장실	135	0	0	99	1	29	6
셔터시설	16	0	0	0	0	16	0
승강편의시설	1	0	0	0	1	0	0
일반편의시설	1	0	0	1	0	0	0
장애인편의시설	7	0	0	0	4	3	0
기타시설	8	0	0	0	2	2	4

○ 원인별 장애는 시설물 노후 및 재질 노후화가 51.7%에 해당

○ 특이사항은 전월대비 누수 및 배수불량 장애가 52건 감소

Ⅴ	분석결과

○ 8월 UTIMS 시설물고장조치 건수는 총 375건으로 전월(439건)보다 64건 감소

- 전월대비 장애감소 주원인은 장마철이 끝남으로 인한 “누수 및 배수불량” 장애 감소(전월대비 52건 감소)임.

○ 등급별 고장장애는 A급 0건, B급 86건, C급 159건, D급 130건 발생

- 전월대비 B급 27건 감소, C급 41건 감소, D급 4건 증가

○ 요일별 신고 장애건수는 월요일에 많이 발생하였고 주말(토,일요일)을 제외고 유사하게 발생

○ 고장신고 위치별 장애는 화장실 135건(36%)〉대합실 71건(20%)〉외부출입구 50건(13%)〉승강장 43건(11%)〉기능실 33건(9%) 순으로 발생

- 위치별 장애현황은 사용빈도가 높은 화장실이 높으나 전월(133건)와 비슷

- 전월대비 외부출입구 장애건수가 39건 감소, 장마철이 지나감으로 인한 누수 및 배수불량 장애 감소가 원인

○ 시간대별 신고발생/처리현황은 09~18시간대에 205건(55%)이 발생하였고  이중 화장실 75건(36.5%)〉외부출입구 35건(17%)〉대합실 32건(15.6%)〉승강장 22건(10.7%)〉기능실 21건(10.2%)〉환승통로 7건(3.4%)순으로 발생

○ 기술관리소별 장애건수는 개화산(50건)〉영등포(43건)〉한강진(33건)〉도봉(31건)〉답십리(30건)〉마포구청(29건)〉부천(28건)〉고덕․이수(24건)〉건대입구(22건)〉신내(19건)〉천왕〉잠실․ 모란 순으로 발생

- 호선별(역 기준) 장애건수는 5호선(147건)〉7호선(121건)〉6호선(81건)〉

8호선(26건) 순으로 발생

- 장애건수는 관리면적이 높고 초기 개통구간에서 많이 발생

○ 장애유형은 시설 및 재질의 노후화에 따른 장애가 194건(51.7%)으로 가장 높으며 위치별로는 대합실(42건)〉화장실(30건)〉기능실․외부출입구(29건)〉승강장(28건)〉셔터시설(16건) 순으로 발생.  끝.