				≪ 구리암사대교 시설물 인수 · 인계 현황 ≫
1. 시설물 현황(전체)
구분	시설명		구 간		규모(폭/연장)m	형 식			관련기관(부서)	비고
본선	주 교 량		암사동 ↔ 구리시 아천동		24∼44 / 1,133	- 주 교 량 : 3경간연속중로아치교(323m - 접속교량 : 강상판형교(810m)
직결램프	암사IC	Ramp - A	암사IC교차로 → 올림픽대로(천호)		9.0 / 506	- 교량 : S.T Box(115m) + Rahmen(54m), 토공(337m)
		Ramp - D	올림픽대로(하남) → 본선		7.0 / 611	- 교량 : S.T Box(338m), 토공(273m)
		Ramp - E	올림픽대로(하남) → 암사동		7.3 / 448	- 교량 : S.T Box(135m) + Rahmen(110m), 토공(203m)
		Ramp - F	올림픽대로(천호) → 본선		7.3 / 799	- 교량 : S.T Box(40m) + IPC Girder(30m), 토공(724m)
		Ramp - G	본선 → 올림픽대로(하남)		6.0~16.8 / 585	- 교량 : S.T Box(406m), 토공(179m)
	아천IC	Ramp - B	강변북로(서울) → 본선		8.5~18.0 / 488	- 교량 : S.T Box(188m) + Rahmen(186m), 토공(114m)
		Ramp - C	본선 → 강변북로(양평)		6.3~6.5 / 348	- 교량 : S.T Box(172m) + Rahmen(80m), 토공(96m)
		Ramp - E	강변북로(양평) → 본선		6.2 / 325	- 토공(325m)
		Ramp - H	본선 → 강변북로(서울)		5.5 / 935	- 토공(893m) + 통로BOX(41m)
접속램프	암사IC	Ramp - H	명일동 → 올림픽대로(천호)		6.5 / 930	- 교량 : S.T Box(195m) + 합성형거더(308m), 토공(427m)
	아천IC	Ramp - A	아천IC교차로 → 아치울삼거리		5.2 / 377	전 구간 토공
		Ramp - D	강변북로(양평)→아천IC교차로		5.0 / 340	전 구간 토공
		Ramp - F	아천IC교차로→강변북로(양평)		6.0 / 526	- 교량 : S.T Box(196m) + Rahmen(80m), 토공(250m)
		Ramp - G	강변북로(서울)→아천IC교차로		6.0 / 660	- 교량 : S.T Box(192m) + Rahmen(171m), 토공(297m)
		Ramp - I	아천IC교차로→아치울삼거리		5.0 / 264	- 토공(241m) + 통로BOX(23m)
		Ramp - J	아천IC교차로→아치울삼거리		5.2 / 210	- 토공(210m)
		Ramp - K	43번국도→아천IC교차로		5.9 / 265	- 교량 : IPC GIRDER(120m) + 토공(145m)
		Ramp - L	아천IC교차로→43번국도		5.9 / 255	- 교량 : IPC GIRDER(120m) + 토공(135m)
부체도로	암사 IC # 1		서원마을 → 암사정수장		7.5 / 460	비포장 도로 (통로BOX 3개소: L=94m) (차량 통행 불가)
	아천 IC # 2		구리한강시민공원(육갑문)↔강북삼거리		7.8 / 1,195	(전 구간 토공) 콘크리트 포장(자전거도로)
	아천 IC # 3		아치울삼거리→강변북로(서울)		4.5 / 60	(전 구간 토공) 아스콘 포장
	중로 3-26(N)		43번국도 ↔ Ramp-N		12.0 / 200	(전 구간 토공) 미 개설 (토지보상 문제로 현 단계 개설 불가)
	중로 3-1(M)		강변북로↔육갑문↔제방길		12.0 / 614	(전 구간 토공) 아스콘 포장
교통광장	아천 IC		구리시 아천동		141,419㎡	법면. 조경, CCTV, 신호등, 배수시설 등 (군·경합동검문소 : 수방사)
	암사 IC		강동구 암사동		104,517㎡	법면, 조경, 배수시설 등
간선도로	강변북로		구리암사대교 상·하행선		1,420m / 1,420m	도로
	올림픽대로		구리암사대교 상·하행선		1,214m / -	도로
한강둔치	암사동		강동구 암사동		1,249m	자전거도로, 하천 둔치
	아천동		구리한강시민공원		1,013m	진입로, 자전거도로, 하천 둔치

2. 구리암사대교 현황도

〈 교통광장 : 암사 I C 〉	〈 교통광장 : 아천IC 〉