시설물 보수 작업 지시서

□ 수       신 : 자동차전용도로 시설물 일상유지보수공사 감독 및 시공사

□ 작업지시번호 : 2014 - 17호

□ 작업지시근거

- 상반기 정기점검결과(2014. 6.27)

□ 작 업 기 간 : 2014. 6. 30 ~ 7.11

□ 작업지시내역

< 작업내역 >

연번	손상내역 및 위치		수량 규모	작업 방법 (공법)	작업조건		비고
					주간	야간
1	망원1교 난간연석 하부콘크리트 박락	P3~P4, P2 (진행방향 우측)	2개소 (20m* 0.2m)	단면보수	○		정산
2	망원1교 받침 및 솔플레이트녹발생	P4,P1	9개소	방청 및 도장	○
3	망원2교 배수홈통 막힘	P4	1개소	청소 및 배수관정비	○

※ 공사 중 파손면적 증감에 따른 물량 정산

□ 조치사항

○ 시설물 보수 공사시 안전사고가 발생하지 않도록 안전시설을 충분히 설치하고

교통 통제가 필요할 경우 관련기관과 사전 협의 및 인․허가를 득하여 시행

○ 보수공사 시행 중에는 시민불편사항을 감안하여 시설물 보수 알림 표시를 설치

○ 공사완료 보고시 동일 위치에서 보수 전･중･후 사진을 첨부 할 것

○ 신규공종은 보수 후 차기 설계변경시 반영 할 것

따로붙임 : 현황사진 1부.

현 황 사 진

1. 망원1교P3~P4 난간연석 하부콘크리트 박락	2. 망원1교P2 난간연석 하부콘크리트 박락
3. 망원1교P4,P1 받침 솔플레이트 녹발생	4. 망원2교 P4 배수홈통 막힘