신규 및 외부전입자 유수율업무 특별교육 실시

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

기관명(부서명) : 서부수도사업소

□ 추진배경

○ 2016년도 인사발령에 의거 우리사업소에 전입한 신규 및 외부전입자 13명에 대하여 유수율업무에 대한 특별교육 필요성 발생

- 대상 : 신규자 9명(토목 7, 전기 2), 외부전입자 4명(토목 4)

□ 교육내용

○ 유수율의 정의 및 그동안의 추진결과

○ 우리사업소 공급계통 및 시설물 현황

○ 유수율 향상을 위한 업무처리 방법

- 유량감시시스템 이용, 공급량 분석, 재개발․재건축관리, 불용관정비 등

□ 추진실적

○ 년 4회 실시 : 인사발령 시기 2회, 공급량 변동시기 2회(해빙기와 여름철)

○ 교육참석자 : 매회 약 25명(신규 및 외부기관 전출입자와 업무관련자)

- 급수운영과와 시설관리과 지역담당 및 기전업무 담당자

- 직반장 및 순찰업무 종사자

○ 교육사진

□ 기대효과 및 건의사항

○ 업무 이해도 향상으로 유수율 향상에 기여가 가능하고,

○ 타사업소 횡단전개 건의

고장 및 불용밸브（D=800,400㎜) 정비시행

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

기관명(부서명) : 서부수도사업소

□ 추진배경  :

○ 마포구 용강동 502번지 일대 배수관(D=800㎜) 누수발생 등 긴급수계 전환 필요시 고장밸브(D=800㎜) 로 인하여 약2,000세대 이상의 단수 및 적수 민원발생을 사전 차단

○ 아울러 불용밸브(D=400㎜)를 철거하여 유수율 저하요인을 해소코자 함

□ 추진개요

○ 고장밸브 (D=800㎜) 1개소 교체(부단수 차단 시행)

○ 불용밸브 (D=400㎜) 1개소 철거(본관 D=800㎜ 맞이음)

□ 추진실적

○ 정비시행 : 2016. 12. 3~ 12. 4 (2일간)

○ 간선도로에서 시행되는 공사로 비교적 교통량이 적은 주말에 작업시행

□ 기대효과 또는 향후 발전계획

○ 대형노후밸브(D=800㎜,D=400㎜)를 조기에 발견 정비하므로 유수율 저하요인을 해소하고 또한 단수 및 적수발생으로 인한 주민 불편요인을

사전 차단 함

○ 그간 단수수반등으로 정비가 어려웠던 대형밸브 등을 단수없는 부단수 차단 공법으로 정비하므로써 서울의 수돗물 아리수를 안정적으로 공급 함

붙임 3

유공실적 사례 요약서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

기관명(부서명) : 서부수도사업소

연번	제목	요약내용
1	신규 및 외부전입자 유수율업무 특별교육 실시	○ 신규 및 외부기관 전입자에 대하여 유수율 관련 특별교육 실시 - 유수율 정의 - 그동안 우리사업소에서 추진한 결과 - 관련업무 처리방법 등
2	고장 및 불용밸브 (D=800,400㎜)정비시행	- 고장밸브 (D=800㎜) 1개소 교체(부단수 차단 시행) - 불용밸브 (D=400㎜) 1개소 철거(본관 D=800㎜ 맞이음) ※ 상기공사를 시행하므로 유수율 저하요인을 사전 차단하고 3개동 2,000 지역 주민에게 안정적인 아리수를 공급 함.
3
4