마곡119안전센터 건립 위치별 5분 내 도착권역 비교

□ 현재 건립 예정 위치

○ 신고접수 후 5분 내 도착권역 면적 : 약 3.8㎢

⇒ 마곡 엠벨리 0단지, 0단지, 등 5분내 도착 가능하나 0단지,0단지 등은 5분내 도착 곤란

※ 설명 보완 필요합니다..

①

②

④

⑤

③

범례 : ①-화곡119안전센터  ②-발산119안전센터   ③-방화119안전센터

④-개화119안전센터  ⑤-마곡119안전센터(신설)

□ 건립위치 변경 요청안 (현 부지 북측으로 약 0.8km 이동시, 공항초등학교 동측 가정)

○ 신고접수 후 5분 내 도착권역 면적 : 약 3.7㎢

⇒ 마곡 엠벨리 0단지, 0단지, 등 마곡지구 전역이 5분내 도착 가능하며

현재 건립 예정 위치 대비 마곡지구 5분내 도착권역이 1.4㎢ 확대됨(중복권역 제외)

※ 설명 보완 필요합니다..

②

①

③

⑤

④

범례 : ①-화곡119안전센터   ②-발산119안전센터   ③-방화119안전센터

④-개화119안전센터   ⑤-마곡119안전센터(신설)

※ 산출 조건

▪ 강서구 평균 주행속도 : 26.2km/h (2015서울시 차량통행속도보고서 103쪽)

⇒ 분당 437m 주행 가능

▪ 신고접수 후 5분 내 도착권역 산출시 고려기준

① 신고 접수시간 기준 출동준비(사고위치 확인 및 출동경로 설정 등), 차량탑승, 차량 출발 등 1분 소요

→ 실제 주행가능시간 4분 내외이며 평균속도를 적용한 주행가능거리는 1.75km

② 출동경로 상 좌회전이 필요한 교차로 존재시 교통신호에 따른 정상진행중인 일반차량 회피 주행을 가정하고 30초(거리기준 0.22km) 공제

③ 출동경로 상 대로가 아닌 구간이 0.5km 이상인 이면도로 진입시 평균주행속도의 1/2를 적용하여 주행가능거리에서 0.25km 공제

▪ 강서구 평균 주행속도 : 26.2km/h (2015서울시 차량통행속도보고서 103쪽)

⇒ 분당 437m 주행 가능

▪ 신고접수 후 5분 내 도착권역 산출시 고려기준

① 신고 접수시간 기준 출동준비(사고위치 확인 및 출동경로 설정 등), 차량탑승, 차량 출발 등 1분 소요

→ 실제 주행가능시간 4분 내외이며 평균속도를 적용한 주행가능거리는 1.75km

② 출동경로 상 좌회전이 필요한 교차로 존재시 교통신호에 따른 정상진행중인 일반차량 회피 주행을 가정하고 30초(거리기준 0.22km) 공제

③ 출동경로 상 대로가 아닌 구간이 0.5km 이상인 이면도로 진입시 평균주행속도의 1/2를 적용하여 주행가능거리에서 0.25km 공제

□ 좌회전 및 이면도로 진입이 없는 경우 : 1.75km 주행가능

□ 좌회전 1회 발생경로 : 1.53km 주행가능 (2회시 1.31km 주행가능)

□ 좌회전 1회 및 이면도로 0.5km 이상 주행경로 : 1.28km 주행가능

□ 좌회전 2회 및 이면도로 0.5km 이상 주행경로 : 1.03km 주행가능

□ 0.5km 이면도로 구간 : 1.5km 주행가능