[붙임1]  전문가, 시․구 합동점검결과

연번	사업장명	지적사항	비 고
1	신길14 구역	지하수 일부 기초 저면 노출부위 기초 시공전 Dry상태 유지할 것	조치완료
		일부 중기 정기점검기간 초과, 일지 보관 상황 파악 필요(서울2파5455)	조치완료
		세륜시설 Sludge 처리대장 및 별도 관리시설 관리 철저	조치완료
		출입구 파손 포장 재포장 실시 바람	조치예정
2	염창1구역	가시설 도면상 책임기술사 날인 소속 확인 필요함	조치완료
		계측보고서 토질 및 기초기술사 날인 관리 바람	조치예정
		중장비 점검 List정기점검에 관리 실시할 것	조치완료
		GPR 탐사 실시할 것	조치예정
		가시설 설계변경 절차상 문제점 확인필요하며, 미소 변경시 감리단, 설계사, 구청보고 절차 등 절차 확인할 것(우기점검 이전 보완 요망)	조치예정
		Sludge 폐기물 처리 list 비치 바람	조치완료
3	북아현1 구역	안전관리계획 수립후 한국시설안전공단 검토 승인받기 바람	조치완료
		사면 및 철거중 옹벽 등이 노출되어 우기 및 사면 Sliding 가능성이 높으므로 상시 접근 및 안전성 파악하기 바라며 안전점검 실시바람	조치중
		일부 미철거 가구의 이동통로상 임시휀스 설치할 것	조치완료
		우기대비 침사조 설치 등 대비 계획 수립할 것	조치예정
		철거계획서 미비사항 보완 실시할 것(폐기물 위주가 아닌 철거관리 지침 규정 반영)	조치예정
		가시설 인허가시 Nail두부 연결 띠장 설치 및 Shotcrete 설치 두께 검토 실시	조치완료
4	사당2구역	절토부 102동 상부 사면 안정 검토서 실시후 변경 절차 및 전문가 검토 승인 받을 것	조치예정
		과굴착 금지 H-pile+E/A 시공후 굴착 진행할 것	조치완료
		휀스 하부 폐쇄할 것	조치완료
		주변 도로 침하 및 파손부위 다수 발생되어 있으므로 GPR 탐사 실시하고 보수 바람	조치예정
		설계 인허가 도서와 상이하게 시공시 설계검토 재실시 요함(감리단 검토, 필요시 관청 승인 및 보고후 현장비치)	조치예정
		설계도서, 계측도서 책임기술사 날인시 소속여부 서류 첨부할 것	조치완료
5	휘경2구역	E/A 4단 부위 중랑천 방향 누수가 심하여 토립자 유실 및 유효 응력 변동에 따른 주변 영향이 우려되는 상황이니 누수 방지 등 대책 수립 바람	조치예정
		검토서 및 의견서 제출시 소속기술사 검증하시고 절차에 의거 처리 바람	조치예정
		누수 부위 조치 및 필요시 추가 Grouting 등 조치후 시공하기 바람	조치예정
		거주자 우선도로 침하구간의 경우 우수배수 Box 접하는 구간의 침하가 우려되는 바 GPR 탐사 추가 실시하여 공동 여부 파악후 모래 채움 실시 등 대책 마련하기 바람	조치예정
6	장위5구역	안전관리계획서 보완서류 한국시설안전공단 검토 승인 받기 바람	조치예정