청계천 연결보도교 거치계획 검토결과

1. (벤트자중+강교자중+기타하중 및 크레인아웃트리거)의 집중하중 재하에 따른 기존교량의 안전성 검토가 필요하고, 필요시 보강 요함.

2. 아웃트리거 위치가 각각 교량상부와 도로상부로 부등침하 위험성이 내포되어 있으므로 부등침하의 우려가 없는 조치 및 사전확인(평판재하시험 등)이 필요함.