검 토 의 견 서

◎사업명 : 석촌 지하차도 상부도로 구조개선 공사

◎분  야 : 토목구조

◎제  목 : 거푸집동바리 구조검토

구 분	검토의견서	비 고
시스템동바리 구조검토서	1. 서울시 도시기반시설본부 안전관리과에서 제공한 동바리 구조검토서에 대한 검토의견임. 2. 건설기술진흥법 시행령 제101의2에 의해 동바리 설치높이가 5미터 이상인 경우 관계전문가에게 구조 안전성 확인을 받도록 규정하고 있으나 확인되지 않음. 3. 거푸집으로 사용된 장선 및 멍에재의 강종이 잘못 표기 되어 있으므로 수정하시기 바람. → STK500, 400은 일반구조용 탄소강관으로 KS D 3566에 해당하는 강종임. 4. 2.1 횡단면도, 2.2 종단면도상에서 받침철물 하단에서 첫 번째 수평재까지의 거리가 규정을 미준수하였음로 확인 필요 5. 2.1, 2.2와 4. 모델링 및 하중재하의 설치상태가 상이함으로 확인하여 통일 바람. 6. 6.2.1 수직재의 두께가 모델링에 잘못 반영되었으므로 확인 바람.(60.5*2.3 → 60.5*3.2) 7. 6.2.2 수평재의 두께가 모델링에 잘못 반영되었으므로 확인 바람.(48.6*2.3 → 48.6*2.8) 8. 모델링시 시스템동바리 구성부재 중 U헤드 및 하부 받침철물을 적용하여 부재력을 검토하시기 바람.	구조검토서상의 내용을 보완하여 조립도에도 반영하시기 바랍니다.

2017. 7. 7

한국가설협회 선임연구원

김 곤 묵   (인)