비교측정 사진(2정수장 공정용)
여과지 유출4지 초음파 유량계 (19. 08. 13)
작업내용	관두께 측정
여과지 유출4지 초음파 유량계 (19. 08. 13)
작업내용	기준유량계 센서 설치
여과지 유출4지 초음파 유량계 (19. 08. 13)
작업내용	기준유량계 PIPE 데이터 값 입력

비교측정 사진(2정수장 공정용)
여과지 유출7지 초음파 유량계 (19. 08. 14)
작업내용	관두께 측정
여과지 유출7지 초음파 유량계 (19. 08. 14)
작업내용	기준유량계 센서 설치
여과지 유출7지 초음파 유량계 (19. 08. 14)
작업내용	기준유량계 PIPE 데이터 값 입력

비교측정 사진(2정수장 공정용)
혼화기 유입 초음파 유량계A (19. 11. 28)
작업내용	관두께 측정
혼화기 유입 초음파 유량계A (19. 11. 28)
작업내용	기준유량계 센서 설치
혼화기 유입 초음파 유량계A (19. 11. 28)
작업내용	기준유량계 PIPE 데이터 값 입력

비교측정 사진(2정수장 공정용)
혼화기 유입 초음파 유량계B (19. 12. 02)
작업내용	관두께 측정
혼화기 유입 초음파 유량계B (19. 12. 02)
작업내용	기준유량계 센서 설치
혼화기 유입 초음파 유량계B (19. 12. 03)
작업내용	기준유량계 PIPE 데이터 값 입력