유량계 비교측정 결과표
□ 사업소명 : 영등포아리수정수센터 □ 유량계명 : 여과지 유출4지 초음파유량계(FIT-301A)/(공정유량계) □ 측정일시 : 2019. 8. 13 □ 위 치 : 여과지 공동구 내 □ 유량계 현황
구 분		형 식			모 델 명			제 작 사			제작년도			기기번호
현장 유량계		초음파식			UR-1000P(700D5)			㈜씨엠엔텍			2010			CM0911A536
기준 유량계		초음파식			Xonic-100P			㈜자인테크놀로지			2018			C18702
□ 기초 입력자료
공칭구경(㎜)			배관외경(㎜)			배관두께(㎜)				배관재질			라이너종류
700			714			3.94				SUS			NONE
라이너두께(㎜)			센서규격			설치방법				설치간격(㎜)			온도(℃)
NONE			E-Type			CLAMP-ON-V				511			26
□ 비교측정결과
구분	측정시간			적산유량(m3)								오차율(%)			기타
				기준유량계			현장유량계		차이량
교정전	14:44 ~ 17:44			0 ~ 3169			73792644 ~ 73795977
계	3:00			3169			3333		164			5.1
교정후
계
※ 오차율 = (측정값 - 기준값) / 기준값 × 100 [%] ※ 센서 설치 위치 : 3시방향 측정자 : 정수시설과 성명 : 김근민, 이병규

유량계 비교측정 결과표
□ 사업소명 : 영등포아리수정수센터 □ 유량계명 : 여과지 유출7지 초음파유량계(FIT-301B)/(공정유량계) □ 측정일시 : 2019. 8. 14 □ 위 치 : 여과지 공동구 내 □ 유량계 현황
구 분		형 식			모 델 명			제 작 사			제작년도			기기번호
현장 유량계		초음파식			UR-1000P(700D5)			㈜씨엠엔텍			2010			CM0911A553
기준 유량계		초음파식			Xonic-100P			㈜자인테크놀로지			2018			C18702
□ 기초 입력자료
공칭구경(㎜)			배관외경(㎜)			배관두께(㎜)				배관재질			라이너종류
700			714			3.95				SUS			NONE
라이너두께(㎜)			센서규격			설치방법				설치간격(㎜)			온도(℃)
NONE			E-Type			CLAMP-ON-V				511			26.5
□ 비교측정결과
구분	측정시간			적산유량(m3)								오차율(%)			기타
				기준유량계			현장유량계		차이량
교정전	13:40 ~ 16:56			0 ~ 2771			64326765 ~ 64329585
계	3:16			2771			2820		49			1.76
교정후
계
※ 오차율 = (측정값 - 기준값) / 기준값 × 100 [%] ※ 센서 설치 위치 : 3시방향 측정자 : 정수시설과 성명 : 김근민, 이병규

유량계 비교측정 결과표
□ 사업소명 : 영등포아리수정수센터 □ 유량계명 : 혼화기 유입 초음파 유량계A FIT-103A/(공정유량계) □ 측정일시 : 2019. 11. 28 □ 위 치 : 여과지 응집지 공동구 내 □ 유량계 현황
구 분		형 식			모 델 명			제 작 사			제작년도			기기번호
현장 유량계		초음파식			UR-1000P(1100D5)			㈜씨엠엔텍			2010			CM0911A541
기준 유량계		초음파식			Xonic-100P			㈜자인테크놀로지			2018			C18702
□ 기초 입력자료
공칭구경(㎜)			배관외경(㎜)			배관두께(㎜)				배관재질			라이너종류
1100			3519/1120.7			3.66				SUS			NONE
라이너두께(㎜)			센서규격			설치방법				설치간격(㎜)			온도(℃)
NONE			E-Type			CLAMP-ON-V				857.6			10
□ 비교측정결과
구분	측정시간			적산유량(m3)								오차율(%)			기타
				기준유량계			현장유량계		차이량
교정전	11:30 ~ 15:00			0 ~ 14120			346893484 ~ 346908760
계	3:30			14120			15276		1156			8.18
교정후
계
※ 오차율 = (측정값 - 기준값) / 기준값 × 100 [%] ※ 센서 설치 위치 : 2시방향 측정자 : 정수시설과 성명 : 이병규, 유길영

유량계 비교측정 결과표
□ 사업소명 : 영등포아리수정수센터 □ 유량계명 : 혼화기 유입 초음파 유량계B FIT-103B/(공정유량계) □ 측정일시 : 2019. 12. 03. □ 위 치 : 여과지 응집지 공동구 내 □ 유량계 현황
구 분		형 식			모 델 명			제 작 사			제작년도			기기번호
현장 유량계		초음파식			UR-1000P(1100D5)			㈜씨엠엔텍			2010			CM0911A540
기준 유량계		초음파식			Xonic-100P			㈜자인테크놀로지			2018			C18702
□ 기초 입력자료
공칭구경(㎜)			배관외경(㎜)			배관두께(㎜)				배관재질			라이너종류
1100			3519/1121			3.66				SUS			NONE
라이너두께(㎜)			센서규격			설치방법				설치간격(㎜)			온도(℃)
NONE			E-Type			CLAMP-ON-V				857.8			7.4
□ 비교측정결과
구분	측정시간			적산유량(m3)								오차율(%)			기타
				기준유량계			현장유량계		차이량
교정전	10:00 ~ 13:30			0 ~ 13625			344010962 ~ 344025698
계	3:30			13625			14736		1111			8.15
교정후
계
※ 오차율 = (측정값 - 기준값) / 기준값 × 100 [%] ※ 센서 설치 위치 : 2시방향 측정자 : 정수시설과 성명 : 이병규, 유길영