붙임 #2)

2019년도 고위험군 위험요인 현황

『사 상 사 고』- 14건

1. 지정기준 : 위험도 0.1 [명/년] 이상 → 1회 발생 시 중상자 1명이 발생 가능한 요인

사고	위험사건		사고요인	위험도	대상	책임 부서
계			총 위험도: 3.563[명/년]	2.702
교통 사상 사고 (7건)	소계			1.676
	끼임 (끌림)	열차-PSD 끼임	안전설비(발판/센서) 결함	0.101	여객	PSD
			용역관리 미흡	0.331	작업원	PSD
		열차외부 출입문 끼임	개인 부주의	0.260	여객	승무
	발 빠짐	연단간격 넓음	설치/안전보호 결함 (파손,노출,누전)	0.380	여객	PSD
	충격	열차충격(치임)	개인부주의(자살포함)	0.200	직원	승무
			선로(변)이동/작업	0.229	직원 작업원	기술 공통
			선로무단침입/통행	0.175
안전 사상 사고 (7건)	소계			1.026
	감전	승강장 전기설비	안전수칙 미준수	0.100	직원	고객
		작업장 전기설비	안전수칙 미준수(차량기지)	0.204	직원	차량
	전도/ 실족	역구내 전도/실족	개인부주의(청소작업원 전도)	0.120	작업원	고객
		작업장 전도/실족	개인부주의(차량기지)	0.125	직원	차량
	추락	승강장 추락	안전설비(휀스/경고장치) 결함	0.200	여객	건축
		작업장 추락	안전수칙 미준수	0.177	직원	기술공통
	화상	전기배선 오결선	개인부주의(차량기지)	0.100	직원	차량

『지 연 운 행』- 7건

1. 지정기준 : 위험도 4 [등급] 이상  → 계획된 정비․보수기간에 안전감소대책을 수립·시행해야 하는 위험요인

세부 위험사건		사고요인	위험 수준		위험도	책임 부서
			빈도	심각도
열차이상 (운행중단/ 변경)	고전압전선 결함	차량 옥상 고전압 전선 접지	F3	C4	4등급	차량
	환경요인(외기)	차량 집전장치와 전차선 결빙	F3	C4	4등급
	옥상장치 결함	교직절환스위치, 직류피뢰기, 판타그라프등 결함	F4	C3	4등급
	제동/검지/제어 장치 결함	ECU, TCMS, 제어지령 계전기 등 결함	F4	C3	4등급
	필터리액터 결함	필터리엑터 절연내력 저하	F2	C5	4등급
진로구성 결함	선로전환장치 결함	불일치, 전환불능 등	F4	C3	4등급	신호
	폐색 결함	궤도회로 낙하	F5	C2	4등급

『기타 안전사고』- 2건

1. 지정기준 : 월 1회 이상 반복 발생되는 고질적 사고․장애사항

위험사건	세부 위험사건	년간 빈도	관리부서
갇힘	운행중 E/L 갇힘	91건	승강기관리단
PSD 결함	승강장안전문 개폐 불량	34.9건	승강장안전문관리단

『2018년도 관리 이월사항』- 1건

1. 지정기준 : 안전대책 추진 미흡사항

위험사건	세부 위험사건	위험도	관리부서
발빠짐	지하철 이용승객 승강장 연단 발빠짐	-	승강장안전문관리단, 차량,승무,고객,건축