서울형 공공자전거용 단말기 제작구매 과업지시서

2017. 10.

서  울  시  설  공  단

(공공자전거운영처)

서울형 공공자전거용 단말기 제작구매 과업지시서

□ 일반사항

1. 사업목적

현재 구축되어 있는 서울시 공공자전거 “따릉이” 확산을 위해 “따릉이”용 단말기

및 구매하고자 함.

2. 추진개요

1) 소요예산 : 금427,450,000원정(금사억이천칠백사십오만원정)

2) 사업내용 : 서울형 공공자전거용 단말기 제작구매

3) 납품일자 : 계약일로부터 110일간

4) 계약방법 : 제한경쟁입찰

3. 세부구매 품명 및 수량

1) 서울형 공공자전거용 단말기 : 830개

2) 상세내용은 첨부한 규격서에 의함.

4. 입찰참가자격

1) 입찰공고일 전일까지 검사가 완료된 RFID를 이용한 무인대여용 이동형 교통수단 단말기 납품실적이 최근10년간 누적건으로 250대 이상 구축한 실적이 있는 업체

5. 계약조건 개요

1) 납품기한 : 계약일로부터 110일간

2) 납품장소 : 발주처가 지정하는 장소

3) 납품수량 : 단말기 830대

4) 납품조건 : 기 구축된 서울 공공자전거 “따릉이“ 시스템과 물리적/기술적으로              완벽하게 호환이 가능하여야 한다.

- 제작 단말기는 발주처에게 샘플을 제작하여 합격여부를 승인 후 납품하고, 불합격 시에는 동등 이상의 다른 제품을 납품하여야 한다.

- 납품 후 단말기 유지보수를 위한 원활한 부품 수급 방안 제시 및 부품별 단가를 제출하여야 한다.

- 계약상대자는 본 계약을 수행함에 있어 발생하는 특허권,실용신안건등

산업재산권과 저작권 등의 사항을 사전에 검토․조치하여야 하고, 이와

관련된 분쟁이 발생할 경우에 발주처의 정상적인 사업 수행에 장애등이

발생하지 않도록 일체의 법적 채임을 부담하여야 한다.사용권 또는

- 제3자의 특허권, 실용신안권 등 산업재산권과 저작권 등의 침해를 이유로

소송이 제기되는 경우, 계약상대자는 발주처의 정상적인 사업 수행에 지장이

없도록 하고 즉각적인 법적 조치와 일체의 법적 책임을 부담하여야 한다.

만약 발주처의 손해(소송대리인 선임비용, 기타 정상적인 사업 수행을 위해

소요된 비용을 포함)가 발생한 경우 즉시 배상을 하여야 한다.

5) 정보등록 및 생성 : 다음사항에 대한 정보를 생성하여 시스템에 등록하여야 하며, 현장 테스트를 통해 정상 작동여부를 확인하고, 대여소 위치변경 및 거치대 수량 등이 변경될 경우 변경된 사항에 맞게 등록된 정보를 수정하여야 한다.

- 자전거 정보 서버등록

- 단말기 정보 서버등록 및 자전거 정보 매칭

- 무선 AP장치와 자전거 단말기간 통신테스트(전체 대여소의 모든 거치대에 대해 수행하여 거치대 정보 등이 정상적으로 등록되었는지도 확인)

6) 자료제출(매뉴얼 등)

- 단말기별 서버등록 고유 식별번호 제출(엑셀양식)

- 단말기내 고유 식별번호 확인 및 변경 매뉴얼 제출

- 단말기 서버등록 매뉴얼 제출

- 단말기 수리 증상별(액정파손, 기판수리 등) 기술이전 시행

- 단말기 동작을 위해 제공된 F/W용 소프트웨어 원본소스 제출(프로토콜,음성,그림 및 수정 업데이트방법 포함)하며 귀속여부는 공동소유하며 사용범위는서울형 공공자전거에 사업에 한정한다.

- 컨트롤서버내 단말기 등록방법 매뉴얼 제출

- 단말기 각 부품별 상세 규격 및 설계도면(단 제공범위는 상호협의한다)

- 단말기 주요 에러 대책 방안(자가잠금 오류해결 방안, 교차잠금 방지방안 등)

- 단말기 F/W 배포방안 제시 및 배포 프로그램 제공

(F/W 배포방안은 제조사에서 납품한 서울형 공공자전거 단말기 F/W를             현재 공단에서 운영하고 있는 공공자전거 대여시스템에 등록하여 공공자전거        대여소에 거치된 공공자전거 단말기에 자동으로 배포할 수 있는 방안을 말함)

7) 하자보증기간 : 검사를 완료한 날로부터 1년간

6. 사업수행 세부내역

1)  사업수행 및 관리요건

○ 계약상대자는 계약완료후 10일안에 사업수행계획서를 작성하여 발주처에게 제출하여야 한다.

○ 계약상대자는 물품제조의 목표관리, 진도관리, 변경관리, 등 수행과정상에서의 문제점 및 위험요소 등을 관리하기 위해 정기 또는 비정기적으로 수행하는 보고체계를 수행 시행하여야 한다.

○ 계약상대자는 전체 또는 부문별 사업관리책임자를 임명하여 책임 수행토록 하여야 한다.

○ 계약상대자는 사업수행에 따라 생산되는 관련자료 및 기록에 대해 발주처의 승인 없이 타인에게 제공․대여 등을 할 수 없다.

○ 사업수행 과정상 발생하는 문제점은 발주처와 충분히 협의하여 조정․보완 하여처리한다.

○ 사업수행 관련 안전사고와 기존 장비 및 시설에 대한 피해는 책임 상대자가 부담하며, 상호 책임이 없는 불가항력 등 사유에 기한 경우, 발주처와 계약상대자가 협의하여 처리한다.

2) 품질 및 하자보증

○ 계약상대자는 자체의 별도 품질보증을 위한 품질활동을 실시하여야 하며, 발주처의

검증 결과 평가의견에 제시된 요구사항을 보완하여야 한다.

○ 단말기 자체의 결함 발생시, 무상교환을 원칙으로 하며, 하자보증기간은 1년으로 하며. 이미 설치가 완료된 제품의 경우 교체로 인한 설치비용은 사업자가 부담하여야 한다.

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제71조 제2항에 의거 사업종료시 하자보증이행서를 제출하여야 한다.

3) 검사 및 검수

○ 발주처는 본 계약의 공기 준수 및 품질수준 극대화를 위해 사업 진행 사항에 대한 감리 및 검사를 실시할 수 있으며, 이 경우 감리 및 검사 요원은 발주처가 지정하는 직원으로 한다.

○ 계약체결 후에는 제품견본을 제출하고, 발주처의 확인 후 제작을 시행한다.

○ 제작 단말기 대한 발주처의 합격여부를 확인한 후 납품하고 불합격시에는 다른 제품을 납품하여야 한다.

○ 사업 진행에 대한 감리 및 검사는 제반 작업진척 사항 등을 기준으로 실시하며, 감독관의 검사결과 지적사항에 대해 시정요구가 있을 경우 계약상대자는 성실히 이행하여야 한다.

4) 분쟁의 해결

○ 본 계약사항에 관하여 이견이 발생하였을 경우 또는 계약상에 정하지 아니한 사항에 대하여는 상호협의에 의해 해결한다.

○ 계약서 및 과업지시서, 기타 서류 등에 명시되지 아니한 사항은 관계 규정에 의하고, 규정에 없으면 발주처와 계약상대자가 서로 협의하여 결정한다.

○ 이 계약과 관련하여 분쟁이 있을 경우 관할 법원은 민사소송법 등 관련 법령에 따른다.

○ 계약에 관한사항에 관하여 분쟁이 있을 경우 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법령 등을 준용한다.

7. 공공자전거용 단말기 규격서

구 분	내 용
일반사항	• 서울시 공공자전거용 단말기(이하 단말기)는 사용자 인터페이스를 제공하고 대여/반납/운행정보 저장 등의 기능을 수행해야 한다. • 단말기는 야외 환경에서 운영될 수 있도록 방진/방수/방습 기능을 포함해야 하며, 혹한기와 혹서기 등에도 정상적으로 작동될 수 있어야 한다. • 기 구축된 서울시 공공자전거 시스템과 완벽히 호환되어야 한다. 자전거 도난방지 및 자동 도난알림 기능을 갖춰야 한다. • 별도의 전원인가 없이 배터리만으로 동작되어야 하며, 배터리 교체가 가능한 구조이어야 한다. • 단말기에 부착된 연결장치를 이용하여 자가잠금과 연결반납이 가능한 구조이어야 한다. • 단말기를 자전거에 부착할 수 있는 어댑터도 함께 제공되어야 한다. • 자전거 부착 및 대여․반납 등 기능테스트, 단말기 정보 등록(자전거 정보와도 매칭) 등을 통해 공공자전거를 대여소에 배치하여 대여/반납 서비스를 제공할 수 있는 상태로 납품하여야 한다.(세부사항은 발주처와 협의하여 결정함)
환경조건	• 동작온도 : –20 ~ + 50℃(공인기관 성적서 제시) • 방수/방진 : IP54(공인기관 성적서 제시) • 진동 : 자전거 KS 진동규격(9~11 Hz) 준수(자전거 부착상태에서 시험) • 충격 : 자전거 KS 충격규격(300mm낙하) 준수(자전거 부착상태에서 시험) 600mm 이상에서 자유낙하시 정상 동작해야 함 • 연결장치 와이어 : 1200N 이상의 고 인장강도 (공인기관 성적서 제시)
TFT LCD	• 정전식 터치 패널 3.5인치 이상 • 해상도 320 x 480 이상 • 자외선 차단막 • 보호 커버 포함(액정과의 융착 등을 통해 시인성을 개선해야 함)
WiFi	•자전거 운행과 관련된 모든 정보(대여/반납/운행정보/도난알림 /업그레이드 등)를 무선 AP에 WiFi로 전송 • IEEE 802.11 b/g/n • 내부 안테나 통신거리 40m 이상 • 신호간섭, 전파 방해 등의 환경에서 안정적으로 통신을 수행할 수 있는 방안 제시

RFID	• 사용자 및 관리자 카드를 판독하고, 거치대 및 단말기 연결장치의 태그 정보를 읽을 수 있어야 함 • 13.56 MHz Multi-protocol RFID reader chip • ISO/IEC 14443 A/B, 15693 • NFC • 티머니(t-money)카드, 캐시비카드 카드번호 판독 가능
GPS	• 자전거 이동 경로를 주기적으로 자동 저장 • 저장된 이동 경로 정보를 반납시 시스템에 자동 전송 • 정확도 : 3m 이내 CEP(50%) • 절전모드 사용
배터리	• Li-ion Polymer, 3.7V • 용량 : 4,000 mAH 및 방전율 3C이상(케이블 실리콘와이어재질) • 교체형, 보호회로 내장형 • 배터리 초절전 회로 포함(대기전류 300uA 이하)\ • 배터리 충전전압 : 4.2±0.5V • 외부입력전원(자전거 발전기, 6V/3W) 충전 기능 • 외부 충격시 전원유지 회로(100ms 유지, 80% 전압강하조건) • 배터리 효율강화 전원 부스트업 회로 포함 • 허브 다이나모 발전기를 통한 자동 충전 • 충전없이 대기모드 상태로 수명 3개월 이상 • 국내 인증을 획득한 제품 적용
사용자 인터페이스	• 동작 단계 및 상황별 음성안내(시간대별로 볼륨이 자동 조정될수 있어야 함) • 동작 단계 및 상황별 문자 및 그림안내(LCD 표출), 터치 입력 • 사용자 카드 인식하여 회원가입시 선택한 언어로 음성표출 • 다국어 음성 및 화면 지원 – 한국어, 영어, 일어, 중국어 • 스피커 출력 : 2W 이상
도난방지	• 충격감지 센서 내장 • 허브 다이나모 동작 감시 – 거치/자가잠금 상태에서 바퀴 회전 감시 • 도난시도 발생시 관제시스템 자동 알림 • 도난 경고 알람

자가잠금 연결반납	• 자전거 이용시 임시 보관을 위한 자전거 자가잠금(self-lock) 기능 • 자가잠금 해제는 대여 비밀번호 이용 • 대여소에 거치대가 부족할 경우 이미 거치되어 있는 자전거를 이용하여 반납 가능(관리자에 의한 연결거치 및 이동도 지원) • 거치대 부족 문제 해결 • 직관적인 사용 방법 제시 • 대여 자전거간 교차잠금 해결방안 제시 - 예 : 대여중인 자전거는 자가잠금 상태가 아닌 경우로 인식될 경우 잠금장치 해제 UI구성후 대여 비밀번호 입력 등으로 잠금장치 해제
장착위치 및 방법	• 다운튜브형 자전거 프레임 상단 • 어댑터를 이용한 장착 • 자전거 변경시 어댑터 변경만으로 장착 가능한 구조 • 공공자전거 단말기 어댑터 설계도면 참조(참고자료)
업그레이드	• F/W 무선 자동 업그레이드 및 버전 관리 • 음성, 이미지 무선 자동 업그레이드 • F/W 업데이트 중일때에는 LCD모니터 또는 음성으로 안내할 수 있는 구조
연결장치	• 단말기 일체형 연결장치 • 자가잠금(self-lock), 연결반납 용도 • 자전거 정보가 저장된 RFID 태그 내장 • 1200N 이상의 고 인장강도 와이어 적용(공인기관 성적서 제시)
MCU 및 메모리	• MCU : ARM32-bit Cortex M4 이상 • 내부메모리 : 1 Gbit(128 Mbyte) 이상
크기 및 무게	• 단말기 크기 : 137 x 167 x 107 mm 이내(단말기) 214 x 167 x 107 mm 이내(어댑터 포함) • 무게 : 1.4 kg 미만(어댑터 포함)

8. 공공자전거 단말기 어댑터 설계도면

◦ 부착위치 프레임 폭 : 장축 73mm/ 단축 38mm(±5mm이내 변경 허용)

◦ 어댑터 고정 홀 : 1개(세부위치는 조정될 수 있으며, 공단과 협의하여 최종위치 결정)